{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Analitico","Banco","Composições","Cotações","Relatórios","Busca"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":44,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Analitico","index":0,"n_rows":61869,"n_cols":4,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":true,"merged":[],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
[104658]
[104658,"SINAPI",88316,1.2789999999999999]
[104658,"SINAPI",88309,0.63900000000000001]
[104658,"SINAPI-I",36178,6.4375]
[104658,"SINAPI-I",34357,0.24]
[104658,"SINAPI-I",34353,8.6199999999999992]
[105002]
[105002,"SINAPI",104658,0.48]
[105002,"SINAPI",94965,0.66502459999999997]
[105002,"SINAPI",88316,7.2080000000000002]
[105002,"SINAPI",88309,3.6040000000000001]
[105002,"SINAPI-I",5068,3.6695999999999999E-2]
[105002,"SINAPI-I",4718,2.7E-2]
[105002,"SINAPI-I",4509,7.48]
[105004]
[105004,"SINAPI",104658,5.7657699999999999E-2]
[105004,"SINAPI",94965,0.1231527]
[105004,"SINAPI",88316,1.2609999999999999]
[105004,"SINAPI",88309,0.63]
[105004,"SINAPI-I",5068,4.4079000000000002E-3]
[105004,"SINAPI-I",4718,5.0000000000000001E-3]
[105004,"SINAPI-I",4509,0.73993989999999998]
[105003]
[105003,"SINAPI",104658,0.48]
[105003,"SINAPI",94965,0.66502459999999997]
[105003,"SINAPI",90965,5.2258833999999998]
[105003,"SINAPI",90964,0.95392160000000004]
[105003,"SINAPI",88316,17.010999999999999]
[105003,"SINAPI",88309,2.3251949999999999]
[105003,"SINAPI",5952,5.2258833999999998]
[105003,"SINAPI",5795,0.95392160000000004]
[105003,"SINAPI-I",5068,3.6695999999999999E-2]
[105003,"SINAPI-I",4718,0.19980000000000001]
[105003,"SINAPI-I",4509,7.48]
[105005]
[105005,"SINAPI",104658,5.7657699999999999E-2]
[105005,"SINAPI",94965,0.1231527]
[105005,"SINAPI",90965,0.96775619999999996]
[105005,"SINAPI",90964,0.17665210000000001]
[105005,"SINAPI",88316,3.0760000000000001]
[105005,"SINAPI",88309,0.39359169999999999]
[105005,"SINAPI",5952,0.96775619999999996]
[105005,"SINAPI",5795,0.17665210000000001]
[105005,"SINAPI-I",5068,4.4079000000000002E-3]
[105005,"SINAPI-I",4718,3.6999999999999998E-2]
[105005,"SINAPI-I",4509,0.73993989999999998]
[105006]
[105006,"SINAPI",88316,2.1890000000000001]
[105006,"SINAPI",88309,1.0940000000000001]
[105006,"SINAPI",87307,0.131886]
[105006,"SINAPI",87286,2.59413E-2]
[105006,"SINAPI-I",45087,1]
[104999]
[104999,"SINAPI",90965,2.9613339999999999]
[104999,"SINAPI",90964,0.54055560000000002]
[104999,"SINAPI",88316,7.4]
[104999,"SINAPI",88309,0.19811049999999999]
[104999,"SINAPI",87307,0.131886]
[104999,"SINAPI",87286,2.59413E-2]
[104999,"SINAPI-I",45087,1]
[104999,"SINAPI",5952,2.9613339999999999]
[104999,"SINAPI",5795,0.54055560000000002]
[105000]
[105000,"SINAPI",104658,0.5]
[105000,"SINAPI",104626,0.12]
[105000,"SINAPI",99837,2]
[105000,"SINAPI",96624,0.12]
[105001]
[105001,"SINAPI",104658,0.52500000000000002]
[105001,"SINAPI",104626,0.15]
[105001,"SINAPI",99837,2]
[105001,"SINAPI",96624,0.15]
[89306]
[89306,"SINAPI",88316,0.6]
[89306,"SINAPI",88309,1.2]
[89306,"SINAPI",87286,1.9199999999999998E-2]
[89306,"SINAPI-I",34788,1.53]
[89306,"SINAPI-I",34649,1.27]
[89306,"SINAPI-I",34586,15.29]
[89307]
[89307,"SINAPI",88316,0.6]
[89307,"SINAPI",88309,1.2]
[89307,"SINAPI",87367,1.9199999999999998E-2]
[89307,"SINAPI-I",34788,1.53]
[89307,"SINAPI-I",34649,1.27]
[89307,"SINAPI-I",34586,15.29]
[89290]
[89290,"SINAPI",88316,0.43]
[89290,"SINAPI",88309,0.86]
[89290,"SINAPI",87286,1.43E-2]
[89290,"SINAPI-I",34788,1.53]
[89290,"SINAPI-I",34649,1.27]
[89290,"SINAPI-I",34586,15.29]
[89291]
[89291,"SINAPI",88316,0.43]
[89291,"SINAPI",88309,0.86]
[89291,"SINAPI",87367,1.43E-2]
[89291,"SINAPI-I",34788,1.53]
[89291,"SINAPI-I",34649,1.27]
[89291,"SINAPI-I",34586,15.29]
[89298]
[89298,"SINAPI",88316,0.44]
[89298,"SINAPI",88309,0.88]
[89298,"SINAPI",87286,1.72E-2]
[89298,"SINAPI-I",38603,1.44]
[89298,"SINAPI-I",34781,1.44]
[89298,"SINAPI-I",34655,0.96]
[89298,"SINAPI-I",34588,10.06]
[89299]
[89299,"SINAPI",88316,0.44]
[89299,"SINAPI",88309,0.88]
[89299,"SINAPI",87367,1.72E-2]
[89299,"SINAPI-I",38603,1.44]
[89299,"SINAPI-I",34781,1.44]
[89299,"SINAPI-I",34655,0.96]
[89299,"SINAPI-I",34588,10.06]
[89282]
[89282,"SINAPI",88316,0.33]
[89282,"SINAPI",88309,0.65]
[89282,"SINAPI",87286,1.29E-2]
[89282,"SINAPI-I",38603,1.44]
[89282,"SINAPI-I",34781,1.44]
[89282,"SINAPI-I",34655,0.96]
[89282,"SINAPI-I",34588,10.06]
[89283]
[89283,"SINAPI",88316,0.33]
[89283,"SINAPI",88309,0.65]
[89283,"SINAPI",87367,1.29E-2]
[89283,"SINAPI-I",38603,1.44]
[89283,"SINAPI-I",34781,1.44]
[89283,"SINAPI-I",34655,0.96]
[89283,"SINAPI-I",34588,10.06]
[89480]
[89480,"SINAPI",88626,1.8700000000000001E-2]
[89480,"SINAPI",88316,1.1299999999999999]
[89480,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[89480,"SINAPI-I",38599,1.27]
[89480,"SINAPI-I",38592,1.52]
[89480,"SINAPI-I",34564,15.19]
[89464]
[89464,"SINAPI",88626,1.2500000000000001E-2]
[89464,"SINAPI",88316,0.8]
[89464,"SINAPI",88309,0.8]
[89464,"SINAPI-I",38599,1.27]
[89464,"SINAPI-I",38592,1.52]
[89464,"SINAPI-I",34564,15.19]
[89478]
[89478,"SINAPI",88715,1.8700000000000001E-2]
[89478,"SINAPI",88316,1.05]
[89478,"SINAPI",88309,1.05]
[89478,"SINAPI-I",38596,1.29]
[89478,"SINAPI-I",38590,15.51]
[89478,"SINAPI-I",38588,1.55]
[89462]
[89462,"SINAPI",88715,1.2500000000000001E-2]
[89462,"SINAPI",88316,0.74]
[89462,"SINAPI",88309,0.74]
[89462,"SINAPI-I",38596,1.29]
[89462,"SINAPI-I",38590,15.51]
[89462,"SINAPI-I",38588,1.55]
[104444]
[104444,"SINAPI",88316,1.08]
[104444,"SINAPI",88309,1.08]
[104444,"SINAPI",87286,1.8700000000000001E-2]
[104444,"SINAPI-I",44905,1.28]
[104444,"SINAPI-I",44904,1.54]
[104444,"SINAPI-I",34567,15.37]
[104442]
[104442,"SINAPI",88316,0.76]
[104442,"SINAPI",88309,0.76]
[104442,"SINAPI",87286,1.2500000000000001E-2]
[104442,"SINAPI-I",44905,1.28]
[104442,"SINAPI-I",44904,1.54]
[104442,"SINAPI-I",34567,15.37]
[89472]
[89472,"SINAPI",88626,1.6799999999999999E-2]
[89472,"SINAPI",88316,0.67]
[89472,"SINAPI",88309,0.67]
[89472,"SINAPI-I",38600,0.95]
[89472,"SINAPI-I",38594,1.43]
[89472,"SINAPI-I",38593,1.43]
[89472,"SINAPI-I",34570,9.99]
[89455]
[89455,"SINAPI",88626,1.1299999999999999E-2]
[89455,"SINAPI",88316,0.48]
[89455,"SINAPI",88309,0.48]
[89455,"SINAPI-I",38600,0.95]
[89455,"SINAPI-I",38594,1.43]
[89455,"SINAPI-I",38593,1.43]
[89455,"SINAPI-I",34570,9.99]
[89470]
[89470,"SINAPI",88715,1.6799999999999999E-2]
[89470,"SINAPI",88316,0.62]
[89470,"SINAPI",88309,0.62]
[89470,"SINAPI-I",38597,0.97]
[89470,"SINAPI-I",38591,1.46]
[89470,"SINAPI-I",38589,1.46]
[89470,"SINAPI-I",25070,10.204000000000001]
[89453]
[89453,"SINAPI",88715,1.1299999999999999E-2]
[89453,"SINAPI",88316,0.45]
[89453,"SINAPI",88309,0.45]
[89453,"SINAPI-I",38597,0.97]
[89453,"SINAPI-I",38591,1.46]
[89453,"SINAPI-I",38589,1.46]
[89453,"SINAPI-I",25070,10.204000000000001]
[104443]
[104443,"SINAPI",88316,0.64]
[104443,"SINAPI",88309,0.64]
[104443,"SINAPI",87286,1.6799999999999999E-2]
[104443,"SINAPI-I",44902,0.96]
[104443,"SINAPI-I",44901,1.44]
[104443,"SINAPI-I",44900,1.44]
[104443,"SINAPI-I",34573,10.11]
[104441]
[104441,"SINAPI",88316,0.46]
[104441,"SINAPI",88309,0.46]
[104441,"SINAPI",87286,1.1299999999999999E-2]
[104441,"SINAPI-I",44902,0.96]
[104441,"SINAPI-I",44901,1.44]
[104441,"SINAPI-I",44900,1.44]
[104441,"SINAPI-I",34573,10.11]
[103354]
[103354,"SINAPI",88316,0.69]
[103354,"SINAPI",88309,1.38]
[103354,"SINAPI",87292,1.04E-2]
[103354,"SINAPI-I",44459,30.19]
[103354,"SINAPI-I",37395,1.3899999999999999E-2]
[103354,"SINAPI-I",34558,0.57999999999999996]
[103355]
[103355,"SINAPI",88316,0.69]
[103355,"SINAPI",88309,1.38]
[103355,"SINAPI",87369,1.04E-2]
[103355,"SINAPI-I",44459,30.19]
[103355,"SINAPI-I",37395,1.3899999999999999E-2]
[103355,"SINAPI-I",34558,0.57999999999999996]
[103330]
[103330,"SINAPI",88316,0.6]
[103330,"SINAPI",88309,1.2]
[103330,"SINAPI",87292,9.7999999999999997E-3]
[103330,"SINAPI-I",38783,28.31]
[103330,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103330,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103331]
[103331,"SINAPI",88316,0.6]
[103331,"SINAPI",88309,1.2]
[103331,"SINAPI",87369,9.7999999999999997E-3]
[103331,"SINAPI-I",38783,28.31]
[103331,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103331,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103358]
[103358,"SINAPI",88316,0.48]
[103358,"SINAPI",88309,0.96]
[103358,"SINAPI",87292,8.3000000000000001E-3]
[103358,"SINAPI-I",44460,18.87]
[103358,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103358,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103359]
[103359,"SINAPI",88316,0.48]
[103359,"SINAPI",88309,0.96]
[103359,"SINAPI",87369,8.3000000000000001E-3]
[103359,"SINAPI-I",44460,18.87]
[103359,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103359,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103366]
[103366,"SINAPI",88316,0.37]
[103366,"SINAPI",88309,0.74]
[103366,"SINAPI",87292,7.4999999999999997E-3]
[103366,"SINAPI-I",44461,14.15]
[103366,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103366,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103367]
[103367,"SINAPI",88316,0.37]
[103367,"SINAPI",88309,0.74]
[103367,"SINAPI",87369,7.4999999999999997E-3]
[103367,"SINAPI-I",44461,14.15]
[103367,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103367,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103360]
[103360,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103360,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103360,"SINAPI",87292,1.0500000000000001E-2]
[103360,"SINAPI-I",44462,18.87]
[103360,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103360,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103361]
[103361,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103361,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103361,"SINAPI",87369,1.0500000000000001E-2]
[103361,"SINAPI-I",44462,18.87]
[103361,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103361,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103368]
[103368,"SINAPI",88316,0.43]
[103368,"SINAPI",88309,0.86]
[103368,"SINAPI",87292,9.4999999999999998E-3]
[103368,"SINAPI-I",44463,14.15]
[103368,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103368,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103369]
[103369,"SINAPI",88316,0.43]
[103369,"SINAPI",88309,0.86]
[103369,"SINAPI",87369,9.4999999999999998E-3]
[103369,"SINAPI-I",44463,14.15]
[103369,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103369,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103334]
[103334,"SINAPI",88316,1.1599999999999999]
[103334,"SINAPI",88309,2.3199999999999998]
[103334,"SINAPI",87292,1.83E-2]
[103334,"SINAPI-I",37395,1.9300000000000001E-2]
[103334,"SINAPI-I",34547,0.80500000000000005]
[103334,"SINAPI-I",7267,56.62]
[103335]
[103335,"SINAPI",88316,1.1599999999999999]
[103335,"SINAPI",88309,2.3199999999999998]
[103335,"SINAPI",87369,1.83E-2]
[103335,"SINAPI-I",37395,1.9300000000000001E-2]
[103335,"SINAPI-I",34547,0.80500000000000005]
[103335,"SINAPI-I",7267,56.62]
[103362]
[103362,"SINAPI",88316,0.64500000000000002]
[103362,"SINAPI",88309,1.29]
[103362,"SINAPI",87292,1.18E-2]
[103362,"SINAPI-I",44464,18.87]
[103362,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103362,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103363]
[103363,"SINAPI",88316,0.64500000000000002]
[103363,"SINAPI",88309,1.29]
[103363,"SINAPI",87369,1.18E-2]
[103363,"SINAPI-I",44464,18.87]
[103363,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103363,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103370]
[103370,"SINAPI",88316,0.495]
[103370,"SINAPI",88309,0.99]
[103370,"SINAPI",87292,1.0699999999999999E-2]
[103370,"SINAPI-I",44465,14.15]
[103370,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103370,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103371]
[103371,"SINAPI",88316,0.495]
[103371,"SINAPI",88309,0.99]
[103371,"SINAPI",87369,1.0699999999999999E-2]
[103371,"SINAPI-I",44465,14.15]
[103371,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103371,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103332]
[103332,"SINAPI",88316,1.1000000000000001]
[103332,"SINAPI",88309,2.2000000000000002]
[103332,"SINAPI",87292,1.0500000000000001E-2]
[103332,"SINAPI-I",37395,6.8999999999999999E-3]
[103332,"SINAPI-I",34557,0.57999999999999996]
[103332,"SINAPI-I",7267,37.74]
[103333]
[103333,"SINAPI",88316,1.1000000000000001]
[103333,"SINAPI",88309,2.2000000000000002]
[103333,"SINAPI",87369,1.0500000000000001E-2]
[103333,"SINAPI-I",37395,6.8999999999999999E-3]
[103333,"SINAPI-I",34557,0.57999999999999996]
[103333,"SINAPI-I",7267,37.74]
[103352]
[103352,"SINAPI",88316,0.9]
[103352,"SINAPI",88309,1.8]
[103352,"SINAPI",87292,9.7000000000000003E-3]
[103352,"SINAPI-I",44458,30.19]
[103352,"SINAPI-I",37395,6.8999999999999999E-3]
[103352,"SINAPI-I",34557,0.57999999999999996]
[103353]
[103353,"SINAPI",88316,0.9]
[103353,"SINAPI",88309,1.8]
[103353,"SINAPI",87369,9.7000000000000003E-3]
[103353,"SINAPI-I",44458,30.19]
[103353,"SINAPI-I",37395,6.8999999999999999E-3]
[103353,"SINAPI-I",34557,0.57999999999999996]
[103328]
[103328,"SINAPI",88316,0.80500000000000005]
[103328,"SINAPI",88309,1.61]
[103328,"SINAPI",87292,9.1000000000000004E-3]
[103328,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103328,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103328,"SINAPI-I",7271,28.31]
[103329]
[103329,"SINAPI",88316,0.80500000000000005]
[103329,"SINAPI",88309,1.61]
[103329,"SINAPI",87369,9.1000000000000004E-3]
[103329,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103329,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103329,"SINAPI-I",7271,28.31]
[103356]
[103356,"SINAPI",88316,0.38500000000000001]
[103356,"SINAPI",88309,0.77]
[103356,"SINAPI",87292,7.7000000000000002E-3]
[103356,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103356,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103356,"SINAPI-I",7268,18.87]
[103357]
[103357,"SINAPI",88316,0.38500000000000001]
[103357,"SINAPI",88309,0.77]
[103357,"SINAPI",87369,7.7000000000000002E-3]
[103357,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103357,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103357,"SINAPI-I",7268,18.87]
[103364]
[103364,"SINAPI",88316,0.29499999999999998]
[103364,"SINAPI",88309,0.59]
[103364,"SINAPI",87292,6.8999999999999999E-3]
[103364,"SINAPI-I",44457,14.15]
[103364,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103364,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103365]
[103365,"SINAPI",88316,0.29499999999999998]
[103365,"SINAPI",88309,0.59]
[103365,"SINAPI",87369,6.8999999999999999E-3]
[103365,"SINAPI-I",44457,14.15]
[103365,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103365,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103350]
[103350,"SINAPI",88316,1.5149999999999999]
[103350,"SINAPI",88309,3.03]
[103350,"SINAPI",87292,1.34E-2]
[103350,"SINAPI-I",37395,9.7000000000000003E-3]
[103350,"SINAPI-I",34557,0.80500000000000005]
[103350,"SINAPI-I",7270,56.62]
[103351]
[103351,"SINAPI",88316,1.5149999999999999]
[103351,"SINAPI",88309,3.03]
[103351,"SINAPI",87369,1.34E-2]
[103351,"SINAPI-I",37395,9.7000000000000003E-3]
[103351,"SINAPI-I",34557,0.80500000000000005]
[103351,"SINAPI-I",7270,56.62]
[103344]
[103344,"SINAPI",88316,0.48]
[103344,"SINAPI",88309,0.96]
[103344,"SINAPI",87292,1.2200000000000001E-2]
[103344,"SINAPI-I",44466,18.14]
[103344,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103344,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103345]
[103345,"SINAPI",88316,0.48]
[103345,"SINAPI",88309,0.96]
[103345,"SINAPI",87369,1.2200000000000001E-2]
[103345,"SINAPI-I",44466,18.14]
[103345,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103345,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103348]
[103348,"SINAPI",88316,0.37]
[103348,"SINAPI",88309,0.74]
[103348,"SINAPI",87292,1.11E-2]
[103348,"SINAPI-I",44467,13.6]
[103348,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103348,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103349]
[103349,"SINAPI",88316,0.37]
[103349,"SINAPI",88309,0.74]
[103349,"SINAPI",87369,1.11E-2]
[103349,"SINAPI-I",44467,13.6]
[103349,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103349,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103346]
[103346,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103346,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103346,"SINAPI",87292,1.2999999999999999E-2]
[103346,"SINAPI-I",44468,18.14]
[103346,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103346,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103347]
[103347,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103347,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103347,"SINAPI",87369,1.2999999999999999E-2]
[103347,"SINAPI-I",44468,18.14]
[103347,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103347,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103324]
[103324,"SINAPI",88316,0.43]
[103324,"SINAPI",88309,0.86]
[103324,"SINAPI",87292,1.18E-2]
[103324,"SINAPI-I",37593,13.6]
[103324,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103324,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103325]
[103325,"SINAPI",88316,0.43]
[103325,"SINAPI",88309,0.86]
[103325,"SINAPI",87369,1.18E-2]
[103325,"SINAPI-I",37593,13.6]
[103325,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103325,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103326]
[103326,"SINAPI",88316,0.495]
[103326,"SINAPI",88309,0.99]
[103326,"SINAPI",87292,1.38E-2]
[103326,"SINAPI-I",37594,13.6]
[103326,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103326,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103327]
[103327,"SINAPI",88316,0.495]
[103327,"SINAPI",88309,0.99]
[103327,"SINAPI",87369,1.38E-2]
[103327,"SINAPI-I",37594,13.6]
[103327,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103327,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103322]
[103322,"SINAPI",88316,0.29499999999999998]
[103322,"SINAPI",88309,0.59]
[103322,"SINAPI",87292,1.04E-2]
[103322,"SINAPI-I",37592,13.6]
[103322,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103322,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103323]
[103323,"SINAPI",88316,0.29499999999999998]
[103323,"SINAPI",88309,0.59]
[103323,"SINAPI",87369,1.04E-2]
[103323,"SINAPI-I",37592,13.6]
[103323,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103323,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103338]
[103338,"SINAPI",88316,0.65]
[103338,"SINAPI",88309,1.3]
[103338,"SINAPI",87292,1.0200000000000001E-2]
[103338,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103338,"SINAPI-I",37103,13.6]
[103338,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103339]
[103339,"SINAPI",88316,0.65]
[103339,"SINAPI",88309,1.3]
[103339,"SINAPI",87369,1.0200000000000001E-2]
[103339,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103339,"SINAPI-I",37103,13.6]
[103339,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103340]
[103340,"SINAPI",88316,0.73499999999999999]
[103340,"SINAPI",88309,1.47]
[103340,"SINAPI",87292,1.2800000000000001E-2]
[103340,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103340,"SINAPI-I",34555,13.6]
[103340,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103341]
[103341,"SINAPI",88316,0.73499999999999999]
[103341,"SINAPI",88309,1.47]
[103341,"SINAPI",87369,1.2800000000000001E-2]
[103341,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103341,"SINAPI-I",34555,13.6]
[103341,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103336]
[103336,"SINAPI",88316,0.47499999999999998]
[103336,"SINAPI",88309,0.95]
[103336,"SINAPI",87292,8.6999999999999994E-3]
[103336,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103336,"SINAPI-I",34599,13.6]
[103336,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103337]
[103337,"SINAPI",88316,0.47499999999999998]
[103337,"SINAPI",88309,0.95]
[103337,"SINAPI",87369,8.6999999999999994E-3]
[103337,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103337,"SINAPI-I",34599,13.6]
[103337,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103342]
[103342,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103342,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103342,"SINAPI",87292,1.1299999999999999E-2]
[103342,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103342,"SINAPI-I",34592,18.14]
[103342,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103343]
[103343,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103343,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103343,"SINAPI",87369,1.1299999999999999E-2]
[103343,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103343,"SINAPI-I",34592,18.14]
[103343,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103318]
[103318,"SINAPI",88316,0.5]
[103318,"SINAPI",88309,1]
[103318,"SINAPI",87292,1.0200000000000001E-2]
[103318,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103318,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103318,"SINAPI-I",651,13.6]
[103319]
[103319,"SINAPI",88316,0.5]
[103319,"SINAPI",88309,1]
[103319,"SINAPI",87369,1.0200000000000001E-2]
[103319,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103319,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103319,"SINAPI-I",651,13.6]
[103320]
[103320,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103320,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103320,"SINAPI",87292,1.2800000000000001E-2]
[103320,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103320,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103320,"SINAPI-I",654,13.6]
[103321]
[103321,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103321,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103321,"SINAPI",87369,1.2800000000000001E-2]
[103321,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103321,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103321,"SINAPI-I",654,13.6]
[103316]
[103316,"SINAPI",88316,0.36499999999999999]
[103316,"SINAPI",88309,0.73]
[103316,"SINAPI",87292,8.6999999999999994E-3]
[103316,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103316,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103316,"SINAPI-I",650,13.6]
[103317]
[103317,"SINAPI",88316,0.36499999999999999]
[103317,"SINAPI",88309,0.73]
[103317,"SINAPI",87369,8.6999999999999994E-3]
[103317,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103317,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103317,"SINAPI-I",650,13.6]
[101166]
[101166,"SINAPI",88316,4.1719999999999997]
[101166,"SINAPI",88309,8.3439999999999994]
[101166,"SINAPI",87292,0.13]
[101166,"SINAPI-I",34586,122.27]
[101165]
[101165,"SINAPI",88316,5.1319999999999997]
[101165,"SINAPI",88309,10.263]
[101165,"SINAPI",87292,0.13]
[101165,"SINAPI-I",34566,122.27]
[101163]
[101163,"SINAPI",88316,2.1]
[101163,"SINAPI",88309,4.1989999999999998]
[101163,"SINAPI",87292,0.01]
[101163,"SINAPI-I",43059,0.54500000000000004]
[101163,"SINAPI-I",718,25.68]
[101164]
[101164,"SINAPI",88316,2.1]
[101164,"SINAPI",88309,4.1989999999999998]
[101164,"SINAPI",87292,1.7000000000000001E-2]
[101164,"SINAPI-I",43059,0.54500000000000004]
[101164,"SINAPI-I",715,25.68]
[101162]
[101162,"SINAPI",100489,2.3E-2]
[101162,"SINAPI",88316,1.1100000000000001]
[101162,"SINAPI",88309,2.2200000000000002]
[101162,"SINAPI-I",7272,23.29]
[101161]
[101161,"SINAPI",100489,0.01]
[101161,"SINAPI",88316,1.028]
[101161,"SINAPI",88309,2.0550000000000002]
[101161,"SINAPI-I",665,3.95]
[101160]
[101160,"SINAPI",88316,0.46100000000000002]
[101160,"SINAPI",88309,0.92100000000000004]
[101160,"SINAPI-I",44396,0.53200000000000003]
[101160,"SINAPI-I",44364,3.56]
[101160,"SINAPI-I",44363,54.29]
[101160,"SINAPI-I",44212,5.03]
[101159]
[101159,"SINAPI",88316,0.97]
[101159,"SINAPI",88309,1.9390000000000001]
[101159,"SINAPI",87292,2.8000000000000001E-2]
[101159,"SINAPI-I",7258,73.489999999999995]
[101154]
[101154,"SINAPI",88316,0.40200000000000002]
[101154,"SINAPI",88309,0.80300000000000005]
[101154,"SINAPI",87292,1.6E-2]
[101154,"SINAPI-I",34557,0.46]
[101154,"SINAPI-I",674,1.0269999999999999]
[101155]
[101155,"SINAPI",88316,0.53800000000000003]
[101155,"SINAPI",88309,1.075]
[101155,"SINAPI",87292,1.6E-2]
[101155,"SINAPI-I",34600,1.0269999999999999]
[101155,"SINAPI-I",34547,0.46]
[101156]
[101156,"SINAPI",88316,0.53800000000000003]
[101156,"SINAPI",88309,1.627]
[101156,"SINAPI",87292,1.6E-2]
[101156,"SINAPI-I",34548,0.46]
[101156,"SINAPI-I",652,1.0269999999999999]
[101158]
[101158,"SINAPI",88316,0.28399999999999997]
[101158,"SINAPI",88309,0.56699999999999995]
[101158,"SINAPI-I",44324,0.01]
[101158,"SINAPI-I",34583,1.0269999999999999]
[101157]
[101157,"SINAPI",88316,0.24199999999999999]
[101157,"SINAPI",88309,0.48399999999999999]
[101157,"SINAPI-I",44324,0.01]
[101157,"SINAPI-I",34584,1.0269999999999999]
[87382]
[87382,"SINAPI",88404,3.42]
[87382,"SINAPI",88399,1.04]
[87382,"SINAPI",88377,4.46]
[87382,"SINAPI-I",371,1839.64]
[87383]
[87383,"SINAPI",88392,2.68]
[87383,"SINAPI",88386,0.82]
[87383,"SINAPI",88377,3.5]
[87383,"SINAPI-I",371,1858.3]
[87384]
[87384,"SINAPI",88398,1.64]
[87384,"SINAPI",88393,0.5]
[87384,"SINAPI",88377,2.14]
[87384,"SINAPI",88316,0.52]
[87384,"SINAPI-I",371,1871.29]
[87398]
[87398,"SINAPI",88316,12.59]
[87398,"SINAPI-I",371,1890]
[87395]
[87395,"SINAPI",88404,4.46]
[87395,"SINAPI",88399,1.36]
[87395,"SINAPI",88377,5.82]
[87395,"SINAPI-I",37553,1954.97]
[87396]
[87396,"SINAPI",88392,3.62]
[87396,"SINAPI",88386,1.1000000000000001]
[87396,"SINAPI",88377,4.72]
[87396,"SINAPI-I",37553,1981.23]
[87397]
[87397,"SINAPI",88398,2.29]
[87397,"SINAPI",88393,0.7]
[87397,"SINAPI",88377,2.99]
[87397,"SINAPI",88316,0.86]
[87397,"SINAPI-I",37553,2006.31]
[87402]
[87402,"SINAPI",88316,15.78]
[87402,"SINAPI-I",37553,1995]
[87391]
[87391,"SINAPI",88404,4.46]
[87391,"SINAPI",88399,1.36]
[87391,"SINAPI",88377,5.82]
[87391,"SINAPI-I",37552,1954.97]
[87393]
[87393,"SINAPI",88392,3.62]
[87393,"SINAPI",88386,1.1000000000000001]
[87393,"SINAPI",88377,4.72]
[87393,"SINAPI-I",37552,1981.23]
[87394]
[87394,"SINAPI",88398,2.29]
[87394,"SINAPI",88393,0.7]
[87394,"SINAPI",88377,2.99]
[87394,"SINAPI",88316,0.86]
[87394,"SINAPI-I",37552,2006.31]
[87401]
[87401,"SINAPI",88316,15.78]
[87401,"SINAPI-I",37552,1995]
[87407]
[87407,"SINAPI",88430,3.57]
[87407,"SINAPI",88418,0.67]
[87407,"SINAPI",88377,4.24]
[87407,"SINAPI-I",371,1857.06]
[87408]
[87408,"SINAPI",88438,2.68]
[87408,"SINAPI",88433,0.5]
[87408,"SINAPI",88377,3.18]
[87408,"SINAPI-I",371,1868.72]
[87404]
[87404,"SINAPI",88430,5.61]
[87404,"SINAPI",88418,0.67]
[87404,"SINAPI",88377,6.28]
[87404,"SINAPI-I",36880,1779.96]
[87405]
[87405,"SINAPI",88438,4.21]
[87405,"SINAPI",88433,0.5]
[87405,"SINAPI",88377,4.71]
[87405,"SINAPI-I",36880,1796.28]
[87388]
[87388,"SINAPI",88404,3.44]
[87388,"SINAPI",88399,1.05]
[87388,"SINAPI",88377,4.49]
[87388,"SINAPI-I",36880,1737.44]
[87389]
[87389,"SINAPI",88392,2.66]
[87389,"SINAPI",88386,0.81]
[87389,"SINAPI",88377,3.47]
[87389,"SINAPI-I",36880,1752.12]
[87390]
[87390,"SINAPI",88398,1.64]
[87390,"SINAPI",88393,0.5]
[87390,"SINAPI",88377,2.14]
[87390,"SINAPI",88316,0.52]
[87390,"SINAPI-I",36880,1767.85]
[87385]
[87385,"SINAPI",88404,4.08]
[87385,"SINAPI",88399,1.24]
[87385,"SINAPI",88377,5.32]
[87385,"SINAPI-I",36886,2253.1999999999998]
[87386]
[87386,"SINAPI",88392,3.08]
[87386,"SINAPI",88386,0.94]
[87386,"SINAPI",88377,4.0199999999999996]
[87386,"SINAPI-I",36886,2276]
[87387]
[87387,"SINAPI",88398,1.91]
[87387,"SINAPI",88393,0.57999999999999996]
[87387,"SINAPI",88377,2.4900000000000002]
[87387,"SINAPI",88316,0.63]
[87387,"SINAPI-I",36886,2293.92]
[87399]
[87399,"SINAPI",88316,13.53]
[87399,"SINAPI-I",36886,2310]
[88627]
[88627,"SINAPI",88316,8.7799999999999994]
[88627,"SINAPI-I",1379,339.62]
[88627,"SINAPI-I",1106,75.47]
[88627,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[100463]
[100463,"SINAPI",102953,3.54]
[100463,"SINAPI",102952,1.08]
[100463,"SINAPI",88377,4.62]
[100463,"SINAPI-I",1379,336.29]
[100463,"SINAPI-I",1106,74.73]
[100463,"SINAPI-I",370,1.1200000000000001]
[88626]
[88626,"SINAPI",88831,2.98]
[88626,"SINAPI",88830,0.9]
[88626,"SINAPI",88377,3.88]
[88626,"SINAPI-I",1379,339.6]
[88626,"SINAPI-I",1106,75.47]
[88626,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[100488]
[100488,"SINAPI",89226,1.9]
[100488,"SINAPI",89225,0.57999999999999996]
[100488,"SINAPI",88377,2.48]
[100488,"SINAPI",88316,0.78]
[100488,"SINAPI-I",1379,340.69]
[100488,"SINAPI-I",1106,75.709999999999994]
[100488,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100464]
[100464,"SINAPI",88404,4.08]
[100464,"SINAPI",88399,1.24]
[100464,"SINAPI",88377,5.32]
[100464,"SINAPI-I",1379,330.83]
[100464,"SINAPI-I",1106,73.52]
[100464,"SINAPI-I",370,1.1000000000000001]
[100465]
[100465,"SINAPI",88392,2.69]
[100465,"SINAPI",88386,0.82]
[100465,"SINAPI",88377,3.51]
[100465,"SINAPI-I",1379,333.18]
[100465,"SINAPI-I",1106,74.040000000000006]
[100465,"SINAPI-I",370,1.1100000000000001]
[100466]
[100466,"SINAPI",88398,1.56]
[100466,"SINAPI",88393,0.48]
[100466,"SINAPI",88377,2.04]
[100466,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[100466,"SINAPI-I",1379,334.77]
[100466,"SINAPI-I",1106,74.39]
[100466,"SINAPI-I",370,1.1200000000000001]
[87368]
[87368,"SINAPI",88316,11.32]
[87368,"SINAPI-I",1379,208]
[87368,"SINAPI-I",1106,138.66999999999999]
[87368,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100450]
[100450,"SINAPI",102953,5.38]
[100450,"SINAPI",102952,1.64]
[100450,"SINAPI",88377,7.02]
[100450,"SINAPI-I",1379,207.85]
[100450,"SINAPI-I",1106,138.56]
[100450,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[87289]
[87289,"SINAPI",88831,3.74]
[87289,"SINAPI",88830,1.1299999999999999]
[87289,"SINAPI",88377,4.87]
[87289,"SINAPI-I",1379,211.61]
[87289,"SINAPI-I",1106,141.07]
[87289,"SINAPI-I",370,1.18]
[87290]
[87290,"SINAPI",89226,2.63]
[87290,"SINAPI",89225,0.8]
[87290,"SINAPI",88377,3.43]
[87290,"SINAPI",88316,0.74]
[87290,"SINAPI-I",1379,212.37]
[87290,"SINAPI-I",1106,141.58000000000001]
[87290,"SINAPI-I",370,1.18]
[87333]
[87333,"SINAPI",88392,4.1100000000000003]
[87333,"SINAPI",88386,1.25]
[87333,"SINAPI",88377,5.36]
[87333,"SINAPI-I",1379,205.54]
[87333,"SINAPI-I",1106,137.03]
[87333,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[87334]
[87334,"SINAPI",88398,2.35]
[87334,"SINAPI",88393,0.71]
[87334,"SINAPI",88377,3.06]
[87334,"SINAPI",88316,0.63]
[87334,"SINAPI-I",1379,206.6]
[87334,"SINAPI-I",1106,137.72999999999999]
[87334,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[105515]
[105515,"SINAPI",90638,2.38]
[105515,"SINAPI",90637,0.75]
[105515,"SINAPI",88377,3.12]
[105515,"SINAPI",88316,4.99]
[105515,"SINAPI-I",1379,681.59]
[105515,"SINAPI-I",370,0.97499999999999998]
[87367]
[87367,"SINAPI",88316,11.23]
[87367,"SINAPI-I",1379,261.89]
[87367,"SINAPI-I",1106,116.4]
[87367,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100449]
[100449,"SINAPI",102953,6.24]
[100449,"SINAPI",102952,1.9]
[100449,"SINAPI",88377,8.14]
[100449,"SINAPI-I",1379,260.73]
[100449,"SINAPI-I",1106,115.88]
[100449,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[87286]
[87286,"SINAPI",88831,3.96]
[87286,"SINAPI",88830,1.2]
[87286,"SINAPI",88377,5.16]
[87286,"SINAPI-I",1379,263.74]
[87286,"SINAPI-I",1106,117.22]
[87286,"SINAPI-I",370,1.17]
[87287]
[87287,"SINAPI",89226,2.41]
[87287,"SINAPI",89225,0.73]
[87287,"SINAPI",88377,3.14]
[87287,"SINAPI",88316,0.76]
[87287,"SINAPI-I",1379,266.85000000000002]
[87287,"SINAPI-I",1106,118.6]
[87287,"SINAPI-I",370,1.19]
[87331]
[87331,"SINAPI",88392,4.75]
[87331,"SINAPI",88386,1.45]
[87331,"SINAPI",88377,6.2]
[87331,"SINAPI-I",1379,258.04000000000002]
[87331,"SINAPI-I",1106,114.68]
[87331,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[87332]
[87332,"SINAPI",88398,2.15]
[87332,"SINAPI",88393,0.66]
[87332,"SINAPI",88377,2.81]
[87332,"SINAPI",88316,0.63]
[87332,"SINAPI-I",1379,261.13]
[87332,"SINAPI-I",1106,116.06]
[87332,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[87369]
[87369,"SINAPI",88316,11.1]
[87369,"SINAPI-I",1379,192.52]
[87369,"SINAPI-I",1106,171.13]
[87369,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100451]
[100451,"SINAPI",102953,4.9800000000000004]
[100451,"SINAPI",102952,1.52]
[100451,"SINAPI",88377,6.5]
[100451,"SINAPI-I",1379,192.38]
[100451,"SINAPI-I",1106,171]
[100451,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[87292]
[87292,"SINAPI",88831,3.45]
[87292,"SINAPI",88830,1.05]
[87292,"SINAPI",88377,4.5]
[87292,"SINAPI-I",1379,195.86]
[87292,"SINAPI-I",1106,174.1]
[87292,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[87335]
[87335,"SINAPI",88392,3.8]
[87335,"SINAPI",88386,1.1599999999999999]
[87335,"SINAPI",88377,4.96]
[87335,"SINAPI-I",1379,206.42]
[87335,"SINAPI-I",1106,137.61000000000001]
[87335,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[87336]
[87336,"SINAPI",88398,2.2400000000000002]
[87336,"SINAPI",88393,0.68]
[87336,"SINAPI",88377,2.92]
[87336,"SINAPI",88316,0.62]
[87336,"SINAPI-I",1379,191.45]
[87336,"SINAPI-I",1106,170.18]
[87336,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[87370]
[87370,"SINAPI",88316,11.17]
[87370,"SINAPI-I",1379,175.34]
[87370,"SINAPI-I",1106,155.86000000000001]
[87370,"SINAPI-I",370,1.17]
[100452]
[100452,"SINAPI",102953,4.9000000000000004]
[100452,"SINAPI",102952,1.49]
[100452,"SINAPI",88377,6.39]
[100452,"SINAPI-I",1379,175.86]
[100452,"SINAPI-I",1106,156.32]
[100452,"SINAPI-I",370,1.17]
[88715]
[88715,"SINAPI",88831,3.27]
[88715,"SINAPI",88830,0.99]
[88715,"SINAPI",88377,4.26]
[88715,"SINAPI-I",1379,178.82]
[88715,"SINAPI-I",1106,158.94999999999999]
[88715,"SINAPI-I",370,1.19]
[87294]
[87294,"SINAPI",89226,2.8]
[87294,"SINAPI",89225,0.85]
[87294,"SINAPI",88377,3.65]
[87294,"SINAPI",88316,0.79]
[87294,"SINAPI-I",1379,177.12]
[87294,"SINAPI-I",1106,157.44]
[87294,"SINAPI-I",370,1.18]
[87337]
[87337,"SINAPI",88392,3.74]
[87337,"SINAPI",88386,1.1399999999999999]
[87337,"SINAPI",88377,4.88]
[87337,"SINAPI-I",1379,173.77]
[87337,"SINAPI-I",1106,154.46]
[87337,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100487]
[100487,"SINAPI",88398,2.14]
[100487,"SINAPI",88393,0.65]
[100487,"SINAPI",88377,2.79]
[100487,"SINAPI",88316,0.62]
[100487,"SINAPI-I",1379,174.73]
[100487,"SINAPI-I",1106,155.32]
[100487,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[87380]
[87380,"SINAPI",88316,10.87]
[87380,"SINAPI-I",7334,189.71]
[87380,"SINAPI-I",1379,327.72]
[87380,"SINAPI-I",367,0.73]
[100461]
[100461,"SINAPI",102953,3.98]
[100461,"SINAPI",102952,1.21]
[100461,"SINAPI",88377,5.19]
[100461,"SINAPI-I",7334,189.03]
[100461,"SINAPI-I",1379,326.54000000000002]
[100461,"SINAPI-I",367,0.73]
[87322]
[87322,"SINAPI",88831,3.5]
[87322,"SINAPI",88830,1.06]
[87322,"SINAPI",88377,4.5599999999999996]
[87322,"SINAPI-I",7334,191.68]
[87322,"SINAPI-I",1379,331.12]
[87322,"SINAPI-I",367,0.74]
[87323]
[87323,"SINAPI",89226,2.2599999999999998]
[87323,"SINAPI",89225,0.69]
[87323,"SINAPI",88377,2.95]
[87323,"SINAPI",88316,0.68]
[87323,"SINAPI-I",7334,192.53]
[87323,"SINAPI-I",1379,332.59]
[87323,"SINAPI-I",367,0.74]
[87360]
[87360,"SINAPI",88404,5.28]
[87360,"SINAPI",88399,1.61]
[87360,"SINAPI",88377,6.89]
[87360,"SINAPI-I",7334,186.22]
[87360,"SINAPI-I",1379,321.69]
[87360,"SINAPI-I",367,0.71]
[87361]
[87361,"SINAPI",88392,3.16]
[87361,"SINAPI",88386,0.96]
[87361,"SINAPI",88377,4.12]
[87361,"SINAPI-I",7334,187.31]
[87361,"SINAPI-I",1379,323.57]
[87361,"SINAPI-I",367,0.72]
[87362]
[87362,"SINAPI",88398,1.92]
[87362,"SINAPI",88393,0.57999999999999996]
[87362,"SINAPI",88377,2.5]
[87362,"SINAPI",88316,0.53]
[87362,"SINAPI-I",7334,188.71]
[87362,"SINAPI-I",1379,326]
[87362,"SINAPI-I",367,0.72]
[87377]
[87377,"SINAPI",88316,11.02]
[87377,"SINAPI-I",1379,422.63]
[87377,"SINAPI-I",367,0.94]
[100458]
[100458,"SINAPI",102953,3.99]
[100458,"SINAPI",102952,1.22]
[100458,"SINAPI",88377,5.21]
[100458,"SINAPI-I",1379,424.23]
[100458,"SINAPI-I",367,0.94]
[87313]
[87313,"SINAPI",88831,3.31]
[87313,"SINAPI",88830,1.01]
[87313,"SINAPI",88377,4.32]
[87313,"SINAPI-I",1379,426.49]
[87313,"SINAPI-I",367,0.95]
[87314]
[87314,"SINAPI",89226,2.3199999999999998]
[87314,"SINAPI",89225,0.71]
[87314,"SINAPI",88377,3.03]
[87314,"SINAPI",88316,0.68]
[87314,"SINAPI-I",1379,427.78]
[87314,"SINAPI-I",367,0.95]
[87352]
[87352,"SINAPI",88404,6.23]
[87352,"SINAPI",88399,1.9]
[87352,"SINAPI",88377,8.1300000000000008]
[87352,"SINAPI-I",1379,413.8]
[87352,"SINAPI-I",367,0.92]
[87353]
[87353,"SINAPI",88392,3.65]
[87353,"SINAPI",88386,1.1100000000000001]
[87353,"SINAPI",88377,4.76]
[87353,"SINAPI-I",1379,415.71]
[87353,"SINAPI-I",367,0.92]
[87354]
[87354,"SINAPI",88398,1.98]
[87354,"SINAPI",88393,0.6]
[87354,"SINAPI",88377,2.58]
[87354,"SINAPI",88316,0.55000000000000004]
[87354,"SINAPI-I",1379,420.41]
[87354,"SINAPI-I",367,0.93]
[100480]
[100480,"SINAPI",88316,8.9]
[100480,"SINAPI-I",1379,484.67]
[100480,"SINAPI-I",370,1.08]
[100480,"SINAPI-I",123,19.39]
[100476]
[100476,"SINAPI",102953,3.58]
[100476,"SINAPI",102952,1.0900000000000001]
[100476,"SINAPI",88377,4.67]
[100476,"SINAPI-I",1379,479.44]
[100476,"SINAPI-I",370,1.07]
[100476,"SINAPI-I",123,19.18]
[100475]
[100475,"SINAPI",88831,2.88]
[100475,"SINAPI",88830,0.87]
[100475,"SINAPI",88377,3.75]
[100475,"SINAPI-I",1379,486]
[100475,"SINAPI-I",370,1.08]
[100475,"SINAPI-I",123,19.440000000000001]
[100491]
[100491,"SINAPI",89226,2.06]
[100491,"SINAPI",89225,0.62]
[100491,"SINAPI",88377,2.68]
[100491,"SINAPI",88316,0.88]
[100491,"SINAPI-I",1379,486]
[100491,"SINAPI-I",370,1.08]
[100491,"SINAPI-I",123,19.440000000000001]
[100477]
[100477,"SINAPI",88404,5.46]
[100477,"SINAPI",88399,1.66]
[100477,"SINAPI",88377,7.12]
[100477,"SINAPI-I",1379,469.85]
[100477,"SINAPI-I",370,1.04]
[100477,"SINAPI-I",123,18.79]
[100478]
[100478,"SINAPI",88392,2.75]
[100478,"SINAPI",88386,0.83]
[100478,"SINAPI",88377,3.58]
[100478,"SINAPI-I",1379,474.87]
[100478,"SINAPI-I",370,1.06]
[100478,"SINAPI-I",123,18.989999999999998]
[100479]
[100479,"SINAPI",88398,1.64]
[100479,"SINAPI",88393,0.5]
[100479,"SINAPI",88377,2.14]
[100479,"SINAPI",88316,0.66]
[100479,"SINAPI-I",1379,477.81]
[100479,"SINAPI-I",370,1.06]
[100479,"SINAPI-I",123,19.11]
[87372]
[87372,"SINAPI",88316,11.65]
[87372,"SINAPI-I",1379,563.59]
[87372,"SINAPI-I",370,1.25]
[100453]
[100453,"SINAPI",102953,4.9400000000000004]
[100453,"SINAPI",102952,1.51]
[100453,"SINAPI",88377,6.45]
[100453,"SINAPI-I",1379,563.64]
[100453,"SINAPI-I",370,1.25]
[87298]
[87298,"SINAPI",88831,3.39]
[87298,"SINAPI",88830,1.03]
[87298,"SINAPI",88377,4.42]
[87298,"SINAPI-I",1379,573.61]
[87298,"SINAPI-I",370,1.27]
[87299]
[87299,"SINAPI",89226,2.5299999999999998]
[87299,"SINAPI",89225,0.77]
[87299,"SINAPI",88377,3.3]
[87299,"SINAPI",88316,0.79]
[87299,"SINAPI-I",1379,273.44]
[87299,"SINAPI-I",370,1.27]
[87339]
[87339,"SINAPI",88404,7.94]
[87339,"SINAPI",88399,2.41]
[87339,"SINAPI",88377,10.35]
[87339,"SINAPI-I",1379,551.12]
[87339,"SINAPI-I",370,1.22]
[87340]
[87340,"SINAPI",88392,3.66]
[87340,"SINAPI",88386,1.1200000000000001]
[87340,"SINAPI",88377,4.78]
[87340,"SINAPI-I",1379,556.69000000000005]
[87340,"SINAPI-I",370,1.24]
[87341]
[87341,"SINAPI",88398,2.14]
[87341,"SINAPI",88393,0.65]
[87341,"SINAPI",88377,2.79]
[87341,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[87341,"SINAPI-I",1379,559.97]
[87341,"SINAPI-I",370,1.24]
[88629]
[88629,"SINAPI",88316,8.57]
[88629,"SINAPI-I",1379,482.96]
[88629,"SINAPI-I",370,1.07]
[100467]
[100467,"SINAPI",102953,3.34]
[100467,"SINAPI",102952,1.01]
[100467,"SINAPI",88377,4.3499999999999996]
[100467,"SINAPI-I",1379,478.07]
[100467,"SINAPI-I",370,1.06]
[88628]
[88628,"SINAPI",88831,2.62]
[88628,"SINAPI",88830,0.8]
[88628,"SINAPI",88377,3.42]
[88628,"SINAPI-I",1379,483.7]
[88628,"SINAPI-I",370,1.07]
[100489]
[100489,"SINAPI",89226,1.87]
[100489,"SINAPI",89225,0.56999999999999995]
[100489,"SINAPI",88377,2.44]
[100489,"SINAPI",88316,0.75]
[100489,"SINAPI-I",1379,483.72]
[100489,"SINAPI-I",370,1.07]
[100468]
[100468,"SINAPI",88404,52.1]
[100468,"SINAPI",88399,1.58]
[100468,"SINAPI",88377,6.79]
[100468,"SINAPI-I",1379,469.39]
[100468,"SINAPI-I",370,1.04]
[100469]
[100469,"SINAPI",88392,2.4900000000000002]
[100469,"SINAPI",88386,0.76]
[100469,"SINAPI",88377,3.25]
[100469,"SINAPI-I",1379,473.5]
[100469,"SINAPI-I",370,1.05]
[100470]
[100470,"SINAPI",88398,2.4900000000000002]
[100470,"SINAPI",88393,0.76]
[100470,"SINAPI",88377,3.25]
[100470,"SINAPI-I",1379,389.03]
[100470,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[87371]
[87371,"SINAPI",88316,10.88]
[87371,"SINAPI-I",1379,133.44]
[87371,"SINAPI-I",1106,177.92]
[87371,"SINAPI-I",370,1.19]
[87295]
[87295,"SINAPI",88831,4.24]
[87295,"SINAPI",88830,1.29]
[87295,"SINAPI",88377,5.53]
[87295,"SINAPI-I",1379,134.77000000000001]
[87295,"SINAPI-I",1106,179.69]
[87295,"SINAPI-I",370,1.2]
[87296]
[87296,"SINAPI",89226,2.4300000000000002]
[87296,"SINAPI",89225,0.74]
[87296,"SINAPI",88377,3.17]
[87296,"SINAPI",88316,0.76]
[87296,"SINAPI-I",1379,135.88999999999999]
[87296,"SINAPI-I",1106,181.19]
[87296,"SINAPI-I",370,1.21]
[87338]
[87338,"SINAPI",88398,2.8]
[87338,"SINAPI",88393,0.85]
[87338,"SINAPI",88377,3.65]
[87338,"SINAPI",88316,0.7]
[87338,"SINAPI-I",1379,132.15]
[87338,"SINAPI-I",1106,176.2]
[87338,"SINAPI-I",370,1.17]
[88630]
[88630,"SINAPI",88831,2.58]
[88630,"SINAPI",88830,0.78]
[88630,"SINAPI",88377,3.36]
[88630,"SINAPI-I",1379,355.04]
[88630,"SINAPI-I",370,1.23]
[87381]
[87381,"SINAPI",88316,10.51]
[87381,"SINAPI-I",7334,189.07]
[87381,"SINAPI-I",1379,263.97000000000003]
[87381,"SINAPI-I",367,0.78]
[100462]
[100462,"SINAPI",102953,5.7]
[100462,"SINAPI",102952,1.73]
[100462,"SINAPI",88377,7.43]
[100462,"SINAPI-I",7334,187.46]
[100462,"SINAPI-I",1379,261.70999999999998]
[100462,"SINAPI-I",367,0.78]
[87325]
[87325,"SINAPI",88831,3.6]
[87325,"SINAPI",88830,1.0900000000000001]
[87325,"SINAPI",88377,4.6900000000000004]
[87325,"SINAPI-I",7334,189.4]
[87325,"SINAPI-I",1379,264.42]
[87325,"SINAPI-I",367,0.78]
[87326]
[87326,"SINAPI",89226,2.15]
[87326,"SINAPI",89225,0.65]
[87326,"SINAPI",88377,2.8]
[87326,"SINAPI",88316,0.62]
[87326,"SINAPI-I",7334,191.21]
[87326,"SINAPI-I",1379,266.95]
[87326,"SINAPI-I",367,0.79]
[87363]
[87363,"SINAPI",88392,4.49]
[87363,"SINAPI",88386,1.37]
[87363,"SINAPI",88377,5.86]
[87363,"SINAPI-I",7334,185.9]
[87363,"SINAPI-I",1379,259.54000000000002]
[87363,"SINAPI-I",367,0.77]
[87364]
[87364,"SINAPI",88398,2.02]
[87364,"SINAPI",88393,0.61]
[87364,"SINAPI",88377,2.63]
[87364,"SINAPI",88316,0.55000000000000004]
[87364,"SINAPI-I",7334,187.91]
[87364,"SINAPI-I",1379,262.35000000000002]
[87364,"SINAPI-I",367,0.78]
[87378]
[87378,"SINAPI",88316,10.66]
[87378,"SINAPI-I",1379,340.41]
[87378,"SINAPI-I",367,1.01]
[100459]
[100459,"SINAPI",102953,4.13]
[100459,"SINAPI",102952,1.26]
[100459,"SINAPI",88377,5.39]
[100459,"SINAPI-I",1379,339.18]
[100459,"SINAPI-I",367,1]
[87316]
[87316,"SINAPI",88831,3.56]
[87316,"SINAPI",88830,1.08]
[87316,"SINAPI",88377,4.6399999999999997]
[87316,"SINAPI-I",1379,343.52]
[87316,"SINAPI-I",367,1.02]
[87317]
[87317,"SINAPI",89226,2.3199999999999998]
[87317,"SINAPI",89225,0.7]
[87317,"SINAPI",88377,3.02]
[87317,"SINAPI",88316,0.69]
[87317,"SINAPI-I",1379,345.16]
[87317,"SINAPI-I",367,1.02]
[87355]
[87355,"SINAPI",88404,5.0199999999999996]
[87355,"SINAPI",88399,1.53]
[87355,"SINAPI",88377,6.55]
[87355,"SINAPI-I",1379,333.3]
[87355,"SINAPI-I",367,0.99]
[87356]
[87356,"SINAPI",88392,3.2]
[87356,"SINAPI",88386,0.98]
[87356,"SINAPI",88377,4.18]
[87356,"SINAPI-I",1379,335.82]
[87356,"SINAPI-I",367,1]
[87357]
[87357,"SINAPI",88398,1.93]
[87357,"SINAPI",88393,0.59]
[87357,"SINAPI",88377,2.52]
[87357,"SINAPI",88316,0.53]
[87357,"SINAPI-I",1379,338.22]
[87357,"SINAPI-I",367,1]
[100486]
[100486,"SINAPI",88316,8.5500000000000007]
[100486,"SINAPI-I",1379,394.75]
[100486,"SINAPI-I",370,1.17]
[100486,"SINAPI-I",123,15.79]
[100482]
[100482,"SINAPI",102953,3.73]
[100482,"SINAPI",102952,1.1299999999999999]
[100482,"SINAPI",88377,4.8600000000000003]
[100482,"SINAPI-I",1379,384.49]
[100482,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100482,"SINAPI-I",123,15.38]
[100481]
[100481,"SINAPI",88831,2.69]
[100481,"SINAPI",88830,0.82]
[100481,"SINAPI",88377,3.51]
[100481,"SINAPI-I",1379,390.51]
[100481,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100481,"SINAPI-I",123,15.62]
[100492]
[100492,"SINAPI",89226,1.91]
[100492,"SINAPI",89225,0.57999999999999996]
[100492,"SINAPI",88377,2.4900000000000002]
[100492,"SINAPI",88316,0.81]
[100492,"SINAPI-I",1379,391.73]
[100492,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100492,"SINAPI-I",123,15.66]
[100483]
[100483,"SINAPI",88404,4.6100000000000003]
[100483,"SINAPI",88399,1.4]
[100483,"SINAPI",88377,6.01]
[100483,"SINAPI-I",1379,379.34]
[100483,"SINAPI-I",370,1.1200000000000001]
[100483,"SINAPI-I",123,15.17]
[100484]
[100484,"SINAPI",88392,2.91]
[100484,"SINAPI",88386,0.89]
[100484,"SINAPI",88377,3.8]
[100484,"SINAPI-I",1379,381.55]
[100484,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[100484,"SINAPI-I",123,15.26]
[100485]
[100485,"SINAPI",88398,1.62]
[100485,"SINAPI",88393,0.5]
[100485,"SINAPI",88377,2.12]
[100485,"SINAPI",88316,0.67]
[100485,"SINAPI-I",1379,385.74]
[100485,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100485,"SINAPI-I",123,15.43]
[87373]
[87373,"SINAPI",88316,11.02]
[87373,"SINAPI-I",1379,454.58]
[87373,"SINAPI-I",370,1.35]
[100454]
[100454,"SINAPI",102953,4.3]
[100454,"SINAPI",102952,1.31]
[100454,"SINAPI",88377,5.61]
[100454,"SINAPI-I",1379,456.3]
[100454,"SINAPI-I",370,1.35]
[87301]
[87301,"SINAPI",88831,3.72]
[87301,"SINAPI",88830,1.1299999999999999]
[87301,"SINAPI",88377,4.8499999999999996]
[87301,"SINAPI-I",1379,459.85]
[87301,"SINAPI-I",370,1.36]
[87302]
[87302,"SINAPI",89226,2.58]
[87302,"SINAPI",89225,0.78]
[87302,"SINAPI",88377,3.36]
[87302,"SINAPI",88316,0.77]
[87302,"SINAPI-I",1379,460.92]
[87302,"SINAPI-I",370,1.37]
[87342]
[87342,"SINAPI",88404,6.4]
[87342,"SINAPI",88399,1.95]
[87342,"SINAPI",88377,8.35]
[87342,"SINAPI-I",1379,444.52]
[87342,"SINAPI-I",370,1.32]
[87343]
[87343,"SINAPI",88392,3.97]
[87343,"SINAPI",88386,1.21]
[87343,"SINAPI",88377,5.18]
[87343,"SINAPI-I",1379,447.33]
[87343,"SINAPI-I",370,1.33]
[87344]
[87344,"SINAPI",88398,2.12]
[87344,"SINAPI",88393,0.65]
[87344,"SINAPI",88377,2.77]
[87344,"SINAPI",88316,0.59]
[87344,"SINAPI-I",1379,452.19]
[87344,"SINAPI-I",370,1.34]
[88631]
[88631,"SINAPI",88316,8.2899999999999991]
[88631,"SINAPI-I",1379,389.54]
[88631,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[100471]
[100471,"SINAPI",102953,3.53]
[100471,"SINAPI",102952,1.07]
[100471,"SINAPI",88377,4.5999999999999996]
[100471,"SINAPI-I",1379,383.76]
[100471,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100490]
[100490,"SINAPI",89226,1.76]
[100490,"SINAPI",89225,0.54]
[100490,"SINAPI",88377,2.2999999999999998]
[100490,"SINAPI",88316,0.71]
[100490,"SINAPI-I",1379,390.16]
[100490,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100472]
[100472,"SINAPI",88404,4.4000000000000004]
[100472,"SINAPI",88399,1.34]
[100472,"SINAPI",88377,5.74]
[100472,"SINAPI-I",1379,378.97]
[100472,"SINAPI-I",370,1.1200000000000001]
[100473]
[100473,"SINAPI",88392,2.71]
[100473,"SINAPI",88386,0.82]
[100473,"SINAPI",88377,3.53]
[100473,"SINAPI-I",1379,380.81]
[100473,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[100474]
[100474,"SINAPI",88398,1.48]
[100474,"SINAPI",88393,0.45]
[100474,"SINAPI",88377,1.93]
[100474,"SINAPI",88316,0.56999999999999995]
[100474,"SINAPI-I",1379,384.42]
[100474,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[87379]
[87379,"SINAPI",88316,10.65]
[87379,"SINAPI-I",7334,188.64]
[87379,"SINAPI-I",1379,220.98]
[87379,"SINAPI-I",367,0.82]
[100460]
[100460,"SINAPI",102953,5.22]
[100460,"SINAPI",102952,1.59]
[100460,"SINAPI",88377,6.81]
[100460,"SINAPI-I",7334,187.73]
[100460,"SINAPI-I",1379,219.91]
[100460,"SINAPI-I",367,0.81]
[87319]
[87319,"SINAPI",88831,3.31]
[87319,"SINAPI",88830,1.01]
[87319,"SINAPI",88377,4.32]
[87319,"SINAPI-I",7334,189.9]
[87319,"SINAPI-I",1379,222.45]
[87319,"SINAPI-I",367,0.82]
[87320]
[87320,"SINAPI",89226,2.38]
[87320,"SINAPI",89225,0.72]
[87320,"SINAPI",88377,3.08]
[87320,"SINAPI",88316,0.67]
[87320,"SINAPI-I",7334,190.61]
[87320,"SINAPI-I",1379,223.28]
[87320,"SINAPI-I",367,0.83]
[87358]
[87358,"SINAPI",88392,4.12]
[87358,"SINAPI",88386,1.25]
[87358,"SINAPI",88377,5.37]
[87358,"SINAPI-I",7334,186.02]
[87358,"SINAPI-I",1379,217.91]
[87358,"SINAPI-I",367,0.81]
[87359]
[87359,"SINAPI",88398,2.3199999999999998]
[87359,"SINAPI",88393,0.7]
[87359,"SINAPI",88377,3.02]
[87359,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[87359,"SINAPI-I",7334,186.82]
[87359,"SINAPI-I",1379,218.84]
[87359,"SINAPI-I",367,0.81]
[87376]
[87376,"SINAPI",88316,10.8]
[87376,"SINAPI-I",1379,284.97000000000003]
[87376,"SINAPI-I",367,1.06]
[100457]
[100457,"SINAPI",102953,3.75]
[100457,"SINAPI",102952,1.1399999999999999]
[100457,"SINAPI",88377,4.8899999999999997]
[100457,"SINAPI-I",1379,285]
[100457,"SINAPI-I",367,1.06]
[87310]
[87310,"SINAPI",88831,3.3]
[87310,"SINAPI",88830,1]
[87310,"SINAPI",88377,4.3]
[87310,"SINAPI-I",1379,289.33]
[87310,"SINAPI-I",367,1.07]
[87311]
[87311,"SINAPI",89226,2.31]
[87311,"SINAPI",89225,0.71]
[87311,"SINAPI",88377,3.02]
[87311,"SINAPI",88316,0.67]
[87311,"SINAPI-I",1379,288.19]
[87311,"SINAPI-I",367,1.07]
[87350]
[87350,"SINAPI",88392,4.91]
[87350,"SINAPI",88386,1.5]
[87350,"SINAPI",88377,6.41]
[87350,"SINAPI-I",1379,280.31]
[87350,"SINAPI-I",367,1.04]
[87351]
[87351,"SINAPI",88398,2.1]
[87351,"SINAPI",88393,0.61]
[87351,"SINAPI",88377,2.74]
[87351,"SINAPI",88316,0.55000000000000004]
[87351,"SINAPI-I",1379,282.8]
[87351,"SINAPI-I",367,1.05]
[87374]
[87374,"SINAPI",88316,11.1]
[87374,"SINAPI-I",1379,380.9]
[87374,"SINAPI-I",370,1.41]
[100455]
[100455,"SINAPI",102953,4.62]
[100455,"SINAPI",102952,1.41]
[100455,"SINAPI",88377,6.03]
[100455,"SINAPI-I",1379,379.53]
[100455,"SINAPI-I",370,1.41]
[87304]
[87304,"SINAPI",88831,3.37]
[87304,"SINAPI",88830,1.03]
[87304,"SINAPI",88377,4.4000000000000004]
[87304,"SINAPI-I",1379,387.2]
[87304,"SINAPI-I",370,1.43]
[87305]
[87305,"SINAPI",89226,2.66]
[87305,"SINAPI",89225,0.81]
[87305,"SINAPI",88377,3.47]
[87305,"SINAPI",88316,0.81]
[87305,"SINAPI-I",1379,386.89]
[87305,"SINAPI-I",370,1.43]
[87345]
[87345,"SINAPI",88404,5.7]
[87345,"SINAPI",88399,1.74]
[87345,"SINAPI",88377,7.44]
[87345,"SINAPI-I",1379,373.1]
[87345,"SINAPI-I",370,1.38]
[87346]
[87346,"SINAPI",88392,3.67]
[87346,"SINAPI",88386,1.1200000000000001]
[87346,"SINAPI",88377,4.79]
[87346,"SINAPI-I",1379,376.08]
[87346,"SINAPI-I",370,1.39]
[87347]
[87347,"SINAPI",88398,2.15]
[87347,"SINAPI",88393,0.65]
[87347,"SINAPI",88377,2.8]
[87347,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[87347,"SINAPI-I",1379,378.34]
[87347,"SINAPI-I",370,1.4]
[87366]
[87366,"SINAPI",88316,11.14]
[87366,"SINAPI-I",43617,6.2E-2]
[87366,"SINAPI-I",1379,280.88]
[87366,"SINAPI-I",370,1.25]
[100448]
[100448,"SINAPI",102953,3.89]
[100448,"SINAPI",102952,1.18]
[100448,"SINAPI",88377,5.07]
[100448,"SINAPI-I",43617,6.3E-2]
[100448,"SINAPI-I",1379,281.52999999999997]
[100448,"SINAPI-I",370,1.25]
[87283]
[87283,"SINAPI",88831,1.01]
[87283,"SINAPI",88830,3.3319999999999999]
[87283,"SINAPI",88377,4.33]
[87283,"SINAPI-I",43617,6.3E-2]
[87283,"SINAPI-I",1379,281.52999999999997]
[87283,"SINAPI-I",370,1.27]
[87284]
[87284,"SINAPI",89226,2.38]
[87284,"SINAPI",89225,0.73]
[87284,"SINAPI",88377,3.11]
[87284,"SINAPI",88316,0.71]
[87284,"SINAPI-I",43617,6.3E-2]
[87284,"SINAPI-I",1379,284.8]
[87284,"SINAPI-I",370,1.27]
[87329]
[87329,"SINAPI",88392,4.8499999999999996]
[87329,"SINAPI",88386,1.47]
[87329,"SINAPI",88377,6.32]
[87329,"SINAPI-I",43617,6.0999999999999999E-2]
[87329,"SINAPI-I",1379,276.29000000000002]
[87329,"SINAPI-I",370,1.23]
[87330]
[87330,"SINAPI",88398,2.15]
[87330,"SINAPI",88393,0.65]
[87330,"SINAPI",88377,2.8]
[87330,"SINAPI",88316,0.59]
[87330,"SINAPI-I",43617,6.2E-2]
[87330,"SINAPI-I",1379,279.16000000000003]
[87330,"SINAPI-I",370,1.24]
[87375]
[87375,"SINAPI",88316,11.31]
[87375,"SINAPI-I",1379,327.78]
[87375,"SINAPI-I",370,1.46]
[100456]
[100456,"SINAPI",102953,4.32]
[100456,"SINAPI",102952,1.31]
[100456,"SINAPI",88377,5.63]
[100456,"SINAPI-I",1379,327.81]
[100456,"SINAPI-I",370,1.46]
[87307]
[87307,"SINAPI",88831,3.72]
[87307,"SINAPI",88830,1.1299999999999999]
[87307,"SINAPI",88377,4.8499999999999996]
[87307,"SINAPI-I",1379,332.39]
[87307,"SINAPI-I",370,1.48]
[87308]
[87308,"SINAPI",89226,2.67]
[87308,"SINAPI",89225,0.81]
[87308,"SINAPI",88377,3.48]
[87308,"SINAPI",88316,0.77]
[87308,"SINAPI-I",1379,331.49]
[87308,"SINAPI-I",370,1.47]
[87348]
[87348,"SINAPI",88404,5.14]
[87348,"SINAPI",88399,1.56]
[87348,"SINAPI",88377,6.7]
[87348,"SINAPI-I",1379,321.07]
[87348,"SINAPI-I",370,1.43]
[87349]
[87349,"SINAPI",88398,1.99]
[87349,"SINAPI",88393,0.61]
[87349,"SINAPI",88377,2.6]
[87349,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[87349,"SINAPI-I",1379,326.63]
[87349,"SINAPI-I",370,1.45]
[87365]
[87365,"SINAPI",88316,10.8]
[87365,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[87365,"SINAPI-I",1379,246.5]
[87365,"SINAPI-I",370,1.28]
[100447]
[100447,"SINAPI",102953,5.82]
[100447,"SINAPI",102952,1.77]
[100447,"SINAPI",88377,7.59]
[100447,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[100447,"SINAPI-I",1379,245.31]
[100447,"SINAPI-I",370,1.27]
[87280]
[87280,"SINAPI",88831,3.7]
[87280,"SINAPI",88830,1.1200000000000001]
[87280,"SINAPI",88377,4.82]
[87280,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[87280,"SINAPI-I",1379,248.15]
[87280,"SINAPI-I",370,1.29]
[87281]
[87281,"SINAPI",89226,2.68]
[87281,"SINAPI",89225,0.81]
[87281,"SINAPI",88377,3.49]
[87281,"SINAPI",88316,0.77]
[87281,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[87281,"SINAPI-I",1379,249.29]
[87281,"SINAPI-I",370,1.29]
[87327]
[87327,"SINAPI",88392,4.4800000000000004]
[87327,"SINAPI",88386,1.36]
[87327,"SINAPI",88377,5.84]
[87327,"SINAPI-I",43617,5.3999999999999999E-2]
[87327,"SINAPI-I",1379,242.88]
[87327,"SINAPI-I",370,1.26]
[87328]
[87328,"SINAPI",88398,2.0299999999999998]
[87328,"SINAPI",88393,0.62]
[87328,"SINAPI",88377,2.65]
[87328,"SINAPI",88316,0.59]
[87328,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[87328,"SINAPI-I",1379,245.79]
[87328,"SINAPI-I",370,1.27]
[87410]
[87410,"SINAPI",88430,5.24]
[87410,"SINAPI",88418,0.67]
[87410,"SINAPI",88377,5.91]
[87410,"SINAPI-I",36870,1094.55]
[95577]
[95577,"SINAPI",92803,1]
[95577,"SINAPI",88245,3.0599999999999999E-2]
[95577,"SINAPI",88238,6.1000000000000004E-3]
[95577,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95577,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[95578]
[95578,"SINAPI",92804,1]
[95578,"SINAPI",88245,1.67E-2]
[95578,"SINAPI",88238,3.3E-3]
[95578,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95578,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[95579]
[95579,"SINAPI",92805,1]
[95579,"SINAPI",88245,1.06E-2]
[95579,"SINAPI",88238,2.0999999999999999E-3]
[95579,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95579,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[95580]
[95580,"SINAPI",92806,1]
[95580,"SINAPI",88245,8.5000000000000006E-3]
[95580,"SINAPI",88238,1.6999999999999999E-3]
[95580,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95580,"SINAPI-I",39017,0.113]
[95581]
[95581,"SINAPI",92798,1]
[95581,"SINAPI",88245,7.7000000000000002E-3]
[95581,"SINAPI",88238,1.5E-3]
[95581,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95581,"SINAPI-I",39017,5.1999999999999998E-2]
[95582]
[95582,"SINAPI",95448,1]
[95582,"SINAPI",88245,7.3000000000000001E-3]
[95582,"SINAPI",88238,1.5E-3]
[95582,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95582,"SINAPI-I",39017,1.7000000000000001E-2]
[95576]
[95576,"SINAPI",92802,1]
[95576,"SINAPI",88245,6.4500000000000002E-2]
[95576,"SINAPI",88238,1.29E-2]
[95576,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95576,"SINAPI-I",39017,0.74299999999999999]
[95583]
[95583,"SINAPI",92800,1]
[95583,"SINAPI",88245,0.16520000000000001]
[95583,"SINAPI",88238,3.3000000000000002E-2]
[95583,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95583,"SINAPI-I",39017,1.19]
[95584]
[95584,"SINAPI",92801,1]
[95584,"SINAPI",88245,0.104]
[95584,"SINAPI",88238,2.0799999999999999E-2]
[95584,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95584,"SINAPI-I",39017,0.97]
[95593]
[95593,"SINAPI",92801,1]
[95593,"SINAPI",88245,0.104]
[95593,"SINAPI",88238,2.0799999999999999E-2]
[95593,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95593,"SINAPI-I",39017,0.97]
[95592]
[95592,"SINAPI",92800,1]
[95592,"SINAPI",88245,0.16520000000000001]
[95592,"SINAPI",88238,3.3000000000000002E-2]
[95592,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95592,"SINAPI-I",39017,1.19]
[92919]
[92919,"SINAPI",92803,1]
[92919,"SINAPI",88245,7.0900000000000005E-2]
[92919,"SINAPI",88238,1.1599999999999999E-2]
[92919,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92919,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[92921]
[92921,"SINAPI",92804,1]
[92921,"SINAPI",88245,4.6399999999999997E-2]
[92921,"SINAPI",88238,7.6E-3]
[92921,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92921,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[92922]
[92922,"SINAPI",92805,1]
[92922,"SINAPI",88245,3.5099999999999999E-2]
[92922,"SINAPI",88238,5.7000000000000002E-3]
[92922,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92922,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[92923]
[92923,"SINAPI",92806,1]
[92923,"SINAPI",88245,2.75E-2]
[92923,"SINAPI",88238,4.4999999999999997E-3]
[92923,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92923,"SINAPI-I",39017,0.113]
[92924]
[92924,"SINAPI",92798,1]
[92924,"SINAPI",88245,2.1600000000000001E-2]
[92924,"SINAPI",88238,3.5000000000000001E-3]
[92924,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92924,"SINAPI-I",39017,5.1999999999999998E-2]
[104104]
[104104,"SINAPI",95448,1]
[104104,"SINAPI",88245,8.9999999999999993E-3]
[104104,"SINAPI",88238,1.5E-3]
[104104,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92916]
[92916,"SINAPI",92801,1]
[92916,"SINAPI",88245,0.14280000000000001]
[92916,"SINAPI",88238,2.3300000000000001E-2]
[92916,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92916,"SINAPI-I",39017,0.97]
[92917]
[92917,"SINAPI",92802,1]
[92917,"SINAPI",88245,0.10150000000000001]
[92917,"SINAPI",88238,1.66E-2]
[92917,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92917,"SINAPI-I",39017,0.74299999999999999]
[92915]
[92915,"SINAPI",92800,1]
[92915,"SINAPI",88245,0.1933]
[92915,"SINAPI",88238,3.1600000000000003E-2]
[92915,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92915,"SINAPI-I",39017,1.19]
[92771]
[92771,"SINAPI",92803,1]
[92771,"SINAPI",88245,2.5899999999999999E-2]
[92771,"SINAPI",88238,4.1999999999999997E-3]
[92771,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92771,"SINAPI-I",39017,0.35699999999999998]
[92772]
[92772,"SINAPI",92804,1]
[92772,"SINAPI",88245,1.43E-2]
[92772,"SINAPI",88238,2.3E-3]
[92772,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92772,"SINAPI-I",39017,0.14699999999999999]
[92773]
[92773,"SINAPI",92805,1]
[92773,"SINAPI",88245,1.21E-2]
[92773,"SINAPI",88238,2E-3]
[92773,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92774]
[92774,"SINAPI",92806,1]
[92774,"SINAPI",88245,1.0800000000000001E-2]
[92774,"SINAPI",88238,1.8E-3]
[92774,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92769]
[92769,"SINAPI",92801,1]
[92769,"SINAPI",88245,5.9700000000000003E-2]
[92769,"SINAPI",88238,9.7999999999999997E-3]
[92769,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92769,"SINAPI-I",39017,1.333]
[92770]
[92770,"SINAPI",92802,1]
[92770,"SINAPI",88245,4.0300000000000002E-2]
[92770,"SINAPI",88238,6.6E-3]
[92770,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92770,"SINAPI-I",39017,0.72799999999999998]
[92767]
[92767,"SINAPI",92799,1]
[92767,"SINAPI",88245,0.1055]
[92767,"SINAPI",88238,1.72E-2]
[92767,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92767,"SINAPI-I",39017,2.8159999999999998]
[92768]
[92768,"SINAPI",92800,1]
[92768,"SINAPI",88245,8.3599999999999994E-2]
[92768,"SINAPI",88238,1.3599999999999999E-2]
[92768,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92768,"SINAPI-I",39017,2.1179999999999999]
[92762]
[92762,"SINAPI",92803,1]
[92762,"SINAPI",88245,3.9199999999999999E-2]
[92762,"SINAPI",88238,6.4000000000000003E-3]
[92762,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92762,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[92763]
[92763,"SINAPI",92804,1]
[92763,"SINAPI",88245,2.5700000000000001E-2]
[92763,"SINAPI",88238,4.1999999999999997E-3]
[92763,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92763,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[92764]
[92764,"SINAPI",92805,1]
[92764,"SINAPI",88245,1.9400000000000001E-2]
[92764,"SINAPI",88238,3.2000000000000002E-3]
[92764,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92764,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[92765]
[92765,"SINAPI",92806,1]
[92765,"SINAPI",88245,1.52E-2]
[92765,"SINAPI",88238,2.5000000000000001E-3]
[92765,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92765,"SINAPI-I",39017,0.113]
[92766]
[92766,"SINAPI",92798,1]
[92766,"SINAPI",88245,1.2E-2]
[92766,"SINAPI",88238,2E-3]
[92766,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92766,"SINAPI-I",39017,5.1999999999999998E-2]
[104105]
[104105,"SINAPI",95448,1]
[104105,"SINAPI",88245,9.1999999999999998E-3]
[104105,"SINAPI",88238,1.5E-3]
[104105,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92760]
[92760,"SINAPI",92801,1]
[92760,"SINAPI",88245,7.9000000000000001E-2]
[92760,"SINAPI",88238,1.29E-2]
[92760,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92760,"SINAPI-I",39017,0.97]
[92761]
[92761,"SINAPI",92802,1]
[92761,"SINAPI",88245,5.6099999999999997E-2]
[92761,"SINAPI",88238,9.1999999999999998E-3]
[92761,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92761,"SINAPI-I",39017,0.74299999999999999]
[92759]
[92759,"SINAPI",92800,1]
[92759,"SINAPI",88245,0.1069]
[92759,"SINAPI",88238,1.7500000000000002E-2]
[92759,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92759,"SINAPI-I",39017,1.19]
[104108]
[104108,"SINAPI",92803,1]
[104108,"SINAPI",88245,9.5600000000000004E-2]
[104108,"SINAPI",88238,1.5599999999999999E-2]
[104108,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104108,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[104107]
[104107,"SINAPI",92804,1]
[104107,"SINAPI",88245,7.4300000000000005E-2]
[104107,"SINAPI",88238,1.21E-2]
[104107,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104107,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[104106]
[104106,"SINAPI",92805,1]
[104106,"SINAPI",88245,5.62E-2]
[104106,"SINAPI",88238,9.1999999999999998E-3]
[104106,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104106,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[104110]
[104110,"SINAPI",92801,1]
[104110,"SINAPI",88245,0.2286]
[104110,"SINAPI",88238,3.73E-2]
[104110,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104110,"SINAPI-I",39017,0.97]
[104109]
[104109,"SINAPI",92802,1]
[104109,"SINAPI",88245,0.16250000000000001]
[104109,"SINAPI",88238,2.6499999999999999E-2]
[104109,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104109,"SINAPI-I",39017,0.74299999999999999]
[104111]
[104111,"SINAPI",92800,1]
[104111,"SINAPI",88245,0.30940000000000001]
[104111,"SINAPI",88238,5.0500000000000003E-2]
[104111,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104111,"SINAPI-I",39017,1.19]
[92884]
[92884,"SINAPI",92877,1]
[92884,"SINAPI",88245,5.2900000000000003E-2]
[92884,"SINAPI",88238,8.6E-3]
[92884,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92884,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[92885]
[92885,"SINAPI",92878,1]
[92885,"SINAPI",88245,3.8600000000000002E-2]
[92885,"SINAPI",88238,6.3E-3]
[92885,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92885,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[92886]
[92886,"SINAPI",92879,1]
[92886,"SINAPI",88245,2.6100000000000002E-2]
[92886,"SINAPI",88238,4.3E-3]
[92886,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92886,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[92887]
[92883,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92876,"SINAPI",88238,3.2000000000000002E-3]
[92806,"SINAPI-I",43056,1.1399999999999999]
[95602,"SINAPI",102274,0.32050000000000001]
[95996,"SINAPI",95632,4.3400000000000001E-2]
[95995,"SINAPI",88314,1.1301000000000001]
[94882,"SINAPI",5632,6.7599999999999993E-2]
[94876,"SINAPI",88316,0.19700000000000001]
[90733]
[90724,"SINAPI",88246,0.50860000000000005]
[90730]
[94881,"SINAPI-I",20078,0.20830000000000001]
[90708,"SINAPI",5632,2.6200000000000001E-2]
[90705,"SINAPI",88246,0.15490000000000001]
[90697,"SINAPI-I",20078,2.0799999999999999E-2]
[90699,"SINAPI-I",20078,2.92E-2]
[105249,"SINAPI-I",20078,0.45250000000000001]
[105394]
[105395,"SINAPI-I",20078,9.7799999999999998E-2]
[105398,"SINAPI",88246,0.64070000000000005]
[105372]
[105361,"SINAPI",88316,0.3523]
[105315]
[105252]
[105300,"SINAPI",88316,0.2873]
[105257,"SINAPI-I",20078,0.1125]
[105305]
[105250,"SINAPI",88316,9.8500000000000004E-2]
[105275,"SINAPI",88316,1.1572]
[105362,"SINAPI",88246,0.38769999999999999]
[105347,"SINAPI",88316,1.8605]
[105283,"SINAPI",5678,3.3500000000000002E-2]
[105348,"SINAPI",5679,0.2374]
[105352,"SINAPI",88316,0.85429999999999995]
[105325,"SINAPI-I",20078,0.29749999999999999]
[105343,"SINAPI",5679,6.2899999999999998E-2]
[105366,"SINAPI-I",20078,8.7499999999999994E-2]
[105387]
[97180,"SINAPI",88317,1.504]
[97190,"SINAPI",5631,4.4400000000000002E-2]
[97173,"SINAPI",88316,0.1069]
[97185,"SINAPI",5631,2.3599999999999999E-2]
[97171,"SINAPI-I",20078,4.0300000000000002E-2]
[97143]
[97161,"SINAPI",88316,9.3299999999999994E-2]
[97149,"SINAPI-I",20078,2.2100000000000002E-2]
[97166]
[97169,"SINAPI",5632,6.0600000000000001E-2]
[97127,"SINAPI",88316,0.1038]
[97135,"SINAPI",88246,0.10299999999999999]
[97131,"SINAPI-I",20078,3.1300000000000001E-2]
[105308,"SINAPI-I",20078,1.3599999999999999E-2]
[105310,"SINAPI",88246,0.12429999999999999]
[105290]
[105288,"SINAPI-I",20078,4.3799999999999999E-2]
[105333,"SINAPI-I",9829,1.0249999999999999]
[105335,"SINAPI",5679,4.58E-2]
[105327,"SINAPI",88246,7.5600000000000001E-2]
[105370,"SINAPI",88316,0.1186]
[92848,"SINAPI-I",40347,0.4]
[92834,"SINAPI",5632,3.1099999999999999E-2]
[92858]
[92860,"SINAPI-I",40345,0.4]
[92832]
[92809]
[92810,"SINAPI",88246,0.27350000000000002]
[92813,"SINAPI",5632,0.19500000000000001]
[95568,"SINAPI",88246,0.21510000000000001]
[95569,"SINAPI-I",7795,1.03]
[104932,"SINAPI",5632,0.15040000000000001]
[92853,"SINAPI",88246,0.16220000000000001]
[92857,"SINAPI",5632,0.10290000000000001]
[92841,"SINAPI-I",40344,0.4]
[92816,"SINAPI",88629,2.3E-2]
[95565,"SINAPI-I",40334,1.03]
[92210,"SINAPI",5632,9.3399999999999997E-2]
[92222]
[92223,"SINAPI",88629,9.2999999999999992E-3]
[94304,"SINAPI",5632,6.4100000000000004E-2]
[94329,"SINAPI",5901,5.4000000000000003E-3]
[104739,"SINAPI",90692,7.4200000000000002E-2]
[104742]
[93369,"SINAPI",91533,0.12520000000000001]
[93372,"SINAPI",5901,5.4000000000000003E-3]
[104732]
[104733]
[104735,"SINAPI",5903,5.9999999999999995E-4]
[96397,"SINAPI",96463,4.0058000000000003E-3]
[96396,"SINAPI",5684,9.1617000000000001E-3]
[105737,"SINAPI",5932,6.5960000000000003E-3]
[105749,"SINAPI",5685,6.5963800000000003E-2]
[105754,"SINAPI",5631,1.9506300000000001E-2]
[105657,"SINAPI",89036,4.8996499999999998E-2]
[100566,"SINAPI",96463,5.0073000000000001E-3]
[105645,"SINAPI",88316,3.1328000000000002E-2]
[105658,"SINAPI",5903,5.10088E-2]
[100567,"SINAPI",5901,3.8153000000000002E-3]
[105640,"SINAPI",5684,1.14521E-2]
[105659,"SINAPI",5901,3.8153000000000002E-3]
[105668,"SINAPI",89035,5.8275000000000002E-3]
[105647,"SINAPI",5901,2.2891999999999999E-3]
[105710,"SINAPI",5685,3.8790999999999999E-2]
[105705]
[105708,"SINAPI",5685,1.93955E-2]
[105699,"SINAPI",5684,1.0306900000000001E-2]
[105684,"SINAPI",96463,4.1310000000000001E-3]
[105691,"SINAPI",5932,6.5960000000000003E-3]
[105700,"SINAPI-I",4721,0.6464067]
[105692,"SINAPI",96464,4.8064200000000001E-2]
[100571]
[105701,"SINAPI",96463,4.8821000000000003E-3]
[105718,"SINAPI",5903,5.0627199999999997E-2]
[100565,"SINAPI",5903,3.75739E-2]
[105714]
[96391,"SINAPI",89036,1.50578E-2]
[105632,"SINAPI",5932,3.7260000000000001E-3]
[105617,"SINAPI",105525,1]
[96392,"SINAPI",5932,5.1609999999999998E-3]
[105633,"SINAPI",88316,7.9707500000000001E-2]
[105571,"SINAPI",96463,6.7597999999999998E-3]
[96389,"SINAPI",5901,3.8153000000000002E-3]
[105599,"SINAPI",96464,1.7297099999999999E-2]
[105623,"SINAPI-I",1379,93.023331799999994]
[105631]
[105608,"SINAPI",96463,4.5065000000000001E-3]
[100572,"SINAPI",5921,5.8275000000000002E-3]
[105583,"SINAPI",88316,5.4823999999999998E-2]
[105721,"SINAPI",93244,3.0478700000000001E-2]
[105595,"SINAPI",5934,4.7182000000000002E-2]
[105590,"SINAPI",5903,5.2534900000000002E-2]
[105566,"SINAPI",5932,6.5960000000000003E-3]
[101767,"SINAPI",88316,0.20885339999999999]
[104375,"SINAPI",91486,4.8510999999999997E-3]
[105757,"SINAPI",91486,6.9274999999999996E-3]
[105557,"SINAPI",5934,4.1050000000000003E-2]
[96385,"SINAPI",93244,2.5237800000000001E-2]
[105733,"SINAPI",5903,6.5855700000000003E-2]
[105736]
[105738,"SINAPI",96464,5.2280899999999998E-2]
[105738,"SINAPI",5684,1.14521E-2]
[105751,"SINAPI",5932,8.0309999999999999E-3]
[105746]
[105660,"SINAPI",5685,6.3469399999999995E-2]
[105663,"SINAPI",5901,3.8153000000000002E-3]
[105642,"SINAPI",5684,1.14521E-2]
[105661,"SINAPI",5684,1.6032999999999999E-2]
[105670,"SINAPI",89035,5.8275000000000002E-3]
[105649,"SINAPI",5901,2.2891999999999999E-3]
[105662,"SINAPI-I",4721,0.75918399999999997]
[105671,"SINAPI",5684,1.0306900000000001E-2]
[105656,"SINAPI",5932,3.7260000000000001E-3]
[105712,"SINAPI",5903,4.6911899999999999E-2]
[105707,"SINAPI",5903,4.31408E-2]
[105693,"SINAPI",5932,6.5960000000000003E-3]
[105675,"SINAPI",88316,5.6787400000000002E-2]
[105681,"SINAPI",5901,2.2891999999999999E-3]
[105697]
[105697,"SINAPI-I",1379,136.6636876]
[105682,"SINAPI",5685,3.62682E-2]
[105698,"SINAPI",5921,5.8275000000000002E-3]
[105677,"SINAPI",5901,2.2891999999999999E-3]
[105683,"SINAPI",5684,9.1617000000000001E-3]
[105582,"SINAPI",89035,5.8275000000000002E-3]
[105715,"SINAPI",5685,3.62682E-2]
[105629,"SINAPI",5934,2.5125600000000001E-2]
[105635,"SINAPI",96463,4.8821000000000003E-3]
[105621,"SINAPI",5684,2.2904000000000002E-3]
[105630,"SINAPI",5903,2.6471399999999999E-2]
[105636,"SINAPI-I",1379,179.7298777]
[105572,"SINAPI",5901,3.8153000000000002E-3]
[105574,"SINAPI",5901,3.8153000000000002E-3]
[105619,"SINAPI",5684,2.2904000000000002E-3]
[105628,"SINAPI",5923,2.4459100000000001E-2]
[105604,"SINAPI",5685,2.8126600000000002E-2]
[105586,"SINAPI",93244,8.1603499999999995E-2]
[105589,"SINAPI",89035,5.8275000000000002E-3]
[105720,"SINAPI",5901,2.2891999999999999E-3]
[105593,"SINAPI",73436,2.0613800000000002E-2]
[105591,"SINAPI",96464,7.5746900000000006E-2]
[105567]
[105568,"SINAPI",96464,2.1085199999999998E-2]
[105598,"SINAPI",96463,7.5109999999999999E-4]
[102733,"SINAPI-I",39017,0.113]
[102765,"SINAPI",102727,49.963799999999999]
[102766,"SINAPI",102727,63.248100000000001]
[102755,"SINAPI",102736,5.1308999999999996]
[102783,"SINAPI",92756,14]
[102757]
[102762,"SINAPI",102731,96.0779]
[102764,"SINAPI",102729,555.60419999999999]
[102794]
[102754]
[102738,"SINAPI",102728,37.4086]
[102751,"SINAPI",102736,2.1583000000000001]
[102799]
[102800,"SINAPI",92744,29.5]
[102758,"SINAPI",102727,21.773399999999999]
[102749]
[102760,"SINAPI",102728,653.96190000000001]
[102114,"SINAPI",88264,0.63300000000000001]
[102117,"SINAPI-I",39997,4]
[102132,"SINAPI",88264,2.6697000000000002]
[102118,"SINAPI-I",39997,4]
[102126,"SINAPI-I",5086,10.137600000000001]
[102121,"SINAPI-I",39997,4]
[102129,"SINAPI",88264,0.63300000000000001]
[104941,"SINAPI",88251,0.29535800000000001]
[101800,"SINAPI",89998,2.0977999999999999]
[98108,"SINAPI",100475,9.2799999999999994E-2]
[98109,"SINAPI",97733,4.7999999999999996E-3]
[98107,"SINAPI-I",6193,0.2208]
[98104,"SINAPI-I",6193,0.2208]
[97891,"SINAPI-I",650,10.036099999999999]
[97888,"SINAPI",88316,3.5674000000000001]
[97889,"SINAPI",5678,1.3599999999999999E-2]
[97884,"SINAPI",101619,0.121]
[99251]
[97901,"SINAPI",101616,0.49]
[99253,"SINAPI",5678,8.6999999999999994E-3]
[97903,"SINAPI-I",4491,0.14799999999999999]
[97904,"SINAPI-I",4517,0.2112]
[97905,"SINAPI-I",2692,4.1000000000000003E-3]
[97906,"SINAPI-I",4517,0.14080000000000001]
[97907,"SINAPI-I",5069,1.5599999999999999E-2]
[99264,"SINAPI",5678,1.9699999999999999E-2]
[97897,"SINAPI-I",41629,1]
[101795,"SINAPI-I",660,14.175000000000001]
[101796,"SINAPI",5678,4.5699999999999998E-2]
[101802,"SINAPI-I",4491,0.2072]
[101804,"SINAPI",89998,2.468]
[101805,"SINAPI",101616,1.69]
[102623]
[102622,"SINAPI",94703,3]
[102606,"SINAPI",88248,0.12970000000000001]
[102621,"SINAPI",88248,1.4821]
[102617,"SINAPI-I",37105,1]
[102597,"SINAPI",88248,0.12509999999999999]
[103005,"SINAPI",101616,0.58499999999999996]
[103006,"SINAPI",88316,2.7406999999999999]
[102989]
[102993,"SINAPI",5631,5.3069999999999999E-2]
[106009,"SINAPI",105944,0.17]
[106011,"SINAPI",92916,16.664899999999999]
[105997,"SINAPI",97090,2.0063111]
[106002,"SINAPI",105944,0.1229]
[105996,"SINAPI",97114,0.23246710000000001]
[106018,"SINAPI",88316,1.91939E-2]
[98522,"SINAPI-I",4417,8.7999999999999995E-2]
[102362,"SINAPI",88316,0.99739999999999995]
[101192,"SINAPI",94962,8.9999999999999993E-3]
[101199]
[101203,"SINAPI",88262,0.53069999999999995]
[101205,"SINAPI",101202,1]
[87894]
[87888,"SINAPI",88316,2.8899999999999999E-2]
[87879]
[87911,"SINAPI",88309,0.28920000000000001]
[103688]
[103684,"SINAPI",90587,5.0999999999999997E-2]
[103677,"SINAPI-I",38408,1.103]
[103682,"SINAPI-I",38408,1.103]
[91084,"SINAPI",95967,0.31859999999999999]
[91080,"SINAPI",88297,0.38500000000000001]
[91097,"SINAPI",88377,0.17660000000000001]
[91082,"SINAPI-I",1379,51.418599999999998]
[91099,"SINAPI",88377,0.24579999999999999]
[91076,"SINAPI",95967,0.73880000000000001]
[91072,"SINAPI-I",7155,1.1845000000000001]
[91089,"SINAPI",90650,2.4E-2]
[91074,"SINAPI",90650,3.61E-2]
[91087,"SINAPI",88830,8.43E-2]
[91083,"SINAPI",90651,1.5717000000000001]
[91100,"SINAPI",88831,0.31259999999999999]
[91100,"SINAPI",88297,0.74729999999999996]
[91077,"SINAPI",90982,0.56330000000000002]
[91098,"SINAPI",90979,4.4200000000000003E-2]
[91094,"SINAPI",88316,0.47810000000000002]
[91092,"SINAPI",102726,0.25]
[91073,"SINAPI",90982,0.93779999999999997]
[91073,"SINAPI",90650,4.3799999999999999E-2]
[91090,"SINAPI-I",370,9.8299999999999998E-2]
[104281,"SINAPI",102828,0.06]
[104286,"SINAPI-I",43055,5.2965]
[104292,"SINAPI-I",43132,6.0000000000000001E-3]
[104289,"SINAPI-I",44859,1]
[104290,"SINAPI-I",44870,1]
[104291,"SINAPI",102827,0.26040000000000002]
[104270,"SINAPI-I",43132,6.0000000000000001E-3]
[104277,"SINAPI",88245,0.36249999999999999]
[104278,"SINAPI",88245,0.39879999999999999]
[104305,"SINAPI",88238,6.1999999999999998E-3]
[104308]
[104309,"SINAPI-I",44893,1]
[104297]
[104294,"SINAPI-I",39481,0.80810000000000004]
[90954,"SINAPI",88309,0.58899999999999997]
[90942,"SINAPI",87373,6.6100000000000006E-2]
[90950,"SINAPI",88309,0.58899999999999997]
[87769]
[87644,"SINAPI",88309,0.27100000000000002]
[87633,"SINAPI",88316,0.123]
[87767,"SINAPI",87373,5.2999999999999999E-2]
[87622]
[87735,"SINAPI-I",1379,0.5]
[87620,"SINAPI",87301,3.1E-2]
[92716,"SINAPI",92715,1]
[102952]
[90651,"SINAPI",90646,1]
[90663]
[102810,"SINAPI",102806,1]
[96036]
[89876,"SINAPI",89870,1]
[5811]
[91645,"SINAPI",91640,1]
[6260,"SINAPI",88282,1]
[73467,"SINAPI",73335,1]
[5890,"SINAPI",91354,1]
[91031,"SINAPI",91028,1]
[90999,"SINAPI",90992,1]
[90979,"SINAPI",90976,1]
[103944,"SINAPI",103943,1]
[95127,"SINAPI",88297,1]
[92119]
[102899,"SINAPI",88294,1]
[91486]
[89243,"SINAPI",89236,1]
[102934,"SINAPI",102931,1]
[83766,"SINAPI",88317,1]
[73417,"SINAPI",73303,1]
[104913,"SINAPI",104909,1]
[102844,"SINAPI",102840,1]
[104907,"SINAPI",88296,1]
[93402,"SINAPI",93401,1]
[105845]
[99834,"SINAPI",99830,1]
[90686]
[102274,"SINAPI",88298,1]
[96156,"SINAPI",96060,1]
[88404,"SINAPI",88400,1]
[90637,"SINAPI",90634,1]
[5932,"SINAPI",89229,1]
[92960,"SINAPI",92957,1]
[102941]
[103176,"SINAPI",103172,1]
[90674,"SINAPI",90672,1]
[93224,"SINAPI",93220,1]
[102874,"SINAPI",88297,1]
[103224,"SINAPI",103222,1]
[103237]
[90632,"SINAPI",90627,1]
[88418]
[88433,"SINAPI",88434,1]
[5940]
[89251,"SINAPI",89247,1]
[5875,"SINAPI",89012,1]
[7049,"SINAPI",7054,1]
[5685,"SINAPI",89211,1]
[5865,"SINAPI",53818,1]
[7031]
[104091]
[102905,"SINAPI",102900,1]
[5857]
[96013,"SINAPI",96009,1]
[96155,"SINAPI",96053,1]
[89035,"SINAPI",5714,1]
[5882,"SINAPI",88848,1]
[93434]
[5837,"SINAPI",89241,1]
[97623,"SINAPI",88309,1.0847]
[97630]
[97634,"SINAPI",102275,7.8799999999999995E-2]
[104795]
[97665,"SINAPI",88316,5.8000000000000003E-2]
[97639,"SINAPI",88316,0.66359999999999997]
[97651]
[97655,"SINAPI",88316,0.56520000000000004]
[92715]
[102948]
[90647]
[90658,"SINAPI-I",39009,6.3999999999999997E-5]
[92142]
[96031,"SINAPI-I",37734,1.4600000000000001E-5]
[89871,"SINAPI-I",37762,1.4100000000000001E-5]
[91402,"SINAPI-I",37752,5.6999999999999996E-6]
[91644]
[91359,"SINAPI-I",44057,3.43E-5]
[91392]
[91355]
[102812,"SINAPI-I",43999,6.3999999999999997E-5]
[95263,"SINAPI-I",4222,0.78]
[90962]
[90962,"SINAPI-I",13803,6.6699999999999995E-5]
[103940,"SINAPI-I",44852,6.3999999999999997E-5]
[91282]
[102830,"SINAPI-I",44237,1.36E-5]
[5627,"SINAPI-I",10685,5.5999999999999999E-5]
[102836]
[89231]
[88855,"SINAPI-I",36529,5.1400000000000003E-5]
[104685]
[93423]
[104912,"SINAPI-I",2705,38.25]
[104903]
[102855]
[105839,"SINAPI-I",45281,7.2000000000000002E-5]
[91633]
[90683]
[104653,"SINAPI-I",45092,1.4800000000000001E-5]
[90688]
[88387,"SINAPI-I",37544,6.3999999999999997E-5]
[90633]
[95131,"SINAPI-I",40637,7.1099999999999994E-5]
[92958,"SINAPI-I",13836,6.9999999999999994E-5]
[102939,"SINAPI-I",2705,9.35]
[103180]
[92110]
[90678]
[90622]
[95619,"SINAPI-I",11651,8.0000000000000007E-5]
[91276,"SINAPI-I",4222,1.44]
[95275]
[95217,"SINAPI-I",2705,0.63]
[102956,"SINAPI-I",44387,6.6699999999999995E-5]
[89012,"SINAPI-I",6046,1.4800000000000001E-5]
[96457]
[89280]
[95269,"SINAPI-I",4222,1.44]
[7034]
[5724]
[89010,"SINAPI-I",7624,1.3699999999999999E-5]
[96019,"SINAPI-I",4221,16.16]
[96055,"SINAPI-I",7640,1.43E-5]
[89034,"SINAPI-I",7640,1.43E-5]
[100637]
[5707]
[90585,"SINAPI-I",2705,0.52]
[103801]
[103795,"SINAPI-I",2692,9.4999999999999998E-3]
[103800,"SINAPI",88316,3.1021000000000001]
[104320,"SINAPI",88248,0.1182]
[104319,"SINAPI",88267,0.1182]
[104322,"SINAPI-I",3903,1]
[102726,"SINAPI",88316,0.51149999999999995]
[102722,"SINAPI",93358,0.09]
[102688,"SINAPI-I",3670,0.1071]
[102696,"SINAPI-I",3899,4.7600000000000003E-2]
[102673,"SINAPI",90106,0.75]
[102677,"SINAPI",88309,0.10349999999999999]
[102670,"SINAPI-I",38052,1.0029999999999999]
[102676,"SINAPI-I",44315,1.05]
[102664]
[102669,"SINAPI",90106,0.16]
[102719]
[102711,"SINAPI-I",3668,1]
[102708,"SINAPI",88309,0.19109999999999999]
[98327,"SINAPI",102834,0.86319999999999997]
[98370,"SINAPI",88243,0.1799]
[98392,"SINAPI",88279,0.22650000000000001]
[98368,"SINAPI",88279,2.6642999999999999]
[98367,"SINAPI",98331,1]
[98352,"SINAPI-I",42527,1.05]
[98350,"SINAPI-I",43851,3.7037]
[98383,"SINAPI",88243,0.22620000000000001]
[98346,"SINAPI-I",43728,4.6666999999999996]
[98337,"SINAPI-I",43727,1]
[98344,"SINAPI",88243,1.4746999999999999]
[98361,"SINAPI-I",43852,4.0099999999999997E-2]
[98397,"SINAPI-I",7307,0.10979999999999999]
[97291,"SINAPI-I",44027,4]
[97292,"SINAPI-I",39997,16.8]
[97309]
[97310,"SINAPI-I",13348,33.6]
[97288]
[97305,"SINAPI",88247,1.1968000000000001]
[97278,"SINAPI",88264,0.38350000000000001]
[97289,"SINAPI-I",13348,33.6]
[97296,"SINAPI-I",43965,16.8]
[97277,"SINAPI-I",44027,4]
[97240,"SINAPI-I",43962,0.97299999999999998]
[97245,"SINAPI",88247,0.26590000000000003]
[97248,"SINAPI-I",44047,0.86599999999999999]
[97255,"SINAPI-I",43965,16.8]
[97258,"SINAPI-I",43965,16.8]
[97270,"SINAPI",88264,1.0689]
[97271,"SINAPI-I",13348,33.6]
[97253,"SINAPI-I",39997,16.8]
[97268,"SINAPI-I",44027,4]
[97316,"SINAPI",88247,0.57909999999999995]
[97319,"SINAPI",88264,0.91800000000000004]
[97313,"SINAPI-I",43965,25.2]
[97325,"SINAPI-I",44027,6]
[103519,"SINAPI",92443,0.12]
[103498,"SINAPI",88267,0.17199999999999999]
[103495,"SINAPI-I",44715,1]
[103513,"SINAPI",93288,2.3613]
[103512,"SINAPI",93288,2.3613]
[104988,"SINAPI-I",45140,5.1999999999999998E-2]
[102655]
[104985]
[97035]
[97030,"SINAPI",88262,0.28731449999999997]
[97028,"SINAPI-I",5068,8.0000000000000002E-3]
[97013,"SINAPI-I",3993,0.17499999999999999]
[97016,"SINAPI-I",3993,0.23300000000000001]
[104990,"SINAPI",88262,0.15786819999999999]
[97045,"SINAPI-I",41947,1.4999999999999999E-2]
[97064,"SINAPI",88278,0.69769999999999999]
[96999,"SINAPI-I",43058,1.3675999999999999]
[96998,"SINAPI-I",41958,0.2]
[97001]
[97002,"SINAPI",91693,4.2900000000000001E-2]
[97007,"SINAPI-I",3992,12.8886]
[97006,"SINAPI",88239,0.82381389999999999]
[97066,"SINAPI",88239,1.3196203]
[97058,"SINAPI-I",38200,2.8340000000000001E-2]
[97057,"SINAPI-I",44346,1.635]
[95947,"SINAPI",88245,4.2000000000000003E-2]
[102077,"SINAPI",95943,15.6]
[102075,"SINAPI",95946,124.08]
[102081,"SINAPI",88315,1.01]
[102087,"SINAPI",91692,6.7000000000000004E-2]
[101997,"SINAPI-I",4517,0.98399999999999999]
[101998,"SINAPI-I",4491,3.5920000000000001]
[101992]
[101989,"SINAPI",88262,0.93600000000000005]
[101985]
[101973,"SINAPI",91693,0.129]
[102071,"SINAPI-I",10749,1.123]
[102069,"SINAPI-I",2692,0.01]
[102063,"SINAPI-I",40304,8.1000000000000003E-2]
[102050]
[102048,"SINAPI",101998,0.9]
[102044,"SINAPI-I",2692,4.0000000000000001E-3]
[102040,"SINAPI",88262,4.806]
[102036,"SINAPI",88239,0.52300000000000002]
[102013,"SINAPI",101988,0.37]
[102007]
[102005,"SINAPI",88239,0.49299999999999999]
[102003,"SINAPI-I",2692,0.01]
[101977,"SINAPI-I",40304,7.0000000000000007E-2]
[101118,"SINAPI",88844,1.5800000000000002E-2]
[101116,"SINAPI",5849,8.2000000000000007E-3]
[101134,"SINAPI",88316,3.1E-2]
[101137,"SINAPI",93589,0.25]
[101123,"SINAPI",88844,3.0200000000000001E-2]
[101131,"SINAPI",5847,9.1999999999999998E-3]
[101150,"SINAPI",5851,1.5100000000000001E-2]
[101142,"SINAPI",93589,0.26]
[101210,"SINAPI",5632,2.8999999999999998E-3]
[101216,"SINAPI",5631,1.0699999999999999E-2]
[101214]
[101259,"SINAPI",91386,7.9600000000000004E-2]
[101220,"SINAPI",88316,1.0800000000000001E-2]
[101228]
[101263,"SINAPI",88316,1.26E-2]
[101264,"SINAPI",88316,1.26E-2]
[101240]
[101237,"SINAPI",88316,1.2E-2]
[101238,"SINAPI",88316,1.2E-2]
[101248]
[101251,"SINAPI",88908,6.0000000000000001E-3]
[101246,"SINAPI",89876,4.9399999999999999E-2]
[101244]
[102291,"SINAPI",5631,2.4345800000000001E-2]
[102322,"SINAPI",88316,0.15114179999999999]
[102326,"SINAPI",5679,5.0495600000000002E-2]
[102325,"SINAPI",88316,0.1171803]
[102304,"SINAPI",5678,3.9673E-2]
[102316]
[90095,"SINAPI",88316,2.62189E-2]
[102321,"SINAPI",88908,1.4152700000000001E-2]
[90105,"SINAPI",5679,3.7515199999999999E-2]
[102355]
[102357,"SINAPI",88316,1.6685000000000001]
[102352,"SINAPI",102899,0.1384]
[101595,"SINAPI",101613,1.1E-4]
[101596,"SINAPI",5631,2.7519999999999999E-2]
[101590,"SINAPI",5631,0.13819999999999999]
[101592,"SINAPI",5632,9.0399999999999994E-2]
[101587]
[101576,"SINAPI",88262,0.59550000000000003]
[101606,"SINAPI",88316,0.94950000000000001]
[101572,"SINAPI",88316,0.14610000000000001]
[101613,"SINAPI",102947,7.5785]
[101611,"SINAPI-I",10999,45.919800000000002]
[101614,"SINAPI-I",44294,0.29189999999999999]
[101615,"SINAPI-I",44294,0.46200000000000002]
[101617,"SINAPI",91533,1.6000000000000001E-3]
[101622,"SINAPI",88316,1.1204000000000001]
[104465,"SINAPI",104190,0.5]
[104182,"SINAPI",88267,0.14729999999999999]
[104180]
[100664,"SINAPI",88309,0.72700679999999995]
[94590]
[94572,"SINAPI-I",4377,9.1999999999999993]
[94561,"SINAPI",88309,2.1770711]
[100668]
[100924,"SINAPI-I",4430,1.49]
[100663,"SINAPI-I",39961,0.66785709999999998]
[100660,"SINAPI",88261,6.8000000000000005E-2]
[91292,"SINAPI",88316,0.95699999999999996]
[91306]
[100708,"SINAPI",88316,0.624]
[100688,"SINAPI",91305,1]
[90843,"SINAPI",90830,1]
[91318]
[91315,"SINAPI",91304,1]
[100678,"SINAPI",91009,1]
[91014,"SINAPI",100659,9.8000000000000007]
[100712,"SINAPI",91307,1]
[100691,"SINAPI",91298,1]
[100675,"SINAPI-I",39493,1]
[90795,"SINAPI",88309,1.706]
[90799]
[100701,"SINAPI-I",4930,1]
[91296]
[90823,"SINAPI",88316,0.83899999999999997]
[90825,"SINAPI-I",11055,19.8]
[91299,"SINAPI-I",4998,1.68]
[100697,"SINAPI-I",11055,19.8]
[101183,"SINAPI",95576,1.2350000000000001]
[101184,"SINAPI",90776,0.43099999999999999]
[101182,"SINAPI",95578,0.59699999999999998]
[101186,"SINAPI",98657,0.10299999999999999]
[101187,"SINAPI",102844,0.58399999999999996]
[101177,"SINAPI",90778,1.4E-2]
[101179,"SINAPI-I",43422,2.0000000000000001E-4]
[100896,"SINAPI",90681,4.9000000000000002E-2]
[100892,"SINAPI",89843,1.4E-3]
[100889,"SINAPI-I",43082,1.1140000000000001]
[100890,"SINAPI",88316,6.1999999999999998E-3]
[100656,"SINAPI-I",38538,1.099]
[102650,"SINAPI",102970,0.54969999999999997]
[102651,"SINAPI",102970,0.6875]
[102651,"SINAPI",90644,0.6734]
[102652,"SINAPI",5953,0.29570000000000002]
[102648,"SINAPI",88316,1.3089999999999999]
[100653,"SINAPI",90674,3.44E-2]
[100374,"SINAPI",88262,22.481999999999999]
[100375,"SINAPI-I",21142,1]
[100366,"SINAPI",88239,6.9180000000000001]
[100358,"SINAPI-I",4415,4]
[100369,"SINAPI-I",4400,4]
[100371]
[100372,"SINAPI-I",39027,2]
[100373,"SINAPI-I",4425,11]
[100379,"SINAPI",93282,1.03E-2]
[100383,"SINAPI-I",5075,0.12]
[100377,"SINAPI-I",10997,3.0000000000000001E-3]
[92596,"SINAPI-I",4777,57.52]
[92620,"SINAPI",92258,1]
[92606,"SINAPI-I",40598,61.56]
[92590,"SINAPI-I",4777,34.94]
[92594]
[92553,"SINAPI-I",39027,3.5750000000000002]
[92554,"SINAPI-I",4415,11]
[92545]
[92557]
[92549,"SINAPI-I",39027,1.925]
[92559,"SINAPI",88262,18.734999999999999]
[92551,"SINAPI",88239,4.3230000000000004]
[92260,"SINAPI-I",5075,1.125]
[92257,"SINAPI",93288,0.157]
[100389,"SINAPI",88239,0.192]
[92575]
[92575,"SINAPI-I",40535,2.6080000000000001]
[92576,"SINAPI-I",40664,1.7210000000000001]
[92579,"SINAPI-I",40547,0.06]
[92568,"SINAPI-I",40547,0.06]
[92580,"SINAPI",93282,9.4000000000000004E-3]
[92541,"SINAPI-I",4425,0.73499999999999999]
[97725,"SINAPI",89272,0.35809999999999997]
[97719]
[97720]
[97740,"SINAPI",88316,7.3795000000000002]
[97736]
[97735]
[97737]
[98616,"SINAPI",91634,7.2249999999999997E-3]
[98625,"SINAPI",95577,8.4323332999999998]
[105918,"SINAPI",95578,0.67578950000000004]
[98637,"SINAPI-I",43667,0.35409780000000002]
[98645,"SINAPI",102851,0.21374299999999999]
[98645,"SINAPI-I",44480,0.3]
[98653,"SINAPI",102816,0.15604029999999999]
[100345,"SINAPI",92804,1]
[100349,"SINAPI",90586,0.1195]
[100337,"SINAPI",105759,0.1]
[105808,"SINAPI",88262,1.4032028999999999]
[100351,"SINAPI",87286,1.8287999999999999E-2]
[100350,"SINAPI",89993,3.4151800000000003E-2]
[105047,"SINAPI-I",14439,1.5437399999999999]
[105096,"SINAPI-I",40568,3.0554999999999999E-2]
[105097]
[105051,"SINAPI-I",10527,5.7499999999999999E-4]
[105059,"SINAPI",88262,0.47343000000000002]
[105057,"SINAPI-I",40568,3.0554999999999999E-2]
[105042,"SINAPI-I",14439,1.5437399999999999]
[105058]
[105062,"SINAPI-I",35274,1.0915900000000001]
[105069,"SINAPI-I",35275,1.0915900000000001]
[105073,"SINAPI-I",10527,6.5129999999999995E-4]
[105076,"SINAPI-I",14439,1.5437399999999999]
[105061,"SINAPI-I",40568,3.0554999999999999E-2]
[105077,"SINAPI-I",43055,0.155774]
[105077,"SINAPI-I",40568,1.5277000000000001E-2]
[105080]
[105083]
[105086,"SINAPI",95140,0.31553300000000001]
[105085,"SINAPI-I",4481,1.0915900000000001]
[93961,"SINAPI",6259,3.7499999999999999E-2]
[93971,"SINAPI",90625,3.1300000000000001E-2]
[93969,"SINAPI",90638,0.43569999999999998]
[93957,"SINAPI",90625,6.5000000000000002E-2]
[93967,"SINAPI",90650,4.9500000000000002E-2]
[104877,"SINAPI-I",43082,42.56]
[104887,"SINAPI",90632,2.1999999999999999E-2]
[104852,"SINAPI",90625,7.2900000000000006E-2]
[104890,"SINAPI",100981,3.1399999999999997E-2]
[104850,"SINAPI",100981,7.9000000000000008E-3]
[104847,"SINAPI",90778,2.7400000000000001E-2]
[104855,"SINAPI",90651,5.1799999999999999E-2]
[104886,"SINAPI",100981,7.9000000000000008E-3]
[104851,"SINAPI",90650,9.0700000000000003E-2]
[104845,"SINAPI",88316,0.6986]
[95108,"SINAPI-I",1330,0.2041]
[104856]
[104858,"SINAPI",90778,2.2700000000000001E-2]
[104871,"SINAPI-I",44383,0]
[104872,"SINAPI",90778,1.01E-2]
[104872,"SINAPI-I",39848,3.2692000000000001]
[104866,"SINAPI-I",44383,5.7380000000000004]
[104885,"SINAPI-I",40543,3.85E-2]
[104867,"SINAPI-I",39848,4.8922999999999996]
[104874,"SINAPI-I",44384,4.2756999999999996]
[104869,"SINAPI",88316,8.4599999999999995E-2]
[104863,"SINAPI-I",44067,1.0769]
[104870,"SINAPI-I",45084,5.5599999999999997E-2]
[104882,"SINAPI-I",9874,0.5]
[105940,"SINAPI",88316,0.77775000000000005]
[105939,"SINAPI",88316,0.56715000000000004]
[96122,"SINAPI-I",13587,1.1389]
[104757,"SINAPI-I",43131,2.8299999999999999E-2]
[96112,"SINAPI-I",20212,1.7082999999999999]
[96116,"SINAPI-I",40552,3.3599999999999998E-2]
[96486,"SINAPI-I",36225,1.0363]
[101806,"SINAPI-I",7258,114.0487]
[98059,"SINAPI",101624,0.37330000000000002]
[98060,"SINAPI",88316,1.9862]
[98088,"SINAPI",88316,13.0322]
[98090,"SINAPI",88628,0.82840000000000003]
[98092]
[98092,"SINAPI",89993,0.1196]
[98072,"SINAPI",89995,0.192]
[98073,"SINAPI",97735,0.4874]
[98074,"SINAPI",88309,50.138800000000003]
[98076,"SINAPI-I",6193,2.8980000000000001]
[98062,"SINAPI",5679,0.81899999999999995]
[98063,"SINAPI",88309,1.4995000000000001]
[98099,"SINAPI",89996,7.4039999999999999]
[98101,"SINAPI",89998,9.1316000000000006]
[98078,"SINAPI",96536,1.04]
[98080,"SINAPI-I",7258,4566.3545999999997]
[98053,"SINAPI",5679,0.80679999999999996]
[98056,"SINAPI",97740,0.38140000000000002]
[98082,"SINAPI-I",25067,106.8938]
[98084,"SINAPI-I",6193,2.2355999999999998]
[98085,"SINAPI",89996,4.4424000000000001]
[98087,"SINAPI",5679,0.40760000000000002]
[98066,"SINAPI-I",5069,4.4499999999999998E-2]
[98067,"SINAPI-I",4491,0.4884]
[98069,"SINAPI",101624,0.89300000000000002]
[98070,"SINAPI",89998,8.3911999999999995]
[104915]
[104922,"SINAPI",92806,1]
[104918,"SINAPI",88245,0.10199999999999999]
[96555,"SINAPI",88316,2.8820000000000001]
[96521,"SINAPI",88316,0.16600000000000001]
[96537,"SINAPI-I",1358,0.629]
[96534,"SINAPI-I",40304,2.9000000000000001E-2]
[104929]
[104926,"SINAPI-I",4517,1.224]
[96541,"SINAPI-I",20247,2.1999999999999999E-2]
[96529,"SINAPI-I",40304,4.7E-2]
[96542,"SINAPI-I",40304,1.4999999999999999E-2]
[96530,"SINAPI-I",4517,2.0270000000000001]
[101792,"SINAPI",88239,0.09]
[101791,"SINAPI-I",4491,0.19600000000000001]
[92267]
[92266,"SINAPI",88239,0.20200000000000001]
[92528,"SINAPI-I",40291,0.05]
[92515]
[92530,"SINAPI-I",10749,0.39700000000000002]
[103761,"SINAPI-I",2692,0.01]
[92514,"SINAPI-I",10749,0.39700000000000002]
[92482,"SINAPI",92271,1.02]
[92492,"SINAPI-I",40290,1.03]
[92498,"SINAPI",88262,0.94099999999999995]
[92502,"SINAPI-I",40290,1.03]
[92437,"SINAPI-I",40275,0.39300000000000002]
[92425,"SINAPI-I",40275,0.39300000000000002]
[92439,"SINAPI",92264,8.5999999999999993E-2]
[92443,"SINAPI-I",40275,0.39300000000000002]
[92411]
[92473,"SINAPI",88262,1.032]
[92477,"SINAPI-I",6193,0.48499999999999999]
[92471,"SINAPI-I",6193,0.32800000000000001]
[92455,"SINAPI-I",40304,4.9000000000000002E-2]
[92447,"SINAPI-I",40304,6.6000000000000003E-2]
[92466,"SINAPI",88262,1.72]
[92454,"SINAPI",88262,2.1789999999999998]
[92462,"SINAPI-I",2692,0.01]
[92472,"SINAPI-I",4491,0.186]
[92456,"SINAPI-I",2692,0.01]
[92464,"SINAPI-I",40339,1.1859999999999999]
[96254]
[96258,"SINAPI-I",4517,0.12]
[92751,"SINAPI-I",4730,1.3]
[92750,"SINAPI-I",5063,4.1999999999999997E-3]
[92743,"SINAPI-I",4460,0.71430000000000005]
[92748,"SINAPI-I",40436,0.1628]
[92753]
[104500,"SINAPI-I",44925,1]
[104500,"SINAPI",5942,8.2000000000000003E-2]
[104508,"SINAPI",5944,4.99E-2]
[104514,"SINAPI",5944,4.99E-2]
[104502,"SINAPI",5942,8.2000000000000003E-2]
[104511]
[104494,"SINAPI",5944,4.99E-2]
[104496,"SINAPI",88309,2.0251999999999999]
[87433]
[104627]
[104632,"SINAPI-I",3315,17.073789999999999]
[104636,"SINAPI",88269,1.2938499999999999]
[89997,"SINAPI",88238,2.63E-2]
[90282]
[90281,"SINAPI-I",1106,15.958]
[99860]
[99855,"SINAPI",88251,0.77800000000000002]
[99839,"SINAPI",88251,4.7480000000000002]
[99847,"SINAPI-I",44179,3.3330000000000002]
[99850,"SINAPI-I",547,0.14599999999999999]
[99854,"SINAPI-I",546,7.2009999999999996]
[99842,"SINAPI-I",21012,1.0289999999999999]
[99845,"SINAPI-I",4777,3.4119999999999999]
[99838,"SINAPI",88315,5.5970000000000004]
[94280,"SINAPI",88309,0.2477]
[94277,"SINAPI",88309,0.20269999999999999]
[94294,"SINAPI",88316,2.5600000000000001E-2]
[94286]
[94291,"SINAPI-I",34492,7.51E-2]
[94266,"SINAPI",88316,0.53580000000000005]
[94263,"SINAPI-I",370,6.6E-3]
[94269]
[97604,"SINAPI",88264,2.4131]
[105553,"SINAPI",88247,0.82762500000000006]
[100916,"SINAPI",88264,0.62660000000000005]
[100910,"SINAPI-I",43992,1]
[103787,"SINAPI-I",44791,1]
[105546,"SINAPI",88247,0.16998450000000001]
[97596]
[98549,"SINAPI-I",516,5.75]
[98548,"SINAPI",102810,4.8000000000000001E-2]
[98552,"SINAPI",88243,6.7500000000000004E-2]
[98571,"SINAPI-I",1523,4.3999999999999997E-2]
[98558,"SINAPI-I",135,0.73850000000000005]
[98550,"SINAPI",102811,0.14219999999999999]
[91933,"SINAPI-I",1020,1.2434000000000001]
[104620,"SINAPI-I",44946,1]
[104621,"SINAPI",88264,0.48299999999999998]
[91939,"SINAPI",88247,0.55000000000000004]
[91944,"SINAPI-I",1873,1]
[91889]
[91892,"SINAPI-I",12034,1]
[91887]
[91908,"SINAPI",88247,0.23499999999999999]
[91833,"SINAPI",88264,0.08]
[91855,"SINAPI-I",39244,1.0169999999999999]
[91852,"SINAPI",88247,0.124]
[91836,"SINAPI-I",2690,1.1000000000000001]
[91861,"SINAPI",88247,0.16600000000000001]
[91868,"SINAPI",88247,0.114]
[91980,"SINAPI",88247,0.40200000000000002]
[91954,"SINAPI-I",38113,1]
[91984]
[91952,"SINAPI-I",38112,1]
[92026,"SINAPI",88247,0.65600000000000003]
[91974,"SINAPI-I",38112,4]
[91884]
[91885,"SINAPI-I",1892,1]
[91950,"SINAPI",88264,0.15]
[92006,"SINAPI",88264,0.42099999999999999]
[92014,"SINAPI",88247,0.6]
[92003]
[95783]
[95784]
[95788,"SINAPI",88247,0.39019999999999999]
[95797,"SINAPI-I",11950,2]
[95804,"SINAPI",88247,0.21479999999999999]
[104401,"SINAPI",88247,0.2422]
[95811]
[95808]
[95815,"SINAPI",88247,0.3488]
[104392,"SINAPI",88247,0.20280000000000001]
[95763,"SINAPI-I",44395,2]
[104409,"SINAPI",91170,1]
[95728,"SINAPI",88247,0.20300000000000001]
[104449,"SINAPI-I",44088,1]
[101884,"SINAPI-I",21127,0.01]
[101938,"SINAPI",88247,0.3947]
[101903,"SINAPI-I",1620,1]
[97398,"SINAPI-I",44101,1]
[97416,"SINAPI-I",44105,1]
[97412]
[93663,"SINAPI-I",34616,1]
[93655,"SINAPI-I",34653,1]
[101896,"SINAPI",88264,1.3231999999999999]
[101897,"SINAPI-I",2393,1]
[93671,"SINAPI-I",34709,1]
[101894]
[97377,"SINAPI",88247,0.46179999999999999]
[101882,"SINAPI",87367,1.9400000000000001E-2]
[101878,"SINAPI",88247,1.5233000000000001]
[101872,"SINAPI",87367,7.4000000000000003E-3]
[101538]
[101540,"SINAPI",88247,0.1244542]
[101541,"SINAPI-I",39997,8]
[101565,"SINAPI-I",977,1.0401]
[101501,"SINAPI-I",4346,3]
[101502,"SINAPI-I",4346,3]
[101504,"SINAPI",93666,1]
[101497,"SINAPI",91872,6.05]
[101498,"SINAPI-I",11950,4]
[101500,"SINAPI",96986,1]
[101494,"SINAPI",100578,1]
[101495,"SINAPI",100578,1]
[101496,"SINAPI",104749,1]
[101490]
[101490,"SINAPI-I",39808,1]
[101491,"SINAPI-I",1094,1]
[101509,"SINAPI",91919,1]
[101510,"SINAPI",93673,1]
[101511,"SINAPI-I",3398,1]
[101505,"SINAPI",93673,1]
[101507,"SINAPI",104749,1]
[101507,"SINAPI-I",11950,4]
[101525,"SINAPI",96986,1]
[101527,"SINAPI-I",39809,1]
[101528,"SINAPI",88247,0.14860000000000001]
[101524,"SINAPI",97668,6.3]
[101518,"SINAPI",97668,6.3]
[101519,"SINAPI",88264,1.2739]
[101515,"SINAPI",104749,1]
[101533,"SINAPI",91933,26.4]
[101536,"SINAPI",97668,6.3]
[101530]
[101532,"SINAPI",93673,1]
[94764,"SINAPI-I",44254,1]
[94783,"SINAPI-I",95,1]
[94707,"SINAPI-I",20083,1.4999999999999999E-2]
[94714,"SINAPI",88248,0.28170000000000001]
[94658,"SINAPI-I",122,4.7000000000000002E-3]
[105215,"SINAPI-I",38002,1]
[105217,"SINAPI-I",21114,0.12]
[105228,"SINAPI",88248,7.1800000000000003E-2]
[105230]
[94613,"SINAPI-I",3148,2.2599999999999999E-2]
[94609,"SINAPI-I",39897,3.3999999999999998E-3]
[94728,"SINAPI",88267,5.6000000000000001E-2]
[94732]
[94483,"SINAPI-I",4178,1]
[94480,"SINAPI",88267,10.368399999999999]
[94476]
[94476,"SINAPI-I",3448,1]
[94620,"SINAPI-I",39897,8.3999999999999995E-3]
[105198,"SINAPI",88248,0.64780000000000004]
[94755,"SINAPI-I",43843,1]
[94747,"SINAPI-I",43845,1]
[105202,"SINAPI-I",3148,3.0200000000000001E-2]
[105205,"SINAPI-I",7307,7.1999999999999998E-3]
[94675,"SINAPI-I",1957,1]
[94679,"SINAPI-I",122,1.6500000000000001E-2]
[105148]
[105156,"SINAPI",88267,0.10050000000000001]
[105158,"SINAPI",88248,0.1885]
[94672]
[94746,"SINAPI",88267,0.1077]
[96748,"SINAPI",104092,3.49E-2]
[96752,"SINAPI",88248,0.25790000000000002]
[94678,"SINAPI",88267,0.1401]
[105219,"SINAPI-I",21114,0.08]
[105166,"SINAPI-I",21114,0.16]
[105152,"SINAPI",104091,0.13239999999999999]
[105180,"SINAPI",88248,0.10050000000000001]
[105182,"SINAPI-I",38383,2.1000000000000001E-2]
[105144,"SINAPI",88267,0.1095]
[94606,"SINAPI-I",38383,0.1019]
[94610,"SINAPI-I",12732,3.5999999999999997E-2]
[94729,"SINAPI",88267,5.6000000000000001E-2]
[96746,"SINAPI",104098,0.12939999999999999]
[96737,"SINAPI",88248,7.3800000000000004E-2]
[96744]
[94669,"SINAPI-I",3866,1]
[94470,"SINAPI-I",3148,3.5400000000000001E-2]
[105189,"SINAPI",88267,0.15]
[94623,"SINAPI-I",39897,1.0200000000000001E-2]
[94759]
[94462,"SINAPI",88267,0.37819999999999998]
[94603,"SINAPI-I",38383,8.5599999999999996E-2]
[96735]
[96727,"SINAPI",88248,9.98E-2]
[96723]
[96734]
[94648,"SINAPI-I",9868,1.0492999999999999]
[94689,"SINAPI-I",122,7.1000000000000004E-3]
[94700,"SINAPI",88267,0.3931]
[105164,"SINAPI",104091,9.2100000000000001E-2]
[96759]
[94690,"SINAPI-I",38383,1.26E-2]
[94690,"SINAPI-I",20083,1.6500000000000001E-2]
[94699,"SINAPI-I",7145,1]
[105192,"SINAPI",104097,0.1004]
[96821,"SINAPI",88248,0.2089]
[104533,"SINAPI-I",3148,2.7000000000000001E-3]
[104530,"SINAPI",88248,0.14530000000000001]
[104532,"SINAPI",88248,0.17269999999999999]
[96879,"SINAPI-I",1164,1]
[96849,"SINAPI-I",39300,1]
[96841,"SINAPI",88267,0.32679999999999998]
[104571,"SINAPI",88248,0.2266]
[104568,"SINAPI",88267,0.32679999999999998]
[96843,"SINAPI",88267,0.32679999999999998]
[104573,"SINAPI",88248,0.2029]
[104578,"SINAPI-I",39294,1]
[96823]
[104584,"SINAPI-I",39299,1]
[104540,"SINAPI",88248,0.2155]
[104549,"SINAPI-I",45026,1]
[104553,"SINAPI",88248,0.33139999999999997]
[104557,"SINAPI",88248,0.2949]
[96871]
[96865,"SINAPI",88267,0.48920000000000002]
[96702,"SINAPI",88267,0.12820000000000001]
[96641]
[96657]
[96685,"SINAPI-I",36349,1]
[96693,"SINAPI",88248,0.37940000000000002]
[96697,"SINAPI",104098,0.2]
[96652,"SINAPI",104091,8.9399999999999993E-2]
[96694,"SINAPI",104098,0.1401]
[96703,"SINAPI",104091,0.1162]
[96706,"SINAPI",104091,0.17319999999999999]
[96675,"SINAPI",88267,0.35239999999999999]
[96645]
[96670]
[96673]
[104192,"SINAPI",104091,0.16880000000000001]
[96710]
[96711,"SINAPI",88248,0.28160000000000002]
[96714,"SINAPI",104091,0.34649999999999997]
[104330,"SINAPI",88267,0.41620000000000001]
[104341,"SINAPI-I",20078,2.5000000000000001E-2]
[104357,"SINAPI",88248,9.2499999999999999E-2]
[89803,"SINAPI",88248,3.4299999999999997E-2]
[89730,"SINAPI-I",122,9.9000000000000008E-3]
[89808]
[89855,"SINAPI",88267,0.36049999999999999]
[89744,"SINAPI-I",20078,0.115]
[89801,"SINAPI-I",20078,0.05]
[89737,"SINAPI-I",297,2]
[89834,"SINAPI",88248,0.28960000000000002]
[89785,"SINAPI-I",3662,1]
[89795,"SINAPI-I",3658,1]
[89821,"SINAPI",88267,0.14480000000000001]
[89752,"SINAPI-I",3897,1]
[89817,"SINAPI-I",20083,2.5999999999999999E-2]
[89825,"SINAPI-I",20078,7.4999999999999997E-2]
[89786,"SINAPI",88248,0.2203]
[104346,"SINAPI-I",20078,0.1525]
[89714,"SINAPI",88267,0.44440000000000002]
[89798,"SINAPI-I",9838,1.0548999999999999]
[89383,"SINAPI-I",65,1]
[89570,"SINAPI",88248,6.59E-2]
[89595,"SINAPI-I",20083,1.6500000000000001E-2]
[103947]
[103953,"SINAPI",88267,9.9400000000000002E-2]
[103954,"SINAPI-I",20083,8.5000000000000006E-3]
[103964]
[104003]
[89407,"SINAPI-I",38383,2.5999999999999999E-2]
[89365,"SINAPI-I",122,7.1000000000000004E-3]
[89416,"SINAPI-I",122,9.4000000000000004E-3]
[103987,"SINAPI",88248,0.22939999999999999]
[89360,"SINAPI-I",20083,6.0000000000000001E-3]
[89364,"SINAPI-I",1956,1]
[103982,"SINAPI",88267,0.192]
[89517,"SINAPI",88248,0.1847]
[89423,"SINAPI-I",38129,1]
[89392]
[89485]
[89493,"SINAPI-I",38383,1.3100000000000001E-2]
[103985,"SINAPI-I",122,1.6500000000000001E-2]
[89523]
[89408,"SINAPI-I",20083,8.0000000000000002E-3]
[89413,"SINAPI-I",3536,1]
[103984,"SINAPI",88267,0.22939999999999999]
[89521,"SINAPI",88248,0.20710000000000001]
[103951,"SINAPI-I",20083,9.4999999999999998E-3]
[89979]
[89564]
[89425,"SINAPI-I",38383,3.0200000000000001E-2]
[89387,"SINAPI-I",122,9.4000000000000004E-3]
[89598,"SINAPI-I",122,2.12E-2]
[89373,"SINAPI",88248,9.4399999999999998E-2]
[89579,"SINAPI-I",20083,1.4999999999999999E-2]
[89385,"SINAPI-I",20083,7.0000000000000001E-3]
[89389,"SINAPI",88267,0.1111]
[89541,"SINAPI-I",20083,1.0999999999999999E-2]
[89575,"SINAPI-I",20083,2.1999999999999999E-2]
[89597]
[104008,"SINAPI-I",38383,6.9000000000000006E-2]
[89393,"SINAPI-I",122,7.1000000000000004E-3]
[89620,"SINAPI-I",122,1.41E-2]
[89625,"SINAPI",88248,0.1694]
[89631,"SINAPI-I",7145,1]
[89402,"SINAPI-I",38383,3.6999999999999998E-2]
[89448,"SINAPI-I",38383,6.6E-3]
[89396,"SINAPI-I",122,8.8000000000000005E-3]
[89444,"SINAPI-I",20083,1.2800000000000001E-2]
[89445,"SINAPI",88248,0.19869999999999999]
[89626,"SINAPI-I",7131,1]
[89421,"SINAPI-I",20083,6.0000000000000001E-3]
[89382,"SINAPI",88267,0.1013]
[89594,"SINAPI-I",20083,2.1999999999999999E-2]
[89609,"SINAPI",88248,0.1]
[89663,"SINAPI-I",21114,0.08]
[89758,"SINAPI-I",21114,0.1067]
[89676,"SINAPI-I",38007,1]
[89721,"SINAPI-I",21114,0.08]
[89638]
[89725]
[89719,"SINAPI",88267,0.12470000000000001]
[89777]
[89781]
[89738,"SINAPI-I",37982,1]
[89682]
[89740]
[89826,"SINAPI",88248,6.7699999999999996E-2]
[104025]
[89840]
[89700,"SINAPI-I",38018,1]
[104022]
[89718,"SINAPI",88248,0.20219999999999999]
[89775,"SINAPI",88248,5.7700000000000001E-2]
[89846,"SINAPI-I",38015,1]
[89757,"SINAPI-I",21114,0.1067]
[89841]
[89546,"SINAPI-I",38418,1]
[104179,"SINAPI-I",20089,1]
[89592]
[89585,"SINAPI-I",299,2]
[89582,"SINAPI",88248,0.17369999999999999]
[89584,"SINAPI-I",299,2]
[89581,"SINAPI",88267,0.17369999999999999]
[89569,"SINAPI-I",298,1]
[89698]
[89685]
[89669,"SINAPI",88248,0.18190000000000001]
[104170,"SINAPI-I",300,1]
[89547,"SINAPI-I",38383,2.5999999999999999E-2]
[89681,"SINAPI",88248,0.24809999999999999]
[89580,"SINAPI",88248,0.13089999999999999]
[89576,"SINAPI-I",9839,1.0353000000000001]
[104172,"SINAPI-I",300,2]
[89704]
[89701]
[102450]
[102250,"SINAPI",88316,0.39300000000000002]
[102238,"SINAPI",91692,0.214]
[102254,"SINAPI",91693,1.3160000000000001]
[102254,"SINAPI-I",131,0.53]
[102235,"SINAPI",91692,9.5000000000000001E-2]
[102246,"SINAPI",88278,1.71]
[102251,"SINAPI-I",44372,0.375]
[102252,"SINAPI",91692,0.14599999999999999]
[101912,"SINAPI-I",20971,1]
[101914,"SINAPI-I",10885,1]
[97435,"SINAPI-I",40411,2]
[97479,"SINAPI",88248,0.22500000000000001]
[97523,"SINAPI",88317,0.26100000000000001]
[97487,"SINAPI-I",40389,1]
[97549]
[97482,"SINAPI",88317,0.28799999999999998]
[97484,"SINAPI-I",40385,1]
[97455,"SINAPI",88248,0.84799999999999998]
[101911,"SINAPI-I",10890,1]
[101910,"SINAPI-I",20977,1]
[101937,"SINAPI-I",4181,16]
[92669]
[92679,"SINAPI",88267,0.65300000000000002]
[92387,"SINAPI",88248,0.96499999999999997]
[92670,"SINAPI-I",7307,3.0000000000000001E-3]
[92636,"SINAPI-I",3148,3.5000000000000003E-2]
[92384,"SINAPI",88248,0.79900000000000004]
[92355,"SINAPI",88267,1.137]
[97500,"SINAPI-I",11002,1.7999999999999999E-2]
[97468,"SINAPI",88267,0.24]
[97512,"SINAPI",88248,0.20899999999999999]
[92943,"SINAPI-I",3148,1.9E-2]
[92930,"SINAPI",88248,0.58199999999999996]
[92927,"SINAPI",88267,0.53300000000000003]
[92910,"SINAPI-I",3148,0.03]
[92911,"SINAPI",88248,0.70199999999999996]
[92931,"SINAPI-I",3148,2.4E-2]
[92912,"SINAPI-I",3148,0.03]
[92913]
[101921,"SINAPI-I",7307,1.0500000000000001E-2]
[101931,"SINAPI-I",3148,4.5199999999999997E-2]
[97543]
[97443,"SINAPI",88248,0.51100000000000001]
[97477,"SINAPI",88267,0.48099999999999998]
[97514]
[92660,"SINAPI-I",7307,4.0000000000000001E-3]
[92666,"SINAPI-I",3148,0.03]
[92345]
[101924,"SINAPI-I",4183,1]
[92692,"SINAPI-I",4177,1]
[92663,"SINAPI",88267,0.36199999999999999]
[92373,"SINAPI",88248,0.58199999999999996]
[92335,"SINAPI",88267,0.26529999999999998]
[92687,"SINAPI",88267,0.17299999999999999]
[92656]
[92367,"SINAPI-I",7701,1.0389999999999999]
[92691,"SINAPI",88317,0.38200000000000001]
[92648,"SINAPI",88267,0.13]
[97442]
[97529,"SINAPI-I",40394,1]
[97530,"SINAPI",88248,0.26400000000000001]
[97533]
[101926,"SINAPI",88248,1.6773]
[92705,"SINAPI-I",7307,4.0000000000000001E-3]
[92682,"SINAPI-I",6296,1]
[92685]
[92357,"SINAPI-I",7307,1.0999999999999999E-2]
[92905,"SINAPI-I",7307,3.0000000000000001E-3]
[92900,"SINAPI-I",7307,5.0000000000000001E-3]
[92894,"SINAPI-I",9884,1]
[92891,"SINAPI-I",7307,8.0000000000000002E-3]
[100834,"SINAPI",88267,0.13689999999999999]
[100829,"SINAPI-I",44270,1]
[100833,"SINAPI",88248,7.2400000000000006E-2]
[100788,"SINAPI-I",3472,2]
[100796]
[100797,"SINAPI-I",44205,1.0216000000000001]
[100803]
[100803,"SINAPI-I",38828,1.0216000000000001]
[103283,"SINAPI",100308,0.20130000000000001]
[103280,"SINAPI-I",39996,1.48]
[103253,"SINAPI",100308,2.6335000000000002]
[103256,"SINAPI-I",37591,2]
[103261,"SINAPI",88243,4.3619000000000003]
[103265,"SINAPI-I",1570,10]
[103270,"SINAPI-I",39997,8]
[103267,"SINAPI-I",39997,8]
[103271,"SINAPI-I",39997,8]
[103275,"SINAPI-I",43200,1]
[103254,"SINAPI-I",43192,1]
[103255,"SINAPI-I",1570,10]
[103259,"SINAPI",100308,3.9727999999999999]
[103277,"SINAPI",93288,3.0331999999999999]
[103286,"SINAPI-I",40547,0.04]
[97333,"SINAPI",88248,7.0999999999999994E-2]
[103892]
[93091,"SINAPI-I",39897,1.4E-3]
[103831,"SINAPI-I",39887,1]
[93062,"SINAPI-I",12732,7.4000000000000003E-3]
[103818,"SINAPI-I",3148,4.1999999999999997E-3]
[103851,"SINAPI-I",12732,1.4E-3]
[103824,"SINAPI-I",39863,1]
[103825]
[93059,"SINAPI-I",39865,1]
[103899,"SINAPI-I",38383,3.6400000000000002E-2]
[103807,"SINAPI",88248,0.15740000000000001]
[103840,"SINAPI",88267,0.15029999999999999]
[103879,"SINAPI-I",3148,4.1999999999999997E-3]
[103880,"SINAPI-I",39871,1]
[92311]
[103805,"SINAPI-I",39897,6.9999999999999999E-4]
[103808,"SINAPI-I",12715,1]
[103881,"SINAPI",88248,0.32769999999999999]
[92328,"SINAPI",88248,0.30180000000000001]
[92291,"SINAPI-I",12732,2.4E-2]
[93055,"SINAPI",88267,5.9299999999999999E-2]
[103891]
[93060,"SINAPI-I",39868,1]
[103897,"SINAPI-I",38383,7.2800000000000004E-2]
[93097]
[103878,"SINAPI-I",39897,1.1999999999999999E-3]
[103842,"SINAPI-I",39880,1]
[103846,"SINAPI-I",38383,0.12330000000000001]
[93126,"SINAPI",88248,0.27810000000000001]
[93066,"SINAPI-I",39897,4.4000000000000003E-3]
[103817,"SINAPI-I",39897,6.9999999999999999E-4]
[103821,"SINAPI",88267,0.27750000000000002]
[93092,"SINAPI-I",39874,1]
[103829,"SINAPI",88267,0.37659999999999999]
[92329]
[103819,"SINAPI-I",39897,1.1999999999999999E-3]
[92330,"SINAPI-I",38383,7.8E-2]
[92295,"SINAPI-I",38383,6.4399999999999999E-2]
[93080,"SINAPI",88248,9.9599999999999994E-2]
[103815,"SINAPI-I",39897,6.9999999999999999E-4]
[93084,"SINAPI-I",39897,1.1999999999999999E-3]
[103896,"SINAPI",88267,0.21840000000000001]
[103860,"SINAPI",88248,0.2465]
[93118,"SINAPI",88267,0.21410000000000001]
[92299,"SINAPI-I",12734,1]
[92319,"SINAPI",88267,0.25609999999999999]
[92302,"SINAPI-I",12737,1]
[92323,"SINAPI-I",12713,1.0225]
[92309,"SINAPI",88267,0.23369999999999999]
[92275,"SINAPI-I",12743,1.0225]
[92325,"SINAPI",88248,0.73860000000000003]
[92283,"SINAPI-I",12745,1.0225]
[92284]
[103901,"SINAPI",88267,0.32690000000000002]
[103834,"SINAPI-I",38383,0.28249999999999997]
[105113,"SINAPI-I",34492,1.1054999999999999]
[105130,"SINAPI",91692,2E-3]
[98453]
[98455,"SINAPI",91693,8.5599999999999996E-2]
[98456,"SINAPI",91692,3.0499999999999999E-2]
[98447,"SINAPI",88262,0.56399999999999995]
[98447,"SINAPI",88239,0.38300000000000001]
[105122,"SINAPI-I",4491,1.8032999999999999]
[105123,"SINAPI-I",6194,1.595]
[105119]
[98457]
[98459,"SINAPI",94974,6.1000000000000004E-3]
[105118,"SINAPI-I",44673,1.05]
[101948,"SINAPI",88262,0.42699999999999999]
[101947,"SINAPI-I",6193,1.87]
[101961,"SINAPI",88262,0.21]
[101953,"SINAPI-I",43355,1]
[101963,"SINAPI-I",3743,1]
[96624,"SINAPI",91278,0.03]
[96617,"SINAPI",88316,5.0799999999999998E-2]
[104050,"SINAPI",88316,6.5799999999999997E-2]
[104037]
[104038,"SINAPI-I",44701,1]
[104062,"SINAPI",88246,0.25240000000000001]
[104056,"SINAPI",88246,0.13950000000000001]
[104060,"SINAPI-I",9813,1.0207999999999999]
[104075,"SINAPI",88316,0.1351]
[99811,"SINAPI",88316,0.16500000000000001]
[99817,"SINAPI",88316,0.124]
[99810]
[101374,"SINAPI-I",40863,1]
[101375,"SINAPI-I",43472,1]
[88241,"SINAPI-I",37371,1]
[101379,"SINAPI-I",40863,1]
[101380,"SINAPI-I",43479,1]
[90767,"SINAPI-I",43482,1]
[93569,"SINAPI-I",43498,1]
[88246,"SINAPI-I",43464,1]
[101383]
[93566,"SINAPI",95416,1]
[101386,"SINAPI-I",43500,1]
[101387,"SINAPI-I",40861,1]
[101389,"SINAPI",101301,1]
[88257,"SINAPI",95325,1]
[101392,"SINAPI-I",40862,1]
[101396,"SINAPI-I",40863,1]
[101396,"SINAPI-I",40862,1]
[101287,"SINAPI-I",40919,2.811E-2]
[95395,"SINAPI-I",33952,8.3099999999999997E-3]
[101294]
[101304,"SINAPI-I",41069,1.112E-2]
[95332,"SINAPI-I",2436,3.7319999999999999E-2]
[95415]
[101331,"SINAPI-I",41067,1.112E-2]
[95345,"SINAPI-I",2437,3.0870000000000002E-2]
[101338]
[101346,"SINAPI-I",40979,8.6899999999999998E-3]
[95372]
[101365,"SINAPI-I",41087,8.6899999999999998E-3]
[101370,"SINAPI-I",41097,8.6899999999999998E-3]
[88264,"SINAPI-I",2436,1]
[101401,"SINAPI-I",43496,1]
[101402,"SINAPI-I",40861,1]
[90779,"SINAPI-I",43486,1]
[88269,"SINAPI",95337,1]
[101408,"SINAPI-I",40863,1]
[101410,"SINAPI",101326,1]
[88274,"SINAPI-I",37373,1]
[101412,"SINAPI-I",40863,1]
[88275,"SINAPI",95342,1]
[100307]
[101418,"SINAPI",101308,1]
[88279,"SINAPI-I",37372,1]
[101421,"SINAPI",101328,1]
[88284,"SINAPI-I",4095,1]
[88286,"SINAPI-I",37372,1]
[101428]
[88292]
[101430]
[88295,"SINAPI-I",37373,1]
[101434,"SINAPI",101346,1]
[101437]
[101438,"SINAPI-I",41024,1]
[101440,"SINAPI-I",43500,1]
[88303]
[101443,"SINAPI-I",41001,1]
[88307,"SINAPI-I",43464,1]
[88309,"SINAPI-I",37373,1]
[101447,"SINAPI-I",41082,1]
[88313,"SINAPI-I",37371,1]
[88314,"SINAPI-I",37373,1]
[88318,"SINAPI",95380,1]
[101453]
[100534,"SINAPI-I",43470,1]
[88321]
[100321,"SINAPI-I",43470,1]
[100289,"SINAPI-I",34345,1]
[99061,"SINAPI-I",7356,2.9000000000000001E-2]
[99059,"SINAPI",91693,2.8000000000000001E-2]
[99063,"SINAPI",88239,0.11840000000000001]
[100857]
[86899,"SINAPI-I",37590,2]
[86894]
[93442,"SINAPI",86884,1]
[100869,"SINAPI-I",4351,6]
[100872,"SINAPI-I",4351,6]
[86937,"SINAPI",86883,1]
[86939,"SINAPI",86884,1]
[86904,"SINAPI",88267,0.38700000000000001]
[100858,"SINAPI",88267,1.0089999999999999]
[86881,"SINAPI-I",6136,1]
[100861,"SINAPI-I",37590,1]
[86922,"SINAPI",86914,1]
[86876,"SINAPI",88316,0.31059999999999999]
[86915]
[86906,"SINAPI-I",13415,1]
[95471,"SINAPI-I",6138,1]
[86879,"SINAPI-I",6153,1]
[101635,"SINAPI",88264,0.57399999999999995]
[101637,"SINAPI-I",2512,1]
[101654,"SINAPI",88264,0.2064]
[101655,"SINAPI",88247,0.2064]
[105922,"SINAPI-I",45273,1]
[104227,"SINAPI",88309,0.7]
[87795,"SINAPI",88316,0.372]
[87808,"SINAPI",88309,0.53100000000000003]
[87787,"SINAPI",88309,0.79100000000000004]
[87794,"SINAPI",87369,2.93E-2]
[87777,"SINAPI",88309,0.67900000000000005]
[104234,"SINAPI",87369,2.93E-2]
[104246,"SINAPI",87369,5.4300000000000001E-2]
[104220,"SINAPI",90668,7.2099999999999997E-2]
[104228,"SINAPI",87292,5.28E-2]
[104232,"SINAPI-I",37411,0.13880000000000001]
[104248,"SINAPI",90668,0.14410000000000001]
[104211,"SINAPI",87292,2.93E-2]
[104214,"SINAPI",90668,0.14410000000000001]
[104237,"SINAPI",87292,3.9300000000000002E-2]
[104260,"SINAPI",87292,4.9299999999999997E-2]
[87797,"SINAPI",87292,3.9300000000000002E-2]
[87813]
[104972,"SINAPI",87369,1.9400000000000001E-2]
[87554,"SINAPI",88309,0.28050000000000003]
[87546,"SINAPI",88309,0.45800000000000002]
[87545,"SINAPI",88316,0.22900000000000001]
[104964]
[104955,"SINAPI",88316,0.30249999999999999]
[87529,"SINAPI",88316,0.23619999999999999]
[103296,"SINAPI",88309,1.8461000000000001]
[103301,"SINAPI-I",44447,1]
[103293,"SINAPI-I",44446,1]
[103302,"SINAPI",88309,0.14399999999999999]
[103310,"SINAPI-I",42440,1]
[103315,"SINAPI",88239,0.42099999999999999]
[87851,"SINAPI",88309,0.61399999999999999]
[105112]
[105106,"SINAPI",88316,37.762]
[98506,"SINAPI",88441,1.24E-2]
[98518,"SINAPI-I",44163,1]
[98513,"SINAPI-I",44159,1]
[91597,"SINAPI",88245,1.0937799999999999E-2]
[91603,"SINAPI",88238,4.2490999999999996E-3]
[100067,"SINAPI",88238,1.40809E-2]
[91595,"SINAPI-I",39017,2.1092784]
[99235,"SINAPI",88316,0.17799999999999999]
[103183,"SINAPI",88316,1.5740000000000001]
[105538,"SINAPI",88316,0.29399999999999998]
[99437,"SINAPI",88309,0.53400000000000003]
[104421,"SINAPI",88309,0.32300000000000001]
[105818,"SINAPI-I",130,1.7350000000000001]
[104415,"SINAPI",88316,5.8000000000000003E-2]
[104416]
[102573,"SINAPI-I",45259,2.7499999999999998E-3]
[103082,"SINAPI-I",39397,3.3333300000000003E-2]
[96368,"SINAPI",88278,0.80100000000000005]
[96367,"SINAPI-I",39437,20.186800000000002]
[104722,"SINAPI-I",37586,3.4700000000000002E-2]
[96361,"SINAPI",88316,0.23699999999999999]
[96359,"SINAPI-I",37586,2.9600000000000001E-2]
[96371,"SINAPI-I",39435,10.093400000000001]
[104724,"SINAPI-I",39431,1.2513000000000001]
[96365,"SINAPI-I",39431,2.5026999999999999]
[96362,"SINAPI-I",39434,1.0978000000000001]
[103206]
[103217,"SINAPI",5795,0.23330000000000001]
[103216,"SINAPI",5952,2.5667]
[103218,"SINAPI",88316,2.5489000000000002]
[103214,"SINAPI",88309,6.7428999999999997]
[103210,"SINAPI-I",4721,2.3999999999999998E-3]
[103192,"SINAPI",88309,1.6898]
[103193,"SINAPI",102486,6.59E-2]
[103194,"SINAPI",88309,1.6898]
[95004,"SINAPI",88316,0.2883]
[95003,"SINAPI-I",44228,2.5000000000000001E-3]
[95007,"SINAPI-I",44228,2.5000000000000001E-3]
[94994,"SINAPI-I",4517,0.2]
[94991,"SINAPI",88262,1.6268]
[94995,"SINAPI-I",4509,0.25]
[104384,"SINAPI-I",4720,4.3999999999999997E-2]
[104438,"SINAPI-I",44911,1.0663]
[104426]
[92396,"SINAPI",91283,4.9099999999999998E-2]
[92396,"SINAPI",91278,0.18210000000000001]
[104430,"SINAPI",88316,0.1512]
[104430,"SINAPI",88260,0.1512]
[104428,"SINAPI-I",44916,1.0041]
[104433,"SINAPI",91283,3.8E-3]
[92397,"SINAPI-I",370,5.6800000000000003E-2]
[92398,"SINAPI-I",36170,1.0041]
[97115,"SINAPI-I",4229,1]
[97117,"SINAPI",88245,0.21623000000000001]
[97111,"SINAPI",88316,0.25746000000000002]
[103904,"SINAPI-I",5069,5.3610000000000003E-3]
[103907,"SINAPI-I",6193,0.19433300000000001]
[103911,"SINAPI",97114,0.16]
[103906,"SINAPI",88262,9.6933000000000005E-2]
[97106,"SINAPI",97117,0.74383999999999995]
[97106,"SINAPI-I",4517,0.15547]
[97108,"SINAPI",90587,3.3759999999999998E-2]
[103913,"SINAPI",97090,2.2000000000000002]
[103915]
[103916,"SINAPI-I",4517,5.1332999999999997E-2]
[103918,"SINAPI",88316,0.164352]
[103921,"SINAPI",97115,2.9217E-2]
[103921,"SINAPI-I",4517,5.1332999999999997E-2]
[103908,"SINAPI",97113,1]
[103909,"SINAPI",95271,3.0259999999999999E-2]
[103912,"SINAPI",90586,1.8242999999999999E-2]
[101978,"SINAPI",91693,0.66700000000000004]
[101968,"SINAPI",91693,0.82599999999999996]
[104101,"SINAPI",88316,0.17899999999999999]
[103615,"SINAPI",5679,5.3E-3]
[103593,"SINAPI",103243,4.4329399999999998E-2]
[103638,"SINAPI",103224,9.1968400000000006E-2]
[103594,"SINAPI",5678,2.9999999999999997E-4]
[103595,"SINAPI",90776,0.1326]
[103631,"SINAPI",90776,4.8129999999999999E-2]
[103587,"SINAPI",90776,3.5999999999999997E-2]
[103640,"SINAPI",91285,0.32840000000000003]
[103619,"SINAPI",5930,0.21490000000000001]
[103641,"SINAPI-I",44433,1]
[103597,"SINAPI",5679,5.3E-3]
[103642,"SINAPI",103243,0.2760051]
[103621,"SINAPI-I",43366,2.74194]
[103599,"SINAPI",88316,1.2369000000000001]
[103644,"SINAPI",103230,0.27891529999999998]
[103600,"SINAPI-I",44689,0.83668070000000005]
[103632,"SINAPI",88316,0.24099999999999999]
[103623,"SINAPI",103243,0.23980000000000001]
[103645,"SINAPI",5679,8.5000000000000006E-3]
[103624,"SINAPI",88297,1.0553999999999999]
[103646,"SINAPI",88297,1.6677999999999999]
[103602,"SINAPI",5679,9.4999999999999998E-3]
[103603,"SINAPI",90776,0.51119999999999999]
[103633,"SINAPI",5903,4.7100000000000003E-2]
[103589,"SINAPI",103242,1.61216E-2]
[103648,"SINAPI",5930,1.0871]
[103604,"SINAPI-I",44688,4.8192808999999999]
[103649,"SINAPI",103243,0.71509929999999999]
[103612,"SINAPI",88297,9.6699999999999994E-2]
[103634,"SINAPI",103225,2.9066999999999999E-2]
[103628,"SINAPI",91283,1.8E-3]
[103606,"SINAPI",5928,8.2500000000000004E-2]
[103651,"SINAPI",88316,7.3625999999999996]
[103613,"SINAPI",103242,1.96455E-2]
[103635]
[103630,"SINAPI",5928,0.1031]
[103608,"SINAPI",103243,0.1553274]
[103614,"SINAPI",103242,2.02028E-2]
[88412]
[88414]
[96130]
[88431]
[95622]
[88497,"SINAPI",88316,0.1203]
[104645,"SINAPI-I",43626,0.7288]
[104637]
[88489,"SINAPI-I",7356,0.22850000000000001]
[102202,"SINAPI-I",4049,0.55120000000000002]
[102199]
[102209]
[102218,"SINAPI-I",5318,1.2999999999999999E-2]
[102232,"SINAPI-I",44374,0.33829999999999999]
[102215,"SINAPI",88310,0.4718]
[100734,"SINAPI",88310,0.45479999999999998]
[100742,"SINAPI-I",7311,0.12740000000000001]
[100748,"SINAPI",88310,0.21490000000000001]
[100721,"SINAPI",88310,0.52659999999999996]
[100725]
[100731,"SINAPI-I",44306,0.1905]
[102500]
[102512,"SINAPI-I",44478,1.0999999999999999E-2]
[102509,"SINAPI-I",7343,0.42699999999999999]
[102804]
[102490,"SINAPI-I",12815,1.4E-2]
[102514]
[102513,"SINAPI-I",12815,0.23]
[98679,"SINAPI",88316,0.17699999999999999]
[98681,"SINAPI",87298,3.1E-2]
[101734,"SINAPI",88316,0.314]
[104162,"SINAPI",89225,2.5399999999999999E-2]
[101092,"SINAPI",88316,0.73799999999999999]
[101731,"SINAPI",87298,3.0700000000000002E-2]
[101095]
[101727,"SINAPI-I",4791,9.5000000000000001E-2]
[101738,"SINAPI",88262,0.36349999999999999]
[100606,"SINAPI",88264,13.3660636]
[100609]
[100607,"SINAPI-I",863,10.5]
[100612,"SINAPI",5928,7.7299999999999994E-2]
[100615,"SINAPI",88247,1.9809635999999999]
[100586,"SINAPI",88264,7.0160726999999996]
[100590,"SINAPI",5930,0.98652010000000001]
[100598]
[100600]
[100602,"SINAPI",5928,7.1900000000000006E-2]
[105973]
[105974,"SINAPI-I",45365,8]
[105968,"SINAPI",88264,2.4757364000000002]
[105960,"SINAPI",88264,3.6904908999999999]
[105960,"SINAPI",88247,0.82010910000000004]
[100620,"SINAPI-I",14162,1]
[100620,"SINAPI",5928,0.18010000000000001]
[105955,"SINAPI",5928,0.18010000000000001]
[99283,"SINAPI",88316,9.6255000000000006]
[99249,"SINAPI",88628,0.70899999999999996]
[99288,"SINAPI",88309,0.55620000000000003]
[97989,"SINAPI",88316,14.0115]
[97991]
[99241,"SINAPI",87316,5.7099999999999998E-2]
[99276,"SINAPI",87316,8.2299999999999998E-2]
[99261,"SINAPI",88316,12.519299999999999]
[99266,"SINAPI-I",660,17.850000000000001]
[99289,"SINAPI",88309,29.669499999999999]
[99299,"SINAPI",87316,0.1075]
[99307,"SINAPI",89998,2.7147999999999999]
[99321,"SINAPI-I",660,28.35]
[99314]
[99306,"SINAPI",89995,0.1061]
[98009,"SINAPI",100475,0.47639999999999999]
[98013,"SINAPI",89993,5.9799999999999999E-2]
[97995,"SINAPI-I",660,12.6]
[97999,"SINAPI",89996,1.9743999999999999]
[98007,"SINAPI",88316,23.311800000000002]
[98035,"SINAPI",100475,0.92220000000000002]
[98037,"SINAPI",89993,5.9799999999999999E-2]
[98023,"SINAPI-I",25067,115.7625]
[98047,"SINAPI",89996,1.9743999999999999]
[98039,"SINAPI",88309,35.441200000000002]
[101809,"SINAPI",88309,3.4621]
[99280,"SINAPI-I",4491,0.26150000000000001]
[99292,"SINAPI-I",7258,492.0421]
[99248,"SINAPI",88316,16.2864]
[102457,"SINAPI",101625,0.49859999999999999]
[97980,"SINAPI",89998,1.5507]
[98405,"SINAPI",100475,0.58250000000000002]
[97988,"SINAPI-I",7258,596.22280000000001]
[98410,"SINAPI",100475,9.9500000000000005E-2]
[102139,"SINAPI",88316,1.5265]
[99290,"SINAPI",92767,21.102399999999999]
[99244,"SINAPI",97736,0.64159999999999995]
[99271,"SINAPI",97738,2.2100000000000002E-2]
[99284,"SINAPI",88907,0.3]
[99294,"SINAPI",101624,1.7807999999999999]
[99259]
[99265,"SINAPI",101624,0.91080000000000005]
[99265,"SINAPI-I",660,35.700000000000003]
[99274,"SINAPI",89996,1.9743999999999999]
[99279,"SINAPI",88309,33.428199999999997]
[99286,"SINAPI-I",4491,0.64380000000000004]
[99287,"SINAPI",92767,51.622399999999999]
[99300,"SINAPI",88908,1.0653999999999999]
[99300,"SINAPI-I",5069,8.5400000000000004E-2]
[99312,"SINAPI",97736,1.0016]
[99322,"SINAPI",97738,2.2100000000000002E-2]
[99322,"SINAPI-I",4517,0.83160000000000001]
[99310,"SINAPI",101624,2.7648000000000001]
[99303]
[99303,"SINAPI",89993,5.9799999999999999E-2]
[99305,"SINAPI-I",660,72.45]
[99315,"SINAPI",89996,1.9743999999999999]
[98010,"SINAPI",94970,0.97560000000000002]
[98010,"SINAPI-I",4491,0.4773]
[98014,"SINAPI",94970,1.337]
[98016,"SINAPI-I",5069,6.7900000000000002E-2]
[98018,"SINAPI-I",5069,7.3700000000000002E-2]
[97996,"SINAPI",97738,2.2100000000000002E-2]
[98407,"SINAPI",89996,1.9743999999999999]
[98002,"SINAPI",89995,0.13539999999999999]
[98406,"SINAPI",101624,1.3248]
[98406,"SINAPI-I",2692,2.7E-2]
[98032,"SINAPI",89998,7.2805999999999997]
[98032,"SINAPI-I",660,61.95]
[98036,"SINAPI-I",2692,3.7199999999999997E-2]
[98020,"SINAPI",87316,6.6799999999999998E-2]
[98022,"SINAPI-I",4491,0.58830000000000005]
[98026,"SINAPI",94970,1.8626]
[98028,"SINAPI",97738,2.2100000000000002E-2]
[98044,"SINAPI-I",5069,9.1300000000000006E-2]
[98038,"SINAPI",97738,2.2100000000000002E-2]
[98040,"SINAPI-I",660,72.45]
[98042,"SINAPI",100475,2.2408000000000001]
[97955,"SINAPI",101617,2]
[97948,"SINAPI-I",6193,0.96599999999999997]
[97934,"SINAPI",88908,0.54849999999999999]
[97933,"SINAPI",101622,5.8500000000000003E-2]
[97961,"SINAPI-I",5069,2.4199999999999999E-2]
[97951,"SINAPI-I",6193,0.85560000000000003]
[97952,"SINAPI-I",7258,1212.9626000000001]
[97950,"SINAPI",97735,0.1232]
[97950,"SINAPI-I",6193,0.99360000000000004]
[97949,"SINAPI",96536,0.8]
[99319,"SINAPI",89998,1.163]
[98050,"SINAPI-I",12532,2]
[99272,"SINAPI",5678,1.18E-2]
[99270,"SINAPI-I",7258,11.780200000000001]
[97976,"SINAPI-I",5069,2.3900000000000001E-2]
[97974,"SINAPI",100475,2.9000000000000001E-2]
[102474,"SINAPI",88830,0.77170000000000005]
[102480,"SINAPI-I",4734,0.58689999999999998]
[102481,"SINAPI",89225,0.67749999999999999]
[94965,"SINAPI-I",370,0.72289999999999999]
[102483,"SINAPI",89225,0.66930000000000001]
[102478,"SINAPI",88316,2.2483]
[94968,"SINAPI",88316,2.1057999999999999]
[102473,"SINAPI",88830,0.77559999999999996]
[104834,"SINAPI-I",370,0.72419999999999995]
[104829,"SINAPI",88316,2.4224999999999999]
[103767,"SINAPI",88316,0.85119999999999996]
[103765,"SINAPI-I",44657,2]
[103780,"SINAPI",88316,0.1051]
[103778,"SINAPI",88309,0.49209999999999998]
[103775,"SINAPI",88309,7.7600000000000002E-2]
[97091,"SINAPI",88245,2.8000000000000001E-2]
[97084,"SINAPI",91277,5.0000000000000001E-3]
[97096,"SINAPI",90587,4.9000000000000002E-2]
[103078,"SINAPI",96624,0.1]
[103062,"SINAPI",97097,1]
[103066,"SINAPI",97097,1]
[103074,"SINAPI",96624,0.1]
[103058]
[97099,"SINAPI",97090,4.4000000000000004]
[103072,"SINAPI",97082,3.5000000000000003E-2]
[97086,"SINAPI-I",4517,0.44]
[90469,"SINAPI",88248,4.3299999999999998E-2]
[96564,"SINAPI",88243,0.15679999999999999]
[91186,"SINAPI-I",14153,1.9400000000000001E-2]
[91185]
[104758,"SINAPI",88247,0.1229]
[104762,"SINAPI",88247,0.22009999999999999]
[90441,"SINAPI",102274,0.81089999999999995]
[104782,"SINAPI-I",43132,1.95E-2]
[104783,"SINAPI-I",43132,8.9999999999999993E-3]
[90458]
[104788,"SINAPI",102275,0.1]
[90462,"SINAPI-I",11267,1.05]
[96560,"SINAPI-I",11267,4.375]
[96559,"SINAPI-I",11267,7]
[104365,"SINAPI",91278,3.0876000000000001]
[101868,"SINAPI",91277,4.1000000000000003E-3]
[101861]
[101864,"SINAPI-I",4741,6.4000000000000003E-3]
[101859,"SINAPI",88260,0.16159999999999999]
[101850,"SINAPI",88260,0.67420000000000002]
[101853,"SINAPI",5685,0.18029999999999999]
[101842,"SINAPI",5867,1.54E-2]
[101847,"SINAPI",88316,0.1333]
[101837,"SINAPI",5867,1.54E-2]
[101828]
[101826,"SINAPI",88316,4.2]
[104370]
[102988,"SINAPI",88316,1.5437000000000001]
[104367,"SINAPI",5869,0.67820000000000003]
[92998,"SINAPI",88247,0.20250000000000001]
[93026,"SINAPI-I",1878,1]
[103488,"SINAPI",88247,0.32940000000000003]
[97667]
[93017,"SINAPI-I",1895,1]
[93016,"SINAPI",88247,0.34200000000000003]
[98280,"SINAPI",88247,0.13880000000000001]
[98282]
[98283,"SINAPI-I",11904,1.05]
[98267]
[98278,"SINAPI",88247,5.4100000000000002E-2]
[98400,"SINAPI",88264,9.1899999999999996E-2]
[98593,"SINAPI",88264,12.323600000000001]
[103402,"SINAPI",88316,0.92379999999999995]
[103406,"SINAPI",88316,1.4434]
[103417,"SINAPI",88246,1.0392999999999999]
[103434]
[103483,"SINAPI",103164,3.4679000000000002]
[103466,"SINAPI",93421,5.0700000000000002E-2]
[103471,"SINAPI",93421,8.3599999999999994E-2]
[103476,"SINAPI",103158,4.2028999999999996]
[103463,"SINAPI",93421,2.41E-2]
[103459,"SINAPI",103181,1.5283]
[103447,"SINAPI",93422,1.1449]
[103449,"SINAPI",93421,0.82850000000000001]
[103454,"SINAPI",5930,2.0179999999999998]
[103458,"SINAPI",5928,0.9657]
[103429,"SINAPI",88246,1.1547000000000001]
[104806,"SINAPI",88246,0.1855]
[103384,"SINAPI",88316,3.5799999999999998E-2]
[103386,"SINAPI",5930,7.7100000000000002E-2]
[103391,"SINAPI",88316,0.15559999999999999]
[103437]
[104591,"SINAPI-I",37595,5.24]
[104614,"SINAPI",88316,0.34489999999999998]
[87271,"SINAPI",88256,0.79600000000000004]
[104615,"SINAPI-I",36881,1.0900000000000001]
[87246,"SINAPI",88316,0.1893]
[87250,"SINAPI-I",1381,9.1325000000000003]
[87255,"SINAPI-I",1381,9.1300000000000008]
[104593,"SINAPI",88316,0.22919999999999999]
[87261,"SINAPI",88256,1.1135999999999999]
[103755,"SINAPI",92923,0.98429999999999995]
[103753,"SINAPI",88316,0.52529999999999999]
[103759,"SINAPI-I",39397,7.2999999999999995E-2]
[103757,"SINAPI",92923,0.76129999999999998]
[103756,"SINAPI-I",39397,5.5E-2]
[103746,"SINAPI-I",44740,0.5]
[103749,"SINAPI-I",44742,5.5]
[103745,"SINAPI",103668,6.5100000000000005E-2]
[103738,"SINAPI",102275,1.37E-2]
[103689,"SINAPI-I",5065,1.1299999999999999E-2]
[103702,"SINAPI",88316,1.2123999999999999]
[103707]
[103712,"SINAPI-I",44634,1]
[103714,"SINAPI-I",44636,1]
[103705]
[103725,"SINAPI",88316,13.843299999999999]
[103728,"SINAPI-I",44650,1]
[103733,"SINAPI",5930,1.3599000000000001]
[103690,"SINAPI",102486,2.3699999999999999E-2]
[96989,"SINAPI-I",4274,1]
[96982,"SINAPI",88247,0.18629999999999999]
[96973]
[96975,"SINAPI-I",864,1.05]
[96985]
[104828,"SINAPI",88248,0.315]
[104995,"SINAPI",87367,3.3E-3]
[105135]
[95648,"SINAPI-I",6019,1]
[95649,"SINAPI-I",37957,4]
[95652,"SINAPI-I",38130,2.9904999999999999]
[95654,"SINAPI-I",21114,3.1]
[95659,"SINAPI",104091,4.1554000000000002]
[95660,"SINAPI",104091,5.4074999999999998]
[95662,"SINAPI-I",44176,5.9202000000000004]
[95665,"SINAPI",104092,0.78839999999999999]
[95666,"SINAPI-I",38436,2]
[95668,"SINAPI-I",3148,5.28E-2]
[95671,"SINAPI",104092,2.3165]
[95641,"SINAPI-I",9875,0.94440000000000002]
[95642,"SINAPI-I",9875,1.1541999999999999]
[95643,"SINAPI-I",3148,5.28E-2]
[95645,"SINAPI-I",9869,5.8235999999999999]
[95636,"SINAPI-I",6019,1]
[95639,"SINAPI",88248,5.9878]
[95635,"SINAPI",88248,1.4904999999999999]
[98534,"SINAPI",88316,4.0278]
[100434]
[94227]
[100326,"SINAPI",88323,7.9000000000000001E-2]
[94223,"SINAPI-I",7219,1.0289999999999999]
[94224,"SINAPI",87337,9.4999999999999998E-3]
[94231]
[94447]
[94441,"SINAPI-I",7175,17.748999999999999]
[94198,"SINAPI",88323,0.153]
[94218,"SINAPI-I",7231,0.20399999999999999]
[94207]
[103656,"SINAPI",88264,14.761699999999999]
[103655]
[105451,"SINAPI",90686,6.6100000000000006E-2]
[105411,"SINAPI",90686,2.12E-2]
[105421,"SINAPI",90686,2.3599999999999999E-2]
[105442,"SINAPI-I",45147,2.5000000000000001E-3]
[105452,"SINAPI",90686,7.46E-2]
[105485]
[105490,"SINAPI",67827,2.2000000000000001E-3]
[105483,"SINAPI-I",45150,8.6999999999999994E-3]
[105476,"SINAPI",67826,3.7000000000000002E-3]
[105441,"SINAPI",89877,5.7000000000000002E-3]
[105500,"SINAPI",89877,5.7000000000000002E-3]
[105462]
[105468,"SINAPI",5930,2.7E-2]
[105469,"SINAPI",5930,7.0999999999999994E-2]
[105422]
[100203,"SINAPI",88316,5.16E-2]
[100223,"SINAPI",88316,0.26090000000000002]
[100219]
[100220,"SINAPI",88316,1.2982]
[100274,"SINAPI",88316,1.2988999999999999]
[100239]
[100271,"SINAPI",88316,2.9209999999999998]
[101003,"SINAPI",89877,1.04E-2]
[100982]
[100981,"SINAPI",67827,2.0299999999999999E-2]
[100978]
[100991]
[100989]
[101014,"SINAPI",5930,4.8300000000000003E-2]
[101472,"SINAPI",5930,2.29E-2]
[101016,"SINAPI",88316,0.30590000000000001]
[101481]
[93588]
[100939]
[100944,"SINAPI",89884,4.0000000000000001E-3]
[95880,"SINAPI",89884,1.2999999999999999E-3]
[100945]
[100960,"SINAPI",5903,4.4999999999999997E-3]
[100955,"SINAPI",6259,1.7500000000000002E-2]
[102331,"SINAPI",91646,5.0000000000000001E-4]
[104389]
[104389,"SINAPI",7030,2.7000000000000001E-3]
[104376,"SINAPI",7030,1.2999999999999999E-3]
[104382,"SINAPI-I",4718,1.4999999999999999E-2]
[104380,"SINAPI-I",4718,1.4999999999999999E-2]
[103142,"SINAPI",88248,0.27960000000000002]
[103149,"SINAPI",5928,0.44600000000000001]
[103109]
[103110,"SINAPI",5928,0.30609999999999998]
[103122,"SINAPI",5928,0.13150000000000001]
[103127]
[103121]
[103104,"SINAPI",5928,0.2276]
[103097]
[103089,"SINAPI",88248,3.4200000000000001E-2]
[101113]
[101102,"SINAPI",88309,0.52100000000000002]
[101099,"SINAPI",100973,1.25]
[101103,"SINAPI",90681,0.16700000000000001]
[101100,"SINAPI",94971,1.22]
[101097,"SINAPI",97913,0.375]
[101101,"SINAPI",97913,0.375]
[101109,"SINAPI",90778,0.115]
[96394,"SINAPI-I",1379,88]
[104358,"SINAPI-I",370,0.24210000000000001]
[104362,"SINAPI-I",1106,51.88]
[104359,"SINAPI-I",370,0.32479999999999998]
[104374,"SINAPI-I",44953,7.6899999999999996E-2]
[105031,"SINAPI",89994,2.1000000000000001E-2]
[105030,"SINAPI",92270,7.5999999999999998E-2]
[105039,"SINAPI",88309,4.3999999999999997E-2]
[105026]
[105025,"SINAPI-I",6193,0.16919999999999999]
[93187,"SINAPI-I",4491,0.20300000000000001]
[93184,"SINAPI",92270,4.2000000000000003E-2]
[102150]
[102148,"SINAPI",88316,0.21199999999999999]
[102177,"SINAPI-I",39432,2.605]
[102178,"SINAPI-I",39432,2.3220000000000001]
[102155,"SINAPI-I",21107,1]
[102161]
[102166,"SINAPI",88325,0.47899999999999998]
[102168,"SINAPI-I",34385,1]
[102188,"SINAPI",88325,1.8180000000000001]
[102183,"SINAPI-I",5031,3.78]
[102192,"SINAPI",88316,0.33800000000000002]
[103038,"SINAPI-I",3148,1.6799999999999999E-2]
[94490,"SINAPI-I",20080,0.04]
[94492,"SINAPI-I",11677,1]
[89986]
[94501,"SINAPI",88248,0.72250000000000003]
[89985,"SINAPI",88248,0.22120000000000001]
[103029,"SINAPI-I",11756,1]
[94797,"SINAPI",88248,0.25650000000000001]
[95252,"SINAPI-I",11751,1]
[95250,"SINAPI-I",3148,1.32E-2]
[99625,"SINAPI",88248,0.56950000000000001]
[99627,"SINAPI-I",21092,1]
[99633,"SINAPI-I",10414,1]
[103013,"SINAPI-I",3148,9.5999999999999992E-3]
[103012]
[103012,"SINAPI",88267,0.10100000000000001]
[103012,"SINAPI",88248,0.10100000000000001]
[103012,"SINAPI-I",10233,1]
[103012,"SINAPI-I",3148,8.3999999999999995E-3]
[103011]
[103011,"SINAPI",88267,7.4200000000000002E-2]
[103011,"SINAPI",88248,7.4200000000000002E-2]
[103011,"SINAPI-I",10234,1]
[103011,"SINAPI-I",3148,6.6E-3]
[103015]
[103015,"SINAPI",88267,0.2273]
[103015,"SINAPI",88248,0.2273]
[103015,"SINAPI-I",10231,1]
[103015,"SINAPI-I",3148,1.5100000000000001E-2]
[103014]
[103014,"SINAPI",88267,0.1699]
[103014,"SINAPI",88248,0.1699]
[103014,"SINAPI-I",10232,1]
[103014,"SINAPI-I",3148,1.2E-2]
[103016]
[103016,"SINAPI",88267,0.28470000000000001]
[103016,"SINAPI",88248,0.28470000000000001]
[103016,"SINAPI-I",10235,1]
[103016,"SINAPI-I",3148,1.77E-2]
[103010]
[103010,"SINAPI",88267,5.5100000000000003E-2]
[103010,"SINAPI",88248,5.5100000000000003E-2]
[103010,"SINAPI-I",10229,1]
[103010,"SINAPI-I",3148,5.3E-3]
[103017]
[103017,"SINAPI",88267,0.36130000000000001]
[103017,"SINAPI",88248,0.36130000000000001]
[103017,"SINAPI-I",10230,1]
[103017,"SINAPI-I",3148,2.2599999999999999E-2]
[103033]
[103033,"SINAPI",88267,7.1900000000000006E-2]
[103033,"SINAPI",88248,7.1900000000000006E-2]
[103033,"SINAPI-I",43817,1]
[103033,"SINAPI-I",3148,8.3999999999999995E-3]
[103032]
[103032,"SINAPI",88267,0.14849999999999999]
[103032,"SINAPI",88248,0.14849999999999999]
[103032,"SINAPI-I",43820,1]
[103032,"SINAPI-I",3148,1.32E-2]
[103030]
[103030,"SINAPI",88267,7.1900000000000006E-2]
[103030,"SINAPI",88248,7.1900000000000006E-2]
[103030,"SINAPI-I",43818,1]
[103030,"SINAPI-I",3148,8.3999999999999995E-3]
[103031]
[103031,"SINAPI",88267,0.11020000000000001]
[103031,"SINAPI",88248,0.11020000000000001]
[103031,"SINAPI-I",43819,1]
[103031,"SINAPI-I",3148,1.06E-2]
[103035]
[103035,"SINAPI",88267,0.14849999999999999]
[103035,"SINAPI",88248,0.14849999999999999]
[103035,"SINAPI-I",43816,1]
[103035,"SINAPI-I",3148,1.32E-2]
[103034]
[103034,"SINAPI",88267,0.11020000000000001]
[103034,"SINAPI",88248,0.11020000000000001]
[103034,"SINAPI-I",43815,1]
[103034,"SINAPI-I",3148,1.06E-2]
[103024]
[103024,"SINAPI",88267,0.26329999999999998]
[103024,"SINAPI",88248,0.26329999999999998]
[103024,"SINAPI-I",43825,1]
[103024,"SINAPI-I",3148,1.9199999999999998E-2]
[103023]
[103023,"SINAPI",88267,0.2021]
[103023,"SINAPI",88248,0.2021]
[103023,"SINAPI-I",43824,1]
[103023,"SINAPI-I",3148,1.6799999999999999E-2]
[103022]
[103022,"SINAPI",88267,0.14849999999999999]
[103022,"SINAPI",88248,0.14849999999999999]
[103022,"SINAPI-I",43823,1]
[103022,"SINAPI-I",3148,1.32E-2]
[103020]
[103020,"SINAPI",88267,7.1900000000000006E-2]
[103020,"SINAPI",88248,7.1900000000000006E-2]
[103020,"SINAPI-I",43821,1]
[103020,"SINAPI-I",3148,8.3999999999999995E-3]
[103026]
[103026,"SINAPI",88267,0.4546]
[103026,"SINAPI",88248,0.4546]
[103026,"SINAPI-I",43827,1]
[103026,"SINAPI-I",3148,3.0200000000000001E-2]
[103025]
[103025,"SINAPI",88267,0.33979999999999999]
[103025,"SINAPI",88248,0.33979999999999999]
[103025,"SINAPI-I",43826,1]
[103025,"SINAPI-I",3148,2.4E-2]
[103021]
[103021,"SINAPI",88267,0.11020000000000001]
[103021,"SINAPI",88248,0.11020000000000001]
[103021,"SINAPI-I",43822,1]
[103021,"SINAPI-I",3148,1.06E-2]
[103027]
[103027,"SINAPI",88267,3.5999999999999997E-2]
[103027,"SINAPI",88248,3.5999999999999997E-2]
[103027,"SINAPI-I",43828,1]
[103027,"SINAPI-I",3148,4.1999999999999997E-3]
[103028]
[103028,"SINAPI",88267,5.5100000000000003E-2]
[103028,"SINAPI",88248,5.5100000000000003E-2]
[103028,"SINAPI-I",43829,1]
[103028,"SINAPI-I",3148,5.3E-3]
[103563]
[103563,"SINAPI",88267,1.3396999999999999]
[103563,"SINAPI",88248,0.2303]
[103563,"SINAPI-I",44587,1]
[103563,"SINAPI",5930,0.46339999999999998]
[103563,"SINAPI",5928,0.21829999999999999]
[103564]
[103564,"SINAPI",88267,1.6345000000000001]
[103564,"SINAPI",88248,0.28089999999999998]
[103564,"SINAPI-I",44588,1]
[103564,"SINAPI",5930,0.54979999999999996]
[103564,"SINAPI",5928,0.25900000000000001]
[103565]
[103565,"SINAPI",88267,1.9292]
[103565,"SINAPI",88248,0.33160000000000001]
[103565,"SINAPI-I",44589,1]
[103565,"SINAPI",5930,0.63619999999999999]
[103565,"SINAPI",5928,0.29970000000000002]
[103566]
[103566,"SINAPI",88267,3.3359999999999999]
[103566,"SINAPI",88248,0.57340000000000002]
[103566,"SINAPI-I",44590,1]
[103566,"SINAPI",5930,1.0485]
[103566,"SINAPI",5928,0.49399999999999999]
[103567]
[103567,"SINAPI",88267,3.7780999999999998]
[103567,"SINAPI",88248,0.64939999999999998]
[103567,"SINAPI-I",44591,1]
[103567,"SINAPI",5930,1.1780999999999999]
[103567,"SINAPI",5928,0.55500000000000005]
[103568]
[103568,"SINAPI",88267,5.6269]
[103568,"SINAPI",88248,0.96709999999999996]
[103568,"SINAPI-I",44592,1]
[103568,"SINAPI",5930,1.72]
[103568,"SINAPI",5928,0.81030000000000002]
[103569]
[103569,"SINAPI",88267,6.2164000000000001]
[103569,"SINAPI",88248,1.0684]
[103569,"SINAPI-I",44593,1]
[103569,"SINAPI",5930,1.8928]
[103569,"SINAPI",5928,0.89170000000000005]
[103570]
[103570,"SINAPI",88267,9.2441999999999993]
[103570,"SINAPI",88248,1.5889]
[103570,"SINAPI-I",44594,1]
[103570,"SINAPI",5930,2.7803]
[103570,"SINAPI",5928,1.3098000000000001]
[103571]
[103571,"SINAPI",88267,10.718]
[103571,"SINAPI",88248,1.8421000000000001]
[103571,"SINAPI-I",44595,1]
[103571,"SINAPI",5930,3.2122000000000002]
[103571,"SINAPI",5928,1.5133000000000001]
[103562]
[103562,"SINAPI",88267,1.2218]
[103562,"SINAPI",88248,0.21]
[103562,"SINAPI-I",44586,1]
[103562,"SINAPI",5930,0.4289]
[103562,"SINAPI",5928,0.2021]
[103573]
[103573,"SINAPI",88267,0.9022]
[103573,"SINAPI",88248,0.15509999999999999]
[103573,"SINAPI-I",44597,1]
[103573,"SINAPI",5930,0.3352]
[103573,"SINAPI",5928,0.15790000000000001]
[103585]
[103585,"SINAPI",88267,10.2464]
[103585,"SINAPI",88248,1.7611000000000001]
[103585,"SINAPI-I",44609,1]
[103585,"SINAPI",5930,3.0739999999999998]
[103585,"SINAPI",5928,1.4481999999999999]
[103586]
[103586,"SINAPI",88267,11.520899999999999]
[103586,"SINAPI",88248,1.9802]
[103586,"SINAPI-I",44610,1]
[103586,"SINAPI",5930,3.4476]
[103586,"SINAPI",5928,1.6242000000000001]
[103574]
[103574,"SINAPI",88267,1.4488000000000001]
[103574,"SINAPI",88248,0.249]
[103574,"SINAPI-I",44598,1]
[103574,"SINAPI",5930,0.49540000000000001]
[103574,"SINAPI",5928,0.2334]
[103575]
[103575,"SINAPI",88267,1.5444]
[103575,"SINAPI",88248,0.26540000000000002]
[103575,"SINAPI-I",44599,1]
[103575,"SINAPI",5930,0.52339999999999998]
[103575,"SINAPI",5928,0.24660000000000001]
[103576]
[103576,"SINAPI",88267,2.1867000000000001]
[103576,"SINAPI",88248,0.37580000000000002]
[103576,"SINAPI-I",44600,1]
[103576,"SINAPI",5930,0.7117]
[103576,"SINAPI",5928,0.33529999999999999]
[103577]
[103577,"SINAPI",88267,2.3142]
[103577,"SINAPI",88248,0.3977]
[103577,"SINAPI-I",44601,1]
[103577,"SINAPI",5930,0.749]
[103577,"SINAPI",5928,0.35289999999999999]
[103578]
[103578,"SINAPI",88267,3.052]
[103578,"SINAPI",88248,0.52459999999999996]
[103578,"SINAPI-I",44602,1]
[103578,"SINAPI",5930,0.96530000000000005]
[103578,"SINAPI",5928,0.45479999999999998]
[103579]
[103579,"SINAPI",88267,3.8536000000000001]
[103579,"SINAPI",88248,0.6623]
[103579,"SINAPI-I",44603,1]
[103579,"SINAPI",5930,1.2002999999999999]
[103579,"SINAPI",5928,0.5655]
[103580]
[103580,"SINAPI",88267,4.9420000000000002]
[103580,"SINAPI",88248,0.84940000000000004]
[103580,"SINAPI-I",44604,1]
[103580,"SINAPI",5930,1.5193000000000001]
[103580,"SINAPI",5928,0.7157]
[103581]
[103581,"SINAPI",88267,6.1577999999999999]
[103581,"SINAPI",88248,1.0584]
[103581,"SINAPI-I",44605,1]
[103581,"SINAPI",5930,1.8755999999999999]
[103581,"SINAPI",5928,0.88360000000000005]
[103582]
[103582,"SINAPI",88267,7.5011000000000001]
[103582,"SINAPI",88248,1.2891999999999999]
[103582,"SINAPI-I",44606,1]
[103582,"SINAPI",5930,2.2694000000000001]
[103582,"SINAPI",5928,1.0690999999999999]
[103572]
[103572,"SINAPI",88267,0.87670000000000003]
[103572,"SINAPI",88248,0.1507]
[103572,"SINAPI-I",44596,1]
[103572,"SINAPI",5930,0.32769999999999999]
[103572,"SINAPI",5928,0.15440000000000001]
[103583]
[103583,"SINAPI",88267,8.0746000000000002]
[103583,"SINAPI",88248,1.3877999999999999]
[103583,"SINAPI-I",44607,1]
[103583,"SINAPI",5930,2.4375]
[103583,"SINAPI",5928,1.1483000000000001]
[103584]
[103584,"SINAPI",88267,9.6090999999999998]
[103584,"SINAPI",88248,1.6516]
[103584,"SINAPI-I",44608,1]
[103584,"SINAPI",5930,2.8872]
[103584,"SINAPI",5928,1.3602000000000001]
[103557]
[103557,"SINAPI",88267,0.35730000000000001]
[103557,"SINAPI",88248,6.1400000000000003E-2]
[103557,"SINAPI-I",44963,1]
[103557,"SINAPI-I",44613,1]
[103557,"SINAPI",5930,0.17549999999999999]
[103557,"SINAPI",5928,8.2699999999999996E-2]
[103558]
[103558,"SINAPI",88267,0.57979999999999998]
[103558,"SINAPI",88248,9.9699999999999997E-2]
[103558,"SINAPI-I",44964,1]
[103558,"SINAPI-I",44615,1]
[103558,"SINAPI",5930,0.2407]
[103558,"SINAPI",5928,0.1134]
[103559]
[103559,"SINAPI",88267,0.81269999999999998]
[103559,"SINAPI",88248,0.13969999999999999]
[103559,"SINAPI-I",44965,1]
[103559,"SINAPI-I",44617,1]
[103559,"SINAPI",5930,0.309]
[103559,"SINAPI",5928,0.14560000000000001]
[103560]
[103560,"SINAPI",88267,1.0076000000000001]
[103560,"SINAPI",88248,0.17319999999999999]
[103560,"SINAPI-I",44966,1]
[103560,"SINAPI-I",44619,1]
[103560,"SINAPI",5930,0.36609999999999998]
[103560,"SINAPI",5928,0.17249999999999999]
[103561]
[103561,"SINAPI",88267,1.1645000000000001]
[103561,"SINAPI",88248,0.2001]
[103561,"SINAPI-I",44967,1]
[103561,"SINAPI-I",44620,1]
[103561,"SINAPI",5930,0.41210000000000002]
[103561,"SINAPI",5928,0.19409999999999999]
[103529]
[103529,"SINAPI",88267,0.35730000000000001]
[103529,"SINAPI",88248,6.1400000000000003E-2]
[103529,"SINAPI-I",44613,1]
[103529,"SINAPI-I",44554,1]
[103529,"SINAPI",5930,0.17549999999999999]
[103529,"SINAPI",5928,8.2699999999999996E-2]
[103530]
[103530,"SINAPI",88267,0.46860000000000002]
[103530,"SINAPI",88248,8.0500000000000002E-2]
[103530,"SINAPI-I",44614,1]
[103530,"SINAPI-I",44555,1]
[103530,"SINAPI",5930,0.20810000000000001]
[103530,"SINAPI",5928,9.8000000000000004E-2]
[103531]
[103531,"SINAPI",88267,0.57979999999999998]
[103531,"SINAPI",88248,9.9699999999999997E-2]
[103531,"SINAPI-I",44615,1]
[103531,"SINAPI-I",44556,1]
[103531,"SINAPI",5930,0.2407]
[103531,"SINAPI",5928,0.1134]
[103532]
[103532,"SINAPI",88267,0.64590000000000003]
[103532,"SINAPI",88248,0.111]
[103532,"SINAPI-I",44616,1]
[103532,"SINAPI-I",44557,1]
[103532,"SINAPI",5930,0.2601]
[103532,"SINAPI",5928,0.1225]
[103533]
[103533,"SINAPI",88267,0.81269999999999998]
[103533,"SINAPI",88248,0.13969999999999999]
[103533,"SINAPI-I",44617,1]
[103533,"SINAPI-I",44558,1]
[103533,"SINAPI",5930,0.309]
[103533,"SINAPI",5928,0.14560000000000001]
[103534]
[103534,"SINAPI",88267,0.78510000000000002]
[103534,"SINAPI",88248,0.13489999999999999]
[103534,"SINAPI-I",44618,1]
[103534,"SINAPI-I",44559,1]
[103534,"SINAPI",5930,0.3009]
[103534,"SINAPI",5928,0.14169999999999999]
[103535]
[103535,"SINAPI",88267,1.0076000000000001]
[103535,"SINAPI",88248,0.17319999999999999]
[103535,"SINAPI-I",44619,1]
[103535,"SINAPI-I",44560,1]
[103535,"SINAPI",5930,0.36609999999999998]
[103535,"SINAPI",5928,0.17249999999999999]
[103527]
[103527,"SINAPI",88267,0.25330000000000003]
[103527,"SINAPI",88248,4.3499999999999997E-2]
[103527,"SINAPI-I",44611,1]
[103527,"SINAPI-I",44552,1]
[103536]
[103536,"SINAPI",88267,1.1645000000000001]
[103536,"SINAPI",88248,0.2001]
[103536,"SINAPI-I",44620,1]
[103536,"SINAPI-I",44561,1]
[103536,"SINAPI",5930,0.41210000000000002]
[103536,"SINAPI",5928,0.19409999999999999]
[103528]
[103528,"SINAPI",88267,0.31280000000000002]
[103528,"SINAPI",88248,5.3800000000000001E-2]
[103528,"SINAPI-I",44612,1]
[103528,"SINAPI-I",44553,1]
[103528,"SINAPI",5930,0.16250000000000001]
[103528,"SINAPI",5928,7.6499999999999999E-2]
[103541]
[103541,"SINAPI",88267,0.57979999999999998]
[103541,"SINAPI",88248,9.9699999999999997E-2]
[103541,"SINAPI-I",44615,1]
[103541,"SINAPI-I",44564,1]
[103541,"SINAPI",5930,0.2407]
[103541,"SINAPI",5928,0.1134]
[103539]
[103539,"SINAPI",88267,0.35730000000000001]
[103539,"SINAPI",88248,6.1400000000000003E-2]
[103539,"SINAPI-I",44613,1]
[103539,"SINAPI-I",44562,1]
[103539,"SINAPI",5930,0.17549999999999999]
[103539,"SINAPI",5928,8.2699999999999996E-2]
[103540]
[103540,"SINAPI",88267,0.46860000000000002]
[103540,"SINAPI",88248,8.0500000000000002E-2]
[103540,"SINAPI-I",44614,1]
[103540,"SINAPI-I",44563,1]
[103540,"SINAPI",5930,0.20810000000000001]
[103540,"SINAPI",5928,9.8000000000000004E-2]
[103542]
[103542,"SINAPI",88267,0.64590000000000003]
[103542,"SINAPI",88248,0.111]
[103542,"SINAPI-I",44616,1]
[103542,"SINAPI-I",44565,1]
[103542,"SINAPI",5930,0.2601]
[103542,"SINAPI",5928,0.1225]
[103543]
[103543,"SINAPI",88267,0.81269999999999998]
[103543,"SINAPI",88248,0.13969999999999999]
[103543,"SINAPI-I",44617,1]
[103543,"SINAPI-I",44566,1]
[103543,"SINAPI",5930,0.309]
[103543,"SINAPI",5928,0.14560000000000001]
[103544]
[103544,"SINAPI",88267,0.78510000000000002]
[103544,"SINAPI",88248,0.13489999999999999]
[103544,"SINAPI-I",44618,1]
[103544,"SINAPI-I",44567,1]
[103544,"SINAPI",5930,0.3009]
[103544,"SINAPI",5928,0.14169999999999999]
[103545]
[103545,"SINAPI",88267,1.0076000000000001]
[103545,"SINAPI",88248,0.17319999999999999]
[103545,"SINAPI-I",44619,1]
[103545,"SINAPI-I",44568,1]
[103545,"SINAPI",5930,0.36609999999999998]
[103545,"SINAPI",5928,0.17249999999999999]
[103537]
[103537,"SINAPI",88267,0.25330000000000003]
[103537,"SINAPI",88248,4.3499999999999997E-2]
[103537,"SINAPI-I",44611,1]
[103537,"SINAPI-I",44585,1]
[103546]
[103546,"SINAPI",88267,1.1645000000000001]
[103546,"SINAPI",88248,0.2001]
[103546,"SINAPI-I",44620,1]
[103546,"SINAPI-I",44569,1]
[103546,"SINAPI",5930,0.41210000000000002]
[103546,"SINAPI",5928,0.19409999999999999]
[103538]
[103538,"SINAPI",88267,0.31280000000000002]
[103538,"SINAPI",88248,5.3800000000000001E-2]
[103538,"SINAPI-I",44686,1]
[103538,"SINAPI-I",44612,1]
[103538,"SINAPI",5930,0.16250000000000001]
[103538,"SINAPI",5928,7.6499999999999999E-2]
[103549]
[103549,"SINAPI",88267,0.35730000000000001]
[103549,"SINAPI",88248,6.1400000000000003E-2]
[103549,"SINAPI-I",44613,1]
[103549,"SINAPI-I",44572,1]
[103549,"SINAPI",5930,0.17549999999999999]
[103549,"SINAPI",5928,8.2699999999999996E-2]
[103550]
[103550,"SINAPI",88267,0.46860000000000002]
[103550,"SINAPI",88248,8.0500000000000002E-2]
[103550,"SINAPI-I",44614,1]
[103550,"SINAPI-I",44573,1]
[103550,"SINAPI",5930,0.20810000000000001]
[103550,"SINAPI",5928,9.8000000000000004E-2]
[103551]
[103551,"SINAPI",88267,0.57979999999999998]
[103551,"SINAPI",88248,9.9699999999999997E-2]
[103551,"SINAPI-I",44615,1]
[103551,"SINAPI-I",44574,1]
[103551,"SINAPI",5930,0.2407]
[103551,"SINAPI",5928,0.1134]
[103552]
[103552,"SINAPI",88267,0.64590000000000003]
[103552,"SINAPI",88248,0.111]
[103552,"SINAPI-I",44616,1]
[103552,"SINAPI-I",44575,1]
[103552,"SINAPI",5930,0.2601]
[103552,"SINAPI",5928,0.1225]
[103553]
[103553,"SINAPI",88267,0.81269999999999998]
[103553,"SINAPI",88248,0.13969999999999999]
[103553,"SINAPI-I",44617,1]
[103553,"SINAPI-I",44576,1]
[103553,"SINAPI",5930,0.309]
[103553,"SINAPI",5928,0.14560000000000001]
[103554]
[103554,"SINAPI",88267,0.78510000000000002]
[103554,"SINAPI",88248,0.13489999999999999]
[103554,"SINAPI-I",44618,1]
[103554,"SINAPI-I",44577,1]
[103554,"SINAPI",5930,0.3009]
[103554,"SINAPI",5928,0.14169999999999999]
[103555]
[103555,"SINAPI",88267,1.0076000000000001]
[103555,"SINAPI",88248,0.17319999999999999]
[103555,"SINAPI-I",44619,1]
[103555,"SINAPI-I",44578,1]
[103555,"SINAPI",5930,0.36609999999999998]
[103555,"SINAPI",5928,0.17249999999999999]
[103547]
[103547,"SINAPI",88267,0.25330000000000003]
[103547,"SINAPI",88248,4.3499999999999997E-2]
[103547,"SINAPI-I",44611,1]
[103547,"SINAPI-I",44570,1]
[103556]
[103556,"SINAPI",88267,1.1645000000000001]
[103556,"SINAPI",88248,0.2001]
[103556,"SINAPI-I",44620,1]
[103556,"SINAPI-I",44579,1]
[103556,"SINAPI",5930,0.41210000000000002]
[103556,"SINAPI",5928,0.19409999999999999]
[103548]
[103548,"SINAPI",88267,0.31280000000000002]
[103548,"SINAPI",88248,5.3800000000000001E-2]
[103548,"SINAPI-I",44612,1]
[103548,"SINAPI-I",44571,1]
[103548,"SINAPI",5930,0.16250000000000001]
[103548,"SINAPI",5928,7.6499999999999999E-2]

{"sheet":"Banco","index":1,"n_rows":15739,"n_cols":11,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,3],[3,8,4,8]],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
[null,"BANCO DE CUSTOS - REFERÊNCIA 2.2",null,null,null,null,null,null,"AS = ATRIBUÍDO SÃO PAULO"]
[null,"DATA PREÇO (SINAPI):",null,"LOCALIDADE / DATA EMISSÃO (SINAPI):",null,null,null,null,"CR = COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE"]
[null,"06/2025",null,"PORTO ALEGRE",null,null,null,null,"C = COLETADO"]
[null,"",null,"11/07/2025",null,null,null,null,"ORIGEM DO PREÇO"]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","CUSTO UNITÁRIO\nDESONERADO","CUSTO UNITÁRIO\nNÃO DESONERADO",null,null,"% AS\nDESONERADO","% AS\nNAO DESONERADO"]
[]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"0 0"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A7)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"0 0"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A8)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A9)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A10)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A11)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A12)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A13)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A14)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A15)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A16)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 001"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"001"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A17)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TUBULAR, DIÂMETRO 4 POLEGADAS, VAZÃO 5,0 M²/H A 205 MCA, POTÊNCIA 7,5 CV , TRIFÁSICA C/ INSTALAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UNIDADE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 002",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"002"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A18)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"QUADRO DE COMANDO 10 HP 380 C/PROTEÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UNIDADE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 003",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"003"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A19)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ADAPTADOR PARA BOMBA"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UNIDADE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 004",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"004"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A20)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TAMPA DO POÇO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UNIDADE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 005",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"005"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A21)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CAIXA DE ÁGUA DE 20.000 L"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":" METROS"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 006",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"006"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A22)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TUBO PEAD 50MM PN 10"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UNIDADE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 007",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"007"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A23)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TUBO PEAD 40MM PN 10"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UNIDADE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 008",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"008"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A24)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TUBO PEAD 32MM PN 10"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"METROS"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 009",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"009"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A25)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TUBO PEAD 25MM PN 10"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UNIDADE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 010",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"010"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A26)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TUBO PEAD 20MM PN 10"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"METROS"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 011"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"011"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A27)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"UNIÃO PEAD 40MM PN 10"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UNIDADE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 012",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"012"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A28)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"UNIÃO DE COMPRESSÃO PEAD 32MM PN 10"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"METROS"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 013",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"013"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A29)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"UNIÃO PEAD 25MM PN 10"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UNIDADE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 014",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"014"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A30)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TE 40/20MM DE COMPRESSÃO PEAD PN 10"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UNIDADE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 015",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"015"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A31)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TE 32/20MM DE COMPRESSÃO PEAD PN 10"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UNIDADE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 016",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"016"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A32)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TE 25/20MM DE COMPRESSÃO PEAD PN 10"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UNIDADE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 017",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"017"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A33)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"REDUÇÃO 40/32MM COMPRESSÃO PEAD PN 10"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UNIDADE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 018",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"018"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A34)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ADAPTADOR PEAD 20MM"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UNIDADE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 019",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"019"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A35)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ABERTURA E REATERRO DE VALA"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UNIDADE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 020",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"020"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A36)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"MÃO DE OBRA P/ COLOCAÇÃO DA TUBULAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UNIDADE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 45333"},"SINAPI-I",45333,"ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL","UN",177.69,177.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 11270","SINAPI-I",11270,"ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM","UN"]
["SINAPI-I 412","SINAPI-I",412,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM","UN",1.1299999999999999,1.1299999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 414","SINAPI-I",414,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM","UN",7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2,null,"CR"]
["SINAPI-I 410","SINAPI-I",410,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM","UN",0.17,0.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 411","SINAPI-I",411,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM","UN",0.22,0.22,null,"C"]
["SINAPI-I 408","SINAPI-I",408,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM","UN",1.0900000000000001,1.0900000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 39131","SINAPI-I",39131,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",4.76,4.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 394","SINAPI-I",394,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",4.82,4.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 39130","SINAPI-I",39130,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",4.34,4.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 395","SINAPI-I",395,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",4.6399999999999997,4.6399999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 39129","SINAPI-I",39129,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",2.68,2.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 393","SINAPI-I",393,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",2.8,2.8,null,"C"]
["SINAPI-I 39127","SINAPI-I",39127,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",2.29,2.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 392","SINAPI-I",392,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",2.35,2.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 39133","SINAPI-I",39133,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",6.25,6.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 397","SINAPI-I",397,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",6.91,6.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 39132","SINAPI-I",39132,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",5,5,null,"CR"]
["SINAPI-I 396","SINAPI-I",396,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",5.36,5.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 39135","SINAPI-I",39135,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",10,10,null,"CR"]
["SINAPI-I 39134","SINAPI-I",39134,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",8.34,8.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 398","SINAPI-I",398,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",7.68,7.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 39128","SINAPI-I",39128,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",2.5,2.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 400","SINAPI-I",400,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",2.44,2.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 39125","SINAPI-I",39125,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/8\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",2.5,2.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 39126","SINAPI-I",39126,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",11.25,11.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 399","SINAPI-I",399,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",9.91,9.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 39158","SINAPI-I",39158,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA (GOTA), COM 8\"","UN",26.62,26.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 39141","SINAPI-I",39141,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2\"","UN",1.93,1.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 39140","SINAPI-I",39140,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4\"","UN",1.75,1.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 39139","SINAPI-I",39139,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1\"","UN",1.45,1.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 39137","SINAPI-I",39137,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1/2\"","UN",1.01,1.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 39143","SINAPI-I",39143,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2 1/2\"","UN",3.99,3.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 39142","SINAPI-I",39142,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2\"","UN",2.85,2.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 39144","SINAPI-I",39144,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3\"","UN",4.6399999999999997,4.6399999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 39138","SINAPI-I",39138,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4\"","UN",1.07,1.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 39136","SINAPI-I",39136,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/8\"","UN",0.71,0.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 39145","SINAPI-I",39145,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4\"","UN",7.65,7.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 12615","SINAPI-I",12615,"ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *80 E 100* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",13.35,13.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 11927","SINAPI-I",11927,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2\" A 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 11928","SINAPI-I",11928,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 3\" A 3 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 11929","SINAPI-I",11929,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4\" A 4 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 36801","SINAPI-I",36801,"ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2\" OU 3/4\"","UN",56.76,56.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 36246","SINAPI-I",36246,"ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO \"U\" OU \"C\", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M","M",5.49,5.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 37600","SINAPI-I",37600,"ACESSORIO DE LIGACAO NAO ELETRICO PARA CARGAS EXPLOSIVAS, TUBO DE 6 M","UN"]
["SINAPI-I 37599","SINAPI-I",37599,"ACESSORIO INICIADOR NAO ELETRICO, TUBO DE 6 M, TEMPO DE RETARDO DE *160* MS","UN"]
["SINAPI-I 1","SINAPI-I",1,"ACETILENO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO)","KG",109.33,109.33,null,"C"]
["SINAPI-I 3","SINAPI-I",3,"ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA","L",18.96,18.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 43054","SINAPI-I",43054,"ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO","KG",9.76,9.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 42402","SINAPI-I",42402,"ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG",9.33,9.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 42403","SINAPI-I",42403,"ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG",11.97,11.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 42404","SINAPI-I",42404,"ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG",11.9,11.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 42405","SINAPI-I",42405,"ACO CA-25, 32,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG",12.68,12.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 34341","SINAPI-I",34341,"ACO CA-25, 32,0 MM, VERGALHAO","KG",11,11,null,"CR"]
["SINAPI-I 43053","SINAPI-I",43053,"ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO","KG",8.7200000000000006,8.7200000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 43058","SINAPI-I",43058,"ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO","KG",9.0399999999999991,9.0399999999999991,null,"CR"]
["SINAPI-I 34","SINAPI-I",34,"ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO","KG",9.08,9.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 43055","SINAPI-I",43055,"ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO","KG",7.87,7.87,null,"C"]
["SINAPI-I 43056","SINAPI-I",43056,"ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO","KG",9.07,9.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 43057","SINAPI-I",43057,"ACO CA-50, 32,0 MM, VERGALHAO","KG",9.9700000000000006,9.9700000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 34449","SINAPI-I",34449,"ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO","KG",10.66,10.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 32","SINAPI-I",32,"ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO","KG",9.58,9.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 33","SINAPI-I",33,"ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO","KG",9.64,9.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 43061","SINAPI-I",43061,"ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO","KG",9.01,9.01,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43059"},"SINAPI-I",43059,"ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO","KG",8.6,8.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 43062","SINAPI-I",43062,"ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO","KG",9.5299999999999994,9.5299999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 43060","SINAPI-I",43060,"ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO","KG",7.49,7.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 40410","SINAPI-I",40410,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 50 MM (2\")","UN"]
["SINAPI-I 40411","SINAPI-I",40411,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2\")","UN"]
["SINAPI-I 40412","SINAPI-I",40412,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 80 MM (3\")","UN"]
["SINAPI-I 44254","SINAPI-I",44254,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 15 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",34.51,34.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 44255","SINAPI-I",44255,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 22 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",38.25,38.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 44256","SINAPI-I",44256,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 28 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",43.2,43.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 44257","SINAPI-I",44257,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 35 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",68.349999999999994,68.349999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 44258","SINAPI-I",44258,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 42 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",78.11,78.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 44259","SINAPI-I",44259,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 54 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",107.22,107.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 37997","SINAPI-I",37997,"ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",20.56,20.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 37998","SINAPI-I",37998,"ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",27.52,27.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 55","SINAPI-I",55,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)","UN",7.07,7.07,null,"C"]
["SINAPI-I 61","SINAPI-I",61,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)","UN",6.69,6.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 62","SINAPI-I",62,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM X 1\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)","UN",13.86,13.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 10899","SINAPI-I",10899,"ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2\", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO","UN",72.28,72.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 10900","SINAPI-I",10900,"ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2\" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2\", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO","UN",56.57,56.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 47","SINAPI-I",47,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM","UN"]
["SINAPI-I 48","SINAPI-I",48,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM","UN"]
["SINAPI-I 46","SINAPI-I",46,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM","UN"]
["SINAPI-I 52","SINAPI-I",52,"ADAPTADOR PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM","UN"]
["SINAPI-I 43","SINAPI-I",43,"ADAPTADOR PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM","UN"]
["SINAPI-I 103","SINAPI-I",103,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4\", PARA AGUA FRIA","UN",47.39,47.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 107","SINAPI-I",107,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN",0.89,0.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 65","SINAPI-I",65,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA","UN",0.97,0.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 108","SINAPI-I",108,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1\", PARA AGUA FRIA","UN",1.96,1.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 110","SINAPI-I",110,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN",6.82,6.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 109","SINAPI-I",109,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4\", PARA AGUA FRIA","UN",4.0599999999999996,4.0599999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 111","SINAPI-I",111,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4\", PARA AGUA FRIA","UN",9.2200000000000006,9.2200000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 112","SINAPI-I",112,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN",4.8899999999999997,4.8899999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 113","SINAPI-I",113,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2\", PARA AGUA FRIA","UN",12.24,12.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 104","SINAPI-I",104,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN",21.3,21.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 102","SINAPI-I",102,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3\", PARA AGUA FRIA","UN",29.36,29.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 95","SINAPI-I",95,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",12.41,12.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 96","SINAPI-I",96,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",13.5,13.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 97","SINAPI-I",97,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",20.309999999999999,20.309999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 98","SINAPI-I",98,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",30.4,30.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 99","SINAPI-I",99,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",28.73,28.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 60","SINAPI-I",60,"ADAPTADOR PVC, COM REGISTRO, PARA PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",9.17,9.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 72","SINAPI-I",72,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",55.1,55.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 71","SINAPI-I",71,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",34.03,34.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 67","SINAPI-I",67,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",17.809999999999999,17.809999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 73","SINAPI-I",73,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",17.05,17.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 100","SINAPI-I",100,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",50.2,50.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 75","SINAPI-I",75,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",292.66000000000003,292.66000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 83","SINAPI-I",83,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",233.97,233.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 74","SINAPI-I",74,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",334.51,334.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 106","SINAPI-I",106,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 110 MM X 4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",423.01,423.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 88","SINAPI-I",88,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",11.89,11.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 82","SINAPI-I",82,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 75 MM X 2 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",222.6,222.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 105","SINAPI-I",105,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 85 MM X 3\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",315.43,315.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 39719","SINAPI-I",39719,"ADESIVO / COLA DE CONTATO LIQUIDO, A BASE DE RESINAS, PARA COLAGEM DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL","L",209.96,209.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 3410","SINAPI-I",3410,"ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS","KG",47.23,47.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 4791","SINAPI-I",4791,"ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO","KG",35.67,35.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 157","SINAPI-I",157,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE","KG",154.44999999999999,154.44999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 156","SINAPI-I",156,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO","KG",54.99,54.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 131","SINAPI-I",131,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)","KG",47.03,47.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 21114","SINAPI-I",21114,"ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G","UN",41.39,41.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 119","SINAPI-I",119,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR","UN",10.49,10.49,null,"C"]
["SINAPI-I 122","SINAPI-I",122,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR","UN",80.709999999999994,80.709999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 20080","SINAPI-I",20080,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR","UN",26.34,26.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 124","SINAPI-I",124,"ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",18.13,18.13,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7334"},"SINAPI-I",7334,"ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS","L",18.21,18.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 45146","SINAPI-I",45146,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO","KG",34.770000000000003,34.770000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 123","SINAPI-I",123,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",7.42,7.42,null,"C"]
["SINAPI-I 127","SINAPI-I",127,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",17.71,17.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 133","SINAPI-I",133,"ADITIVO LIQUIDO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO E ARGAMASSA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",7.35,7.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 43617","SINAPI-I",43617,"ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",8.2200000000000006,8.2200000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 132","SINAPI-I",132,"ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",7.63,7.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 43618","SINAPI-I",43618,"ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","KG",19.2,19.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 37476","SINAPI-I",37476,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN",3826.89,3826.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 37478","SINAPI-I",37478,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN",4793.2700000000004,4793.2700000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 37477","SINAPI-I",37477,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN",6494.11,6494.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 37479","SINAPI-I",37479,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1.00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN",7702.1,7702.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 4319","SINAPI-I",4319,"AFASTADOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO","UN",1.81,1.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 42409","SINAPI-I",42409,"AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO","KG",12.09,12.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 40553","SINAPI-I",40553,"AGREGADO RECICLADO, TIPO RACHAO RECICLADO CINZA, CLASSE A","M3"]
["SINAPI-I 6114","SINAPI-I",6114,"AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)","H",16.28,18.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 40912","SINAPI-I",40912,"AJUDANTE DE ARMADOR (MENSALISTA)","MES",2861.2,3202.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 247","SINAPI-I",247,"AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)","H",16.28,18.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 40919","SINAPI-I",40919,"AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA)","MES",2861.2,3202.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 44499","SINAPI-I",44499,"AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)","H",16.28,18.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 40984","SINAPI-I",40984,"AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA)","MES",2861.2,3202.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 248","SINAPI-I",248,"AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)","H",16.2,18.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 41086","SINAPI-I",41086,"AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (MENSALISTA)","MES",2847.39,3186.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 34466","SINAPI-I",34466,"AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)","H",16.28,18.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 41083","SINAPI-I",41083,"AJUDANTE DE PINTOR (MENSALISTA)","MES",2861.2,3202.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 252","SINAPI-I",252,"AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)","H",16.28,18.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 40909","SINAPI-I",40909,"AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA)","MES",2861.2,3202.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 242","SINAPI-I",242,"AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)","H",16.2,18.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 41085","SINAPI-I",41085,"AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA)","MES",2847.39,3186.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 427","SINAPI-I",427,"ALCA PREFORMADA DE CONTRA POSTE, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO 3/16\", COMPRIMENTO *860* MM","UN"]
["SINAPI-I 417","SINAPI-I",417,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM","UN"]
["SINAPI-I 11273","SINAPI-I",11273,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)","UN"]
["SINAPI-I 11272","SINAPI-I",11272,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)","UN"]
["SINAPI-I 11275","SINAPI-I",11275,"ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 4 (CAA 6/1)","UN"]
["SINAPI-I 11274","SINAPI-I",11274,"ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1)","UN"]
["SINAPI-I 45250","SINAPI-I",45250,"ALICATE BICO LONGO (MEIA CANA) 6\", COM ISOLAMENTO ATE 1000 V","UN",38.49,38.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 38470","SINAPI-I",38470,"ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6\" COM ISOLAMENTO","UN",39.409999999999997,39.409999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 38547","SINAPI-I",38547,"ALICATE DE CRIMPAR RJ11, RJ12 E RJ45, COM CATRACA","UN",261.60000000000002,261.60000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 38467","SINAPI-I",38467,"ALICATE DE PRESSAO 11\" PARA SOLDA, TIPO C","UN",167.53,167.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 38468","SINAPI-I",38468,"ALICATE DE PRESSAO 11\" PARA SOLDA, TIPO U","UN",209.12,209.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 38469","SINAPI-I",38469,"ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18\"","UN",249.78,249.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 45197","SINAPI-I",45197,"ALICATE DESENCAPADOR AUTOMATICO 8\"","UN",199.21,199.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 38471","SINAPI-I",38471,"ALICATE PARA ANEIS DE PISTAO, CAPACIDADE *50* A 100 MM","UN",267.14999999999998,267.14999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 45206","SINAPI-I",45206,"ALICATE PROFISSIONAL 8\", UNIVERSAL, COM ISOLAMENTO ATE 1000 V","UN",52.78,52.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 37370","SINAPI-I",37370,"ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)","H",1.46,1.46,null,"C"]
["SINAPI-I 40862","SINAPI-I",40862,"ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)","MES",274.39999999999998,274.39999999999998,null,"C"]
["SINAPI-I 10658","SINAPI-I",10658,"ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS","UN"]
["SINAPI-I 253","SINAPI-I",253,"ALMOXARIFE (HORISTA)","H",22.23,24.88,null,"C"]
["SINAPI-I 40809","SINAPI-I",40809,"ALMOXARIFE (MENSALISTA)","MES",3905.53,4370.7700000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 42428","SINAPI-I",42428,"ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN"]
["SINAPI-I 301","SINAPI-I",301,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)","UN",3.2,3.2,null,"C"]
["SINAPI-I 296","SINAPI-I",296,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)","UN",1.81,1.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 297","SINAPI-I",297,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)","UN",2.66,2.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 299","SINAPI-I",299,"ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN",3.75,3.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 300","SINAPI-I",300,"ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN",12.99,12.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 20085","SINAPI-I",20085,"ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN",2.37,2.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 298","SINAPI-I",298,"ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN",2.88,2.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 311","SINAPI-I",311,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 100 MM (NBR 7665)","UN",10.71,10.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 318","SINAPI-I",318,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665)","UN",21.57,21.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 319","SINAPI-I",319,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665)","UN",33.82,33.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 303","SINAPI-I",303,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)","UN",3.54,3.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 305","SINAPI-I",305,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)","UN",11.15,11.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 306","SINAPI-I",306,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)","UN",16.91,16.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 307","SINAPI-I",307,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362)","UN",42.73,42.73,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 309"},"SINAPI-I",309,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362)","UN",69.989999999999995,69.989999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 310","SINAPI-I",310,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362)","UN",97.01,97.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 308","SINAPI-I",308,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362)","UN",95.36,95.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 328","SINAPI-I",328,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA","UN",8.48,8.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 325","SINAPI-I",325,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA","UN",2.5,2.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 20326","SINAPI-I",20326,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 60 MM, PARA REDE AGUA","UN",4.58,4.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 329","SINAPI-I",329,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA","UN",7.09,7.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 39642","SINAPI-I",39642,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/2\" (NBR 15715)","UN",3.14,3.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 39641","SINAPI-I",39641,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/4\" (NBR 15715)","UN",2.76,2.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 39643","SINAPI-I",39643,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 2\" (NBR 15715)","UN",3.69,3.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 39644","SINAPI-I",39644,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 3\" (NBR 15715)","UN",5.72,5.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 39645","SINAPI-I",39645,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 4\" (NBR 15715)","UN",6.27,6.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 41610","SINAPI-I",41610,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 1,50 X *0,50* M","UN",709.98,709.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 41611","SINAPI-I",41611,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,00 X *0,50* M","UN",1119.07,1119.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 41612","SINAPI-I",41612,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,50 X *0,50* M","UN",1571.34,1571.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 41637","SINAPI-I",41637,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 0,80 M, H = 0,50 M","UN",146.88999999999999,146.88999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 41638","SINAPI-I",41638,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,00 M, H = 0,50M","UN",191.34,191.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 41639","SINAPI-I",41639,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,50 M, H = 0,50 M","UN",462.89,462.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 11789","SINAPI-I",11789,"ANEL DE DISTRIBUICAO EM ACO GALVANIZADO PARA FIO FE-160","UN"]
["SINAPI-I 20975","SINAPI-I",20975,"ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL","UN",11.33,11.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 20976","SINAPI-I",20976,"ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL","UN",17.12,17.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 6138","SINAPI-I",6138,"ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO","UN",10.47,10.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 40340","SINAPI-I",40340,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 300 MM","UN",23.54,23.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 40341","SINAPI-I",40341,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 400 MM","UN",28.09,28.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 40342","SINAPI-I",40342,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 500 MM","UN",33.5,33.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 40343","SINAPI-I",40343,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 600 MM","UN",39.74,39.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 40344","SINAPI-I",40344,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 700 MM","UN",54.18,54.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 40345","SINAPI-I",40345,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 800 MM","UN",66.760000000000005,66.760000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 40346","SINAPI-I",40346,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 900 MM","UN",77.44,77.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 40347","SINAPI-I",40347,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 1000 MM","UN",97.29,97.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 43424","SINAPI-I",43424,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",594.84,594.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 43426","SINAPI-I",43426,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",2051.63,2051.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 12565","SINAPI-I",12565,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",719.48,719.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 12567","SINAPI-I",12567,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",966.38,966.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 12568","SINAPI-I",12568,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",1352.94,1352.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 43441","SINAPI-I",43441,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",173.94,173.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 43423","SINAPI-I",43423,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M","UN",81.17,81.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 12532","SINAPI-I",12532,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",125.19,125.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 43444","SINAPI-I",43444,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,75 M","UN",420.37,420.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 12551","SINAPI-I",12551,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",299.92,299.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 43442","SINAPI-I",43442,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",231.93,231.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 43443","SINAPI-I",43443,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",304.41000000000003,304.41000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 12544","SINAPI-I",12544,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",164.28,164.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 12547","SINAPI-I",12547,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",220.95,220.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 43445","SINAPI-I",43445,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 1,00 M","UN",579.83000000000004,579.83000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 12563","SINAPI-I",12563,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",414.85,414.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 43425","SINAPI-I",43425,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",260.92,260.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 43446","SINAPI-I",43446,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",550.84,550.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 43447","SINAPI-I",43447,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",676.47,676.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 43448","SINAPI-I",43448,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",947.05,947.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 13761","SINAPI-I",13761,"APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO","UN",4222.07,4222.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 4814","SINAPI-I",4814,"APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO)","UN",50.85,50.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 44473","SINAPI-I",44473,"APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE ASFALTO","UN"]
["SINAPI-I 6122","SINAPI-I",6122,"APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA)","H",21.93,24.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 40810","SINAPI-I",40810,"APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)","MES",3854.52,4313.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 21100","SINAPI-I",21100,"AQUECEDOR DE AGUA A GAS GLP/GN COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50 A 80 L","UN"]
["SINAPI-I 11811","SINAPI-I",11811,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO HORIZONTAL, RESERVATORIO DE 200 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN"]
["SINAPI-I 11816","SINAPI-I",11816,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 100 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN"]
["SINAPI-I 11814","SINAPI-I",11814,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN"]
["SINAPI-I 14186","SINAPI-I",14186,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, TRIFASICO, TENSAO NOMINAL 220/380/400 V, POTENCIA 24 KW","UN"]
["SINAPI-I 14185","SINAPI-I",14185,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 700 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN"]
["SINAPI-I 44498","SINAPI-I",44498,"AQUECEDOR DE OLEO BPF (FLUIDO) TERMICO, CAPACIDADE DE 300.000 KCAL/H","UN"]
["SINAPI-I 34469","SINAPI-I",34469,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 1000 L E *5* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN",19023.72,19023.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 34476","SINAPI-I",34476,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 400 L E *2* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN",9921.66,9921.66,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34477"},"SINAPI-I",34477,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 600 L E *3* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN",13167.97,13167.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 34482","SINAPI-I",34482,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 800 L E *4* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN",12298.16,12298.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 34472","SINAPI-I",34472,"AQUECEDOR SOLAR DE INSTALACAO EXTERNA, KIT COMPACTO, CONJUNTO COM RESERVATORIO TERMICO DE 200 L, PLACA COLETORA DE *2,0* M2 E INCLUSO ACESSORIOS (RESIDENCIAS ATE 120,00 M2 E DE 4 A 5 BANHOS POR DIA) (SEM INSTALACAO)","UN",5853,5853,null,"C"]
["SINAPI-I 42425","SINAPI-I",42425,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",2518.64,2518.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 42422","SINAPI-I",42422,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",3739,3739,null,"C"]
["SINAPI-I 43184","SINAPI-I",43184,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",5167.6499999999996,5167.6499999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 42424","SINAPI-I",42424,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",2249.36,2249.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 42416","SINAPI-I",42416,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",9696.74,9696.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 42417","SINAPI-I",42417,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",10870.84,10870.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 42419","SINAPI-I",42419,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",12281.74,12281.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 42420","SINAPI-I",42420,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",16880.34,16880.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 42421","SINAPI-I",42421,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",20480.189999999999,20480.189999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39556","SINAPI-I",39556,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",7112.31,7112.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 39557","SINAPI-I",39557,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",7658.41,7658.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 39559","SINAPI-I",39559,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",11317.65,11317.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 39560","SINAPI-I",39560,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",13093.42,13093.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 39561","SINAPI-I",39561,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",13697.39,13697.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 43195","SINAPI-I",43195,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",5943.81,5943.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 43196","SINAPI-I",43196,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",7366.49,7366.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 43198","SINAPI-I",43198,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",10946.44,10946.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 43199","SINAPI-I",43199,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",11347.55,11347.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 43200","SINAPI-I",43200,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",13022.14,13022.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 43190","SINAPI-I",43190,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",2021.37,2021.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 39555","SINAPI-I",39555,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",2186.6,2186.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 43191","SINAPI-I",43191,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",2908.48,2908.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 39548","SINAPI-I",39548,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",3243.41,3243.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 43192","SINAPI-I",43192,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",3809.85,3809.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 39554","SINAPI-I",39554,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",4288.92,4288.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 43194","SINAPI-I",43194,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",1731.65,1731.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 39551","SINAPI-I",39551,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",1906.73,1906.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 43185","SINAPI-I",43185,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",5418.58,5418.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 43186","SINAPI-I",43186,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",5715.51,5715.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 43187","SINAPI-I",43187,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",7584.54,7584.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 43188","SINAPI-I",43188,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",9189.68,9189.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 43189","SINAPI-I",43189,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",10336.86,10336.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 39580","SINAPI-I",39580,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO INVERTER 30 TR","UN",81458.67,81458.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 39577","SINAPI-I",39577,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 10 TR","UN",25496.39,25496.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 39578","SINAPI-I",39578,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 15 TR","UN",32903.599999999999,32903.599999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39579","SINAPI-I",39579,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 20 TR","UN",47872.160000000003,47872.160000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 39826","SINAPI-I",39826,"AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",5879.57,5879.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 10700","SINAPI-I",10700,"ARADO REVERSIVEL COM 3 DISCOS DE 26\" X 6MM REBOCAVEL","UN",32945.599999999999,32945.599999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 346","SINAPI-I",346,"ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M","KG",25.37,25.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 3312","SINAPI-I",3312,"ARAME DE AMARRACAO PARA GABIAO GALVANIZADO, DIAMETRO 2,2 MM","KG",22.47,22.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 339","SINAPI-I",339,"ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250","M",1.31,1.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 340","SINAPI-I",340,"ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250","M",1.18,1.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 43130","SINAPI-I",43130,"ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)","KG",21.42,21.42,null,"C"]
["SINAPI-I 344","SINAPI-I",344,"ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)","KG",28.16,28.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 345","SINAPI-I",345,"ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)","KG",30.55,30.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 43131","SINAPI-I",43131,"ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)","KG",24.88,24.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 3313","SINAPI-I",3313,"ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM","KG",28.92,28.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 43132","SINAPI-I",43132,"ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)","KG",21.42,21.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 45245","SINAPI-I",45245,"ARCO DE SERRA REGULAVEL PARA LAMINAS DE 8\" A 12\"","UN",42.32,42.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 366","SINAPI-I",366,"AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",97,97,null,"C"]
["SINAPI-I 367","SINAPI-I",367,"AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",98.26,98.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 370","SINAPI-I",370,"AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",97,97,null,"CR"]
["SINAPI-I 368","SINAPI-I",368,"AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",48.5,48.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 11075","SINAPI-I",11075,"AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",1113.26,1113.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 1381","SINAPI-I",1381,"ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS","KG",0.8,0.8,null,"C"]
["SINAPI-I 34353","SINAPI-I",34353,"ARGAMASSA COLANTE AC II","KG",1.49,1.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 37595","SINAPI-I",37595,"ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III","KG",2.46,2.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 37596","SINAPI-I",37596,"ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E","KG",2.82,2.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 371","SINAPI-I",371,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS","KG",0.87,0.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 37553","SINAPI-I",37553,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE","KG",1.63,1.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 37552","SINAPI-I",37552,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO","KG",2.63,2.63,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36880"},"SINAPI-I",36880,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA","KG",2.67,2.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 34355","SINAPI-I",34355,"ARGAMASSA PISO SOBRE PISO","KG",2.2999999999999998,2.2999999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 130","SINAPI-I",130,"ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE","KG",4.2300000000000004,4.2300000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 135","SINAPI-I",135,"ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS","KG",3.4,3.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 36886","SINAPI-I",36886,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO","KG",0.83,0.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 38546","SINAPI-I",38546,"ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO","M3",581.03,581.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 34549","SINAPI-I",34549,"ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215","M3"]
["SINAPI-I 6081","SINAPI-I",6081,"ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)","M3"]
["SINAPI-I 6077","SINAPI-I",6077,"ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3"]
["SINAPI-I 6079","SINAPI-I",6079,"ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3"]
["SINAPI-I 1091","SINAPI-I",1091,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR","UN"]
["SINAPI-I 1094","SINAPI-I",1094,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR","UN"]
["SINAPI-I 1095","SINAPI-I",1095,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES","UN"]
["SINAPI-I 1092","SINAPI-I",1092,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR","UN"]
["SINAPI-I 1093","SINAPI-I",1093,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES","UN"]
["SINAPI-I 1090","SINAPI-I",1090,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR","UN"]
["SINAPI-I 1096","SINAPI-I",1096,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES","UN"]
["SINAPI-I 1097","SINAPI-I",1097,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR","UN"]
["SINAPI-I 378","SINAPI-I",378,"ARMADOR (HORISTA)","H",19.260000000000002,21.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 40911","SINAPI-I",40911,"ARMADOR (MENSALISTA)","MES",3384.35,3787.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 33939","SINAPI-I",33939,"ARQUITETO JUNIOR (HORISTA)","H",109.49,122.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 40815","SINAPI-I",40815,"ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA)","MES",19232.34,21523.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 33952","SINAPI-I",33952,"ARQUITETO PLENO (HORISTA)","H",115.99,129.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 40816","SINAPI-I",40816,"ARQUITETO PLENO (MENSALISTA)","MES",20374.810000000001,22801.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 33953","SINAPI-I",33953,"ARQUITETO SENIOR (HORISTA)","H",121.56,136.02000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 40817","SINAPI-I",40817,"ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA)","MES",21353.45,23897.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 13348","SINAPI-I",13348,"ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM","UN"]
["SINAPI-I 39212","SINAPI-I",39212,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",2.2999999999999998,2.2999999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 39211","SINAPI-I",39211,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",2.06,2.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 39210","SINAPI-I",39210,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",1.1499999999999999,1.1499999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39208","SINAPI-I",39208,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",0.63,0.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 39214","SINAPI-I",39214,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",4.26,4.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 39213","SINAPI-I",39213,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN",3.01,3.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 39215","SINAPI-I",39215,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\", PARA ELETRODUTO","UN",7.76,7.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 39209","SINAPI-I",39209,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",0.75,0.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 39207","SINAPI-I",39207,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8\", PARA ELETRODUTO","UN",1.1499999999999999,1.1499999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39216","SINAPI-I",39216,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN",10.83,10.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 11267","SINAPI-I",11267,"ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8\", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM","UN"]
["SINAPI-I 379","SINAPI-I",379,"ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM","UN"]
["SINAPI-I 510","SINAPI-I",510,"ASFALTO MODIFICADO TIPO I - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 25-40)","KG",15.04,15.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 516","SINAPI-I",516,"ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35)","KG",17.82,17.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 509","SINAPI-I",509,"ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25)","KG",20,20,null,"CR"]
["SINAPI-I 40331","SINAPI-I",40331,"ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)","H",14.51,16.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 40930","SINAPI-I",40930,"ASSENTADOR DE MANILHAS (MENSALISTA)","MES",2551.9699999999998,2855.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 377","SINAPI-I",377,"ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL","UN",37.799999999999997,37.799999999999997,null,"C"]
["SINAPI-I 11761","SINAPI-I",11761,"ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO","UN",80.44,80.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 7588","SINAPI-I",7588,"AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V","UN",44.14,44.14,null,"C"]
["SINAPI-I 34551","SINAPI-I",34551,"AUXILIAR DE AZULEJISTA (HORISTA)","H",15.14,16.940000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 41078","SINAPI-I",41078,"AUXILIAR DE AZULEJISTA (MENSALISTA)","MES",2662.34,2979.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 246","SINAPI-I",246,"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)","H",16.28,18.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 40927","SINAPI-I",40927,"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)","MES",2861.2,3202.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 2350","SINAPI-I",2350,"AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA)","H",18.850000000000001,21.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 40812","SINAPI-I",40812,"AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)","MES",3313.78,3708.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 245","SINAPI-I",245,"AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)","H",25.39,28.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 41090","SINAPI-I",41090,"AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA)","MES",4460.6499999999996,4992.0200000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 251","SINAPI-I",251,"AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA)","H",16.28,18.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 40975","SINAPI-I",40975,"AUXILIAR DE MECANICO (MENSALISTA)","MES",2861.2,3202.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 6127","SINAPI-I",6127,"AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)","H",16.28,18.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 41072","SINAPI-I",41072,"AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA)","MES",2861.2,3202.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 6121","SINAPI-I",6121,"AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (HORISTA)","H",15.14,16.940000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 41071","SINAPI-I",41071,"AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA)","MES",2659.37,2976.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 244","SINAPI-I",244,"AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)","H",15.65,17.510000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 41093","SINAPI-I",41093,"AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)","MES",2751.42,3079.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 532","SINAPI-I",532,"AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA)","H",30.01,33.58,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40931"},"SINAPI-I",40931,"AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)","MES",5273.49,5901.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 36150","SINAPI-I",36150,"AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M","UN",49.08,49.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 45262","SINAPI-I",45262,"AVENTAL EM PVC, FORRADO, *0,3* MM DE ESPESSURA, *1,15 X 0,70* M (COMPRIMENTO X LARGURA), 100% IMPERMEAVEL","UN",14.61,14.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 4760","SINAPI-I",4760,"AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)","H",19.260000000000002,21.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 41069","SINAPI-I",41069,"AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA)","MES",3384.35,3787.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 10422","SINAPI-I",10422,"BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)","UN",436.74,436.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 44019","SINAPI-I",44019,"BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO","UN",604.54999999999995,604.54999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 36520","SINAPI-I",36520,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)","UN",735.07,735.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 42319","SINAPI-I",42319,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECIFICO (HOSPITAIS, CLINICAS), COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO","UN",658.66,658.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 10420","SINAPI-I",10420,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)","UN",233.65,233.65,null,"C"]
["SINAPI-I 10421","SINAPI-I",10421,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA COLORIDA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)","UN",256.75,256.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 11786","SINAPI-I",11786,"BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)","UN",517.71,517.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 45195","SINAPI-I",45195,"BALANCIM INDIVIDUAL, TIPO CADEIRA SUSPENSA SOBE E DESCE","UN",5021.3900000000003,5021.3900000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 45226","SINAPI-I",45226,"BALDE DE PLASTICO CAPACIDADE 12 L","UN",14.26,14.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 4815","SINAPI-I",4815,"BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN",12.02,12.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 541","SINAPI-I",541,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM","UN",276.7,276.7,null,"C"]
["SINAPI-I 542","SINAPI-I",542,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 150 X *60* CM","UN",346.84,346.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 540","SINAPI-I",540,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM","UN",781.61,781.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 38364","SINAPI-I",38364,"BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E= *2* CM","UN",985.32,985.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 11692","SINAPI-I",11692,"BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)","M2",601.41999999999996,601.41999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 1746","SINAPI-I",1746,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M","UN",296.7,296.7,null,"C"]
["SINAPI-I 1748","SINAPI-I",1748,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,40* M","UN",394.54,394.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 1749","SINAPI-I",1749,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M","UN",571.62,571.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 37412","SINAPI-I",37412,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M","UN",290.02,290.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 1745","SINAPI-I",1745,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M","UN",344.87,344.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 1750","SINAPI-I",1750,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M","UN",805.92,805.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 11687","SINAPI-I",11687,"BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)","M",1284.08,1284.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 11689","SINAPI-I",11689,"BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)","M",1608.88,1608.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 11693","SINAPI-I",11693,"BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO","M2",306.8,306.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 36215","SINAPI-I",36215,"BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM","UN",1340.06,1340.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 42439","SINAPI-I",42439,"BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN"]
["SINAPI-I 38381","SINAPI-I",38381,"BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM","UN",11.41,11.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 39621","SINAPI-I",39621,"BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA","PAR",1513.93,1513.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 39624","SINAPI-I",39624,"BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA","PAR",1670.03,1670.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 39615","SINAPI-I",39615,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA","UN",674.85,674.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 39620","SINAPI-I",39620,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA","UN",1030.67,1030.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 39623","SINAPI-I",39623,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA","UN",1103.94,1103.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 546","SINAPI-I",546,"BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)","KG",8.8800000000000008,8.8800000000000008,null,"C"]
["SINAPI-I 566","SINAPI-I",566,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M","M",4.21,4.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 565","SINAPI-I",565,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M","M",15.36,15.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 555","SINAPI-I",555,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M","M",10.89,10.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 557","SINAPI-I",557,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 KG/M","M",34.17,34.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 552","SINAPI-I",552,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M","M",16.95,16.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 563","SINAPI-I",563,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M","M",25.47,25.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 549","SINAPI-I",549,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 12,7 MM (L X E), 5,06 KG/M","M",45.84,45.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 551","SINAPI-I",551,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 25,4 MM (L X E), 10,12 KG/M","M",90.78,90.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 559","SINAPI-I",559,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M","M",22.69,22.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 560","SINAPI-I",560,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 7,94 MM (L X E), 3,162 KG/M","M",28.39,28.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 547","SINAPI-I",547,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 3,79KG/M","M",33.99,33.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 36207","SINAPI-I",36207,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",593.54999999999995,593.54999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 36209","SINAPI-I",36209,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",681.19,681.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 36210","SINAPI-I",36210,"BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",737.03,737.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 36204","SINAPI-I",36204,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",261.32,261.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 36205","SINAPI-I",36205,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",290.22000000000003,290.22000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 36081","SINAPI-I",36081,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",309.45,309.45,null,"C"]
["SINAPI-I 36206","SINAPI-I",36206,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",324.2,324.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 36218","SINAPI-I",36218,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 36220","SINAPI-I",36220,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 36080","SINAPI-I",36080,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 36223","SINAPI-I",36223,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 38127","SINAPI-I",38127,"BASE DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, DE PAREDE (NAO INCLUI ACABAMENTOS)","UN",722.62,722.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 38060","SINAPI-I",38060,"BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2\"","UN",52.6,52.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 10956","SINAPI-I",10956,"BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2\"","UN",57.69,57.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 39380","SINAPI-I",39380,"BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO","UN"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44172"},"SINAPI-I",44172,"BASTIDOR PARA BLOCO M10","UN",7.87,7.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 37597","SINAPI-I",37597,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS","UN",638906.25,638906.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 183","SINAPI-I",183,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG",350,350,null,"C"]
["SINAPI-I 184","SINAPI-I",184,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG",216.77,216.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 181","SINAPI-I",181,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG",467.41,467.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 20001","SINAPI-I",20001,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG",270.95999999999998,270.95999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 39837","SINAPI-I",39837,"BATENTE/PORTAL/ADUELA/MARCO, EM MDF/PVC WOOD/POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, L = *9,0* CM COM GUARNICAO REGULAVEL 2 FACES = *35* MM, PRIMER","JG",294.02,294.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 43366","SINAPI-I",43366,"BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR MONTMORILONITA","KG"]
["SINAPI-I 10535","SINAPI-I",10535,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR","UN",4699.8999999999996,4699.8999999999996,null,"C"]
["SINAPI-I 10537","SINAPI-I",10537,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR","UN",6409.38,6409.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 13891","SINAPI-I",13891,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR","UN",5878.85,5878.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 44492","SINAPI-I",44492,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 10 HP, COM CARREGADOR","UN",25570.639999999999,25570.639999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 36396","SINAPI-I",36396,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR","UN",5377,5377,null,"CR"]
["SINAPI-I 36397","SINAPI-I",36397,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR","UN",19118.23,19118.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 36398","SINAPI-I",36398,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR","UN",23236.62,23236.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 647","SINAPI-I",647,"BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (HORISTA)","H",34.1,38.159999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 40920","SINAPI-I",40920,"BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (MENSALISTA)","MES",5992.66,6706.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 715","SINAPI-I",715,"BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO / ONDULADO, *19 X 19 X 8* CM (A X L X E)","UN",17.899999999999999,17.899999999999999,null,"C"]
["SINAPI-I 716","SINAPI-I",716,"BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, XADREZ, *20 X 20 X 10* CM (A X L X E)","UN",20.239999999999998,20.239999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 7270","SINAPI-I",7270,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)","UN",0.75,0.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 44460","SINAPI-I",44460,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.27,1.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 44461","SINAPI-I",44461,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",1.73,1.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 7267","SINAPI-I",7267,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)","UN",0.64,0.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 44458","SINAPI-I",44458,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 24 CM (L X A X C)","UN",0.77,0.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 44457","SINAPI-I",44457,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",1.5,1.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 7271","SINAPI-I",7271,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)","UN",0.81,0.81,null,"C"]
["SINAPI-I 7268","SINAPI-I",7268,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.26,1.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 44459","SINAPI-I",44459,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 14 X 24 CM (L X A X C)","UN",0.81,0.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 44462","SINAPI-I",44462,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.44,1.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 44463","SINAPI-I",44463,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",1.86,1.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 44464","SINAPI-I",44464,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 19 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.92,1.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 44465","SINAPI-I",44465,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",2.64,2.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 38783","SINAPI-I",38783,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C)","UN",0.92,0.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 44466","SINAPI-I",44466,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 11,5 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.88,1.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 44467","SINAPI-I",44467,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 11,5 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",2.2599999999999998,2.2599999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 44468","SINAPI-I",44468,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.96,1.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 37593","SINAPI-I",37593,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",2.5299999999999998,2.5299999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 37594","SINAPI-I",37594,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",3,3,null,"CR"]
["SINAPI-I 37592","SINAPI-I",37592,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",2,2,null,"CR"]
["SINAPI-I 41372","SINAPI-I",41372,"BLOCO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 12,5 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2",130.85,130.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 41371","SINAPI-I",41371,"BLOCO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 7,5 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2",77.34,77.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 34556","SINAPI-I",34556,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)","UN",5.55,5.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 37873","SINAPI-I",37873,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)","UN",5.65,5.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 34564","SINAPI-I",34564,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",5.91,5.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 34565","SINAPI-I",34565,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)","UN",6.25,6.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 38590","SINAPI-I",38590,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",4.62,4.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 34566","SINAPI-I",34566,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)","UN",4.8499999999999996,4.8499999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 34567","SINAPI-I",34567,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)","UN",5.15,5.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 38591","SINAPI-I",38591,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",4.67,4.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 34568","SINAPI-I",34568,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)","UN",6.08,6.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 34569","SINAPI-I",34569,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)","UN",6.25,6.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 34570","SINAPI-I",34570,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",6.79,6.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 25070","SINAPI-I",25070,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",5.1100000000000003,5.1100000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 34571","SINAPI-I",34571,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)","UN",5.16,5.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 34573","SINAPI-I",34573,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)","UN",5.43,5.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 37107","SINAPI-I",37107,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136)","UN",7.17,7.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 34576","SINAPI-I",34576,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)","UN",7.91,7.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 34577","SINAPI-I",34577,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)","UN",8.25,8.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 34578","SINAPI-I",34578,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",8.9499999999999993,8.9499999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 34579","SINAPI-I",34579,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)","UN",9.5399999999999991,9.5399999999999991,null,"CR"]
["SINAPI-I 25067","SINAPI-I",25067,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",6.39,6.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 34580","SINAPI-I",34580,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)","UN",7.13,7.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 25071","SINAPI-I",25071,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",3.55,3.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 44171","SINAPI-I",44171,"BLOCO DE ENGATE RAPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10","UN",22.47,22.47,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38395"},"SINAPI-I",38395,"BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23X 13 X 8* CM","UN",9.3699999999999992,9.3699999999999992,null,"CR"]
["SINAPI-I 34583","SINAPI-I",34583,"BLOCO DE GESSO COMPACTO / MACICO, BRANCO, E = 10 CM, DIMENSOES *67 X 50* CM","M2",67.53,67.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 34584","SINAPI-I",34584,"BLOCO DE GESSO VAZADO, BRANCO, E = *7* CM, DIMENSOES *67 X 50* CM","M2",49.52,49.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 709","SINAPI-I",709,"BLOCO DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE, *27* X *30* X *100* CM, ACOMPANHADOS PLACAS TERMINAIS E LONGARINAS, PARA FUNDO DE FILTRO","M2",880.34,880.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 34592","SINAPI-I",34592,"BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",4.0599999999999996,4.0599999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 34599","SINAPI-I",34599,"BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",3.65,3.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 651","SINAPI-I",651,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",4.4800000000000004,4.4800000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 654","SINAPI-I",654,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",5.55,5.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 37103","SINAPI-I",37103,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",4.6500000000000004,4.6500000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 34555","SINAPI-I",34555,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",5.9,5.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 674","SINAPI-I",674,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2",93.24,93.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 34600","SINAPI-I",34600,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 15 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2",136.94999999999999,136.94999999999999,null,"C"]
["SINAPI-I 652","SINAPI-I",652,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 20 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2",209.79,209.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 650","SINAPI-I",650,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",3.58,3.58,null,"C"]
["SINAPI-I 718","SINAPI-I",718,"BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, *20 X 20 X 6* CM (A X L X E)","UN",17.690000000000001,17.690000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 11981","SINAPI-I",11981,"BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, DE *20 X 10 X 8* CM (A X L X E)","UN",17.18,17.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 34586","SINAPI-I",34586,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",2,2,null,"CR"]
["SINAPI-I 38603","SINAPI-I",38603,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 34 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",2.37,2.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 34588","SINAPI-I",34588,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",2.7,2.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 34590","SINAPI-I",34590,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 19 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",2.67,2.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 34591","SINAPI-I",34591,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",3.26,3.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 40517","SINAPI-I",40517,"BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, DIMENSOES APROX. DE *35 X 15* CM E ESPESSURA DE 7 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL","M2",64.959999999999994,64.959999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 40515","SINAPI-I",40515,"BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, DIMENSOES APROXIMADAS DE *60 X 45* CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL","M2",71.459999999999994,71.459999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 40524","SINAPI-I",40524,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",74.239999999999995,74.239999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 40529","SINAPI-I",40529,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA, COR NATURAL","M2",117.71,117.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 36156","SINAPI-I",36156,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO","M2",70.33,70.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 36155","SINAPI-I",36155,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",55.68,55.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 36154","SINAPI-I",36154,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO","M2",84.01,84.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 36170","SINAPI-I",36170,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",63.5,63.5,null,"C"]
["SINAPI-I 695","SINAPI-I",695,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RAQUETE, *22 X 13,5* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",70.58,70.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 679","SINAPI-I",679,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",100.72,100.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 711","SINAPI-I",711,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",63.5,63.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 712","SINAPI-I",712,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",76.2,76.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 12614","SINAPI-I",12614,"BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",57.56,57.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 6140","SINAPI-I",6140,"BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2\")","UN",4.33,4.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 38399","SINAPI-I",38399,"BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM","UN",195.88,195.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 729","SINAPI-I",729,"BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 0,33 HP, BOCAIS 1\" X 3/4\", DIAMETRO DO ROTOR 99 MM, HM/Q = 4 MCA / 8,5 M3/H A 18 MCA / 0,90 M3/H","UN",947.82,947.82,null,"C"]
["SINAPI-I 39925","SINAPI-I",39925,"BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H","UN",13695.91,13695.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 731","SINAPI-I",731,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1\" X 3/4\", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H","UN",922.46,922.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 10575","SINAPI-I",10575,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,50 CV DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3/4\" X 3/4\", MONOESTAGIO, DIAMETRO DOS ROTORES 114 MM, HM/Q: 2 M / 2,99 M3/H A 24 M / 0,71 M3/H","UN",1439.57,1439.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 733","SINAPI-I",733,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/4\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M / 7,70 M3/H A 24 M / 2,80 M3/H","UN",1576.16,1576.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 732","SINAPI-I",732,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H","UN",1554.96,1554.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 735","SINAPI-I",735,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H","UN",2766.2,2766.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 737","SINAPI-I",737,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2 1/2\" X 2\", DIAMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H","UN",8719.7900000000009,8719.7900000000009,null,"CR"]
["SINAPI-I 736","SINAPI-I",736,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2\" X 1 1/4\", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H","UN",2325.88,2325.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 738","SINAPI-I",738,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2\" X 1 1/2\", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H","UN",4043.3,4043.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 740","SINAPI-I",740,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H","UN",8203.0300000000007,8203.0300000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 734","SINAPI-I",734,"BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H","UN",1666.92,1666.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 39008","SINAPI-I",39008,"BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H","UN",57293.21,57293.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 39009","SINAPI-I",39009,"BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H","UN",61382.58,61382.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 10587","SINAPI-I",10587,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H","UN",5741.99,5741.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 759","SINAPI-I",759,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H","UN",8255.84,8255.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 761","SINAPI-I",761,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 18 M / 18,10 M3/H A 121 M / 2,90 M3/H","UN",13994.35,13994.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 750","SINAPI-I",750,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H","UN",13286.52,13286.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 755","SINAPI-I",755,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 27,12 HP, 7 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 13,9 M / 90 M3/H A 44,0 M / 25,0 M3/H","UN",54521.42,54521.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 749","SINAPI-I",749,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 39,5 M / 14,04 M3/H","UN",20051.97,20051.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 756","SINAPI-I",756,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 114,0 M / 13,9 M3/H A 57,0 M / 25,0 M3/H","UN",59462.91,59462.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 10588","SINAPI-I",10588,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,98 HP, DIAMETRO DO ROTOR 142 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 32 M3/H A 8 M / 16 M3/H","UN",5960.91,5960.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 10592","SINAPI-I",10592,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,99 HP, DIAMETRO ROTOR 98 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 28,90 M3/H A 14 M / 7 M3/H","UN",7199.99,7199.99,null,"C"]
["SINAPI-I 10589","SINAPI-I",10589,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 26,8 M3/H A 28 M / 4,6 M3/H","UN",9672.73,9672.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 760","SINAPI-I",760,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11 M / 68,40 M3/H A 72 M / 3,6 M3/H","UN",53999.92,53999.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 751","SINAPI-I",751,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H","UN",8504.98,8504.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 754","SINAPI-I",754,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H","UN",13499.98,13499.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 757","SINAPI-I",757,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26 M / 2,88 M3/H","UN",26999.96,26999.96,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44489"},"SINAPI-I",44489,"BOMBA TRIPLEX COM MOTOR A DIESEL, NACIONAL, DIAMETRO DE SUCCAO DE 2 1/2\"","UN",235627.63,235627.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 39917","SINAPI-I",39917,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV","UN",88006.51,88006.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 38167","SINAPI-I",38167,"BORBOLETA PARA JANELA TIPO GUILHOTINA, EM ZAMAC CROMADO","PAR",29.07,29.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 36145","SINAPI-I",36145,"BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO","PAR",52.58,52.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 12893","SINAPI-I",12893,"BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO","PAR",92.55,92.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 11685","SINAPI-I",11685,"BRACO / CANO PARA CHUVEIRO ELETRICO, EM ALUMINIO, 30 CM X 1/2\"","UN",46.89,46.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 11680","SINAPI-I",11680,"BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2\", PARA CHUVEIRO SIMPLES","UN",16.02,16.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 11679","SINAPI-I",11679,"BRACO OU HASTE RETA COM CANOPLA PLASTICA, 1/2\", PARA CHUVEIRO ELETRICO","UN",21.73,21.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 2512","SINAPI-I",2512,"BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV","UN"]
["SINAPI-I 45203","SINAPI-I",45203,"BROCHA RETANGULAR, *15 X 5* CM","UN",8.81,8.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 4374","SINAPI-I",4374,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S10","UN",0.74,0.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 7568","SINAPI-I",7568,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS","UN",1.22,1.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 7584","SINAPI-I",7584,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16\" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA","UN",1.87,1.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 11945","SINAPI-I",11945,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S4","UN",0.12,0.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 11946","SINAPI-I",11946,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S5","UN",0.13,0.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 4375","SINAPI-I",4375,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S6","UN",0.2,0.2,null,"C"]
["SINAPI-I 11950","SINAPI-I",11950,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS","UN",0.41,0.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 4376","SINAPI-I",4376,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S8","UN",0.39,0.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 7583","SINAPI-I",7583,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS","UN",0.83,0.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 4350","SINAPI-I",4350,"BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM","UN"]
["SINAPI-I 44400","SINAPI-I",44400,"BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",38.11,38.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 39886","SINAPI-I",39886,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM","UN"]
["SINAPI-I 39887","SINAPI-I",39887,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM","UN"]
["SINAPI-I 39888","SINAPI-I",39888,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28 MM","UN"]
["SINAPI-I 39890","SINAPI-I",39890,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 35 MM","UN"]
["SINAPI-I 39891","SINAPI-I",39891,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 X 42 MM","UN"]
["SINAPI-I 39892","SINAPI-I",39892,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM","UN"]
["SINAPI-I 790","SINAPI-I",790,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1 1/4\"","UN",20.23,20.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 791","SINAPI-I",791,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"","UN",20.23,20.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 766","SINAPI-I",766,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1/2\"","UN",20.23,20.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 767","SINAPI-I",767,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"","UN",20.23,20.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 789","SINAPI-I",789,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"","UN",15.55,15.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 768","SINAPI-I",768,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1/2\"","UN",15.89,15.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 769","SINAPI-I",769,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 3/4\"","UN",15.89,15.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 764","SINAPI-I",764,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"","UN",9.7799999999999994,9.7799999999999994,null,"C"]
["SINAPI-I 765","SINAPI-I",765,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"","UN",9.7799999999999994,9.7799999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 770","SINAPI-I",770,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 1/4\"","UN",5.61,5.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 12394","SINAPI-I",12394,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 3/8\"","UN",5.61,5.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 787","SINAPI-I",787,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/2\"","UN",43.68,43.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 774","SINAPI-I",774,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/4\"","UN",43.68,43.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 773","SINAPI-I",773,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1\"","UN",43.68,43.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 775","SINAPI-I",775,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"","UN",43.68,43.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 788","SINAPI-I",788,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"","UN",27.15,27.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 772","SINAPI-I",772,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/4\"","UN",27.15,27.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 771","SINAPI-I",771,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1\"","UN",27.15,27.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 776","SINAPI-I",776,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/2\"","UN",64.400000000000006,64.400000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 777","SINAPI-I",777,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/4\"","UN",62.6,62.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 780","SINAPI-I",780,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2 1/2\"","UN",62.92,62.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 778","SINAPI-I",778,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2\"","UN",64.400000000000006,64.400000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 779","SINAPI-I",779,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"","UN",6.75,6.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 781","SINAPI-I",781,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2 1/2\"","UN",118.99,118.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 786","SINAPI-I",786,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2\"","UN",118.99,118.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 782","SINAPI-I",782,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 3\"","UN",118.99,118.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 783","SINAPI-I",783,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\" X 4\"","UN",325.66000000000003,325.66000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 785","SINAPI-I",785,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\" X 4\"","UN",344.09,344.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 784","SINAPI-I",784,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\" X 5\"","UN",369.12,369.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 828","SINAPI-I",828,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",0.65,0.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 829","SINAPI-I",829,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.04,1.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 812","SINAPI-I",812,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.2999999999999998,2.2999999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 819","SINAPI-I",819,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",4,4,null,"CR"]
["SINAPI-I 818","SINAPI-I",818,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",7.47,7.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 20086","SINAPI-I",20086,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",3.29,3.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 832","SINAPI-I",832,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.08,3.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 834","SINAPI-I",834,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.99,3.99,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 813"},"SINAPI-I",813,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",4.6500000000000004,4.6500000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 820","SINAPI-I",820,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",6.26,6.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 816","SINAPI-I",816,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",11.15,11.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 814","SINAPI-I",814,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",13.85,13.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 822","SINAPI-I",822,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",18.079999999999998,18.079999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 821","SINAPI-I",821,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",20.68,20.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 39191","SINAPI-I",39191,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",24.2,24.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 39190","SINAPI-I",39190,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN",25.28,25.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 39189","SINAPI-I",39189,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",26.75,26.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 39188","SINAPI-I",39188,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN",19.690000000000001,19.690000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 39186","SINAPI-I",39186,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",23.93,23.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 39187","SINAPI-I",39187,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",20.64,20.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 39184","SINAPI-I",39184,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\" X 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",7.76,7.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 39185","SINAPI-I",39185,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",7.08,7.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 39198","SINAPI-I",39198,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",79.38,79.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 39197","SINAPI-I",39197,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",82.92,82.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 39196","SINAPI-I",39196,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN",85.52,85.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 39199","SINAPI-I",39199,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 2\", PARA ELETRODUTO","UN",76.39,76.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 39195","SINAPI-I",39195,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",44.09,44.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 39194","SINAPI-I",39194,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",47.19,47.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 39193","SINAPI-I",39193,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN",51.72,51.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 39192","SINAPI-I",39192,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",53.8,53.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 39201","SINAPI-I",39201,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",94.91,94.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 39200","SINAPI-I",39200,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",95.67,95.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 39203","SINAPI-I",39203,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",77.25,77.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 39202","SINAPI-I",39202,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 2\", PARA ELETRODUTO","UN",90.75,90.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 39920","SINAPI-I",39920,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\" X 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",6.51,6.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 39205","SINAPI-I",39205,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",151.38999999999999,151.38999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39204","SINAPI-I",39204,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 2\", PARA ELETRODUTO","UN",155.05000000000001,155.05000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 39206","SINAPI-I",39206,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 3\", PARA ELETRODUTO","UN",147.1,147.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 798","SINAPI-I",798,"BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4\" X 1/2\"","UN",1.29,1.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 797","SINAPI-I",797,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL 1 1/2\" X 1\"","UN",9.36,9.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 796","SINAPI-I",796,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\" X 3/4\"","UN",7.95,7.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 799","SINAPI-I",799,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1\" X 1/2\"","UN",3.84,3.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 792","SINAPI-I",792,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1\" X 3/4\"","UN",3.72,3.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 38001","SINAPI-I",38001,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",1.41,1.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 38002","SINAPI-I",38002,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",4.92,4.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 38003","SINAPI-I",38003,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",33.6,33.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 38004","SINAPI-I",38004,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",38.64,38.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 44263","SINAPI-I",44263,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",69.38,69.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 36327","SINAPI-I",36327,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",4.18,4.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 38992","SINAPI-I",38992,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",5.08,5.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 38993","SINAPI-I",38993,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",13.22,13.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 44175","SINAPI-I",44175,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",23.06,23.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 44177","SINAPI-I",44177,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",17.23,17.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 38418","SINAPI-I",38418,"BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",5.66,5.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 39178","SINAPI-I",39178,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",2.62,2.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 39177","SINAPI-I",39177,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",2.37,2.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 39176","SINAPI-I",39176,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",1.55,1.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 39174","SINAPI-I",39174,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",1.18,1.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 39180","SINAPI-I",39180,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",7.11,7.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 39179","SINAPI-I",39179,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN",6.29,6.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 39181","SINAPI-I",39181,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\", PARA ELETRODUTO","UN",9.5299999999999994,9.5299999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 39175","SINAPI-I",39175,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",1.44,1.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 39217","SINAPI-I",39217,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8\", PARA ELETRODUTO","UN",1.1100000000000001,1.1100000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 39182","SINAPI-I",39182,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN",13.4,13.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 12616","SINAPI-I",12616,"CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",17.46,17.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 1049","SINAPI-I",1049,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2\"","UN",11.21,11.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 1099","SINAPI-I",1099,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/4\"","UN",8.58,8.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 1050","SINAPI-I",1050,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1\"","UN",5.87,5.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 39678","SINAPI-I",39678,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1/2\"","UN",3.46,3.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 1101","SINAPI-I",1101,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2\"","UN",37,37,null,"CR"]
["SINAPI-I 1100","SINAPI-I",1100,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2\"","UN",19.09,19.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 39679","SINAPI-I",39679,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3 1/2\"","UN",73.73,73.73,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1102"},"SINAPI-I",1102,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3\"","UN",55.17,55.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 1098","SINAPI-I",1098,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3/4\"","UN",4.58,4.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 1051","SINAPI-I",1051,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4\"","UN",80.180000000000007,80.180000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 37399","SINAPI-I",37399,"CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO","UN",51.56,51.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 43834","SINAPI-I",43834,"CABO COAXIAL RG11 95% DE MALHA","M",20.23,20.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 43835","SINAPI-I",43835,"CABO COAXIAL RG59 95% DE MALHA","M",1.81,1.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 43833","SINAPI-I",43833,"CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA","M",1.88,1.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 41955","SINAPI-I",41955,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2\"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F","KG",71.69,71.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 41953","SINAPI-I",41953,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2\"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F","KG",68.41,68.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 41954","SINAPI-I",41954,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8\"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F","KG",67.760000000000005,67.760000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 25004","SINAPI-I",25004,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG","KG",50.29,50.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 25002","SINAPI-I",25002,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG","KG",50.29,50.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 37409","SINAPI-I",37409,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG","KG",50.29,50.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 841","SINAPI-I",841,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG","KG",50.9,50.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 25005","SINAPI-I",25005,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG","KG",55.18,55.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 25003","SINAPI-I",25003,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG","KG",56.01,56.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 37410","SINAPI-I",37410,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG","KG",55.18,55.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 842","SINAPI-I",842,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG","KG",55.97,55.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 44391","SINAPI-I",44391,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 120 MM","M",119.25,119.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 44388","SINAPI-I",44388,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM","M",2.58,2.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 44392","SINAPI-I",44392,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 240 MM","M",237.45,237.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 44390","SINAPI-I",44390,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 50 MM","M",50.31,50.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 44389","SINAPI-I",44389,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 6,0 MM","M",5.94,5.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 862","SINAPI-I",862,"CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO","M",10.88,10.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 866","SINAPI-I",866,"CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO","M",138.27000000000001,138.27000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 892","SINAPI-I",892,"CABO DE COBRE NU 150 MM2 MEIO-DURO","M",167.37,167.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 857","SINAPI-I",857,"CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO","M",18.2,18.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 37404","SINAPI-I",37404,"CABO DE COBRE NU 185 MM2 MEIO-DURO","M",193.65,193.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 868","SINAPI-I",868,"CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO","M",25.94,25.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 863","SINAPI-I",863,"CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO","M",38.21,38.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 867","SINAPI-I",867,"CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO","M",54.43,54.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 864","SINAPI-I",864,"CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO","M",71.89,71.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 865","SINAPI-I",865,"CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO","M",103.41,103.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 39251","SINAPI-I",39251,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,5 MM2","M",0.68,0.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 1011","SINAPI-I",1011,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,75 MM2","M",0.92,0.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 39252","SINAPI-I",39252,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2","M",1.21,1.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 1013","SINAPI-I",1013,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2","M",1.46,1.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 980","SINAPI-I",980,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2","M",10.52,10.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 39237","SINAPI-I",39237,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 120 MM2","M",111.94,111.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 39238","SINAPI-I",39238,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2","M",141.18,141.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 979","SINAPI-I",979,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2","M",15.03,15.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 39239","SINAPI-I",39239,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2","M",170.55,170.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 1014","SINAPI-I",1014,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2","M",2.31,2.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 39240","SINAPI-I",39240,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2","M",224.32,224.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 39232","SINAPI-I",39232,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2","M",23.54,23.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 39233","SINAPI-I",39233,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2","M",34.31,34.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 981","SINAPI-I",981,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2","M",3.83,3.83,null,"C"]
["SINAPI-I 39234","SINAPI-I",39234,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2","M",47.76,47.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 982","SINAPI-I",982,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2","M",5.5,5.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 39235","SINAPI-I",39235,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2","M",70.45,70.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 39236","SINAPI-I",39236,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2","M",93.36,93.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 993","SINAPI-I",993,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2","M",1.96,1.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 1020","SINAPI-I",1020,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2","M",10.029999999999999,10.029999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 1017","SINAPI-I",1017,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2","M",122.96,122.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 999","SINAPI-I",999,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2","M",148.96,148.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 995","SINAPI-I",995,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2","M",15.97,15.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 1000","SINAPI-I",1000,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2","M",182.97,182.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 1022","SINAPI-I",1022,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2","M",2.74,2.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 1015","SINAPI-I",1015,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2","M",243.15,243.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 996","SINAPI-I",996,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2","M",24.77,24.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 1001","SINAPI-I",1001,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2","M",315.47000000000003,315.47000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 1019","SINAPI-I",1019,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2","M",35.01,35.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 1021","SINAPI-I",1021,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2","M",4.21,4.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 39249","SINAPI-I",39249,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2","M",424.18,424.18,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1018"},"SINAPI-I",1018,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2","M",51.76,51.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 39250","SINAPI-I",39250,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 500 MM2","M",507.41,507.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 994","SINAPI-I",994,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2","M",6.12,6.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 977","SINAPI-I",977,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2","M",72.42,72.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 998","SINAPI-I",998,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2","M",94.02,94.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 1006","SINAPI-I",1006,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, DIAMETRO 120 MM2","M",124.59,124.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 990","SINAPI-I",990,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2","M",165.66,165.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 39241","SINAPI-I",39241,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2","M",16.309999999999999,16.309999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 1005","SINAPI-I",1005,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2","M",206.26,206.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 991","SINAPI-I",991,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2","M",270.14999999999998,270.14999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 986","SINAPI-I",986,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2","M",25.77,25.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 987","SINAPI-I",987,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2","M",35.270000000000003,35.270000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 1007","SINAPI-I",1007,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2","M",48.83,48.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 1008","SINAPI-I",1008,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2","M",6.2,6.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 988","SINAPI-I",988,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2","M",67.319999999999993,67.319999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 989","SINAPI-I",989,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2","M",92.93,92.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 43972","SINAPI-I",43972,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM)","M",3.86,3.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 43971","SINAPI-I",43971,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CMX)","M",2.95,2.95,null,"C"]
["SINAPI-I 39598","SINAPI-I",39598,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)","M",5.47,5.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 43973","SINAPI-I",43973,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM)","M",4.04,4.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 39599","SINAPI-I",39599,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)","M",7.87,7.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 43832","SINAPI-I",43832,"CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A U/UTP 23AWG X 4P","M",20.73,20.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 34602","SINAPI-I",34602,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",4.26,4.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 34607","SINAPI-I",34607,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2","M",10.44,10.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 34609","SINAPI-I",34609,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2","M",15.19,15.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 34618","SINAPI-I",34618,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",5.81,5.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 34621","SINAPI-I",34621,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2","M",14.4,14.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 34622","SINAPI-I",34622,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2","M",21.39,21.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 34624","SINAPI-I",34624,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",7.76,7.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 34627","SINAPI-I",34627,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2","M",18.71,18.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 34629","SINAPI-I",34629,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2","M",28.59,28.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 39257","SINAPI-I",39257,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",5.82,5.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 39261","SINAPI-I",39261,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2","M",33.299999999999997,33.299999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 39268","SINAPI-I",39268,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 120 MM2","M",520.57000000000005,520.57000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 39262","SINAPI-I",39262,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2","M",53.03,53.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 39258","SINAPI-I",39258,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2","M",8.77,8.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 39263","SINAPI-I",39263,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2","M",91.71,91.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 39264","SINAPI-I",39264,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 35 MM2","M",127.04,127.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 39259","SINAPI-I",39259,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2","M",13.5,13.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 39265","SINAPI-I",39265,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 50 MM2","M",172.48,172.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 39260","SINAPI-I",39260,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2","M",20.67,20.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 39266","SINAPI-I",39266,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 70 MM2","M",260.27,260.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 39267","SINAPI-I",39267,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 95 MM2","M",325.39999999999998,325.39999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 11901","SINAPI-I",11901,"CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",0.71,0.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 11902","SINAPI-I",11902,"CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",1.35,1.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 11903","SINAPI-I",11903,"CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",1.43,1.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 11904","SINAPI-I",11904,"CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",2.1800000000000002,2.1800000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 11905","SINAPI-I",11905,"CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",2.65,2.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 11906","SINAPI-I",11906,"CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",3.38,3.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 11919","SINAPI-I",11919,"CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO","M",6.19,6.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 11920","SINAPI-I",11920,"CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO","M",11.75,11.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 11924","SINAPI-I",11924,"CABO TELEFONICO CI 50, 200 PARES, USO INTERNO","M",98.69,98.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 11921","SINAPI-I",11921,"CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO INTERNO","M",17.2,17.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 11922","SINAPI-I",11922,"CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO","M",27.82,27.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 11923","SINAPI-I",11923,"CABO TELEFONICO CI 50, 75 PARES, USO INTERNO","M",40.72,40.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 11916","SINAPI-I",11916,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO","M",8.4700000000000006,8.4700000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 11914","SINAPI-I",11914,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 100 PARES, USO EXTERNO","M",61.01,61.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 11917","SINAPI-I",11917,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 20 PARES, USO EXTERNO","M",14.91,14.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 11918","SINAPI-I",11918,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 30 PARES, USO EXTERNO","M",17.690000000000001,17.690000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 37734","SINAPI-I",37734,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",97816.78,97816.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 42251","SINAPI-I",42251,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",111076.92,111076.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 37733","SINAPI-I",37733,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",73342.649999999994,73342.649999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 37735","SINAPI-I",37735,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",88377.9,88377.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 5090","SINAPI-I",5090,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES","UN",21.34,21.34,null,"C"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 5085"},"SINAPI-I",5085,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES","UN",31.77,31.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 43603","SINAPI-I",43603,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES","UN",45.38,45.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 38374","SINAPI-I",38374,"CADEIRA SUSPENSA MANUAL / BALANCIM INDIVIDUAL (NBR 14751)","UN",970,970,null,"CR"]
["SINAPI-I 4513","SINAPI-I",4513,"CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",4.8099999999999996,4.8099999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 20212","SINAPI-I",20212,"CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M",17.41,17.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 20209","SINAPI-I",20209,"CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M",20.8,20.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 4430","SINAPI-I",4430,"CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",10.19,10.19,null,"C"]
["SINAPI-I 4433","SINAPI-I",4433,"CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",19.920000000000002,19.920000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 4400","SINAPI-I",4400,"CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",16.21,16.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 2729","SINAPI-I",2729,"CAIBRO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 4 A 7 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO","UN",45.05,45.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 37106","SINAPI-I",37106,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA","UN",5422.8,5422.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 11869","SINAPI-I",11869,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS, COM TAMPA","UN",1084.56,1084.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 43981","SINAPI-I",43981,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS, COM TAMPA","UN",8172.11,8172.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 37104","SINAPI-I",37104,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, COM TAMPA","UN",1361.14,1361.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 43982","SINAPI-I",43982,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS, COM TAMPA","UN",12909.87,12909.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 43978","SINAPI-I",43978,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, COM TAMPA","UN",2017.19,2017.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 11871","SINAPI-I",11871,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA","UN",505.57,505.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 37105","SINAPI-I",37105,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA","UN",3110.73,3110.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 43980","SINAPI-I",43980,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS, COM TAMPA","UN",3874.09,3874.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 43979","SINAPI-I",43979,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 LITROS, COM TAMPA","UN",727.9,727.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 11868","SINAPI-I",11868,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA","UN",703.95,703.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 34636","SINAPI-I",34636,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA","UN",499.9,499.9,null,"C"]
["SINAPI-I 34639","SINAPI-I",34639,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA","UN",1153.8599999999999,1153.8599999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 34640","SINAPI-I",34640,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA","UN",1308.8699999999999,1308.8699999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 43977","SINAPI-I",43977,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM TAMPA","UN",2256.41,2256.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 34637","SINAPI-I",34637,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA","UN",302.31,302.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 34638","SINAPI-I",34638,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 750 LITROS, COM TAMPA","UN",467.62,467.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 34641","SINAPI-I",34641,"CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA","UN",107.25,107.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 43434","SINAPI-I",43434,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M","UN",115.96,115.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 43435","SINAPI-I",43435,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M","UN",212.6,212.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 43436","SINAPI-I",43436,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M","UN",372.05,372.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 43437","SINAPI-I",43437,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M","UN",674.53,674.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 43438","SINAPI-I",43438,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M","UN",1207.98,1207.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 41627","SINAPI-I",41627,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M","UN",178.78,178.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 41628","SINAPI-I",41628,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M","UN",328.57,328.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 41629","SINAPI-I",41629,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M","UN",417.47,417.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 43429","SINAPI-I",43429,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M","UN",92.5,92.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 43430","SINAPI-I",43430,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M","UN",153.65,153.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 43431","SINAPI-I",43431,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M","UN",297.64,297.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 43432","SINAPI-I",43432,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M","UN",618.48,618.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 43433","SINAPI-I",43433,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M","UN",975.08,975.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 43094","SINAPI-I",43094,"CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",245.25,245.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 43093","SINAPI-I",43093,"CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",260.62,260.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 11694","SINAPI-I",11694,"CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO DE EMBUTIR, COM ESPELHO ACIONADOR EM PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 LITROS, (COMPLETA - ACESSORIOS INCLUSOS)","UN",1100.8399999999999,1100.8399999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 1030","SINAPI-I",1030,"CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE","UN",49.8,49.8,null,"C"]
["SINAPI-I 11881","SINAPI-I",11881,"CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA","UN",164.28,164.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 35277","SINAPI-I",35277,"CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO","UN",343.68,343.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 10521","SINAPI-I",10521,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN",347.69,347.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 10885","SINAPI-I",10885,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN",439.79,439.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 20962","SINAPI-I",20962,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN",364.25,364.25,null,"C"]
["SINAPI-I 20963","SINAPI-I",20963,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN",444.96,444.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 34643","SINAPI-I",34643,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)","UN",39.58,39.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 41480","SINAPI-I",41480,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)","UN",45.89,45.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 41474","SINAPI-I",41474,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)","UN",73.31,73.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 41475","SINAPI-I",41475,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 250 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)","UN",62.55,62.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 41476","SINAPI-I",41476,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)","UN",136.96,136.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 2555","SINAPI-I",2555,"CAIXA DE LUZ \"3 X 3\" EM ACO ESMALTADA","UN",1.65,1.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 2556","SINAPI-I",2556,"CAIXA DE LUZ \"4 X 2\" EM ACO ESMALTADA","UN",1.71,1.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 2557","SINAPI-I",2557,"CAIXA DE LUZ \"4 X 4\" EM ACO ESMALTADA","UN",3.61,3.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 10569","SINAPI-I",10569,"CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)","UN",3.61,3.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 39810","SINAPI-I",39810,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM","UN",33.090000000000003,33.090000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 39811","SINAPI-I",39811,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM","UN",40.479999999999997,40.479999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 39812","SINAPI-I",39812,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM","UN",66.56,66.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 43096","SINAPI-I",43096,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM","UN",220.64,220.64,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43102"},"SINAPI-I",43102,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM","UN",134.16,134.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 43103","SINAPI-I",43103,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM","UN",197.56,197.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 43098","SINAPI-I",43098,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *100* MM","UN",74.739999999999995,74.739999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 43097","SINAPI-I",43097,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM","UN",44.28,44.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 43104","SINAPI-I",43104,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4\" A 4\"","UN",523.78,523.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 39771","SINAPI-I",39771,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM","UN",34.700000000000003,34.700000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 39772","SINAPI-I",39772,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM","UN",68.209999999999994,68.209999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 39773","SINAPI-I",39773,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM","UN",109.64,109.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 39774","SINAPI-I",39774,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM","UN",163.99,163.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 39775","SINAPI-I",39775,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 60 X 60 X 20 CM","UN",218.87,218.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 39776","SINAPI-I",39776,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 70 X 70 X 20 CM","UN",264.51,264.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 39777","SINAPI-I",39777,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 80 X 80 X 20 CM","UN",335.26,335.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 20254","SINAPI-I",20254,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM","UN",24.33,24.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 20253","SINAPI-I",20253,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X *12* CM","UN",79.91,79.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 1872","SINAPI-I",1872,"CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4\" X 2\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN",2.74,2.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 1873","SINAPI-I",1873,"CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4\" X 4\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN",5.46,5.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 14055","SINAPI-I",14055,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",730.2,730.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 11247","SINAPI-I",11247,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 150 X 150 X 15 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",1536.5,1536.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 11250","SINAPI-I",11250,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",66.150000000000006,66.150000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 11249","SINAPI-I",11249,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 200 X 200 X 20 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",3001.31,3001.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 11251","SINAPI-I",11251,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",146.52000000000001,146.52000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 11253","SINAPI-I",11253,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",242.8,242.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 11255","SINAPI-I",11255,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",362.98,362.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 11256","SINAPI-I",11256,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",454.67,454.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 39693","SINAPI-I",39693,"CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",2855.57,2855.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 39692","SINAPI-I",39692,"CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",913.72,913.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 1062","SINAPI-I",1062,"CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",289.57,289.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 39686","SINAPI-I",39686,"CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",468.88,468.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 43095","SINAPI-I",43095,"CAIXA MODULAR PARA MEDIDOR DE ENERGIA AGRUPADA, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, COM SUPORTE PARA DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",145.38999999999999,145.38999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 1871","SINAPI-I",1871,"CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3\" X 3\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN",4.91,4.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 12001","SINAPI-I",12001,"CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4\" X 4\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN",7.09,7.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 11882","SINAPI-I",11882,"CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A)","UN",117.89,117.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 1068","SINAPI-I",1068,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 4 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR","UN",1910.04,1910.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 39690","SINAPI-I",39690,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO M, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 8 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR","UN",3204.41,3204.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 39691","SINAPI-I",39691,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO N, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 12 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR","UN",4030.25,4030.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 39808","SINAPI-I",39808,"CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",75.91,75.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 39809","SINAPI-I",39809,"CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",180.04,180.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 43439","SINAPI-I",43439,"CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)","UN",541.16999999999996,541.16999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 5103","SINAPI-I",5103,"CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA","UN",21.75,21.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 11880","SINAPI-I",11880,"CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA","UN",91.51,91.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 11714","SINAPI-I",11714,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA","UN",62.34,62.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 11712","SINAPI-I",11712,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)","UN",40.71,40.71,null,"C"]
["SINAPI-I 11717","SINAPI-I",11717,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA","UN",49.07,49.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 1106","SINAPI-I",1106,"CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS","KG",1.07,1.07,null,"C"]
["SINAPI-I 11161","SINAPI-I",11161,"CAL HIDRATADA PARA PINTURA","KG",1.78,1.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 1107","SINAPI-I",1107,"CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)","KG",0.91,0.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 44479","SINAPI-I",44479,"CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)","KG",0.14000000000000001,0.14000000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 4759","SINAPI-I",4759,"CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)","H",16.45,18.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 41068","SINAPI-I",41068,"CALCETEIRO / RASTELEIRO (MENSALISTA)","MES",2890.97,3235.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 12618","SINAPI-I",12618,"CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",178.14,178.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 1108","SINAPI-I",1108,"CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM","M",31.15,31.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 1117","SINAPI-I",1117,"CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM","M",31.39,31.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 1118","SINAPI-I",1118,"CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM","M",37.1,37.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 1110","SINAPI-I",1110,"CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM","M",37.1,37.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 40784","SINAPI-I",40784,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM","M",102.34,102.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 40782","SINAPI-I",40782,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM","M",40.159999999999997,40.159999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 40783","SINAPI-I",40783,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM","M",52.31,52.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 1109","SINAPI-I",1109,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM","M",31.15,31.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 1119","SINAPI-I",1119,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 25 CM","M",20.079999999999998,20.079999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 13115","SINAPI-I",13115,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",23.54,23.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 10541","SINAPI-I",10541,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",28.77,28.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 10542","SINAPI-I",10542,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",37.619999999999997,37.619999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 10543","SINAPI-I",10543,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 50 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",61.04,61.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 10544","SINAPI-I",10544,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",78.95,78.95,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10545"},"SINAPI-I",10545,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 80 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",147.55000000000001,147.55000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 38365","SINAPI-I",38365,"CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA","M2",2.58,2.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 44056","SINAPI-I",44056,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",508475.65,508475.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 44057","SINAPI-I",44057,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",542700,542700,null,"C"]
["SINAPI-I 37754","SINAPI-I",37754,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",561083.36,561083.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 37757","SINAPI-I",37757,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",625816.24,625816.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 44058","SINAPI-I",44058,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",591591.89,591591.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 37752","SINAPI-I",37752,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",616037.81000000006,616037.81000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 44059","SINAPI-I",44059,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 8500 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,40 M, POTENCIA 167 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",486963.24,486963.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 37750","SINAPI-I",37750,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9600 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6190 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,70 M, POTENCIA 156 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",487941.08,487941.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 37758","SINAPI-I",37758,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",776403.22,776403.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 44060","SINAPI-I",44060,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",750979.46,750979.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 37749","SINAPI-I",37749,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16360 KG, CABINE ESTENDIDA, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",801827.03,801827.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 44061","SINAPI-I",44061,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",736311.91,736311.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 1159","SINAPI-I",1159,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4","UN",278241.67,278241.67,null,"C"]
["SINAPI-I 12114","SINAPI-I",12114,"CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM","UN",164.27,164.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 38106","SINAPI-I",38106,"CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO)","UN",22.32,22.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 38085","SINAPI-I",38085,"CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN",26.37,26.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 659","SINAPI-I",659,"CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",3.31,3.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 660","SINAPI-I",660,"CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",3.96,3.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 658","SINAPI-I",658,"CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",2.2400000000000002,2.2400000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 38599","SINAPI-I",38599,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",6.89,6.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 38596","SINAPI-I",38596,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",5.72,5.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 38600","SINAPI-I",38600,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",7.3,7.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 38597","SINAPI-I",38597,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",5.75,5.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 38548","SINAPI-I",38548,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",1.82,1.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 34649","SINAPI-I",34649,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",2.66,2.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 34655","SINAPI-I",34655,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",3.91,3.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 40607","SINAPI-I",40607,"CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM","UN",4.08,4.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 567","SINAPI-I",567,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M","M",11.26,11.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 574","SINAPI-I",574,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M","M",29.6,29.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 568","SINAPI-I",568,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M","M",62.38,62.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 4777","SINAPI-I",4777,"CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8\" E 1/4\"","KG"]
["SINAPI-I 592","SINAPI-I",592,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1\"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M","KG",39.799999999999997,39.799999999999997,null,"C"]
["SINAPI-I 586","SINAPI-I",586,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M","M",23.4,23.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 588","SINAPI-I",588,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 31,75 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,755 KG/M","M",37.01,37.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 591","SINAPI-I",591,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 38,10 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,915 KG/M","KG",37.14,37.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 584","SINAPI-I",584,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2\"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,842 KG/M","M",39.53,39.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 589","SINAPI-I",589,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2\"), ESPESSURA DE 6,35 MM (1/4\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 1,630 KG/M","M",62.56,62.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 1165","SINAPI-I",1165,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN",18.75,18.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 1164","SINAPI-I",1164,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN",15.19,15.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 1170","SINAPI-I",1170,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN",9.9499999999999993,9.9499999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 1162","SINAPI-I",1162,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN",5.28,5.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 12395","SINAPI-I",12395,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/4\"","UN",5.13,5.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 1169","SINAPI-I",1169,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN",48.86,48.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 1166","SINAPI-I",1166,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN",27.09,27.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 1168","SINAPI-I",1168,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN",69.650000000000006,69.650000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 1163","SINAPI-I",1163,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN",6.82,6.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 12396","SINAPI-I",12396,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/8\"","UN",5.13,5.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 1167","SINAPI-I",1167,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN",116.5,116.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 36331","SINAPI-I",36331,"CAP PPR DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",2.4700000000000002,2.4700000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 36346","SINAPI-I",36346,"CAP PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",3.7,3.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 1202","SINAPI-I",1202,"CAP PVC, ROSCAVEL, 1\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.45,5.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 1197","SINAPI-I",1197,"CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.92,1.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 1198","SINAPI-I",1198,"CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.52,2.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 20088","SINAPI-I",20088,"CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",13.7,13.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 20089","SINAPI-I",20089,"CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",67.19,67.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 20087","SINAPI-I",20087,"CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",11.34,11.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 1191","SINAPI-I",1191,"CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.37,1.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 1185","SINAPI-I",1185,"CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.37,1.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 1189","SINAPI-I",1189,"CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.2400000000000002,2.2400000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 1193","SINAPI-I",1193,"CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",4.3,4.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 1194","SINAPI-I",1194,"CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",7.77,7.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 1195","SINAPI-I",1195,"CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",13.08,13.08,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1204"},"SINAPI-I",1204,"CAP PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",22.88,22.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 1200","SINAPI-I",1200,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",10.3,10.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 12909","SINAPI-I",12909,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",4.78,4.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 12910","SINAPI-I",12910,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",8.58,8.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 1207","SINAPI-I",1207,"CAP, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)","UN"]
["SINAPI-I 1206","SINAPI-I",1206,"CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)","UN"]
["SINAPI-I 1183","SINAPI-I",1183,"CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)","UN"]
["SINAPI-I 42685","SINAPI-I",42685,"CAP, PVC, JE, OCRE, DN 150 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)","UN",69.63,69.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 42686","SINAPI-I",42686,"CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)","UN",76.69,76.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 12894","SINAPI-I",12894,"CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)","UN",25.17,25.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 12895","SINAPI-I",12895,"CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)","UN",16.899999999999999,16.899999999999999,null,"C"]
["SINAPI-I 1631","SINAPI-I",1631,"CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 2,5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA","UN",221.03,221.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 1633","SINAPI-I",1633,"CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA","UN",375.54,375.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 10818","SINAPI-I",10818,"CAPIM BRAQUIARIA DECUMBENS/ BRAQUIARINHA, VC *70*% MINIMO","KG",85.26,85.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 41410","SINAPI-I",41410,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, DUAS DESCIDAS","UN",74.34,74.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 41411","SINAPI-I",41411,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, UMA DESCIDA","UN",67.400000000000006,67.400000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 41412","SINAPI-I",41412,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 350 MM, DUAS DESCIDAS","UN",130.36000000000001,130.36000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 41413","SINAPI-I",41413,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H=350 MM, UMA DESCIDA","UN",117.3,117.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 39359","SINAPI-I",39359,"CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTAL. HIDRAULICA DE CUBA SIMPLES SEM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, *355* X *670* MM (L X H) (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)","UN",62.93,62.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 39360","SINAPI-I",39360,"CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTAL. HIDRAULICA DE TANQUE COM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, *360* X *470* MM (L X H) (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)","UN",62.93,62.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 10710","SINAPI-I",10710,"CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO)","M2"]
["SINAPI-I 10709","SINAPI-I",10709,"CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM (INSTALADO)","M2"]
["SINAPI-I 39636","SINAPI-I",39636,"CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO)","M2"]
["SINAPI-I 10708","SINAPI-I",10708,"CARPETE DE POLIESTER EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 4 A 5 MM (INSTALADO)","M2"]
["SINAPI-I 39635","SINAPI-I",39635,"CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM (INSTALADO)","M2"]
["SINAPI-I 6117","SINAPI-I",6117,"CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)","H",16.28,18.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 40913","SINAPI-I",40913,"CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA)","MES",2861.2,3202.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 1214","SINAPI-I",1214,"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)","H",18.12,20.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 40915","SINAPI-I",40915,"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (MENSALISTA)","MES",3186.87,3566.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 40914","SINAPI-I",40914,"CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (MENSALISTA)","MES",3384.35,3787.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 1213","SINAPI-I",1213,"CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)","H",19.260000000000002,21.56,null,"C"]
["SINAPI-I 5091","SINAPI-I",5091,"CARRANCA PARA JANELA VENEZIANA DE ABRIR, EM LATAO CROMADO, SIMPLES, PARA APARAFUSAR NA PAREDE","UN",20.83,20.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 14615","SINAPI-I",14615,"CARRINHO COM 2 PNEUS PARA TRANSPORTAR TUBO CONCRETO, ALTURA ATE 1,0 M E DIAMETRO ATE 1000MM, COM ESTRUTURA EM PERFIL OU TUBO METALICO","UN",3137.4,3137.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 2711","SINAPI-I",2711,"CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CAMARA","UN",225.45,225.45,null,"C"]
["SINAPI-I 45235","SINAPI-I",45235,"CARRINHO PLATAFORMA EM MADEIRA COM ESTRUTURA EM ACO, 1500 X 800 MM, COM CAPACIDADE DE 600 KG, 4 RODAS/PNEUS/CAMARAS","UN",1452.52,1452.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 37727","SINAPI-I",37727,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,25 X 4,10 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",22800,22800,null,"C"]
["SINAPI-I 37728","SINAPI-I",37728,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 5,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",30931.46,30931.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 37729","SINAPI-I",37729,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",33482.51,33482.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 37730","SINAPI-I",37730,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",36033.56,36033.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 37731","SINAPI-I",37731,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",38584.61,38584.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 37732","SINAPI-I",37732,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",44005.59,44005.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 45194","SINAPI-I",45194,"CAVALETE DE FERRO DOBRAVEL, ALTURA 80 CM","UN",211.47,211.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 36496","SINAPI-I",36496,"CAVALETE PARA TALHA COM ESTRUTURA EM TUBO METALICO ALTURA MINIMA 3,2 M EQUIPADO COM RODAS DE BORRACHA PARA MOVIMENTACAO DE TUBOS DE CONCRETO NA CENTRAL DE PREMOLDADOS COM CAPACIDADE DE CARGA DE 3 TONELADAS","UN",7965.81,7965.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 37762","SINAPI-I",37762,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",816959.92,816959.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 37763","SINAPI-I",37763,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",826882.37,826882.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 41992","SINAPI-I",41992,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *80000* KG, POTENCIA *380* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",940000,940000,null,"C"]
["SINAPI-I 10630","SINAPI-I",10630,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 49000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",952568.45,952568.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 13215","SINAPI-I",13215,"CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",1152674.06,1152674.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 4235","SINAPI-I",4235,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (HORISTA)","H",17.04,19.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 40976","SINAPI-I",40976,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (MENSALISTA)","MES",2996.51,3353.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 43091","SINAPI-I",43091,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 12 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",6072.86,6072.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 43092","SINAPI-I",43092,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 16 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",8097.15,8097.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 43089","SINAPI-I",43089,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 4 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",1411.16,1411.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 43090","SINAPI-I",43090,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",3114.29,3114.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 41967","SINAPI-I",41967,"CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO","L",26.06,26.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 12760","SINAPI-I",12760,"CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)","M2",1725.31,1725.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 12759","SINAPI-I",12759,"CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)","M2",1150.19,1150.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 43105","SINAPI-I",43105,"CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)","KG",40.51,40.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 40424","SINAPI-I",40424,"CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16\", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)","KG",10.29,10.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 1325","SINAPI-I",1325,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2)","KG",11.27,11.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 1327","SINAPI-I",1327,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2)","KG",12,12,null,"CR"]
["SINAPI-I 1328","SINAPI-I",1328,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2)","KG",11.3,11.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 1321","SINAPI-I",1321,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2)","KG",10.46,10.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 1318","SINAPI-I",1318,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)","KG",10.47,10.47,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1322"},"SINAPI-I",1322,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2)","KG",11.06,11.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 1323","SINAPI-I",1323,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2)","KG",11.06,11.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 1319","SINAPI-I",1319,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16\", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)","KG",9.32,9.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 11026","SINAPI-I",11026,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)","KG",12.82,12.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 11027","SINAPI-I",11027,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)","KG",13.34,13.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 11046","SINAPI-I",11046,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)","KG",12.78,12.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 11047","SINAPI-I",11047,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 19, E = 1,11 MM (8,88 KG/M2)","KG",13.93,13.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 43668","SINAPI-I",43668,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2)","KG",12.3,12.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 11049","SINAPI-I",11049,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)","KG",13.32,13.32,null,"C"]
["SINAPI-I 43106","SINAPI-I",43106,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)","KG",13.4,13.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 11051","SINAPI-I",11051,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)","KG",13.98,13.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 11061","SINAPI-I",11061,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2)","KG",16.78,16.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 43667","SINAPI-I",43667,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1\" (25,40 MM) 199,18 KG/M2","KG",12.19,12.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 1333","SINAPI-I",1333,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2\" (12,70 MM) 99,59 KG/M2","KG",10.16,10.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 1330","SINAPI-I",1330,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4\" (6,35 MM) 49,79 KG/M2","KG",10.06,10.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 10957","SINAPI-I",10957,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4\" (19,05 MM) 149,39 KG/M2","KG",11.6,11.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 1332","SINAPI-I",1332,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8\" (9,53 MM) 74,69 KG/M2","KG",10.32,10.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 1334","SINAPI-I",1334,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8\" (15,88 MM) 124,49 KG/M2","KG",11.44,11.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 1335","SINAPI-I",1335,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8\" (22,23 MM) 174,28 KG/M2","KG",11.82,11.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 40425","SINAPI-I",40425,"CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4\", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2)","KG",10.119999999999999,10.119999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 1337","SINAPI-I",1337,"CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4\" (6,30 MM) 54,53 KG/M2","KG",11.6,11.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 1338","SINAPI-I",1338,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS","M2"]
["SINAPI-I 1340","SINAPI-I",1340,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS","M2"]
["SINAPI-I 1341","SINAPI-I",1341,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS","M2"]
["SINAPI-I 34659","SINAPI-I",34659,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",38.58,38.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 34514","SINAPI-I",34514,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",42.74,42.74,null,"C"]
["SINAPI-I 34660","SINAPI-I",34660,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",54.24,54.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 34661","SINAPI-I",34661,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",77.900000000000006,77.900000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 34667","SINAPI-I",34667,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",28.21,28.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 34668","SINAPI-I",34668,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",36.86,36.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 34741","SINAPI-I",34741,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",40.56,40.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 34664","SINAPI-I",34664,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",44.26,44.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 34665","SINAPI-I",34665,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",54.95,54.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 34666","SINAPI-I",34666,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",83,83,null,"CR"]
["SINAPI-I 34669","SINAPI-I",34669,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",30.43,30.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 34670","SINAPI-I",34670,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",37.22,37.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 34671","SINAPI-I",34671,"CHAPA DE MDF CRU, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",31.07,31.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 34672","SINAPI-I",34672,"CHAPA DE MDF CRU, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",32.76,32.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 34673","SINAPI-I",34673,"CHAPA DE MDF CRU, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",39.979999999999997,39.979999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 34674","SINAPI-I",34674,"CHAPA DE MDF CRU, E = 20 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",53.15,53.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 34675","SINAPI-I",34675,"CHAPA DE MDF CRU, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",64.8,64.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 34676","SINAPI-I",34676,"CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",18.649999999999999,18.649999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 34677","SINAPI-I",34677,"CHAPA DE MDF CRU, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",25.08,25.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 43126","SINAPI-I",43126,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,80 MM","M2",93.17,93.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 43124","SINAPI-I",43124,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,95 MM","M2",108.79,108.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 43125","SINAPI-I",43125,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 1,25 MM","M2",141.09,141.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 40623","SINAPI-I",40623,"CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16\", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM","PAR",112.98,112.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 43701","SINAPI-I",43701,"CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER LARGURA","KG"]
["SINAPI-I 1345","SINAPI-I",1345,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM","M2",103.78,103.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 1346","SINAPI-I",1346,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10 MM","M2",60.36,60.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 1347","SINAPI-I",1347,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM","M2",74.8,74.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 43678","SINAPI-I",43678,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM","M2",86.76,86.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 43680","SINAPI-I",43680,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM","M2",124.99,124.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 43679","SINAPI-I",43679,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM","M2",43.86,43.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 1355","SINAPI-I",1355,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM","M2",49.92,49.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 1358","SINAPI-I",1358,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM","M2",61.28,61.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 43677","SINAPI-I",43677,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM","M2",76.03,76.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 43682","SINAPI-I",43682,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM","M2",23.31,23.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 43681","SINAPI-I",43681,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM","M2",38.61,38.61,null,"C"]
["SINAPI-I 45248","SINAPI-I",45248,"CHAVE AJUSTAVEL (INGLESA) 10\"","UN",71.150000000000006,71.150000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 45243","SINAPI-I",45243,"CHAVE AJUSTAVEL (INGLESA) 15\"","UN",230.09,230.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 45252","SINAPI-I",45252,"CHAVE AJUSTAVEL (INGLESA) 6\"","UN",40.36,40.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 45246","SINAPI-I",45246,"CHAVE DE GRIFO DE 24\"","UN",187.01,187.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 20971","SINAPI-I",20971,"CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 2 1/2\", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",15.71,15.71,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 45247"},"SINAPI-I",45247,"CHAVE FIXA 19 X 22 MM","UN",27.12,27.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 39746","SINAPI-I",39746,"CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1\" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA","UN"]
["SINAPI-I 13279","SINAPI-I",13279,"CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8\" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA","KG"]
["SINAPI-I 11977","SINAPI-I",11977,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 75 MM","UN"]
["SINAPI-I 11976","SINAPI-I",11976,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4\" COM PARAFUSO 1/4\" X 40 MM","UN"]
["SINAPI-I 11975","SINAPI-I",11975,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8\", COMPRIMENTO 6\", COM PORCA","UN"]
["SINAPI-I 1368","SINAPI-I",1368,"CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)","UN",89.9,89.9,null,"C"]
["SINAPI-I 1367","SINAPI-I",1367,"CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V)","UN",290.8,290.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 1380","SINAPI-I",1380,"CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)","KG",6.29,6.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 1375","SINAPI-I",1375,"CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA PARA TAMPONAMENTOS","KG",17.48,17.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 1379","SINAPI-I",1379,"CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32","KG",0.94,0.94,null,"C"]
["SINAPI-I 13284","SINAPI-I",13284,"CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40","KG",0.85,0.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 44528","SINAPI-I",44528,"CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40","KG",5.01,5.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 34753","SINAPI-I",34753,"CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32","KG",0.91,0.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 420","SINAPI-I",420,"CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS","UN"]
["SINAPI-I 12327","SINAPI-I",12327,"CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO","UN"]
["SINAPI-I 36148","SINAPI-I",36148,"CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSORIO, CINTURA E PERNAS","UN",186.24,186.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 12329","SINAPI-I",12329,"COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA","KG",131.57,131.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 1339","SINAPI-I",1339,"COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS","KG"]
["SINAPI-I 44396","SINAPI-I",44396,"COLA BRANCA BASE PVA","KG",32.24,32.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 44327","SINAPI-I",44327,"COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE","L",109.65,109.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 37418","SINAPI-I",37418,"COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 1/2\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",28.14,28.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 37419","SINAPI-I",37419,"COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",28.89,28.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 1427","SINAPI-I",1427,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2\" OU 110 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1402","SINAPI-I",1402,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2\" OU 32 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1420","SINAPI-I",1420,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2\" OU 40 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1419","SINAPI-I",1419,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2\" OU 50 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1414","SINAPI-I",1414,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2\" OU 60 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1413","SINAPI-I",1413,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2\" OU 75 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1412","SINAPI-I",1412,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2\" OU 85 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1406","SINAPI-I",1406,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 60 MM X 1/2\" OU 60 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 45237","SINAPI-I",45237,"COLHER DE PEDREIRO 9\", EM ACO, COM CANTOS REDONDOS E CABO DE MADEIRA OU PLASTICO","UN",21.64,21.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 11281","SINAPI-I",11281,"COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP","UN",12859,12859,null,"C"]
["SINAPI-I 1442","SINAPI-I",1442,"COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP","UN",10795.03,10795.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 13457","SINAPI-I",13457,"COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 150 A 175 KG, FORCA CENTRIF. 2800 A 3100 KGF, LARG. TRABALHO DE 450 A 520 MM, FREQ. VIBRACAO 4000 A 4300 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 6,0 A 7,0 HP","UN",9318.11,9318.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 40699","SINAPI-I",40699,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA NAO REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 80 A 120 KG, FORCA CENTRIF. DE 1300 A 2000 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 500 MM, FREQ. VIBRACAO DE 4800 A 6000 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 20 A 30 M/MIN, POT. DE 5,0 A 6,0 HP","UN",7203.25,7203.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 40701","SINAPI-I",40701,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A DIESEL, PESO 700 A 820 KG, FORCA CENTRIF. DE 6.200 A 10.000 KGF, LARG. TRABALHO DE 650 A 720 MM, FREQ. VIBRACAO DE 3.000 A 3.500 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 25 A 30 M/MIN, POT. DE 13,0 A 15,0 HP","UN",127363.45,127363.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 40700","SINAPI-I",40700,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 160 A 265 KG, FORCA CENTRIF. DE 2750 A 4000 KGF, LARG. TRABALHO DE 430 A 550 MM, FREQ. VIBRACAO DE 4000 A 5500 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 20 A 25 M/MIN, POT. DE 7,5 A 9,0 HP","UN",16768.240000000002,16768.240000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 13458","SINAPI-I",13458,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)","UN",15933.97,15933.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 11134","SINAPI-I",11134,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 10 MM","M2",86,86,null,"CR"]
["SINAPI-I 11135","SINAPI-I",11135,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM","M2",92.85,92.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 11136","SINAPI-I",11136,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM","M2",106.31,106.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 34743","SINAPI-I",34743,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 18 MM","M2",128.28,128.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 11137","SINAPI-I",11137,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 20 MM","M2",145.69,145.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 34745","SINAPI-I",34745,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 25 MM","M2",173.26,173.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 34746","SINAPI-I",34746,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 4 MM","M2",47.25,47.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 1360","SINAPI-I",1360,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 6 MM","M2",55.12,55.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 36524","SINAPI-I",36524,"COMPRESSOR DE AR ESTACIONARIO, VAZAO 620 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 109 PSI, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 127 CV","UN"]
["SINAPI-I 36526","SINAPI-I",36526,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV","UN"]
["SINAPI-I 36523","SINAPI-I",36523,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV","UN"]
["SINAPI-I 36527","SINAPI-I",36527,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 860 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 250 CV","UN"]
["SINAPI-I 38642","SINAPI-I",38642,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 152 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 31,5 KW","UN"]
["SINAPI-I 36522","SINAPI-I",36522,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV","UN"]
["SINAPI-I 36525","SINAPI-I",36525,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV","UN"]
["SINAPI-I 13803","SINAPI-I",13803,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV","UN"]
["SINAPI-I 34348","SINAPI-I",34348,"CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM","M",22.43,22.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 34347","SINAPI-I",34347,"CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM","M",16.04,16.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 11146","SINAPI-I",11146,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)","M3",599.19000000000005,599.19000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 11147","SINAPI-I",11147,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C20, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)","M3",622.64,622.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 34872","SINAPI-I",34872,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)","M3",629.63,629.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 34491","SINAPI-I",34491,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)","M3",647.88,647.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 34770","SINAPI-I",34770,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA","T",796.97,796.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 1518","SINAPI-I",1518,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA","T",812.5,812.5,null,"C"]
["SINAPI-I 41965","SINAPI-I",41965,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA","T",712.43,712.43,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1524"},"SINAPI-I",1524,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",574.88,574.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 34492","SINAPI-I",34492,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",532.5,532.5,null,"C"]
["SINAPI-I 38404","SINAPI-I",38404,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",551.55999999999995,551.55999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 39849","SINAPI-I",39849,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",632.09,632.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 38464","SINAPI-I",38464,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",641.27,641.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 1527","SINAPI-I",1527,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",593.13,593.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 34493","SINAPI-I",34493,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",547.51,547.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 38405","SINAPI-I",38405,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",568.57000000000005,568.57000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 38408","SINAPI-I",38408,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",629.36,629.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 1525","SINAPI-I",1525,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",611.38,611.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 34494","SINAPI-I",34494,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",565.76,565.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 38406","SINAPI-I",38406,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",600.38,600.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 38409","SINAPI-I",38409,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",633.65,633.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 43360","SINAPI-I",43360,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",660.71,660.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 11145","SINAPI-I",11145,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",629.63,629.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 34495","SINAPI-I",34495,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",584,584,null,"CR"]
["SINAPI-I 34479","SINAPI-I",34479,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",647.88,647.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 34496","SINAPI-I",34496,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",609.22,609.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 34481","SINAPI-I",34481,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C45, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",676.96,676.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 34483","SINAPI-I",34483,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C50, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",723.28,723.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 34485","SINAPI-I",34485,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C60, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",773.47,773.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 14041","SINAPI-I",14041,"CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)","M3",502.79,502.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 1523","SINAPI-I",1523,"CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)","M3",511.01,511.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 14054","SINAPI-I",14054,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",20.14,20.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 14052","SINAPI-I",14052,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",15.49,15.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 14053","SINAPI-I",14053,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",15.73,15.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 2560","SINAPI-I",2560,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",20.84,20.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 2558","SINAPI-I",2558,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",11.84,11.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 2559","SINAPI-I",2559,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",16.670000000000002,16.670000000000002,null,"C"]
["SINAPI-I 2592","SINAPI-I",2592,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",276.35000000000002,276.35000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 2589","SINAPI-I",2589,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",36.96,36.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 2566","SINAPI-I",2566,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN",27.81,27.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 2590","SINAPI-I",2590,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",22.68,22.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 2591","SINAPI-I",2591,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",13.48,13.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 2567","SINAPI-I",2567,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN",54.22,54.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 2568","SINAPI-I",2568,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",150.56,150.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 2565","SINAPI-I",2565,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",13.5,13.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 2594","SINAPI-I",2594,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",250.83,250.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 2587","SINAPI-I",2587,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",42.75,42.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 2588","SINAPI-I",2588,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN",33.96,33.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 2570","SINAPI-I",2570,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",21.93,21.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 2569","SINAPI-I",2569,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",13.08,13.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 2571","SINAPI-I",2571,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN",65.11,65.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 2572","SINAPI-I",2572,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",192.54,192.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 2593","SINAPI-I",2593,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",13.95,13.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 2595","SINAPI-I",2595,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",300.41000000000003,300.41000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 2576","SINAPI-I",2576,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",51.21,51.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 2575","SINAPI-I",2575,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN",38.5,38.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 2586","SINAPI-I",2586,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",25.91,25.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 2573","SINAPI-I",2573,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",15.99,15.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 2577","SINAPI-I",2577,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN",69.39,69.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 2578","SINAPI-I",2578,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",216.65,216.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 2574","SINAPI-I",2574,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",16.09,16.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 2585","SINAPI-I",2585,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",297.29000000000002,297.29000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 12008","SINAPI-I",12008,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",159.51,159.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 2582","SINAPI-I",2582,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",47.5,47.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 2597","SINAPI-I",2597,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN",40.71,40.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 2581","SINAPI-I",2581,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",24.8,24.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 2579","SINAPI-I",2579,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",19.38,19.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 2596","SINAPI-I",2596,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN",73.349999999999994,73.349999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 2583","SINAPI-I",2583,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",178.4,178.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 2580","SINAPI-I",2580,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",21.24,21.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 2584","SINAPI-I",2584,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",296.99,296.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 39329","SINAPI-I",39329,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"B\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",12.06,12.06,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12010"},"SINAPI-I",12010,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"B\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN",11.54,11.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 39332","SINAPI-I",39332,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",14.18,14.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 39330","SINAPI-I",39330,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN",12.69,12.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 39331","SINAPI-I",39331,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",11.29,11.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 39335","SINAPI-I",39335,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",12.74,12.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 39333","SINAPI-I",39333,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN",11.01,11.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 39334","SINAPI-I",39334,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",10.119999999999999,10.119999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 12015","SINAPI-I",12015,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LB\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",14.79,14.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 12016","SINAPI-I",12016,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LB\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN",12.71,12.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 12019","SINAPI-I",12019,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LL\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",14.79,14.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 12020","SINAPI-I",12020,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LL\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN",12.71,12.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 39338","SINAPI-I",39338,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",14.18,14.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 39336","SINAPI-I",39336,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN",12.69,12.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 39337","SINAPI-I",39337,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",11.29,11.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 39341","SINAPI-I",39341,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"T\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",18.489999999999998,18.489999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 39340","SINAPI-I",39340,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"T\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",13.57,13.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 39342","SINAPI-I",39342,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"TB\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",18.489999999999998,18.489999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 12025","SINAPI-I",12025,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"TB\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN",14.02,14.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 39345","SINAPI-I",39345,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",21.13,21.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 39343","SINAPI-I",39343,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN",15.61,15.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 39344","SINAPI-I",39344,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",15.09,15.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 12623","SINAPI-I",12623,"CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","M",46.96,46.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 34498","SINAPI-I",34498,"CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)","UN",132.80000000000001,132.80000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 13244","SINAPI-I",13244,"CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM","UN",55.9,55.9,null,"C"]
["SINAPI-I 38998","SINAPI-I",38998,"CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",11.12,11.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 38999","SINAPI-I",38999,"CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",28.11,28.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 38996","SINAPI-I",38996,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",19.87,19.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 44173","SINAPI-I",44173,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",19.32,19.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 44174","SINAPI-I",44174,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",31.62,31.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 38997","SINAPI-I",38997,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",28.42,28.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 39600","SINAPI-I",39600,"CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS","UN",15.47,15.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 39601","SINAPI-I",39601,"CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS","UN",32.81,32.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 39862","SINAPI-I",39862,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 39863","SINAPI-I",39863,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 39864","SINAPI-I",39864,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 39865","SINAPI-I",39865,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 2517","SINAPI-I",2517,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",29.59,29.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 2522","SINAPI-I",2522,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",19.12,19.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 2516","SINAPI-I",2516,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",15.35,15.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 2548","SINAPI-I",2548,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",11.76,11.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 2518","SINAPI-I",2518,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",140.85,140.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 2521","SINAPI-I",2521,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",59.96,59.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 2519","SINAPI-I",2519,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",169.83,169.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 2515","SINAPI-I",2515,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",12.78,12.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 2520","SINAPI-I",2520,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",312.58,312.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 1602","SINAPI-I",1602,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 37 A 40 MM","UN",59.95,59.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 1601","SINAPI-I",1601,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/4\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 31 A 34 MM","UN",53.43,53.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 1600","SINAPI-I",1600,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM","UN",23.34,23.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 1598","SINAPI-I",1598,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM","UN",15.81,15.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 1603","SINAPI-I",1603,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM","UN",90.51,90.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 1599","SINAPI-I",1599,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM","UN",18.350000000000001,18.350000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 1597","SINAPI-I",1597,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM","UN",14.87,14.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 39602","SINAPI-I",39602,"CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS","UN",1.64,1.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 39603","SINAPI-I",39603,"CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS","UN",3.49,3.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 11821","SINAPI-I",11821,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2","UN",12.21,12.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 1562","SINAPI-I",1562,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2","UN",20,20,null,"CR"]
["SINAPI-I 1563","SINAPI-I",1563,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2","UN",26.83,26.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 11856","SINAPI-I",11856,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2","UN",8,8,null,"C"]
["SINAPI-I 11857","SINAPI-I",11857,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 120 MM2","UN",42.1,42.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 11858","SINAPI-I",11858,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 MM2","UN",52.25,52.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 1539","SINAPI-I",1539,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2","UN",9.4,9.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 11859","SINAPI-I",11859,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 185 MM2","UN",71.09,71.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 1550","SINAPI-I",1550,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2","UN",9.92,9.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 11854","SINAPI-I",11854,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2","UN",12.39,12.39,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11862"},"SINAPI-I",11862,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2","UN",17.38,17.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 11863","SINAPI-I",11863,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM2","UN",7.02,7.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 11855","SINAPI-I",11855,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2","UN",25.95,25.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 11864","SINAPI-I",11864,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2","UN",39.229999999999997,39.229999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 2527","SINAPI-I",2527,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",10.59,10.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 2526","SINAPI-I",2526,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",6.78,6.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 2483","SINAPI-I",2483,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",4.83,4.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 2487","SINAPI-I",2487,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",2.31,2.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 2528","SINAPI-I",2528,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",26.65,26.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 2489","SINAPI-I",2489,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",11.74,11.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 2484","SINAPI-I",2484,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",38.71,38.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 2488","SINAPI-I",2488,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",2.71,2.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 2485","SINAPI-I",2485,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",60.67,60.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 44247","SINAPI-I",44247,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 114 MM X 4\", PARA AGUA QUENTE","UN",1895.33,1895.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 38005","SINAPI-I",38005,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",22.54,22.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 38006","SINAPI-I",38006,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",29.95,29.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 38428","SINAPI-I",38428,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE","UN",26.82,26.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 38007","SINAPI-I",38007,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1\", PARA AGUA QUENTE","UN",34.549999999999997,34.549999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 38008","SINAPI-I",38008,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4\", PARA AGUA QUENTE","UN",55.29,55.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 38009","SINAPI-I",38009,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",67.69,67.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 44248","SINAPI-I",44248,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2\", PARA AGUA QUENTE","UN",110.33,110.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 44249","SINAPI-I",44249,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM X 2 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",425.67,425.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 44250","SINAPI-I",44250,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM X 3\", PARA AGUA QUENTE","UN",618.16,618.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 39279","SINAPI-I",39279,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 1/2\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN",15.62,15.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 39280","SINAPI-I",39280,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 1/2\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN",17.5,17.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 39281","SINAPI-I",39281,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 3/4\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN",23.13,23.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 39282","SINAPI-I",39282,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 3/4\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN",32.29,32.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 38844","SINAPI-I",38844,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN",15.84,15.84,null,"C"]
["SINAPI-I 38846","SINAPI-I",38846,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN",16.12,16.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 38847","SINAPI-I",38847,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN",18.88,18.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 38850","SINAPI-I",38850,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 1\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN",34.090000000000003,34.090000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 38848","SINAPI-I",38848,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN",22.35,22.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 38851","SINAPI-I",38851,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM X 1\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN",38.549999999999997,38.549999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 38854","SINAPI-I",38854,"CONECTOR/ADAPTADOR MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN",16.75,16.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 3104","SINAPI-I",3104,"CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO","CJ",200.87,200.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 1607","SINAPI-I",1607,"CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16\" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)","CJ",0.26,0.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 38169","SINAPI-I",38169,"CONJUNTO DE FERRAGENS PIVO, PARA PORTA PIVOTANTE DE ATE 100 KG, REGULAVEL COM ESFERA, CROMADO - SUPERIOR E INFERIOR - COMPLETO","CJ",84.34,84.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 6142","SINAPI-I",6142,"CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE","UN",9.42,9.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 11686","SINAPI-I",11686,"CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2\" X 20 CM)","UN",13.07,13.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 37598","SINAPI-I",37598,"CONJUNTO MONTADO ESTOPIM COM ESPOLETA COMUM NUMERO 8, COM CABECA ACENDEDORA, 1,5 M","UN"]
["SINAPI-I 25398","SINAPI-I",25398,"CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\" COM REQUADROS EM TUBO DE 1\", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM","UN",5137.1099999999997,5137.1099999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 25399","SINAPI-I",25399,"CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO","UN",3118.67,3118.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 43440","SINAPI-I",43440,"CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA","UN",466.76,466.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 10667","SINAPI-I",10667,"CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS","UN",22713,22713,null,"C"]
["SINAPI-I 1613","SINAPI-I",1613,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *110* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",2218.39,2218.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 1626","SINAPI-I",1626,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *185* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",3317.87,3317.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 1625","SINAPI-I",1625,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",231.74,231.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 1622","SINAPI-I",1622,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *265* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",7487.07,7487.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 1620","SINAPI-I",1620,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",488.17,488.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 1629","SINAPI-I",1629,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *500* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",18221.759999999998,18221.759999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 1627","SINAPI-I",1627,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",933.12,933.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 1623","SINAPI-I",1623,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",188.99,188.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 1619","SINAPI-I",1619,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",259.97000000000003,259.97000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 1630","SINAPI-I",1630,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 250 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, PARA ACIONAMENTO DE CAPACITORES","UN",5724.02,5724.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 1616","SINAPI-I",1616,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 300 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",8803.65,8803.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 1614","SINAPI-I",1614,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",402.36,402.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 1617","SINAPI-I",1617,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 400 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",10509.65,10509.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 1621","SINAPI-I",1621,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",719.61,719.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 1624","SINAPI-I",1624,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 630 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",25833.23,25833.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 1615","SINAPI-I",1615,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 75 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",1351.31,1351.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 1612","SINAPI-I",1612,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",177.98,177.98,null,"C"]
["SINAPI-I 1618","SINAPI-I",1618,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",1856.9,1856.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 14211","SINAPI-I",14211,"CONTRA-PORCA SEXTAVADA, DIAMETRO NOMINAL 1 3/8\", ALTURA 35 MM","UN"]
["SINAPI-I 43657","SINAPI-I",43657,"CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS","M",9.42,9.42,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38200"},"SINAPI-I",38200,"CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA","100M",480.76,480.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 39269","SINAPI-I",39269,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,5 MM2","M",1.38,1.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 11889","SINAPI-I",11889,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,75 MM2","M",1.9,1.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 39270","SINAPI-I",39270,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,0 MM2","M",2.4700000000000002,2.4700000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 11890","SINAPI-I",11890,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",3.37,3.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 11891","SINAPI-I",11891,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2","M",5.46,5.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 11892","SINAPI-I",11892,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 4 MM2","M",8.92,8.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 37601","SINAPI-I",37601,"CORDEL DETONANTE, NP 05 G/M","M"]
["SINAPI-I 1634","SINAPI-I",1634,"CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M","M"]
["SINAPI-I 44274","SINAPI-I",44274,"COROA PARA PERFURATRIZ T38, D = 2 1/2\", 6 X 4 BOTOES BALISTICOS, FACE PLANA","UN",718.7,718.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 5086","SINAPI-I",5086,"CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2\" (12,5 MM)","KG",34.909999999999997,34.909999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 45244","SINAPI-I",45244,"CORTA-TUBOS COM CAPACIDADE DE 6 A 42 MM","UN",106.83,106.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 11280","SINAPI-I",11280,"CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14\") OU 450 MM (18\"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO","UN",14456.32,14456.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 40519","SINAPI-I",40519,"CORTADEIRA HIDRAULICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 50 MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP","UN",119173,119173,null,"CR"]
["SINAPI-I 3446","SINAPI-I",3446,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN",35.07,35.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 3445","SINAPI-I",3445,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN",28.63,28.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 3444","SINAPI-I",3444,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN",17.62,17.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 3441","SINAPI-I",3441,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN",8.08,8.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 12402","SINAPI-I",12402,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN",98.59,98.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 3447","SINAPI-I",3447,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN",51,51,null,"CR"]
["SINAPI-I 3448","SINAPI-I",3448,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN",144.13,144.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 3442","SINAPI-I",3442,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN",12.09,12.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 3449","SINAPI-I",3449,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN",252.56,252.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 37438","SINAPI-I",37438,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO","UN",276,276,null,"CR"]
["SINAPI-I 37439","SINAPI-I",37439,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO","UN",1804.47,1804.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 37435","SINAPI-I",37435,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO","UN",32.43,32.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 37436","SINAPI-I",37436,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 40 MM, PARA ELETROFUSAO","UN",38.28,38.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 37437","SINAPI-I",37437,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO","UN",55.36,55.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 3473","SINAPI-I",3473,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"","UN",39.65,39.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 3474","SINAPI-I",3474,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"","UN",32.69,32.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 3443","SINAPI-I",3443,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"","UN",20.329999999999998,20.329999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 3450","SINAPI-I",3450,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"","UN",9.4700000000000006,9.4700000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 3453","SINAPI-I",3453,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"","UN",115.75,115.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 3452","SINAPI-I",3452,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"","UN",57.13,57.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 3454","SINAPI-I",3454,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"","UN",176.05,176.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 3451","SINAPI-I",3451,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"","UN",11.33,11.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 3458","SINAPI-I",3458,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN",31.78,31.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 3457","SINAPI-I",3457,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN",23.86,23.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 3472","SINAPI-I",3472,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN",15.22,15.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 3455","SINAPI-I",3455,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN",6.77,6.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 3470","SINAPI-I",3470,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN",88.76,88.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 3471","SINAPI-I",3471,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN",48.77,48.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 3459","SINAPI-I",3459,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN",125.19,125.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 3456","SINAPI-I",3456,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN",10.14,10.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 3469","SINAPI-I",3469,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN",238.08,238.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 3460","SINAPI-I",3460,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\"","UN",347.39,347.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 3461","SINAPI-I",3461,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\"","UN",887.92,887.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 37433","SINAPI-I",37433,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO","UN",276,276,null,"CR"]
["SINAPI-I 37430","SINAPI-I",37430,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO","UN",34.590000000000003,34.590000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 37434","SINAPI-I",37434,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO","UN",2573.42,2573.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 37431","SINAPI-I",37431,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO","UN",46.92,46.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 37432","SINAPI-I",37432,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO","UN",86.54,86.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 39869","SINAPI-I",39869,"COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 39870","SINAPI-I",39870,"COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 39871","SINAPI-I",39871,"COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 12722","SINAPI-I",12722,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM","UN"]
["SINAPI-I 12714","SINAPI-I",12714,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN"]
["SINAPI-I 12715","SINAPI-I",12715,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN"]
["SINAPI-I 12716","SINAPI-I",12716,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN"]
["SINAPI-I 12717","SINAPI-I",12717,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM","UN"]
["SINAPI-I 12718","SINAPI-I",12718,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM","UN"]
["SINAPI-I 12719","SINAPI-I",12719,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM","UN"]
["SINAPI-I 12720","SINAPI-I",12720,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM","UN"]
["SINAPI-I 12721","SINAPI-I",12721,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM","UN"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3468"},"SINAPI-I",3468,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"","UN",41.49,41.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 3465","SINAPI-I",3465,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"","UN",41.48,41.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 12403","SINAPI-I",12403,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"","UN",29.56,29.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 3463","SINAPI-I",3463,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"","UN",17.27,17.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 3464","SINAPI-I",3464,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"","UN",17.27,17.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 3466","SINAPI-I",3466,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"","UN",105.34,105.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 3467","SINAPI-I",3467,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"","UN",59.49,59.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 3462","SINAPI-I",3462,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"","UN",11.39,11.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 37416","SINAPI-I",37416,"COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",6.03,6.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 37417","SINAPI-I",37417,"COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",8.67,8.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 37413","SINAPI-I",37413,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 1/2\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",6.45,6.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 37414","SINAPI-I",37414,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 3/4\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",7.32,7.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 37415","SINAPI-I",37415,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 MM X 1\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",13.3,13.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 43590","SINAPI-I",43590,"CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA COM CHAVE, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR","UN",162.32,162.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 43589","SINAPI-I",43589,"CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR","UN",29.37,29.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 34519","SINAPI-I",34519,"CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM","UN",96.82,96.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 1649","SINAPI-I",1649,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN",74.959999999999994,74.959999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 1653","SINAPI-I",1653,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN",58.71,58.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 1648","SINAPI-I",1648,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN",40.369999999999997,40.369999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 1647","SINAPI-I",1647,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN",21.02,21.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 1651","SINAPI-I",1651,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN",187.28,187.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 1650","SINAPI-I",1650,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN",103.52,103.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 1652","SINAPI-I",1652,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN",268.8,268.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 1654","SINAPI-I",1654,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN",28.86,28.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 10510","SINAPI-I",10510,"CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO","UN",233.29,233.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 1744","SINAPI-I",1744,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2\", DE *40 X 34 X 12* CM","UN",163.93,163.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 1743","SINAPI-I",1743,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2\", DE *46 X 30 X 12* CM","UN",215.27,215.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 1747","SINAPI-I",1747,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2\", DE *56 X 33 X 12* CM","UN",236.67,236.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 39640","SINAPI-I",39640,"CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INFERIOR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, ABA *330* MM, COMPRIMENTO 500 MM (SEM AMIANTO)","UN",13.39,13.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 7216","SINAPI-I",7216,"CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO)","UN",71.94,71.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 20235","SINAPI-I",20235,"CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)","UN",57.84,57.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 7181","SINAPI-I",7181,"CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M","UN",6.86,6.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 40742","SINAPI-I",40742,"CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, COR CINZA, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M","UN",13.39,13.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 7214","SINAPI-I",7214,"CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 280 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)","UN",70.25,70.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 7219","SINAPI-I",7219,"CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)","UN",62.31,62.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 2628","SINAPI-I",2628,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4\")","UN",262.92,262.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 2622","SINAPI-I",2622,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 15 MM (1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",6.24,6.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 2623","SINAPI-I",2623,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",7.51,7.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 2624","SINAPI-I",2624,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",11.95,11.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 2625","SINAPI-I",2625,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",25.23,25.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 2626","SINAPI-I",2626,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",36.97,36.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 2630","SINAPI-I",2630,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2\")","UN",56.22,56.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 2627","SINAPI-I",2627,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2\")","UN",99.03,99.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 2629","SINAPI-I",2629,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3\")","UN",133.94999999999999,133.94999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 1880","SINAPI-I",1880,"CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",3.77,3.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 39274","SINAPI-I",39274,"CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",2.93,2.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 12033","SINAPI-I",12033,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",12.05,12.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 40408","SINAPI-I",40408,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",7.91,7.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 39276","SINAPI-I",39276,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",7.13,7.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 40409","SINAPI-I",40409,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",2.8,2.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 39277","SINAPI-I",39277,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN",19.25,19.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 12034","SINAPI-I",12034,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",5.46,5.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 39879","SINAPI-I",39879,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN"]
["SINAPI-I 39880","SINAPI-I",39880,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN"]
["SINAPI-I 39881","SINAPI-I",39881,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN"]
["SINAPI-I 39882","SINAPI-I",39882,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM","UN"]
["SINAPI-I 39883","SINAPI-I",39883,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM","UN"]
["SINAPI-I 39884","SINAPI-I",39884,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM","UN"]
["SINAPI-I 39885","SINAPI-I",39885,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM","UN"]
["SINAPI-I 1777","SINAPI-I",1777,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2\"","UN",80.819999999999993,80.819999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 1819","SINAPI-I",1819,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4\"","UN",58.8,58.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 1776","SINAPI-I",1776,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1\"","UN",47.84,47.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 1775","SINAPI-I",1775,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2\"","UN",17.579999999999998,17.579999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 1778","SINAPI-I",1778,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2\"","UN",195.63,195.63,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1818"},"SINAPI-I",1818,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2\"","UN",129.86000000000001,129.86000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 1779","SINAPI-I",1779,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3\"","UN",284.52,284.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 1820","SINAPI-I",1820,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4\"","UN",25.39,25.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 1780","SINAPI-I",1780,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4\"","UN",586.54,586.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 1783","SINAPI-I",1783,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"","UN",62.01,62.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 1782","SINAPI-I",1782,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"","UN",49.03,49.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 1781","SINAPI-I",1781,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"","UN",31.95,31.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 1817","SINAPI-I",1817,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"","UN",14.61,14.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 1784","SINAPI-I",1784,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"","UN",175.12,175.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 1810","SINAPI-I",1810,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"","UN",97.13,97.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 1812","SINAPI-I",1812,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"","UN",245.2,245.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 1811","SINAPI-I",1811,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"","UN",21.01,21.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 40386","SINAPI-I",40386,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\"","UN",142,142,null,"CR"]
["SINAPI-I 40384","SINAPI-I",40384,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"","UN",97.22,97.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 40423","SINAPI-I",40423,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"","UN",63.6,63.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 40379","SINAPI-I",40379,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2\"","UN",33.61,33.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 40389","SINAPI-I",40389,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"","UN",403.33,403.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 40388","SINAPI-I",40388,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"","UN",201.88,201.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 40391","SINAPI-I",40391,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"","UN",1046.8499999999999,1046.8499999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 40381","SINAPI-I",40381,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"","UN",44.81,44.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 2609","SINAPI-I",2609,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",5.86,5.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 2634","SINAPI-I",2634,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",7.7,7.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 2611","SINAPI-I",2611,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",21.71,21.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 40414","SINAPI-I",40414,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2\")","UN"]
["SINAPI-I 40416","SINAPI-I",40416,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2\")","UN"]
["SINAPI-I 40418","SINAPI-I",40418,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\")","UN"]
["SINAPI-I 34359","SINAPI-I",34359,"CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4\" X 1/4\" X 300 MM","UN",11.8,11.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 1789","SINAPI-I",1789,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2\"","UN",77.569999999999993,77.569999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 1788","SINAPI-I",1788,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4\"","UN",62.18,62.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 1787","SINAPI-I",1787,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1\"","UN",36.97,36.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 1786","SINAPI-I",1786,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2\"","UN",15.44,15.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 1791","SINAPI-I",1791,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2\"","UN",224.18,224.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 1790","SINAPI-I",1790,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2\"","UN",129.18,129.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 1792","SINAPI-I",1792,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3\"","UN",302.61,302.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 1813","SINAPI-I",1813,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4\"","UN",24.5,24.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 1793","SINAPI-I",1793,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4\"","UN",611.48,611.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 1797","SINAPI-I",1797,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/2\"","UN",88.08,88.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 1796","SINAPI-I",1796,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4\"","UN",67.56,67.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 1816","SINAPI-I",1816,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1\"","UN",36.369999999999997,36.369999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 1794","SINAPI-I",1794,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1/2\"","UN",16.13,16.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 1815","SINAPI-I",1815,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2 1/2\"","UN",279.27,279.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 1798","SINAPI-I",1798,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2\"","UN",124.96,124.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 1799","SINAPI-I",1799,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3\"","UN",363.73,363.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 1795","SINAPI-I",1795,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3/4\"","UN",22.34,22.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 1800","SINAPI-I",1800,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 4\"","UN",694.41,694.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 1802","SINAPI-I",1802,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 6\"","UN",1737.01,1737.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 1809","SINAPI-I",1809,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"","UN",72.72,72.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 1814","SINAPI-I",1814,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"","UN",59.74,59.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 1805","SINAPI-I",1805,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"","UN",34.67,34.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 1803","SINAPI-I",1803,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"","UN",15.1,15.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 1821","SINAPI-I",1821,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"","UN",204.82,204.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 1806","SINAPI-I",1806,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"","UN",121.91,121.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 1807","SINAPI-I",1807,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"","UN",292.93,292.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 1804","SINAPI-I",1804,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"","UN",21.49,21.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 1808","SINAPI-I",1808,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 4\"","UN",587.27,587.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 40385","SINAPI-I",40385,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\"","UN",142,142,null,"CR"]
["SINAPI-I 40383","SINAPI-I",40383,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"","UN",97.22,97.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 40382","SINAPI-I",40382,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"","UN",63.6,63.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 40378","SINAPI-I",40378,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2\"","UN",33.61,33.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 40422","SINAPI-I",40422,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"","UN",433.27,433.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 40387","SINAPI-I",40387,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"","UN",220.61,220.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 40390","SINAPI-I",40390,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"","UN",912.52,912.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 40380","SINAPI-I",40380,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"","UN",44.81,44.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 2621","SINAPI-I",2621,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4\")","UN",185.77,185.77,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2616"},"SINAPI-I",2616,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 15 MM (1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",5.26,5.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 2633","SINAPI-I",2633,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",5.94,5.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 2617","SINAPI-I",2617,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",8.08,8.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 2618","SINAPI-I",2618,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",18.399999999999999,18.399999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 2632","SINAPI-I",2632,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",22.44,22.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 2631","SINAPI-I",2631,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2\")","UN",32.950000000000003,32.950000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 2619","SINAPI-I",2619,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2\")","UN",83.43,83.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 2620","SINAPI-I",2620,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3\")","UN",109.53,109.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 40413","SINAPI-I",40413,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2\")","UN"]
["SINAPI-I 40415","SINAPI-I",40415,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2\")","UN"]
["SINAPI-I 40417","SINAPI-I",40417,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\")","UN"]
["SINAPI-I 39273","SINAPI-I",39273,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",4.12,4.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 39271","SINAPI-I",39271,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",2.4300000000000002,2.4300000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 39272","SINAPI-I",39272,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",2.98,2.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 1875","SINAPI-I",1875,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",6.58,6.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 1874","SINAPI-I",1874,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",5.44,5.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 1884","SINAPI-I",1884,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",4.82,4.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 1870","SINAPI-I",1870,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",3.14,3.14,null,"C"]
["SINAPI-I 1887","SINAPI-I",1887,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",27.3,27.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 1876","SINAPI-I",1876,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN",10.7,10.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 1877","SINAPI-I",1877,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3\", PARA ELETRODUTO","UN",27.34,27.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 1879","SINAPI-I",1879,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",3.18,3.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 1878","SINAPI-I",1878,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN",54.92,54.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 37971","SINAPI-I",37971,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",6.12,6.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 37972","SINAPI-I",37972,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",8.69,8.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 37973","SINAPI-I",37973,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",16.32,16.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 1926","SINAPI-I",1926,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.39,2.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 1927","SINAPI-I",1927,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.69,2.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 1923","SINAPI-I",1923,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",4.9000000000000004,4.9000000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 1929","SINAPI-I",1929,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.94,5.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 1930","SINAPI-I",1930,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",10.16,10.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 1924","SINAPI-I",1924,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",16.399999999999999,16.399999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 1922","SINAPI-I",1922,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",33.909999999999997,33.909999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 1953","SINAPI-I",1953,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",41.4,41.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 1962","SINAPI-I",1962,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",201.14,201.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 1955","SINAPI-I",1955,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.31,2.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 1956","SINAPI-I",1956,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.27,3.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 1957","SINAPI-I",1957,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",7.07,7.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 1958","SINAPI-I",1958,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",13.17,13.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 1959","SINAPI-I",1959,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",14.29,14.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 1925","SINAPI-I",1925,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",37.35,37.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 1960","SINAPI-I",1960,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",57.36,57.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 1961","SINAPI-I",1961,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",73.48,73.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 38423","SINAPI-I",38423,"CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",37.83,37.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 39866","SINAPI-I",39866,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN"]
["SINAPI-I 39867","SINAPI-I",39867,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN"]
["SINAPI-I 39868","SINAPI-I",39868,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN"]
["SINAPI-I 37999","SINAPI-I",37999,"CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM","UN",10.32,10.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 38000","SINAPI-I",38000,"CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM","UN",12.05,12.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 38129","SINAPI-I",38129,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.39,5.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 38025","SINAPI-I",38025,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",7.32,7.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 38026","SINAPI-I",38026,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",18.07,18.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 1858","SINAPI-I",1858,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",58.62,58.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 1844","SINAPI-I",1844,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",134.26,134.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 1863","SINAPI-I",1863,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",62.38,62.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 1865","SINAPI-I",1865,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",162.54,162.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 36355","SINAPI-I",36355,"CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",10.55,10.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 36356","SINAPI-I",36356,"CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",16.97,16.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 1940","SINAPI-I",1940,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL","UN",36.5,36.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 1939","SINAPI-I",1939,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL","UN",10.01,10.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 1937","SINAPI-I",1937,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1/2\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL","UN",6.16,6.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 1938","SINAPI-I",1938,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL","UN",7,7,null,"CR"]
["SINAPI-I 1966","SINAPI-I",1966,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",24.88,24.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 1933","SINAPI-I",1933,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",5.36,5.36,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1932"},"SINAPI-I",1932,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",12.27,12.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 1951","SINAPI-I",1951,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",25.59,25.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 1970","SINAPI-I",1970,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",62.19,62.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 1967","SINAPI-I",1967,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",7.38,7.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 1968","SINAPI-I",1968,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",14.59,14.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 1969","SINAPI-I",1969,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",47.51,47.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 1827","SINAPI-I",1827,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1831","SINAPI-I",1831,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1825","SINAPI-I",1825,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1828","SINAPI-I",1828,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1845","SINAPI-I",1845,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1824","SINAPI-I",1824,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 42693","SINAPI-I",42693,"CURVA PVC, BB, JE, 45 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO","UN",456.62,456.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 42695","SINAPI-I",42695,"CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO","UN",319.02,319.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 42694","SINAPI-I",42694,"CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO","UN",611.04999999999995,611.04999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 20097","SINAPI-I",20097,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",26.49,26.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 20098","SINAPI-I",20098,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",108.28,108.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 20096","SINAPI-I",20096,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",27.42,27.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 44472","SINAPI-I",44472,"DENTE PARA FRESADORA","UN"]
["SINAPI-I 38369","SINAPI-I",38369,"DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA","UN",21.04,21.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 38370","SINAPI-I",38370,"DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA","UN",14.19,14.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 45199","SINAPI-I",45199,"DESEMPENADEIRA DE MADEIRA *16 X 27* CM","UN",32.33,32.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 38372","SINAPI-I",38372,"DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA *14 X 27* CM","UN",10.74,10.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 2358","SINAPI-I",2358,"DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)","H",30.91,34.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 40807","SINAPI-I",40807,"DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA)","MES",5430.96,6077.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 44330","SINAPI-I",44330,"DESINFETANTE PRONTO USO","L",11.78,11.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 43144","SINAPI-I",43144,"DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO","KG",38.770000000000003,38.770000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 39397","SINAPI-I",39397,"DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL","L",17.670000000000002,17.670000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 2692","SINAPI-I",2692,"DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA","L",7.13,7.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 44329","SINAPI-I",44329,"DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO","L",15.44,15.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 5318","SINAPI-I",5318,"DILUENTE AGUARRAS","L",24.97,24.97,null,"C"]
["SINAPI-I 5330","SINAPI-I",5330,"DILUENTE EPOXI","L",56.91,56.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 44532","SINAPI-I",44532,"DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7\" COM ARRUELA CENTRAL","UN",21.58,21.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 44531","SINAPI-I",44531,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7\"","UN",73.989999999999995,73.989999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 13887","SINAPI-I",13887,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM","UN",322.32,322.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 38140","SINAPI-I",38140,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO, DIAMETRO DE *110* MM, FURO DE 20 MM","UN",26.4,26.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 44495","SINAPI-I",44495,"DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4\" (300 X 3,2 X 19,05 MM)","UN",27.91,27.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 44533","SINAPI-I",44533,"DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8\" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)","UN",28.32,28.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 44534","SINAPI-I",44534,"DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120","UN",5.55,5.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 34729","SINAPI-I",34729,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA","UN",1136.01,1136.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 34734","SINAPI-I",34734,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA","UN",1758.91,1758.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 34738","SINAPI-I",34738,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA","UN",4109.37,4109.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 34623","SINAPI-I",34623,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A","UN",49.24,49.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 34616","SINAPI-I",34616,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A","UN",50.01,50.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 34628","SINAPI-I",34628,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 63 A","UN",70.53,70.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 34686","SINAPI-I",34686,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A","UN",12.94,12.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 34653","SINAPI-I",34653,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A","UN",8.7200000000000006,8.7200000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 34688","SINAPI-I",34688,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 63 A","UN",15.81,15.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 34709","SINAPI-I",34709,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A","UN",61.27,61.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 34714","SINAPI-I",34714,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A","UN",73.180000000000007,73.180000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 2391","SINAPI-I",2391,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA","UN",334.23,334.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 2374","SINAPI-I",2374,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA","UN",379.17,379.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 2377","SINAPI-I",2377,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA","UN",532.13,532.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 2393","SINAPI-I",2393,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD","UN",891.12,891.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 34705","SINAPI-I",34705,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 250 A/ICC - 25 KA","UN",779.41,779.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 34707","SINAPI-I",34707,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 350 A/ICC - 25 KA","UN",1444.26,1444.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 34544","SINAPI-I",34544,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 400 A / ICC - 25 KA","UN",1444.11,1444.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 2378","SINAPI-I",2378,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA","UN",1224.07,1224.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 2379","SINAPI-I",2379,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA","UN",1224.07,1224.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 2376","SINAPI-I",2376,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA","UN",2016.03,2016.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 2394","SINAPI-I",2394,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD","UN",4309.91,4309.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 2388","SINAPI-I",2388,"DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V","UN",60.81,60.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 34606","SINAPI-I",34606,"DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V","UN",93.28,93.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 2370","SINAPI-I",2370,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V","UN",11.3,11.3,null,"C"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2386"},"SINAPI-I",2386,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V","UN",18.95,18.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 34689","SINAPI-I",34689,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V","UN",29.7,29.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 2392","SINAPI-I",2392,"DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V","UN",75.849999999999994,75.849999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 2373","SINAPI-I",2373,"DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V","UN",106.87,106.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 39465","SINAPI-I",39465,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN",65.28,65.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 39466","SINAPI-I",39466,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN",73.45,73.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 39467","SINAPI-I",39467,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN",93.95,93.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 39468","SINAPI-I",39468,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN",166.99,166.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 39469","SINAPI-I",39469,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN",68.02,68.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 39470","SINAPI-I",39470,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN",83.58,83.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 39471","SINAPI-I",39471,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN",100.44,100.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 39472","SINAPI-I",39472,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN",174.52,174.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 39473","SINAPI-I",39473,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN",112.74,112.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 39474","SINAPI-I",39474,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN",120.18,120.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 39475","SINAPI-I",39475,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN",136.36000000000001,136.36000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 39476","SINAPI-I",39476,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN",256.69,256.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 39477","SINAPI-I",39477,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN",125.77,125.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 39478","SINAPI-I",39478,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN",129.66,129.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 39479","SINAPI-I",39479,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN",152.77000000000001,152.77000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 39480","SINAPI-I",39480,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN",315.24,315.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 39459","SINAPI-I",39459,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC","UN",267.56,267.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 39445","SINAPI-I",39445,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN",134.34,134.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 39446","SINAPI-I",39446,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN",136.72999999999999,136.72999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39447","SINAPI-I",39447,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN",146.22,146.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 39448","SINAPI-I",39448,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC","UN",249.33,249.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 39450","SINAPI-I",39450,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN",152.12,152.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 39451","SINAPI-I",39451,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN",165.92,165.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 39452","SINAPI-I",39452,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN",166.91,166.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 39523","SINAPI-I",39523,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC","UN",279.32,279.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 39449","SINAPI-I",39449,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC","UN",309.33,309.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 39455","SINAPI-I",39455,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN",153.06,153.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 39456","SINAPI-I",39456,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN",153.16999999999999,153.16999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39457","SINAPI-I",39457,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN",166.98,166.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 39458","SINAPI-I",39458,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC","UN",311.61,311.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 39464","SINAPI-I",39464,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC","UN",501.09,501.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 39460","SINAPI-I",39460,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN",190.05,190.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 39461","SINAPI-I",39461,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN",222.69,222.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 39462","SINAPI-I",39462,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN",214.62,214.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 39463","SINAPI-I",39463,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC","UN",497.2,497.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 26039","SINAPI-I",26039,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV","UN"]
["SINAPI-I 2401","SINAPI-I",2401,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M","UN"]
["SINAPI-I 38870","SINAPI-I",38870,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 1\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN",55.18,55.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 38869","SINAPI-I",38869,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 3/4\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN",37.24,37.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 38872","SINAPI-I",38872,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 1\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN",70.31,70.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 38871","SINAPI-I",38871,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 3/4\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN",48.6,48.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 39283","SINAPI-I",39283,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN",227.72,227.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 39285","SINAPI-I",39285,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN",260.25,260.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 39286","SINAPI-I",39286,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN",249.43,249.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 39288","SINAPI-I",39288,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN",303.60000000000002,303.60000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 44476","SINAPI-I",44476,"DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM","M2",786.28,786.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 10629","SINAPI-I",10629,"DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E= *3,0* CM","M2",762.15,762.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 10698","SINAPI-I",10698,"DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM","M2"]
["SINAPI-I 40521","SINAPI-I",40521,"DOBRADEIRA ELETROMECANICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 1 1/2\", MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP","UN",126304.22,126304.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 2432","SINAPI-I",2432,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2\" X 3\", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN",33.89,33.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 2418","SINAPI-I",2418,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN",15.72,15.72,null,"C"]
["SINAPI-I 2433","SINAPI-I",2433,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS","UN",11.48,11.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 2420","SINAPI-I",2420,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN",19.72,19.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 11447","SINAPI-I",11447,"DOBRADICA EM LATAO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN",38.96,38.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 11451","SINAPI-I",11451,"DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3\", GALVANIZADO, COM PARAFUSOS","UN",104.46,104.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 11116","SINAPI-I",11116,"DOMOS / CLARABOIA INDIVIDUAL, EM ACRILICO BRANCO/LEITOSO, *95 X 95* CM, INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO, SEM INSTALACAO","UN",757.09,757.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 38411","SINAPI-I",38411,"DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS","UN",1557.12,1557.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 38189","SINAPI-I",38189,"DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR","UN",281.69,281.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 38190","SINAPI-I",38190,"DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL","UN",593.44000000000005,593.44000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 7608","SINAPI-I",7608,"DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5\", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2\", AGUA FRIA","UN",11.13,11.13,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1370"},"SINAPI-I",1370,"DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2\"","UN",122.42,122.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 36516","SINAPI-I",36516,"DUMPER COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1700 KG, PARTIDA ELETRICA, MOTOR DIESEL COM POTENCIA DE 16 CV","UN",157355.10999999999,157355.10999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 34777","SINAPI-I",34777,"ELEMENTO VAZADO CERAMICO DIAGONAL (TIPO FLOR/QUADRADO/XIS) DE *7 X 18 X 25* CM (L X A X C)","UN",2.99,2.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 7272","SINAPI-I",7272,"ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO) DE *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C)","UN",2.25,2.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 10605","SINAPI-I",10605,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *10 X 10 X 10* CM","UN",6.27,6.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 10604","SINAPI-I",10604,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 10 X 7* CM","UN",14.61,14.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 672","SINAPI-I",672,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 20 X 6,5* CM","UN",20.09,20.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 668","SINAPI-I",668,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *29 X 29 X 6* CM","UN",24.25,24.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 10578","SINAPI-I",10578,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *33 X 33 X 10* CM","UN",28.25,28.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 666","SINAPI-I",666,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 X 40 X 7* CM","UN",31.41,31.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 665","SINAPI-I",665,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM","UN",42.01,42.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 10577","SINAPI-I",10577,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 25 FUROS *50 X 50 X 5* CM","UN",37.26,37.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 10583","SINAPI-I",10583,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 22 X 15* CM","UN",19.36,19.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 10579","SINAPI-I",10579,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 29 X 10* CM","UN",33.74,33.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 10582","SINAPI-I",10582,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *40 X 10 X 10* CM","UN",17.04,17.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 2436","SINAPI-I",2436,"ELETRICISTA (HORISTA)","H",20.61,23.07,null,"C"]
["SINAPI-I 40918","SINAPI-I",40918,"ELETRICISTA (MENSALISTA)","MES",3621.55,4052.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 10998","SINAPI-I",10998,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG",57.17,57.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 11002","SINAPI-I",11002,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM","KG",52.37,52.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 10999","SINAPI-I",10999,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG",50.32,50.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 10997","SINAPI-I",10997,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG",54.54,54.54,null,"C"]
["SINAPI-I 2680","SINAPI-I",2680,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2\", SEM LUVA","M",16.14,16.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 2684","SINAPI-I",2684,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4\", SEM LUVA","M",14.69,14.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 2685","SINAPI-I",2685,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1\", SEM LUVA","M",11.03,11.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 2673","SINAPI-I",2673,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2\", SEM LUVA","M",5.67,5.67,null,"C"]
["SINAPI-I 2682","SINAPI-I",2682,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2\", SEM LUVA","M",38.49,38.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 2681","SINAPI-I",2681,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2\", SEM LUVA","M",26.38,26.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 2686","SINAPI-I",2686,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3\", SEM LUVA","M",48.27,48.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 2674","SINAPI-I",2674,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4\", SEM LUVA","M",7.06,7.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 2683","SINAPI-I",2683,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4\", SEM LUVA","M",76.06,76.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 2676","SINAPI-I",2676,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM","M",3.3,3.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 2678","SINAPI-I",2678,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM","M",4.13,4.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 2679","SINAPI-I",2679,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM","M",6.37,6.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 12070","SINAPI-I",12070,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM","M",8.86,8.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 2675","SINAPI-I",2675,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM","M",11.52,11.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 12067","SINAPI-I",12067,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 60 MM","M",15.63,15.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 21128","SINAPI-I",21128,"ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4\", PAREDE DE 0,90 MM","M",12.17,12.17,null,"C"]
["SINAPI-I 40400","SINAPI-I",40400,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM","M",2.63,2.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 40401","SINAPI-I",40401,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM","M",3.88,3.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 40402","SINAPI-I",40402,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM","M",4.97,4.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 21137","SINAPI-I",21137,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 15 MM, DN = 3/8\", TIPO SEALTUBO","M",12.46,12.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 2504","SINAPI-I",2504,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4\", TIPO SEALTUBO","M",13.5,13.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 2501","SINAPI-I",2501,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1\", TIPO SEALTUBO","M",17.71,17.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 2502","SINAPI-I",2502,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM, DN = 1 1/4\", TIPO SEALTUBO","M",26.72,26.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 2503","SINAPI-I",2503,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM, DN = 1 1/2\", TIPO SEALTUBO","M",34.39,34.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 2500","SINAPI-I",2500,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM, DN = 2\", TIPO SEALTUBO","M",45.81,45.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 2505","SINAPI-I",2505,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM, DN = 2 1/2\", TIPO SEALTUBO","M",71.39,71.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 12056","SINAPI-I",12056,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1 1/2\"","M",28.84,28.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 12057","SINAPI-I",12057,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1 1/4\"","M",24.5,24.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 12058","SINAPI-I",12058,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1\"","M",15.27,15.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 12059","SINAPI-I",12059,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1/2\"","M",8.59,8.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 12060","SINAPI-I",12060,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 2 1/2\"","M",63.65,63.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 12061","SINAPI-I",12061,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 2\"","M",38.869999999999997,38.869999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 12062","SINAPI-I",12062,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 3\"","M",71.680000000000007,71.680000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 2687","SINAPI-I",2687,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM","M",2.88,2.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 2689","SINAPI-I",2689,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM","M",3.43,3.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 2688","SINAPI-I",2688,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM","M",3.71,3.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 2690","SINAPI-I",2690,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM","M",6.35,6.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 39243","SINAPI-I",39243,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS","M",4.1900000000000004,4.1900000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 39244","SINAPI-I",39244,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS","M",5.66,5.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 39245","SINAPI-I",39245,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS","M",10.89,10.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 39255","SINAPI-I",39255,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)","M",30.13,30.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 39254","SINAPI-I",39254,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)","M",16.28,16.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 39253","SINAPI-I",39253,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)","M",20.75,20.75,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39246"},"SINAPI-I",39246,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",6.73,6.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 39247","SINAPI-I",39247,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",5.87,5.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 2446","SINAPI-I",2446,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",9.67,9.67,null,"C"]
["SINAPI-I 2442","SINAPI-I",2442,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",13.55,13.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 39248","SINAPI-I",39248,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",18.88,18.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 2438","SINAPI-I",2438,"ELETROTECNICO (HORISTA)","H",26.07,29.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 40922","SINAPI-I",40922,"ELETROTECNICO (MENSALISTA)","MES",4582.3100000000004,5128.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 36486","SINAPI-I",36486,"ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA 2,0 X 1,5 X 2,0 M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE 2,38 X 2,21 X 15 M, GUINCHO DE EMBREAGEM, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA","UN",70817.789999999994,70817.789999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 37777","SINAPI-I",37777,"ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE), CAPACIDADE DE CARGA 1200 KG (15 PESSOAS), TORRE 24 M (16 MODULOS), FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE CARGA","UN",333408.82,333408.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 12624","SINAPI-I",12624,"EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",34.21,34.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 517","SINAPI-I",517,"EMULSAO ASFALTICA ANIONICA","L",10.38,10.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 37534","SINAPI-I",37534,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 12\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37535","SINAPI-I",37535,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37533","SINAPI-I",37533,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 8\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37537","SINAPI-I",37537,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/2\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37536","SINAPI-I",37536,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/4\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37532","SINAPI-I",37532,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 2696","SINAPI-I",2696,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)","H",21.01,23.51,null,"C"]
["SINAPI-I 40928","SINAPI-I",40928,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)","MES",3691.71,4131.4799999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 4083","SINAPI-I",4083,"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)","H",61.61,68.930000000000007,null,"C"]
["SINAPI-I 40818","SINAPI-I",40818,"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)","MES",10821.23,12110.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 43146","SINAPI-I",43146,"ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO","KG",9.1300000000000008,9.1300000000000008,null,"CR"]
["SINAPI-I 2705","SINAPI-I",2705,"ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA","KWH",0.93,0.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 14250","SINAPI-I",14250,"ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS","KWH",0.95,0.95,null,"C"]
["SINAPI-I 11683","SINAPI-I",11683,"ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2\" X 30 CM","UN",66.5,66.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 11684","SINAPI-I",11684,"ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2\" X 40 CM","UN",72.790000000000006,72.790000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 6141","SINAPI-I",6141,"ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2\" X 30 CM","UN",6.38,6.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 11681","SINAPI-I",11681,"ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2\" X 40 CM","UN",8.0500000000000007,8.0500000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 2706","SINAPI-I",2706,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)","H",111.56,124.83,null,"C"]
["SINAPI-I 40811","SINAPI-I",40811,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)","MES",19594.490000000002,21928.639999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 2707","SINAPI-I",2707,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)","H",117.59,131.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 40813","SINAPI-I",40813,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)","MES",20653.78,23114.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 2708","SINAPI-I",2708,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)","H",129.4,144.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 40814","SINAPI-I",40814,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)","MES",22731.07,25438.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 38403","SINAPI-I",38403,"ENXADA ESTREITA, EM ACO, *25 X 23* CM, COM CABO DE MADEIRA DE *150* CM","UN",72.38,72.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 43482","SINAPI-I",43482,"EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.81,0.81,null,"C"]
["SINAPI-I 43494","SINAPI-I",43494,"EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",153.54,153.54,null,"C"]
["SINAPI-I 43483","SINAPI-I",43483,"EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.43,1.43,null,"C"]
["SINAPI-I 43495","SINAPI-I",43495,"EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",270.51,270.51,null,"C"]
["SINAPI-I 43484","SINAPI-I",43484,"EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.26,1.26,null,"C"]
["SINAPI-I 43496","SINAPI-I",43496,"EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",238.02,238.02,null,"C"]
["SINAPI-I 43485","SINAPI-I",43485,"EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.1299999999999999,1.1299999999999999,null,"C"]
["SINAPI-I 43497","SINAPI-I",43497,"EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",212.45,212.45,null,"C"]
["SINAPI-I 43487","SINAPI-I",43487,"EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.28,1.28,null,"C"]
["SINAPI-I 43499","SINAPI-I",43499,"EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",241.99,241.99,null,"C"]
["SINAPI-I 43486","SINAPI-I",43486,"EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.77,0.77,null,"C"]
["SINAPI-I 43498","SINAPI-I",43498,"EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",146,146,null,"C"]
["SINAPI-I 43488","SINAPI-I",43488,"EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.89,0.89,null,"C"]
["SINAPI-I 43500","SINAPI-I",43500,"EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",167.95,167.95,null,"C"]
["SINAPI-I 43489","SINAPI-I",43489,"EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.31,1.31,null,"C"]
["SINAPI-I 43501","SINAPI-I",43501,"EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",247.11,247.11,null,"C"]
["SINAPI-I 43490","SINAPI-I",43490,"EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.85,1.85,null,"C"]
["SINAPI-I 43502","SINAPI-I",43502,"EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",348.39,348.39,null,"C"]
["SINAPI-I 43491","SINAPI-I",43491,"EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.39,1.39,null,"C"]
["SINAPI-I 43503","SINAPI-I",43503,"EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",261.93,261.93,null,"C"]
["SINAPI-I 43492","SINAPI-I",43492,"EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.82,1.82,null,"C"]
["SINAPI-I 43504","SINAPI-I",43504,"EPI - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",342.83,342.83,null,"C"]
["SINAPI-I 43493","SINAPI-I",43493,"EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.74,0.74,null,"C"]
["SINAPI-I 43505","SINAPI-I",43505,"EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",138.97999999999999,138.97999999999999,null,"C"]
["SINAPI-I 37774","SINAPI-I",37774,"EQUIPAMENTO DE LIMPEZA COMBINADO (VACUO/ALTA PRESSAO) 95% VACUO, TANQUE 7000 L, BOMBA 140 KGF/CM2 66 L/MIN COM MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL DE 60 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 38629","SINAPI-I",38629,"EQUIPAMENTO P/ DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A QUENTE, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MIN. DE 17 T, DIST. MIN. ENTRE EIXOS 5,2 M, CAPACIDADE PARA 1.000 KG DE MATERIAL TERMOPLASTICO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO, NEM COMPRESSOR DE AR)","UN",3473437.5,3473437.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 38630","SINAPI-I",38630,"EQUIPAMENTO PARA DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A FRIO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MINIMO DE 9 T E DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS DE 4,3 M, CAPACIDADE PARA 800 L DE TINTA (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",2333437.5,2333437.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 38476","SINAPI-I",38476,"ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, COM SAPATAS DE BORRACHA, *2,30* X *0,57* M (ALTURA UTIL X LARGURA MINIMA), MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS, CAPACIDADE *100* KG","UN",277.01,277.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 38477","SINAPI-I",38477,"ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO, COM SAPATAS DE BORRACHA, ALTURA FECHADA 3,60 M, ALTURA ESTENDIDA DE 6,0 A 6,30 M, LARGURA MINIMA DE 35 CM, CACIDADE *120* KG","UN",734.52,734.52,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 45112"},"SINAPI-I",45112,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE BRACO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTENCIA LIQUIDA 155 HP","UN",1132306.3,1132306.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 14525","SINAPI-I",14525,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP","UN",984432.4,984432.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 36408","SINAPI-I",36408,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,4 A 1,70 M3, PESO OPERACIONAL 23,2 T, POTENCIA BRUTA 183 HP","UN",1201801.81,1201801.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 2723","SINAPI-I",2723,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,62M3, PESO OPERACIONAL 12,61T, POTENCIA LIQUIDA 95HP","UN",731531.49,731531.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 10685","SINAPI-I",10685,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP","UN",870000,870000,null,"C"]
["SINAPI-I 40636","SINAPI-I",40636,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL","UN",1204731.3600000001,1204731.3600000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 4111","SINAPI-I",4111,"ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M","UN",59.39,59.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 44538","SINAPI-I",44538,"ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1\" (DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1 1/4\", FIO ONDULADO *0,30* MM","UN",60.94,60.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 12","SINAPI-I",12,"ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS","UN",7.68,7.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 37554","SINAPI-I",37554,"ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA COMBATE A INCENDIO","UN",193.77,193.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 37555","SINAPI-I",37555,"ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA COMBATE A INCENDIO","UN",235.71,235.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 10902","SINAPI-I",10902,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",59.14,59.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 20965","SINAPI-I",20965,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",59.69,59.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 20966","SINAPI-I",20966,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",64.27,64.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 10903","SINAPI-I",10903,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",97.42,97.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 20967","SINAPI-I",20967,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",97.42,97.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 20968","SINAPI-I",20968,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",106.85,106.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 11359","SINAPI-I",11359,"ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7\" (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W","UN",1046.3800000000001,1046.3800000000001,null,"C"]
["SINAPI-I 39017","SINAPI-I",39017,"ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM","UN",0.17,0.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 39315","SINAPI-I",39315,"ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS","UN",0.28000000000000003,0.28000000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 39016","SINAPI-I",39016,"ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA","UN",0.28000000000000003,0.28000000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 39481","SINAPI-I",39481,"ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO), PARA ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM","UN",1.36,1.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 39013","SINAPI-I",39013,"ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM","UN",1.1599999999999999,1.1599999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 44919","SINAPI-I",44919,"ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ENTRE 25 A 32 MM","UN",2.17,2.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 40433","SINAPI-I",40433,"ESPACADOR/SEPARADOR DE CORDOALHA TIPO DISCO 12 FUROS DE 14 MM, PARA TIRANTES","UN",1.2,1.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 20219","SINAPI-I",20219,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATICO, COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP","UN"]
["SINAPI-I 36484","SINAPI-I",36484,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO","UN"]
["SINAPI-I 38368","SINAPI-I",38368,"ESPATULA DE PLASTICO LISA, LARGURA *10* CM","UN",6.34,6.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 38367","SINAPI-I",38367,"ESPATULA EM ACO INOX COM CABO DE MADEIRA E LARGURA DE *8* CM","UN",13.71,13.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 38091","SINAPI-I",38091,"ESPELHO / PLACA CEGA 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",2.94,2.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 38095","SINAPI-I",38095,"ESPELHO / PLACA CEGA 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",6.22,6.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 38092","SINAPI-I",38092,"ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",2.79,2.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 38093","SINAPI-I",38093,"ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",2.88,2.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 38096","SINAPI-I",38096,"ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",6.69,6.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 38094","SINAPI-I",38094,"ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",3.53,3.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 38097","SINAPI-I",38097,"ESPELHO / PLACA DE 4 POSTOS 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",7.17,7.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 38098","SINAPI-I",38098,"ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",7.17,7.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 11186","SINAPI-I",11186,"ESPELHO CRISTAL E = 4 MM","M2",361.2,361.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 11558","SINAPI-I",11558,"ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA ATE 6 MM, LARGURA *40*MM, ALTURA *180*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR","PAR",15.3,15.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 11557","SINAPI-I",11557,"ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA MINIMA 6 MM, LARGURA *43*MM, ALTURA *230*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR","PAR",38.72,38.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 2759","SINAPI-I",2759,"ESPOLETA SIMPLES N 8.","UN"]
["SINAPI-I 38124","SINAPI-I",38124,"ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML","UN",28.95,28.95,null,"C"]
["SINAPI-I 38380","SINAPI-I",38380,"ESQUADRO DE ACO 12\" (300 MM), CABO DE ALUMINIO","UN",22.82,22.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 45278","SINAPI-I",45278,"ESQUADRO PARA SOLDA, EM ALUMINIO, 65 MM, COM DUAS MORSAS (GRAMPO SARGENTO)","UN",132.29,132.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 39619","SINAPI-I",39619,"ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 2000 VA","UN",1109.08,1109.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 38540","SINAPI-I",38540,"ESTACA PRE-MOLDADA VAZADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, PARA CARGA DE 100 T, SECAO CIRCULAR, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)","M"]
["SINAPI-I 37372","SINAPI-I",37372,"EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)","H",1.43,1.43,null,"C"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10889"},"SINAPI-I",10889,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC","UN",696.15,696.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 3075","SINAPI-I",3075,"EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 75 / DE 85 MM","UN"]
["SINAPI-I 11484","SINAPI-I",11484,"FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO","UN",75.62,75.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 3080","SINAPI-I",3080,"FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO","CJ",87.15,87.15,null,"C"]
["SINAPI-I 3099","SINAPI-I",3099,"FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA","CJ",156.24,156.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 38177","SINAPI-I",38177,"FECHO / TRINCO TIPO AVIAO, EM ZAMAC CROMADO, *60* MM, PARA JANELAS - INCLUI PARAFUSOS","UN",21.87,21.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 43470","SINAPI-I",43470,"FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",11.14,11.14,null,"C"]
["SINAPI-I 43463","SINAPI-I",43463,"FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.08,0.08,null,"C"]
["SINAPI-I 43476","SINAPI-I",43476,"FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",0.01,0.01,null,"C"]
["SINAPI-I 43480","SINAPI-I",43480,"FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",228.92,228.92,null,"C"]
["SINAPI-I 11455","SINAPI-I",11455,"FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8\" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM","UN",17.87,17.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 43586","SINAPI-I",43586,"FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5\", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES)","UN",10.41,10.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 39014","SINAPI-I",39014,"FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA","KG",7.72,7.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 44397","SINAPI-I",44397,"FITA / CINTA AUTOADESIVA ELASTOMERICA PARA VEDACAO, L= 50 MM, E = 3 MM","M",2.83,2.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 406","SINAPI-I",406,"FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)","UN",102.27,102.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 21127","SINAPI-I",21127,"FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M","UN",3.32,3.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 4312","SINAPI-I",4312,"FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO","UN",3.13,3.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 13261","SINAPI-I",13261,"FLANELA *30 X 40* CM","UN",2.52,2.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 3268","SINAPI-I",3268,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN",130.37,130.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 11587","SINAPI-I",11587,"FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)","M2",112.25,112.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 36225","SINAPI-I",36225,"FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)","M2",45.6,45.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 43653","SINAPI-I",43653,"FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA","L",44.46,44.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 3292","SINAPI-I",3292,"FUSIVEL NH 20 A TAMANHO 000, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V","UN",29.43,29.43,null,"C"]
["SINAPI-I 34802","SINAPI-I",34802,"GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,17 M (C X L X A) FIO 2 MM","UN",1248.8800000000001,1248.8800000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 3314","SINAPI-I",3314,"GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, H = 0,50 M","M3",572.63,572.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 34633","SINAPI-I",34633,"GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 4,0 M","UN",1167.4100000000001,1167.4100000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 40438","SINAPI-I",40438,"GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)","M3",266.7,266.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 4011","SINAPI-I",4011,"GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M","M2",9.4,9.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 4019","SINAPI-I",4019,"GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M","M2",14.08,14.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 5092","SINAPI-I",5092,"GONZO DE EMBUTIR, EM LATAO / ZAMAC, *20 X 48* MM, PARA JANELA BASCULANTE / PIVOTANTE, JOGO COM 4 PECAS (PAR) - INCLUI PARAFUSOS","PAR",18.72,18.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 45242","SINAPI-I",45242,"GRAMPO DE APERTO RAPIDO 18\"","UN",66.7,66.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 38055","SINAPI-I",38055,"GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2\", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2","UN",8.5299999999999994,8.5299999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 36782","SINAPI-I",36782,"GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 0,40 A 1,00 MM (SAE S-170 A S-280)","SC25KG"]
["SINAPI-I 11244","SINAPI-I",11244,"GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM","UN"]
["SINAPI-I 36494","SINAPI-I",36494,"GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M","UN",726590.62,726590.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 39587","SINAPI-I",39587,"GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 210 E 220 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ","UN"]
["SINAPI-I 39590","SINAPI-I",39590,"GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ","UN"]
["SINAPI-I 20017","SINAPI-I",20017,"GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M",12.73,12.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 36487","SINAPI-I",36487,"GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV","UN",4070.47,4070.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 3363","SINAPI-I",3363,"GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",141000,141000,null,"C"]
["SINAPI-I 3380","SINAPI-I",3380,"HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8\", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO","UN",95.6,95.6,null,"C"]
["SINAPI-I 4314","SINAPI-I",4314,"HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16\" X 45 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO","CJ",3.84,3.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 10923","SINAPI-I",10923,"HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA CURTA E CAIXA, DN 75 MM","UN"]
["SINAPI-I 12769","SINAPI-I",12769,"HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2\", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)","UN",164.17,164.17,null,"C"]
["SINAPI-I 12777","SINAPI-I",12777,"HIDROMETRO WOLTMANN, DN 3\", VAZAO MAXIMA DE 80 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, TURBINA HORIZONTAL, EQUIPADO COM TELEMETRIA (SEM CONEXOES)","UN",4224.96,4224.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 38064","SINAPI-I",38064,"INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN",24.13,24.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 38069","SINAPI-I",38069,"INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN",18.97,18.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 38062","SINAPI-I",38062,"INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN",8.5500000000000007,8.5500000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 38068","SINAPI-I",38068,"INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN",17.55,17.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 3398","SINAPI-I",3398,"ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO","UN"]
["SINAPI-I 3437","SINAPI-I",3437,"JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/ MARCO *10* CM, *2* FOLHAS BASCULANTES PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)","M2",792.95,792.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 11199","SINAPI-I",11199,"JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)","UN"]
["SINAPI-I 3423","SINAPI-I",3423,"JANELA MAXIM-AR EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 1 FOLHA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)","M2",1242.29,1242.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 44054","SINAPI-I",44054,"JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR","UN",711.41,711.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 37969","SINAPI-I",37969,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",163.27000000000001,163.27000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 44251","SINAPI-I",44251,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 114 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",272.83999999999997,272.83999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 37962","SINAPI-I",37962,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",195.73,195.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 38988","SINAPI-I",38988,"JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",23.59,23.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 38989","SINAPI-I",38989,"JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 63 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",39.69,39.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 38435","SINAPI-I",38435,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",8.94,8.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 3534","SINAPI-I",3534,"JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4\", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",8.32,8.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 3543","SINAPI-I",3543,"JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2\", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.93,1.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 3540","SINAPI-I",3540,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.47,5.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 3532","SINAPI-I",3532,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",20.41,20.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 3528","SINAPI-I",3528,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",9.75,9.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 20148","SINAPI-I",20148,"JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",4.28,4.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 20156","SINAPI-I",20156,"JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",17.96,17.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 3502","SINAPI-I",3502,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",6.53,6.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 38915","SINAPI-I",38915,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN",41.69,41.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 38926","SINAPI-I",38926,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN",25.95,25.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 38928","SINAPI-I",38928,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM X 1/2\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN",36.270000000000003,36.270000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 12030","SINAPI-I",12030,"JOGO DE TRANQUETA E ROSETA REDONDA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, DIAMETRO *50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO","JG",54.75,54.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 10911","SINAPI-I",10911,"JUNCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN",19.59,19.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 20143","SINAPI-I",20143,"JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",73.94,73.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 3662","SINAPI-I",3662,"JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN",10.52,10.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 39877","SINAPI-I",39877,"JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO, PONTA X PONTA, 54 MM","UN"]
["SINAPI-I 3676","SINAPI-I",3676,"JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-35/10, ATE 100 MCA","M"]
["SINAPI-I 39358","SINAPI-I",39358,"KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ TRAVESSA COM FURO P/ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES P/AGUA, *340* X *650* MM (L X H), P/ CONEXAO COM CRIMPAGEM (CONJUNTO COMPLETO)","UN",97.64,97.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 13343","SINAPI-I",13343,"KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO","UN"]
["SINAPI-I 39485","SINAPI-I",39485,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)","UN",804.24,804.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 39493","SINAPI-I",39493,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN",1117.4100000000001,1117.4100000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 39501","SINAPI-I",39501,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)","UN",1252.2,1252.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 3736","SINAPI-I",3736,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)","M2",79,79,null,"C"]
["SINAPI-I 3737","SINAPI-I",3737,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)","M2",99.51,99.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 21106","SINAPI-I",21106,"LAMBRI EM ALUMINIO, DE APROXIMADAMENTE 0,6 KG/M, COM APROXIMADAMENTE 168,0 MM DE LARGURA, 6,0 MM DE ALTURA E 6,0 M DE EXTENSAO","KG"]
["SINAPI-I 20269","SINAPI-I",20269,"LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)","UN",109.92,109.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 10426","SINAPI-I",10426,"LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C)","UN",208.51,208.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 5093","SINAPI-I",5093,"LEVANTADOR DE JANELA GUILHOTINA, EM LATAO CROMADO","PAR",18.52,18.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 37769","SINAPI-I",37769,"LIMPADORA DE SUCCAO, TANQUE 11000 L, BOMBA 340 M3/MIN (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 13192","SINAPI-I",13192,"LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR PARA CONCRETO, POTENCIA 1.400 W, PRATO DIAMANTADO DE 5\"","UN",6523,6523,null,"CR"]
["SINAPI-I 4084","SINAPI-I",4084,"LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2\". FAIXA DE OPERACAO Q=25 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M)","H",1.89,1.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 10775","SINAPI-I",10775,"LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)","MES",1100,1100,null,"C"]
["SINAPI-I 40290","SINAPI-I",40290,"LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16* CM","UNXMES",15.84,15.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 42408","SINAPI-I",42408,"LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA","M2",2.21,2.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 42247","SINAPI-I",42247,"LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX","UN",394.44,394.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 42243","SINAPI-I",42243,"LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX","UN",291.97000000000003,291.97000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 39389","SINAPI-I",39389,"LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W","UN",11.46,11.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 12267","SINAPI-I",12267,"LUMINARIA PROVA DE TEMPO PETERCO Y.31/1","UN"]
["SINAPI-I 37974","SINAPI-I",37974,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",2.9,2.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 12731","SINAPI-I",12731,"LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM","UN"]
["SINAPI-I 12726","SINAPI-I",12726,"LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM","UN"]
["SINAPI-I 3839","SINAPI-I",3839,"LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 250 MM","UN"]
["SINAPI-I 38021","SINAPI-I",38021,"LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",24.01,24.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 3825","SINAPI-I",3825,"LUVA DE CORRER PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 20165","SINAPI-I",20165,"LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",26.14,26.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 3848","SINAPI-I",3848,"LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",12,12,null,"CR"]
["SINAPI-I 3912","SINAPI-I",3912,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN",34.33,34.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 1904","SINAPI-I",1904,"LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 20 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL","UN",1.0900000000000001,1.0900000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 12409","SINAPI-I",12409,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\" X 3/4\"","UN",19.13,19.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 3920","SINAPI-I",3920,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 3/4\"","UN",19.64,19.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 3929","SINAPI-I",3929,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/2\"","UN",101.89,101.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 3932","SINAPI-I",3932,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2 1/2\"","UN",175.93,175.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 40373","SINAPI-I",40373,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\" X 2 1/2\"","UN",404.66,404.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 39318","SINAPI-I",39318,"LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 22 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",13.55,13.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 37987","SINAPI-I",37987,"LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",142.44999999999999,142.44999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 40375","SINAPI-I",40375,"LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"","UN",315.33999999999997,315.33999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 2641","SINAPI-I",2641,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4\")","UN",32.71,32.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 2637","SINAPI-I",2637,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\")","UN",2.2400000000000002,2.2400000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 39857","SINAPI-I",39857,"LUVA PASSANTE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM","UN"]
["SINAPI-I 3903","SINAPI-I",3903,"LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.19,2.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 3864","SINAPI-I",3864,"LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",14.63,14.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 36320","SINAPI-I",36320,"LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",2.4500000000000002,2.4500000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 3837","SINAPI-I",3837,"LUVA SIMPLES PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 11045","SINAPI-I",11045,"LUVA SIMPLES PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 3898","SINAPI-I",3898,"LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",7.16,7.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 3870","SINAPI-I",3870,"LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4\"","UN",7.19,7.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 37424","SINAPI-I",37424,"LUVA, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO","UN",14,14,null,"CR"]
["SINAPI-I 39295","SINAPI-I",39295,"LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 X 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN",32.39,32.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 39313","SINAPI-I",39313,"LUVA/UNIAO DE REDUCAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 X 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN",29.2,29.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 45261","SINAPI-I",45261,"LUVAS DE PVC, COM COMPRIMENTO DE *35* CM, FORRADAS, ACABAMENTO ASPERO ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR","PAR",23.76,23.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 4119","SINAPI-I",4119,"MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M",89.04,89.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 4006","SINAPI-I",4006,"MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M3",1539.31,1539.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 37456","SINAPI-I",37456,"MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16\" X 1 MM","M",1.85,1.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 21032","SINAPI-I",21032,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2\", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO","UN",568.5,568.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 21037","SINAPI-I",21037,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2\", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO","UN",1202.26,1202.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 37515","SINAPI-I",37515,"MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12,3 M","UN"]
["SINAPI-I 39699","SINAPI-I",39699,"MANTA / LENCOL DE BORRACHA, SBR, ANTIRRUIDO, E = 5 MM","M2",14.67,14.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 38544","SINAPI-I",38544,"MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD) ANTICHAMAS, E = 8 MM","M2",12.06,12.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 626","SINAPI-I",626,"MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)","KG",22.49,22.49,null,"C"]
["SINAPI-I 44512","SINAPI-I",44512,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,50 MM (NBR 15352)","M2",17.82,17.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 11481","SINAPI-I",11481,"MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX","UN",41.43,41.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 14535","SINAPI-I",14535,"MAQUINA TIPO PRENSA HIDRAULICA, PARA FABRICACAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA AGUAS PLUVIAIS, DN 200 A DN 600 MM X 1000 MM DE COMPRIMENTO, COM MOTOR PRINCIPAL COM POTENCIA DE 20 CV","UN"]
["SINAPI-I 40916","SINAPI-I",40916,"MARCENEIRO (MENSALISTA)","MES",3136.57,3510.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 14531","SINAPI-I",14531,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, COM REDUCAO DE VIBRACAO, PESO DE 21 KG","UN",24134.36,24134.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 13447","SINAPI-I",13447,"MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, DE SUPERFICIE, COM AVANCO DE COLUNA, PESO DE 22 KG","UN",54306.12,54306.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 39433","SINAPI-I",39433,"MASSA DE REJUNTE PRONTA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL, SEM ADICAO DE AGUA","KG",3.25,3.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 4823","SINAPI-I",4823,"MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO","KG",36.97,36.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 41382","SINAPI-I",41382,"MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 6 METROS (3 M X DN= 2\" + 3 M X DN= 1 1/2\")","UN",419.38,419.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 3288","SINAPI-I",3288,"MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM","M",8,8,null,"C"]
["SINAPI-I 34771","SINAPI-I",34771,"MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",3.28,3.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 34773","SINAPI-I",34773,"MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",2.87,2.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 41679","SINAPI-I",41679,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)","UN",33.31,33.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 4061","SINAPI-I",4061,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *45 X 12/18* CM (H X L1/L2)","UN",45.8,45.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 34361","SINAPI-I",34361,"METACAULIM DE ALTA REATIVIDADE/CAULIM CALCINADO","KG",17.399999999999999,17.399999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 11699","SINAPI-I",11699,"MICTORIO INDIVIDUAL ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *50 X 45 X 35* (C X A X P)","UN",1090.21,1090.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 41422","SINAPI-I",41422,"MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL COM BANDEIRA A 20 CM, H=600 MM E X DN=10 MM","UN",14.4,14.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 37521","SINAPI-I",37521,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *42* HP, PESO OPERACIONAL DE *4.500* KG","UN",594476.62,594476.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 37587","SINAPI-I",37587,"MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA, METALICO COM ACABAMENTO CROMADO","UN",836.76,836.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 11561","SINAPI-I",11561,"MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA","UN",247.11,247.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 723","SINAPI-I",723,"MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS SUCCAO X RECALQUE 2\" X 2\", A GASOLINA, DIAMETRO DO ROTOR 122 MM HM/Q = 6 MCA / 33,0 M3/H A 28 MCA / 8,0 M3/H","UN",4164.95,4164.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 39404","SINAPI-I",39404,"MOTOR A GASOLINA PARA VIBRADOR DE IMERSAO, 4 TEMPOS, DE 5,5 CV","UN"]
["SINAPI-I 39402","SINAPI-I",39402,"MOTOR ELETRICO PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE 2 CV, MONOFASICO, 110/220 V","UN"]
["SINAPI-I 4096","SINAPI-I",4096,"MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)","H",24.27,27.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 21138","SINAPI-I",21138,"MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)","M",15.84,15.84,null,"C"]
["SINAPI-I 10826","SINAPI-I",10826,"MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM","UN",74.709999999999994,74.709999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 4177","SINAPI-I",4177,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN",5.52,5.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 4185","SINAPI-I",4185,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\"","UN",505.12,505.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 4190","SINAPI-I",4190,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 3/4\"","UN",22.79,22.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 4193","SINAPI-I",4193,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/4\"","UN",44.01,44.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 40356","SINAPI-I",40356,"NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2\"","UN",20.77,20.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 7595","SINAPI-I",7595,"NIVELADOR (HORISTA)","H",16.28,18.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 38175","SINAPI-I",38175,"NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), EM ZAMAC, COM ALTURA DE APROX *45* MM, INCLUSIVE PARAFUSOS","UN",4.95,4.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 40980","SINAPI-I",40980,"OPERADOR DE BATE-ESTACAS (MENSALISTA)","MES",5282.79,5912.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 44501","SINAPI-I",44501,"OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (HORISTA)","H",31.8,35.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 4254","SINAPI-I",4254,"OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)","H",42.19,47.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 40982","SINAPI-I",40982,"OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (MENSALISTA)","MES",4477.8599999999997,5011.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 4248","SINAPI-I",4248,"OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)","H",31.8,35.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 2","SINAPI-I",2,"OXIGENIO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO)","M3",23.96,23.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 38402","SINAPI-I",38402,"PA DE LIXO PLASTICA, CABO LONGO","UN",35.32,35.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 39637","SINAPI-I",39637,"PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 23 MM","M2",102.67,102.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 37400","SINAPI-I",37400,"PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO","UN",47.78,47.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 39438","SINAPI-I",39438,"PARAFUSO CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (GN55), COMPRIMENTO 55 MM, EM ACO FOSFATIZADO, PARA FIXAR CHAPA DE GESSO EM PERFIL DRYWALL METALICO MAXIMO 0,7 MM","UN"]
["SINAPI-I 4346","SINAPI-I",4346,"PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8\", COMPRIMENTO 6\", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA","UN"]
["SINAPI-I 39436","SINAPI-I",39436,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 35 MM","UN"]
["SINAPI-I 39443","SINAPI-I",39443,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM","UN"]
["SINAPI-I 11953","SINAPI-I",11953,"PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 2\", COM PORCA E ARRUELA","UN"]
["SINAPI-I 439","SINAPI-I",439,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA","UN"]
["SINAPI-I 4351","SINAPI-I",4351,"PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2\" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8","UN"]
["SINAPI-I 4320","SINAPI-I",4320,"PARAFUSO ZINCADO 5/16\" X 250 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49, INCLUI BUCHA NYLON S-10","UN",3.55,3.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 4304","SINAPI-I",4304,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16\" X 150 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA","UN",1.92,1.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 11962","SINAPI-I",11962,"PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4\", COMPRIMENTO 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40839","SINAPI-I",40839,"PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8\" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1\" (25,4 MM)","CENTO"]
["SINAPI-I 20078","SINAPI-I",20078,"PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN",33.31,33.31,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41066"},"SINAPI-I",41066,"PASTILHEIRO (MENSALISTA)","MES",3384.35,3787.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 39597","SINAPI-I",39597,"PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19\" DE LARGURA E 2 U DE ALTURA","UN",3236.79,3236.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 4720","SINAPI-I",4720,"PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE","M3",107.22,107.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 10734","SINAPI-I",10734,"PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, *11,5 X *23 CM, E= *1,0 A *2,0 CM","M2"]
["SINAPI-I 41065","SINAPI-I",41065,"PEDREIRO (MENSALISTA)","MES",3384.35,3787.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 38410","SINAPI-I",38410,"PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM","UN",13791.65,13791.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 39427","SINAPI-I",39427,"PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M","M",5.59,5.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 34360","SINAPI-I",34360,"PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO","KG",46.43,46.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 39571","SINAPI-I",39571,"PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C","M",5.07,5.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 39423","SINAPI-I",39423,"PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)","M",10.01,10.01,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39029"},"SINAPI-I",39029,"PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22","M",15.88,15.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 40406","SINAPI-I",40406,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" (INCLUI SUPORTE/CHASSI TIPO MESA)","UN",87174.65,87174.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 44548","SINAPI-I",44548,"PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATE 89 KN, POTENCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR), PARA REDE SUBTERRANEA","UN",2914745.6,2914745.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 13617","SINAPI-I",13617,"PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS","UN",101951.92,101951.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 37397","SINAPI-I",37397,"PINO DE ACO LISO 1/4\", HASTE = *53* MM (ACAO DIRETA)","CENTO"]
["SINAPI-I 445","SINAPI-I",445,"PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, DIAMETRO 35MM, COMPRIMENTO *320* MM","UN"]
["SINAPI-I 4800","SINAPI-I",4800,"PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA, PRETO","M2",53.2,53.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 10842","SINAPI-I",10842,"PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM","M2",512.36,512.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 45190","SINAPI-I",45190,"PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2","M2",74.900000000000006,74.900000000000006,null,"C"]
["SINAPI-I 40653","SINAPI-I",40653,"PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO)","M2"]
["SINAPI-I 4818","SINAPI-I",4818,"PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM","M2",500,500,null,"C"]
["SINAPI-I 39567","SINAPI-I",39567,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 1250* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL","M2",49.56,49.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 43741","SINAPI-I",43741,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 15 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)","M2",25.2,25.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 10849","SINAPI-I",10849,"PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM","UN"]
["SINAPI-I 4813","SINAPI-I",4813,"PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)","M2"]
["SINAPI-I 4307","SINAPI-I",4307,"PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETAO","UN",13.2,13.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 4894","SINAPI-I",4894,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4\"","UN",11.82,11.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 12411","SINAPI-I",12411,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2\"","UN",40.75,40.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 41091","SINAPI-I",41091,"POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (MENSALISTA)","MES",3762.46,4210.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 4491","SINAPI-I",4491,"PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",6.84,6.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 44496","SINAPI-I",44496,"PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, COMPRIMENTO = *520* MM, ENCAIXE SEXTAVADO","UN",176.26,176.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 39997","SINAPI-I",39997,"PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 4340","SINAPI-I",4340,"PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8\"","UN"]
["SINAPI-I 4987","SINAPI-I",4987,"PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ","UN",396.83,396.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 39025","SINAPI-I",39025,"PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA","UN",1060.81,1060.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 4910","SINAPI-I",4910,"PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)","M2",510.91,510.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 20322","SINAPI-I",20322,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA","UN",289.24,289.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 10556","SINAPI-I",10556,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA","UN",384.19,384.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 44471","SINAPI-I",44471,"PORTA DENTE PARA FRESADORA","UN"]
["SINAPI-I 37562","SINAPI-I",37562,"PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4\" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS","M2",700.5,700.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 5052","SINAPI-I",5052,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM","UN",1670,1670,null,"C"]
["SINAPI-I 41180","SINAPI-I",41180,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23","UN",4411.13,4411.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 41188","SINAPI-I",41188,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 2500 DAN, TIPO C-29","UN",14194.63,14194.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 41192","SINAPI-I",41192,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO C-29","UN",10145.26,10145.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 5057","SINAPI-I",5057,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D","UN",1123.76,1123.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 41206","SINAPI-I",41206,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0","UN",3947.04,3947.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 13339","SINAPI-I",13339,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D","UN",1567.84,1567.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 41221","SINAPI-I",41221,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0","UN",7986.08,7986.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 5033","SINAPI-I",5033,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D","UN",955.94,955.94,null,"C"]
["SINAPI-I 41461","SINAPI-I",41461,"POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 20 METROS LIVRES","UN",4081.21,4081.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 4437","SINAPI-I",4437,"PRANCHAO NAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",70.06,70.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 20247","SINAPI-I",20247,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)","KG",15.95,15.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 5069","SINAPI-I",5069,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)","KG",14.68,14.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 5062","SINAPI-I",5062,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9)","KG",14.59,14.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 44072","SINAPI-I",44072,"PRIMER EPOXI / EPOXIDICO","L",125.99,125.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 11738","SINAPI-I",11738,"PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 200 MM (NBR 5688)","UN",15.3,15.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 39015","SINAPI-I",39015,"PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1\", TIPO PROTETOR DE ESPERA","UN",0.76,0.76,null,"C"]
["SINAPI-I 38067","SINAPI-I",38067,"PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN",16.22,16.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 12041","SINAPI-I",12041,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A","UN",653.58000000000004,653.58000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 12043","SINAPI-I",12043,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A","UN",1379.93,1379.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 39758","SINAPI-I",39758,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN",676.39,676.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 43100","SINAPI-I",43100,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN","UN",433.68,433.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 39795","SINAPI-I",39795,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN","UN",56.34,56.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 21059","SINAPI-I",21059,"RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM","UN"]
["SINAPI-I 11710","SINAPI-I",11710,"RALO FOFO SEMIESFERICO, 200 MM, PARA LAJES/ CALHAS","UN"]
["SINAPI-I 11741","SINAPI-I",11741,"RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA","UN",10.91,10.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 20045","SINAPI-I",20045,"REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",9.94,9.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 6031","SINAPI-I",6031,"REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4\"","UN",28.12,28.12,null,"C"]
["SINAPI-I 6029","SINAPI-I",6029,"REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2\"","UN",28.42,28.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 6032","SINAPI-I",6032,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4\", COM CORPO DIVIDIDO","UN",35.61,35.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 6017","SINAPI-I",6017,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4\"","UN",94.34,94.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 6019","SINAPI-I",6019,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1\"","UN",69.22,69.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 6014","SINAPI-I",6014,"REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4\"","UN",182.09,182.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 13897","SINAPI-I",13897,"REGUA VIBRADORA DUPLA PARA CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 60 KG, COMPRIMENTO 4 M","UN"]
["SINAPI-I 7353","SINAPI-I",7353,"RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA","L",39.03,39.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 36531","SINAPI-I",36531,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M","UN",456097.53,456097.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 536","SINAPI-I",536,"REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2","M2",33.78,33.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 20205","SINAPI-I",20205,"RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M",2.59,2.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 4804","SINAPI-I",4804,"RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM","M",21.83,21.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 20256","SINAPI-I",20256,"ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE","UN",0.53,0.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 10646","SINAPI-I",10646,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M","UN"]
["SINAPI-I 11578","SINAPI-I",11578,"ROSETA QUADRADA, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, LARGURA APROXIMADA DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS","UN",12.9,12.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 1114","SINAPI-I",1114,"RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM","M",37.1,37.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 11758","SINAPI-I",11758,"SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML","UN",45.9,45.9,null,"C"]
["SINAPI-I 4517","SINAPI-I",4517,"SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",2.39,2.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 4460","SINAPI-I",4460,"SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",7.19,7.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 7317","SINAPI-I",7317,"SELANTE DE BASE ASFALTICA PARA VEDACAO","KG",47.4,47.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 37741","SINAPI-I",37741,"SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)","UN",258931.46,258931.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 39395","SINAPI-I",39395,"SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *900* W, USO INTERNO","UN"]
["SINAPI-I 44535","SINAPI-I",44535,"SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO","M3",54.75,54.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 6149","SINAPI-I",6149,"SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2\"","UN",14.11,14.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 42433","SINAPI-I",42433,"SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN"]
["SINAPI-I 13388","SINAPI-I",13388,"SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50","KG",265.41000000000003,265.41000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 41088","SINAPI-I",41088,"SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS \"X\") (MENSALISTA)","MES",4376.13,4897.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 12296","SINAPI-I",12296,"SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS","UN",5.85,5.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 21045","SINAPI-I",21045,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D = 20 MM (3/4\")","UN",34.99,34.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 38099","SINAPI-I",38099,"SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4\" X 2\", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)","UN",1.83,1.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 37591","SINAPI-I",37591,"SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO","UN"]
["SINAPI-I 3990","SINAPI-I",3990,"TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M",17.510000000000002,17.510000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 6180","SINAPI-I",6180,"TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM","M2",315,315,null,"C"]
["SINAPI-I 13914","SINAPI-I",13914,"TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 1 T COM ELEVACAO DE 3 M","UN",656.69,656.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 7543","SINAPI-I",7543,"TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2\"","UN",6.18,6.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 43428","SINAPI-I",43428,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO DE INSPECAO, COM FURO E TAMPINHA, DIAMETRO NOMINAL DE 3,00 M E ESPESSURA MINIMA DE 100 MM","UN",2267.14,2267.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 39351","SINAPI-I",39351,"TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ","UN",4.76,4.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 38836","SINAPI-I",38836,"TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, DN 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN",9.84,9.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 11241","SINAPI-I",11241,"TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA 1,5 T, *400 X 400* MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)","UN"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11299"},"SINAPI-I",11299,"TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, R-2, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 550 X 1100 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)","UN"]
["SINAPI-I 37736","SINAPI-I",37736,"TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 10423","SINAPI-I",10423,"TANQUE DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, *20* L","UN",447.51,447.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 11690","SINAPI-I",11690,"TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM","UN",271.16000000000003,271.16000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 3585","SINAPI-I",3585,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN",21.15,21.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 40398","SINAPI-I",40398,"TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"","UN",671.58,671.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 40399","SINAPI-I",40399,"TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"","UN",1098.68,1098.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 12733","SINAPI-I",12733,"TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN"]
["SINAPI-I 12740","SINAPI-I",12740,"TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 79 MM","UN"]
["SINAPI-I 6297","SINAPI-I",6297,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2\"","UN",40.94,40.94,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6301"},"SINAPI-I",6301,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 6\"","UN",1017.88,1017.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 6304","SINAPI-I",6304,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"","UN",48.09,48.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 21116","SINAPI-I",21116,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 3/4\"","UN",36.42,36.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 6311","SINAPI-I",6311,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/4\"","UN",191.41,191.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 39325","SINAPI-I",39325,"TE DE REDUCAO, CPVC, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",9.2799999999999994,9.2799999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 11493","SINAPI-I",11493,"TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 7131","SINAPI-I",7131,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",19.82,19.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 37444","SINAPI-I",37444,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO","UN",231.34,231.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 37448","SINAPI-I",37448,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO","UN",532.54,532.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 38873","SINAPI-I",38873,"TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN",26.84,26.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 38454","SINAPI-I",38454,"TE MISTURADOR, PPR, F/M/M, DN 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",12.46,12.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 38456","SINAPI-I",38456,"TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 32 X 32 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",7.95,7.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 7116","SINAPI-I",7116,"TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL","UN",3.92,3.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 7123","SINAPI-I",7123,"TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4\", AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.07,5.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 7103","SINAPI-I",7103,"TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",15.09,15.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 11656","SINAPI-I",11656,"TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN",20.83,20.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 7146","SINAPI-I",7146,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN",183.7,183.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 7145","SINAPI-I",7145,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN",85.55,85.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 39291","SINAPI-I",39291,"TE, PLASTICO, DN 32 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN",57.49,57.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 20177","SINAPI-I",20177,"TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",30.59,30.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 40944","SINAPI-I",40944,"TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)","MES",6169.69,6904.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 34547","SINAPI-I",34547,"TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM","M",3.75,3.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 7155","SINAPI-I",7155,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM","M2",18.71,18.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 7167","SINAPI-I",7167,"TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M","M2",21.22,21.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 10932","SINAPI-I",10932,"TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M","M2",84.92,84.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 34630","SINAPI-I",34630,"TELA EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, COM GEOMANTA OU BIOMANTA, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,6 M, COM INCLINACAO DE 70 GRAUS, PARA SOLO REFORCADO","UN",1063.46,1063.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 36789","SINAPI-I",36789,"TELHA CERAMICA TIPO AMERICANA, COMPRIMENTO DE *45* CM, RENDIMENTO DE *12* TELHAS/M2","UN",4.0999999999999996,4.0999999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 34486","SINAPI-I",34486,"TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO)","UN",407.76,407.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 7186","SINAPI-I",7186,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)","UN",63.9,63.9,null,"C"]
["SINAPI-I 34402","SINAPI-I",34402,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO)","UN",205.78,205.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 7225","SINAPI-I",7225,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 5,00 M (SEM AMIANTO)","UN",290.39,290.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 7230","SINAPI-I",7230,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 4,60 M (SEM AMIANTO)","UN",408.98,408.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 39522","SINAPI-I",39522,"TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACES SUPERIOR E INFERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM","M2",144.38999999999999,144.38999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 12869","SINAPI-I",12869,"TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)","H",19.02,21.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 1576","SINAPI-I",1576,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8","UN",3.35,3.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 1580","SINAPI-I",1580,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12","UN",10.07,10.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 1543","SINAPI-I",1543,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 A 25 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO","UN",33.869999999999997,33.869999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 1587","SINAPI-I",1587,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN",8.4499999999999993,8.4499999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 1546","SINAPI-I",1546,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 A 120 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO","UN",135.43,135.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 10617","SINAPI-I",10617,"TIJOLO CERAMICO REFRATARIO DE *6,3 X 11,4 X 22,9* CM (L X A X C)","UN",5.67,5.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 154","SINAPI-I",154,"TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE","L",75.23,75.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 7348","SINAPI-I",7348,"TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO","L",23.62,23.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 7311","SINAPI-I",7311,"TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO","L",41.89,41.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 43625","SINAPI-I",43625,"TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO","L",33.200000000000003,33.200000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 7350","SINAPI-I",7350,"TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS","L",50.84,50.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 38102","SINAPI-I",38102,"TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)","UN",12.13,12.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 38084","SINAPI-I",38084,"TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN",18.86,18.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 11763","SINAPI-I",11763,"TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/2\", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO","UN",281.67,281.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 11766","SINAPI-I",11766,"TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 1/2\", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO","UN",84.24,84.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 39702","SINAPI-I",39702,"TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM SENSOR DE APROXIMACAO ELETRICO, BIVOLT","UN",3553.06,3553.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 36796","SINAPI-I",36796,"TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA","UN",239.57,239.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 11822","SINAPI-I",11822,"TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2\"","UN",33.54,33.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 12076","SINAPI-I",12076,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 15 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN"]
["SINAPI-I 7615","SINAPI-I",7615,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 300 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN"]
["SINAPI-I 7622","SINAPI-I",7622,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3","UN",1033635.8,1033635.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 7624","SINAPI-I",7624,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3","UN",1340000,1340000,null,"C"]
["SINAPI-I 11572","SINAPI-I",11572,"TRAVA / PRENDEDOR DE PORTA, EM LATAO CROMADO, MONTADO EM PISO","UN",33.21,33.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 45231","SINAPI-I",45231,"TRINCHA DE 1\" COM CERDAS SINTETICAS","UN",5.53,5.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 10743","SINAPI-I",10743,"TROLEY MANUAL CAPACIDADE 1 T","UN",530.24,530.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 21021","SINAPI-I",21021,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 40 MM, E = 3,35 MM, *3,71* KG//M","M",39.72,39.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 13127","SINAPI-I",13127,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2\", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M","M",35.049999999999997,35.049999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 13042","SINAPI-I",13042,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 20\", E= *6,35 MM, SCHEDULE 10, *78,46 KG/M","M",1772,1772,null,"CR"]
["SINAPI-I 20995","SINAPI-I",20995,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8\", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M","M",1013.9,1013.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 20980","SINAPI-I",20980,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8\", E= *7,04 MM, SCHEDULE 30, *36,75 KG/M","M",639.72,639.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 21015","SINAPI-I",21015,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3\"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)","M",107.95,107.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 7696","SINAPI-I",7696,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2\", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)","M",74.28,74.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 7695","SINAPI-I",7695,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6\", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)","M",277.39,277.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 44812","SINAPI-I",44812,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI DN/DI 500 MM (DRENAGEM/ESGOTO)","M",674.22,674.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 41779","SINAPI-I",41779,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 250 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)","M",177.68,177.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 21125","SINAPI-I",21125,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)","M",39.29,39.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 39739","SINAPI-I",39739,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1\" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M",62.28,62.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 39733","SINAPI-I",39733,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8\" (54 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M",107.78,107.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 39747","SINAPI-I",39747,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 1/2\" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS","M"]
["SINAPI-I 39755","SINAPI-I",39755,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 4\" (104 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS","M"]
["SINAPI-I 12747","SINAPI-I",12747,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 54 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL","M"]
["SINAPI-I 39663","SINAPI-I",39663,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/16\", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS","M"]
["SINAPI-I 7742","SINAPI-I",7742,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM","M",313.49,313.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 7725","SINAPI-I",7725,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM","M",230,230,null,"C"]
["SINAPI-I 7752","SINAPI-I",7752,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM","M",152.68,152.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 7764","SINAPI-I",7764,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM","M",444.53,444.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 12579","SINAPI-I",12579,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM","M",516.04999999999995,516.04999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 7740","SINAPI-I",7740,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM","M",193.27,193.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 7776","SINAPI-I",7776,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM","M",475.46,475.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 37450","SINAPI-I",37450,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM","M",48.34,48.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 7790","SINAPI-I",7790,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM","M",68.28,68.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 7792","SINAPI-I",7792,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM","M",106.85,106.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 39709","SINAPI-I",39709,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 3/8\", E= 10 MM","M",5.03,5.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 39711","SINAPI-I",39711,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 5/8\", E= 10 MM","M",5.65,5.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 9813","SINAPI-I",9813,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)","M",6.18,6.18,null,"C"]
["SINAPI-I 44527","SINAPI-I",44527,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 730 MM X 34,1 MM PAREDE, (SDR 21 - PN 06) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M",2573.61,2573.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 44542","SINAPI-I",44542,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 800 MM X 30,8 MM PAREDE, (SDR 26 - PN 05) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M",3357.7,3357.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 41988","SINAPI-I",41988,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 16\" (450 MM)","M",5663.09,5663.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 38827","SINAPI-I",38827,"TUBO MONOCAMADA PEX, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA","M",22.55,22.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 38828","SINAPI-I",38828,"TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *16* MM","M",14.44,14.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 38976","SINAPI-I",38976,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 90 MM","M",88.52,88.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 38986","SINAPI-I",38986,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","M",267.23,267.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 38983","SINAPI-I",38983,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","M",81.37,81.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 9854","SINAPI-I",9854,"TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M","M"]
["SINAPI-I 36084","SINAPI-I",36084,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)","M"]
["SINAPI-I 36373","SINAPI-I",36373,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)","M"]
["SINAPI-I 9837","SINAPI-I",9837,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)","M",15.05,15.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 9860","SINAPI-I",9860,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","M",49.13,49.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 9839","SINAPI-I",9839,"TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)","M",24.8,24.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 9868","SINAPI-I",9868,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)","M",4.55,4.55,null,"C"]
["SINAPI-I 12430","SINAPI-I",12430,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3/4\"","UN",54.42,54.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 12435","SINAPI-I",12435,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2\"","UN",282.26,282.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 12440","SINAPI-I",12440,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/4\"","UN",90.76,90.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 9889","SINAPI-I",9889,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2\"","UN",164.71,164.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 9892","SINAPI-I",9892,"UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL","UN",7.38,7.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 9906","SINAPI-I",9906,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",8.75,8.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 9909","SINAPI-I",9909,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",160.41999999999999,160.41999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 37989","SINAPI-I",37989,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",17.89,17.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 10601","SINAPI-I",10601,"USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 140 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO","UN"]
["SINAPI-I 36485","SINAPI-I",36485,"USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO","UN"]
["SINAPI-I 37588","SINAPI-I",37588,"VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2\", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO","UN",91.23,91.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 11747","SINAPI-I",11747,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2\"","UN",268.98,268.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 10409","SINAPI-I",10409,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN",298.02,298.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 10408","SINAPI-I",10408,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN",417.53,417.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 10419","SINAPI-I",10419,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN",137.72,137.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 10414","SINAPI-I",10414,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN",505.86,505.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 6153","SINAPI-I",6153,"VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1\", SEM UNHO E SEM LADRAO","UN",6.2,6.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 38089","SINAPI-I",38089,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127V, 150W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN",62.15,62.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 12627","SINAPI-I",12627,"VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",1.37,1.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 4030","SINAPI-I",4030,"VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO","M2",8.7200000000000006,8.7200000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 10488","SINAPI-I",10488,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H","UN"]
["SINAPI-I 34391","SINAPI-I",34391,"VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO","M2",603.22,603.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 34387","SINAPI-I",34387,"VIDRO CRISTAL COLORIDO, 8 MM, PINTADO NA COR BRANCA","M2",339.15,339.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 10490","SINAPI-I",10490,"VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO","M2",110.25,110.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 10499","SINAPI-I",10499,"VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO","M2",104.99,104.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 4448","SINAPI-I",4448,"VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",18.11,18.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 4425","SINAPI-I",4425,"VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",21.55,21.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 41096","SINAPI-I",41096,"VIGIA DIURNO (MENSALISTA)","MES",2976.74,3331.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 44981","SINAPI-I",44981,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM","M"]
["SINAPI-I 44952","SINAPI-I",44952,"EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA","KG"]
["SINAPI-I 45098","SINAPI-I",45098,"CONJUNTO DE BRISE / VENEZIANA EM REQUADRO DE ALUMINIO DESLIZANTE / DE CORRER PARA FACHADA, COM MARCO 150 CM X 265 CM, PAINEIS EM PERFIS FIXOS TUBULARES 25 MM X 50 MM, ESPACAMENTO 79 MM, TRILHO INTERNO SIMPLES, PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, ACABAMENTO LISO, INCLUI ACESSORIOS DE INSTALACAO (PARAFUSOS E BUCHAS), NAO INCLUI INSTALACAO","M2"]
["SINAPI-I 44279","SINAPI-I",44279,"SUPORTE DEGRAU PARA CABOS PARA CAIXA SUBTERRANEA, 608 MM, 14 FUROS - SD2","UN"]
["SINAPI-I 45109","SINAPI-I",45109,"MIX DE SEMENTES PARA FORMACAO DE GRAMADOS, PARA HIDROSSEMEADURA","KG"]
["SINAPI-I 44842","SINAPI-I",44842,"CUNHA DE ACO BIPARTIDA PARA FIXACAO DE CORDOALHA ENGRAXADA E PLASTIFICADA DE DIAMETRO NOMINAL 12,7 MM","UN"]
["SINAPI-I 44858","SINAPI-I",44858,"PLACA DE ANCORAGEM ATIVA PARA CABOS COM ATE 2 CORDOALHAS DE DIAMETRO NOMINAL 15,2 MM","UN"]
["SINAPI-I 44869","SINAPI-I",44869,"BLOCO DE ANCORAGEM ATIVA PARA CABOS COM ATE 4 CORDOALHAS DE DIAMETRO NOMINAL 15,2 MM","UN"]
["SINAPI-I 44870","SINAPI-I",44870,"BLOCO DE ANCORAGEM ATIVA PARA CABOS COM ATE 6 CORDOALHAS DE DIAMETRO NOMINAL 15,2 MM","UN"]
["SINAPI-I 44871","SINAPI-I",44871,"BLOCO DE ANCORAGEM ATIVA PARA CABOS COM ATE 7 CORDOALHAS DE DIAMETRO NOMINAL 15,2 MM","UN"]
["SINAPI-I 44844","SINAPI-I",44844,"POCKET FORMER PARA ANCORAGEM ATIVA DE PROTENSAO DE CORDOALHA ENGRAXADA E PLASTIFICADA DE DIAMETRO NOMINAL DE 12,7 MM","UN"]
["SINAPI-I 44845","SINAPI-I",44845,"POCKET FORMER PARA ANCORAGEM ATIVA DE PROTENSAO DE CORDOALHA ENGRAXADA E PLASTIFICADA DE DIAMETRO NOMINAL DE 15,2 MM","UN"]
["SINAPI-I 44894","SINAPI-I",44894,"BAINHA METALICA GALVANIZADA REDONDA, COM DIAMETRO NOMINAL DE 65 MM","M"]
["SINAPI-I 44832","SINAPI-I",44832,"CORDOALHA ENGRAXADA E PLASTIFICADA PEAD, PARA PROTENSAO, ACO CP 190 RB, DIAMETRO NOMINAL DE 12,70 MM","KG"]
["SINAPI-I 44834","SINAPI-I",44834,"CORDOALHA ENGRAXADA E PLASTIFICADA PEAD, PARA PROTENSAO, ACO CP 210 RB, DIAMETRO NOMINAL DE 12,70 MM","KG"]
["SINAPI-I 41701","SINAPI-I",41701,"CILINDRO HIDRAULICO PARA PROTENSAO DE MONOBARRAS, COM HASTE VAZADA, ESFORCO MAXIMO DE 30 TONELADAS","UN"]
["SINAPI-I 45094","SINAPI-I",45094,"GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ","UN"]
["SINAPI-I 44000","SINAPI-I",44000,"GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS COM LANCA TRELICADA (27 A 58 M), CAPACIDADE DE CARGA MAXIMA DE 35 A 76,5 T","UN"]
["SINAPI-I 44811","SINAPI-I",44811,"MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCOPICA, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAIO MAXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANCA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE ACO 8 MM, MOTOR ELETRICO 220/380 VOLTS TRIFASICO","UN"]
["SINAPI-I 44440","SINAPI-I",44440,"MAQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSAO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTENCIA ENTRE 2500 E 5350 W","UN"]
["SINAPI-I 44387","SINAPI-I",44387,"MARTELO ROMPEDOR HIDRAULICO ACOPLAVEL PARA RETROESCAVADEIRAS / ESCAVADEIRAS, *275 A 365* KG","UN"]
["SINAPI-I 44317","SINAPI-I",44317,"GEOCOMPOSTO DRENANTE, TRIDIMENSIONAL DE FILAMENTOS DE POLIPROPILENO, COM NUCLEO DRENANTE, ENTRE DOIS GEOTEXTEIS NAO TECIDO AGULHADO DE POLIESTER","M2"]
["SINAPI-I 43902","SINAPI-I",43902,"COLARINHO SEM REGISTRO, DE ACO GALVANIZADO DN 185 MM (7\") PARA DUTO FLEXIVEL","UN"]
["SINAPI-I 43905","SINAPI-I",43905,"COLARINHO SEM REGISTRO, DE ACO GALVANIZADO DN 314 MM (12\") PARA DUTO FLEXIVEL","UN"]
["SINAPI-I 43857","SINAPI-I",43857,"DUTO FLEXIVEL CIRCULAR EM ALUMINIO ISOLADO DN 109 MM (4\")","M"]
["SINAPI-I 43862","SINAPI-I",43862,"DUTO FLEXIVEL CIRCULAR EM ALUMINIO ISOLADO DN 263 MM (10\")","M"]
["SINAPI-I 43918","SINAPI-I",43918,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 75 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43916","SINAPI-I",43916,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #16, 600 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 41818","SINAPI-I",41818,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 75 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 41816","SINAPI-I",41816,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #16, 600 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43952","SINAPI-I",43952,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 50 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43950","SINAPI-I",43950,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #16, 500 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43958","SINAPI-I",43958,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 200 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","M"]
["SINAPI-I 41549","SINAPI-I",41549,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA #22, DE 50 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","M"]
["SINAPI-I 44344","SINAPI-I",44344,"EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 50 X 50 MM (L X A)","UN"]
["SINAPI-I 44341","SINAPI-I",44341,"EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #16, 600 X 50 MM (L X A)","UN"]
["SINAPI-I 43967","SINAPI-I",43967,"REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA, PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, (125 X100 MM) X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 44025","SINAPI-I",44025,"REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA, PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #16, (600 X 500 MM) X 50 MM, SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 44030","SINAPI-I",44030,"TE HORIZONTAL 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA #22, 150 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 44038","SINAPI-I",44038,"TE HORIZONTAL 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA #14, 700 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 44724","SINAPI-I",44724,"COLETOR SOLAR, 15 TUBOS A VACUO EM VIDRO, MANIFOLD EM ACO INOX, SUPORTE EM ACO INOX, TRAVESSAS EM ACO INOX, 2 X 1 M","UN"]
["SINAPI-I 44715","SINAPI-I",44715,"PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO, 2 X 1 M, DE 400 A 450 W (INCLUSO SAIDA ELETRICA COM 2 CABOS E 2 CONECTORES)","UN"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44718"},"SINAPI-I",44718,"ESTRUTURA SOLAR PARA TELHA CERAMICA, SUPORTE EM ALUMINIO *2,2* M, PARA 2 PLACAS SOLARES 2 X 1 M, 2 TRILHOS/PERFIS H EM ALUMINIO *0,03* X *2,20* M, 4 GANCHOS EM ALUMINIO, 6 FIXADORES EM INOX, 4 PARAFUSOS INOX","UN"]
["SINAPI-I 41961","SINAPI-I",41961,"SUPORTE METALICO REGULAVEL PARA INSTALACAO E FIXACAO DE TELA FACHADEIRA, COM ACESSORIOS DE FIXACAO","UN"]
["SINAPI-I 41949","SINAPI-I",41949,"GRAMPO LEVE REFORCADO EM ACO MALEAVEL 1020 GALVANIZADO (CLIP'S) PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 9,53 MM (3/8\") (DIN 741)","UN"]
["SINAPI-I 39379","SINAPI-I",39379,"LUMINARIA SINALIZADOR EM ALUMINIO COM GLOBO MACROLON VERMELHO PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)","UN"]
["SINAPI-I 41946","SINAPI-I",41946,"ABRACADEIRA EM ACO GALVANIZADO PARA SISTEMA DE LINHA DE VIDA, PARA POSTE TUBULAR DE DIAMETRO 3\" E CABO DE ACO DE DIAMETRO 12,7 MM (1/2\")","UN"]
["SINAPI-I 43865","SINAPI-I",43865,"MANILHA RETA PESADA PADRAO \"D\", CORPO EM ACO CARBONO 1045 E PINO REFORCADO EM ACO ALLOY, GALVANIZADO, ROSCADO, DIAMETRO 5/8\"","UN"]
["SINAPI-I 43872","SINAPI-I",43872,"ESCADA TIPO MARINHEIRO, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2\", SEM GUARDA-CORPO, DEGRAUS EM ACO REDONDO 5/8\", COMPLETA PARA FIXAR NA PAREDE COM CHUMBADORES MECANICOS, PARA ACESSAR POCOS ESTREITOS E OUTROS","M"]
["SINAPI-I 44282","SINAPI-I",44282,"LIQUIDO REVELADOR NAO AQUOSO - 325 G","UN"]
["SINAPI-I 44209","SINAPI-I",44209,"JANELA DE CORRER, DE PVC, COM 2 FOLHAS DE VIDRO E PERSIANA INTEGRADA, DIMENSOES 1,20 X 1,20 M (A X L), VIDROS INCLUSOS, BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNICAO/ALIZAR","UN"]
["SINAPI-I 44377","SINAPI-I",44377,"LAJE TT (PI) PRE-FABRICADA *250 X 30* CM","M3"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44113"},"SINAPI-I",44113,"PILAR DE CONCRETO PRE-FABRICADO *40 X 40* CM","M3"]
["SINAPI-I 45277","SINAPI-I",45277,"ARGAMASSA USINADA BOMBEAVEL PARA CONTENCOES TIPO CORTINA DE ESTACAS SECANTES, RESISTENCIA CARACTERISTICA DE 25 MPA, CONSUMO DE CIMENTO 600 KG/M3, SLUMP = 320 +/- 20 MM, SEM BOMBEAMENTO E LANCAMENTO","M3"]
["SINAPI-I 45085","SINAPI-I",45085,"MONOBARRA DE ACO ROSQUEAVEL PARA TIRANTE DN = 32 MM, CARGA MAXIMA PROVISORIA 16 T, CARGA MAXIMA PERMANENTE DE 14 T, COMPRIMENTO MAXIMO DE 12 M","KG"]
["SINAPI-I 45086","SINAPI-I",45086,"MONOBARRA DE ACO ROSQUEAVEL PARA TIRANTE DN = 36 MM, CARGA MAXIMA PROVISORIA 16 T, CARGA MAXIMA PERMANENTE DE 14 T, COMPRIMENTO MAXIMO DE 12 M","KG"]
["SINAPI-I 45293","SINAPI-I",45293,"GRANITO POLIDO PARA REVESTIMENTO DE FACHADA, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MAIOR QUE 3025 CM2 E MENOR OU IGUAL A 10000 CM2, E = *2* CM","M2"]
["SINAPI-I 45160","SINAPI-I",45160,"LOCACAO DE FORMA PARA ESTRUTURAS CIRCULARES, PARA APLICACAO EXCLUSIVA NA FACE INTERNA DA ESTRUTURA, COM CHASSIS EM ACO E PAINEL COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12 MM, INCLUSIVE COMPONENTES ACESSORIOS","M2XMES"]
["SINAPI-I 44925","SINAPI-I",44925,"ADUELA/GALERIA ABERTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN"]
["SINAPI-I 44931","SINAPI-I",44931,"ADUELA/GALERIA ABERTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RENTAGULAR INTERNA DE 2,5 X 2,0 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN"]
["SINAPI-I 44920","SINAPI-I",44920,"ADUELA/GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,0 X 2,0 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN"]
["SINAPI-I 44190","SINAPI-I",44190,"SUPORTE TRADICIONAL PARA FIXACAO DE CORRIMAO NA PAREDE, EM ALUMINIO","UN"]
["SINAPI-I 45006","SINAPI-I",45006,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO PAVER, COM ENCAIXE (GUIA DE TRAVAMENTO/FINCADINHA), COMP 45 CM, *19 X 08/08* CM (H X L1/L2)","UN"]
["SINAPI-I 45009","SINAPI-I",45009,"CAMERA DE MONITORAMENTO BULLET, ALCANCE DO INFRAVERMELHO DE ATE 50 METROS, RESOLUCAO DE 1 A 5 MEGA PIXELS, LENTE DE 2,8 MM A 12 MM, SENSOR DIGITAL DE 1/3\", COMPATIVEL COM AHD/XVI, HDCVI, HDTVI E CVBS","UN"]
["SINAPI-I 45215","SINAPI-I",45215,"LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE SOBREPOR, QUADRADA *60 X 60* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, LAMPADAS LED *48* W E DRIVER BIVOLT","UN"]
["SINAPI-I 43996","SINAPI-I",43996,"LUMINARIA DE EMBUTIR TIPO CALHA, RETANGULAR, EM CHAPA DE ACO PINTADA EM BRANCO, PARA 2 LAMPADAS TUBULARES T8, LED *18* W OU FLUORESCENTE, BIVOLT, ALETADA, 120 CM (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)","UN"]
["SINAPI-I 44792","SINAPI-I",44792,"LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *30 X 30* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT","UN"]
["SINAPI-I 45183","SINAPI-I",45183,"LAMPADA LED PAR20 6 W/ 7W","UN"]
["SINAPI-I 44947","SINAPI-I",44947,"CAIXA ELETRICA 4 X 4, PLASTICA, DE EMBUTIR, FIXACAO AUTOTRAVANTE DE ENCAIXE NO FURO DA PAREDE, INCLUI ENTRADAS PARA CONDUITE E TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 44085","SINAPI-I",44085,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, SEM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 1\", SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 44089","SINAPI-I",44089,"LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, EM ALUMINIO SEM ROSCA, DIMENSAO DE 40 MM (1 1/2\")","UN"]
["SINAPI-I 41496","SINAPI-I",41496,"ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO GALVANIZADO OU ZINCADO, TIPO PESADO, COM ROSCA, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM, DN = 1 1/2\", ESPESSURA DE 2,00 MM","M"]
["SINAPI-I 44095","SINAPI-I",44095,"COTOVELO HORIZONTAL PARA BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMINIO 4 BARRAS - 1000 A","UN"]
["SINAPI-I 44694","SINAPI-I",44694,"COTOVELO HORIZONTAL PARA BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMINIO 8 BARRAS - 2500 A","UN"]
["SINAPI-I 44698","SINAPI-I",44698,"COTOVELO VERTICAL PARA BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMINIO 8 BARRAS - 2000 A","UN"]
["SINAPI-I 44107","SINAPI-I",44107,"COTOVELO VERTICAL PARA BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMINIO 4 BARRAS - 350 A","UN"]
["SINAPI-I 44092","SINAPI-I",44092,"DISJUNTOR TIPO DR, BIPOLAR DE 40A","UN"]
["SINAPI-I 44350","SINAPI-I",44350,"PECA RETA DE BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMINIO COM 4 BARRAS - 2000A - L = 3 M","M"]
["SINAPI-I 43878","SINAPI-I",43878,"BARRAMENTO TIPO NEUTRO / TERRA PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM 18 /24 DISJUNTORES","UN"]
["SINAPI-I 44215","SINAPI-I",44215,"CONECTOR PERFURANTE DE DERIVACAO PARA LIGACAO DE CABOS E TUBOS","UN"]
["SINAPI-I 43843","SINAPI-I",43843,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 114 MM, PARA AGUA QUENTE","UN"]
["SINAPI-I 43848","SINAPI-I",43848,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE","UN"]
["SINAPI-I 45106","SINAPI-I",45106,"UNIAO COM FLANGE, PPR, COM PARAFUSOS, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 45074","SINAPI-I",45074,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA MACHO, METALICA, DN 25 MM X 1\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45067","SINAPI-I",45067,"CONECTOR/ADAPTADOR MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45044","SINAPI-I",45044,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45042","SINAPI-I",45042,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM X 1/2\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45013","SINAPI-I",45013,"TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, DN 1/2\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45019","SINAPI-I",45019,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 X 20 X 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45026","SINAPI-I",45026,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X 20 X 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45031","SINAPI-I",45031,"TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 44831","SINAPI-I",44831,"RALO LINEAR EM PVC, COM GRELHA LISA EM ACO INOX, LARGURA 5,50 CM E COMPRIMENTO *70* CM","UN"]
["SINAPI-I 43883","SINAPI-I",43883,"PARAFUSO ROSCA MAQUINA, CABECA REDONDA COM FENDA SIMPLES, DIAMETRO *4,8* MM, COMPRIMENTO * 19 * MM, EM ACO CARBONO ZINCADO, COM PORCA E ARRUELA","UN"]
["SINAPI-I 44311","SINAPI-I",44311,"DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MDF, LINHA 90 MM - PERFIS DE ALUMINIO EXTRUDADO, EXCLUSO INSTALACAO","M2"]
["SINAPI-I 41049","SINAPI-I",41049,"ADAPTADOR RETO, FIXO, FEMEA, PARA TUBO MULTICAMADA PEX PARA GAS, 32 MM X 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 41058","SINAPI-I",41058,"CONECTOR / ADAPTADOR FIXO, ROSCA MACHO, *26* MM X 1\", POR CRIMPAGEM PARA TUBO MULTICAMADA PEX PARA GAS","UN"]
["SINAPI-I 41005","SINAPI-I",41005,"JOELHO / COTOVELO 90 GRAUS, *26* MM, POR CRIMPAGEM PARA TUBO MULTICAMADA PEX GAS","UN"]
["SINAPI-I 41111","SINAPI-I",41111,"JOELHO / COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA MACHO, 20 MM X 3/4\", POR CRIMPAGEM PARA TUBO MULTICAMADA PEX PARA GAS","UN"]
["SINAPI-I 44204","SINAPI-I",44204,"TUBO MULTICAMADA PEX COM PROTECAO ANTI UV, DN 20 MM, PARA INSTALACOES A GAS (BRANCO)","M"]
["SINAPI-I 44205","SINAPI-I",44205,"TUBO MULTICAMADA PEX COM PROTECAO ANTI UV, DN 26 MM, PARA INSTALACOES A GAS (BRANCO)","M"]
["SINAPI-I 44415","SINAPI-I",44415,"AR CONDICIONADO JANELA, 7500 BTUS/H, CICLO FRIO","UN"]
["SINAPI-I 45124","SINAPI-I",45124,"CATRACA DE CONTROLE DE ACESSO, LEITORA PROXIMIDADE DE CARTAO RFID E TECLADO, CORPO EM ACO CARBONO COM PINTURA EPOXI E 3 BRACOS ARTICULADOS EM ACO INOX POLIDO, COM CONTAGEM DE ACESSO, INCLUI SOFTWARE","UN"]
["SINAPI-I 43350","SINAPI-I",43350,"LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA CERAMICA 20 X 30 X 12 CM (L X C X A) E VIGOTA VTR 12 X 12 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)","M2"]
["SINAPI-I 43352","SINAPI-I",43352,"LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA CERAMICA 20 X 30 X 20 CM (L X C X A) E VIGOTA VTR 12 X 20 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)","M2"]
["SINAPI-I 44705","SINAPI-I",44705,"REGISTRO DE ESFERA, EM LATAO NIQUELADO, ROSCA EXTERNA E INTERNA, 3/4\", PN 25 - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 44706","SINAPI-I",44706,"TE DE REDUCAO, PVC, BBB, JE, 90 GRAUS, DN 150 X 100 MM, PARA TUBOS LISOS, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN"]
["SINAPI-I 44216","SINAPI-I",44216,"BRACO PARA LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,20 M","UN"]
["SINAPI-I 45273","SINAPI-I",45273,"LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 600 W","UN"]
["SINAPI-I 44453","SINAPI-I",44453,"BALIZADOR MODELO OLEGARIO, FABRICADO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE ESPESSURA 3\", COM DIMENSOES DE 9 CM DE DIAMETRO X 78,5 CM DE ALTURA, ACABAMENTO DE PINTURA ELETROSTATICA, FIXACAO CHUMBADA","UN"]
["SINAPI-I 44764","SINAPI-I",44764,"PLANTA TIPO ARECA, BAMBU ORQUIDEA OU EQUIVALENTE DA REGIAO COM H = 1,00 M","UN"]
["SINAPI-I 44158","SINAPI-I",44158,"MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ ANGICO/IPE/ JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *5* M","UN"]
["SINAPI-I 44192","SINAPI-I",44192,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-196 (2,09 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA 10 X 30 CM","M2"]
["SINAPI-I 44420","SINAPI-I",44420,"BALANCO DE 2 LUGARES PARA PARQUINHO, COM ESTRUTURA DE MADEIRA TRATADA, PRODUZIDO COM TORAS DE EUCALIPTO DE REFLORESTAMENTO","UN"]
["SINAPI-I 44426","SINAPI-I",44426,"CASINHA DE MADEIRA FABRICADA EM MADEIRA TRATADA, INCLUINDO RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO","UN"]
["SINAPI-I 44911","SINAPI-I",44911,"PLACA DE CONCRETO PERMEAVEL (POROSO/DRENANTE), PRE-FABRICADA, 40 CM X 40 CM, E= 8 CM, FCK = 25 MPA, COR NATURAL","M2"]
["SINAPI-I 44916","SINAPI-I",44916,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO PERMEAVEL (POROSO/DRENANTE) - MODELO RETANGULAR, *10 X 20* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2"]
["SINAPI-I 44690","SINAPI-I",44690,"BIOPOLIMERO SUSPENSOR DE SOLIDOS","KG"]
["SINAPI-I 44434","SINAPI-I",44434,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD, LISO, PE-100, DE = 250 MM X 22,7 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 16), PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M"]
["SINAPI-I 43940","SINAPI-I",43940,"FUNDO NIVELADOR ACRILICO BRANCO PARA MADEIRA","L"]
["SINAPI-I 43942","SINAPI-I",43942,"TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA, DE SECAGEM RAPIDA","L"]
["SINAPI-I 43986","SINAPI-I",43986,"GABARITO /MOLDE DE PICTOGRAMA \"GESTANTE\" PARA PINTURA / DEMARCACAO EM PISO, EM CHAPA DE POLIESTIRENO (OS), E = 1 MM, *120X120*","UN"]
["SINAPI-I 43871","SINAPI-I",43871,"LIXA EM FOLHA GRAO 220","UN"]
["SINAPI-I 44225","SINAPI-I",44225,"ELEMENTOS SOLTOS / DISCRETOS PARA PISO TATIL/ PODOTATIL, DIRECIONAL (FAIXAS) E ALERTA (BOLINHAS), EM PVC REVESTIDOS EM ACO INOX DE MODELO FRISADO","M2"]
["SINAPI-I 45356","SINAPI-I",45356,"CORDOALHA DE ACO DE DIAMETRO 9,5 MM (3/8'') 7 FIOS X 3,05 MM TIPO EAR CLASSE DE ZINCAGEM B, 13% IACS","M"]
["SINAPI-I 45336","SINAPI-I",45336,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H =8 M, DIAMETRO INFERIOR *130* MM","UN"]
["SINAPI-I 45347","SINAPI-I",45347,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR *110* MM","UN"]
["SINAPI-I 45354","SINAPI-I",45354,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 5 M, DIAMETRO INFERIOR *115* MM","UN"]
["SINAPI-I 45341","SINAPI-I",45341,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 8 M, DIAMETRO INFERIOR *140* MM","UN"]
["SINAPI-I 44660","SINAPI-I",44660,"PAR DE ESTRUTURAS EM TRELICA METALICA AEREA PARA TABELA DE BASQUETE, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO DE DIAMETRO 1\", CABOS DE ACO GALVANIZADO DE ESPESSURA 1/4\" COM ELEVACAO MANUAL, FIXACAO ATRAVES DE PARAFUSOS NA PAREDE","UN"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44953"},"SINAPI-I",44953,"EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RL-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA","T"]
["SINAPI-I 44682","SINAPI-I",44682,"TAPE DE COLAGEM DE EMENDAS DE GRAMA SINTETICA DE POLIPROPILENO","M"]
["SINAPI-I 44670","SINAPI-I",44670,"PISO DE POLIPROPILENO OUTDOOR PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DIMENSOES 250 MM X 250 MM X 12 MM","M2"]
["SINAPI-I 44685","SINAPI-I",44685,"REDE DE PROTECAO DE POLIETILENO, FIO 2 MM, MALHA 12 CM X 12 CM","M2"]
["SINAPI-I 44484","SINAPI-I",44484,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 5\", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M"]
["SINAPI-I 44755","SINAPI-I",44755,"FORMAS DE BARREIRA DE CONCRETO SIMPLES","UN"]
["SINAPI-I 44729","SINAPI-I",44729,"BATE-RODAS DE RESINA COM DOIS PINOS DE FIXACAO","UN"]
["SINAPI-I 44742","SINAPI-I",44742,"ARRUELA LISA, REDONDA, ACO ZINCADO, M16, DIAMETRO EXTERNO 30 MM, DIAMETRO DO FURO 17 MM","UN"]
["SINAPI-I 44751","SINAPI-I",44751,"CINTA PARA DEFENSA METALICA (GUARD RAIL) MALEAVEL SIMPLES","UN"]
["SINAPI-I 44761","SINAPI-I",44761,"TERMINAL DE ANCORAGEM TIPO C PARA DEFENSA METALICA (GUARD RAIL) SIMPLES","UN"]
["SINAPI-I 44757","SINAPI-I",44757,"PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 5/8\"","UN"]
["SINAPI-I 44625","SINAPI-I",44625,"FECHO DENTADO PARA CINTA / FITA METALICA EM ACO INOX, PARA FITA DE ACO DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 44631","SINAPI-I",44631,"PORTICO METALICO PARA VAO DE 13,6 M E VENTO DE 40 M/S (COMPOSTO POR DUAS COLUNAS TUBULARES LATERAIS H = *7,5* M, UMA VIGA TRELICADA ESPACIAL CENTRAL, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS), PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN"]
["SINAPI-I 44642","SINAPI-I",44642,"PORTICO METALICO PARA VAO DE 26 M E VENTO DE 40 M/S (COMPOSTO POR DUAS COLUNAS TUBULARES LATERAIS H = *7,5* M, UMA VIGA TRELICADA ESPACIAL CENTRAL, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS), PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN"]
["SINAPI-I 44643","SINAPI-I",44643,"PORTICO METALICO PARA VAO DE 27,1 M E VENTO DE 40 M/S (COMPOSTO POR DUAS COLUNAS TUBULARES LATERAIS H = *7,5* M, UMA VIGA TRELICADA ESPACIAL CENTRAL, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS), PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN"]
["SINAPI-I 44652","SINAPI-I",44652,"SEMI-PORTICO SIMPLES METALICO PARA VAO DE 4,9 M E VENTO DE 40 M/S (COMPOSTO POR UMA COLUNA TUBULAR H = *7,5* M, UMA VIGA TRELICADA ESPACIAL, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS), PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN"]
["SINAPI-I 41439","SINAPI-I",41439,"CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA TERMINAL AEREO SEM BANDEIRA, EM LATAO ESTANHADO, COM FURO VERTICAL, DN=10MM, PARA CABOS DE 16 A 70 MM2","UN"]
["SINAPI-I 45077","SINAPI-I",45077,"PRESILHA EM LATAO, 2 FUROS PARA CABOS COM SECAO ENTRE 16 A 70 MM2, PARA FIXACAO CORDOALHA EM SPDA E OUTROS","UN"]
["SINAPI-I 45116","SINAPI-I",45116,"CAIXA OU ABRIGO EM POLIPROPILENO (PP) PARA ATE 2 HIDROMETROS, COM TAMPAS E ACESSOS PARA A INSTALACAO","UN"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43362"},"SINAPI-I",43362,"CIMENTO ASFALTICO CAP 150/200","KG"]
["SINAPI-I 43936","SINAPI-I",43936,"FITA ADESIVA DUPLA-FACE PARA FIXACAO DE ESPELHOS E OUTROS MATERIAIS, 12 MM X 20 M, E = 2 MM","UN"]
["SINAPI-I 43820","SINAPI-I",43820,"VALVULA ESFERA PARA GAS 1\", EXTREMIDADES COM ROSCA","UN"]
["SINAPI-I 43828","SINAPI-I",43828,"VALVULA VENTOSA 1/2\", EXTREMIDADE COM ROSCA","UN"]
["SINAPI-I 44589","SINAPI-I",44589,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE. CORPO DE FERRO E TIRANTES DE ACO CARBONO GALVANIZADO, DN = 200 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO, INCLUI TIRANTES, PORCAS E ANEIS","UN"]
["SINAPI-I 44597","SINAPI-I",44597,"LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECANICA, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, INCLUI PARAFUSOS, PORCAS E ANEIS (NBR 7677)","UN"]
["SINAPI-I 44603","SINAPI-I",44603,"LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECANICA, EM FERRO FUNDIDO, DN = 400 MM, INCLUI PARAFUSOS, PORCAS E ANEIS (NBR 7677)","UN"]
["SINAPI-I 44607","SINAPI-I",44607,"LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECANICA, EM FERRO FUNDIDO, DN = 800 MM, INCLUI PARAFUSOS, PORCAS E ANEIS (NBR 7677)","UN"]
["SINAPI-I 44617","SINAPI-I",44617,"CONJUNTO DE ACESSORIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 300 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUCAO DE UMA JUNTA FLANGEADA","UN"]
["SINAPI-I 44620","SINAPI-I",44620,"CONJUNTO DE ACESSORIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 500 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUCAO DE UMA JUNTA FLANGEADA","UN"]
["SINAPI-I 44556","SINAPI-I",44556,"VALVULA REGISTRO DE GAVETA COM FLANGE, EM FERRO FUNDIDO, DN = 200 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO","UN"]
["SINAPI-I 44564","SINAPI-I",44564,"VALVULA DE RETENCAO TIPO PORTINHOLA UNICA COM FLANGES, EM FERRO FUNDIDO, DN = 200 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO","UN"]
["SINAPI-I 44567","SINAPI-I",44567,"VALVULA DE RETENCAO TIPO PORTINHOLA UNICA COM FLANGES, EM FERRO FUNDIDO, DN = 350 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO","UN"]
["SINAPI-I 44574","SINAPI-I",44574,"VALVULA REDUTORA DE PRESSAO, TIPO Y, COM PILOTO, CORPO EM FERRO FUNDIDO REVESTIDO, MOLA DE ACO INOXIDAVEL E PILOTO DE COBRE OU ACO INOXIDAVEL, COM FLANGES, DN = 200 MM, PN 10, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI 104658","SINAPI",104658,"PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024","M2",147.97,151.81,null,null,0,0]
["SINAPI 104999","SINAPI",104999,"RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO PRÉ MOLDADO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024","UN",0,0]
["SINAPI 89291","SINAPI",89291,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023","M2",77.5,80.61,null,null,0,0]
["SINAPI 89480","SINAPI",89480,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022","M2",168.92,173.87,null,null,0,0]
["SINAPI 104443","SINAPI",104443,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 8 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022","M2",0,0]
["SINAPI 103331","SINAPI",103331,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",78.45,82.57,null,null,5.5999999999999999E-3,5.3E-3]
["SINAPI 103361","SINAPI",103361,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",77.819999999999993,81.72,null,null,5.7000000000000002E-3,5.4000000000000003E-3]
["SINAPI 103363","SINAPI",103363,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",94.64,99.1,null,null,4.5999999999999999E-3,4.4000000000000003E-3]
["SINAPI 103352","SINAPI",103352,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",96.57,102.59,null,null,3.0999999999999999E-3,2.8999999999999998E-3]
["SINAPI 103344","SINAPI",103344,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",78.44,81.739999999999995,null,null,5.5999999999999999E-3,5.4000000000000003E-3]
["SINAPI 103347","SINAPI",103347,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",87.98,91.93,null,null,5.0000000000000001E-3,4.7999999999999996E-3]
["SINAPI 103323","SINAPI",103323,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",57.31,59.45,null,null,3.8E-3,3.7000000000000002E-3]
["SINAPI 103337","SINAPI",103337,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",91.64,94.92,null,null,2.3999999999999998E-3,2.3E-3]
["SINAPI 103317","SINAPI",103317,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",82.67,85.23,null,null,2.7000000000000001E-3,2.5999999999999999E-3]
["SINAPI 101160","SINAPI",101160,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO DE SOLO-CIMENTO (TIJOLO ECOLÓGICO) DE 7X15X30CM (ESPESSURA 15CM). AF_05/2020","M2",0,0]
["SINAPI 101158","SINAPI",101158,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020","M2",90.04,91.89,null,null,0,0]
["SINAPI 87395","SINAPI",87395,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3",3378.06,3396.45,null,null,0,0]
["SINAPI 87408","SINAPI",87408,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019","M3",1755.55,1765.6,null,null,0,0]
["SINAPI 87390","SINAPI",87390,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",4803.59,4811.3,null,null,0,0]
["SINAPI 88626","SINAPI",88626,"ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",634.04999999999995,646.30999999999995,null,null,0,0]
["SINAPI 87368","SINAPI",87368,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",698.99,719.71,null,null,0,0]
["SINAPI 100449","SINAPI",100449,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,0]
["SINAPI 87335","SINAPI",87335,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",617.65,633.32000000000005,null,null,0,0]
["SINAPI 88715","SINAPI",88715,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",590.25,603.72,null,null,0,0]
["SINAPI 87323","SINAPI",87323,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",4005.39,4015.95,null,null,0,0]
["SINAPI 100458","SINAPI",100458,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,0]
["SINAPI 100475","SINAPI",100475,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",826.14,837.99,null,null,0,0]
["SINAPI 87299","SINAPI",87299,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",508.44,520.32000000000005,null,null,0,0]
["SINAPI 88629","SINAPI",88629,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",741.42,757.1,null,null,0,0]
["SINAPI 87295","SINAPI",87295,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",612.76,630.23,null,null,0,0]
["SINAPI 87364","SINAPI",87364,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",3845.68,3855.01,null,null,0,0]
["SINAPI 87316","SINAPI",87316,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",571.98,586.64,null,null,0,0]
["SINAPI 100492","SINAPI",100492,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",698.25,707.61,null,null,0,0]
["SINAPI 88631","SINAPI",88631,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",655.36,670.53,null,null,0,0]
["SINAPI 100471","SINAPI",100471,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,0]
["SINAPI 87358","SINAPI",87358,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",3850.27,3867.23,null,null,0,0]
["SINAPI 87304","SINAPI",87304,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",643.84,657.74,null,null,0,0]
["SINAPI 87305","SINAPI",87305,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",636.77,649.23,null,null,0,0]
["SINAPI 87284","SINAPI",87284,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",511.53,522.65,null,null,0,0]
["SINAPI 87281","SINAPI",87281,"ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",494.11,506.55,null,null,0,0]
["SINAPI 87328","SINAPI",87328,"ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",456.85,466.31,null,null,0,0]
["SINAPI 95584","SINAPI",95584,"MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS","KG",14.84,15.2,null,null,0,0]
["SINAPI 104104","SINAPI",104104,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",12.15,12.18,null,null,0,0]
["SINAPI 92915","SINAPI",92915,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",17.260000000000002,17.920000000000002,null,null,0,0]
["SINAPI 92762","SINAPI",92762,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",12.08,12.2,null,null,0,0]
["SINAPI 92764","SINAPI",92764,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",9.91,9.9600000000000009,null,null,0,0]
["SINAPI 104110","SINAPI",104110,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",18.5,19.190000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 92882","SINAPI",92882,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",13.97,14.33,null,null,0,0]
["SINAPI 92878","SINAPI",92878,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022","KG",11.02,11.04,null,null,0,0]
["SINAPI 92806","SINAPI",92806,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022","KG",10.36,10.36,null,null,0,0]
["SINAPI 95602","SINAPI",95602,"ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021","UN",31.44,34.28,null,null,0,0]
["SINAPI 102521","SINAPI",102521,"ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,40 X 2,50 M. AF_05/2021","UN",126.14,137.52000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 104372","SINAPI",104372,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3",0,0]
["SINAPI 94880","SINAPI",94880,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",44.26,45.79,null,null,0,0]
["SINAPI 90740","SINAPI",90740,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",4.0599999999999996,4.41,null,null,0,0]
["SINAPI 90735","SINAPI",90735,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",4.21,4.58,null,null,0,0]
["SINAPI 90739","SINAPI",90739,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",8.9700000000000006,9.44,null,null,0,0]
["SINAPI 90728","SINAPI",90728,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",42.89,46.39,null,null,0,0]
["SINAPI 94869","SINAPI",94869,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",188.63,188.7,null,null,0,0]
["SINAPI 94875","SINAPI",94875,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",1732.51,1733.57,null,null,0,0]
["SINAPI 90694","SINAPI",90694,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",48.38,48.65,null,null,0,0]
["SINAPI 90698","SINAPI",90698,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",367.21,367.67,null,null,0,0]
["SINAPI 105268","SINAPI",105268,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",95.25,100.24,null,null,0,0]
["SINAPI 105317","SINAPI",105317,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",22.11,23.43,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105397"},"SINAPI",105397,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",39.21,41.57,null,null,0,0]
["SINAPI 105264","SINAPI",105264,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",54.97,57.91,null,null,0,0]
["SINAPI 105315","SINAPI",105315,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",9.42,10.17,null,null,0,0]
["SINAPI 105381","SINAPI",105381,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",11.61,12.49,null,null,0,0]
["SINAPI 105298","SINAPI",105298,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",17.84,18.89,null,null,0,0]
["SINAPI 105255","SINAPI",105255,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",39.520000000000003,41.96,null,null,0,0]
["SINAPI 105304","SINAPI",105304,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",46.05,48.94,null,null,0,0]
["SINAPI 105269","SINAPI",105269,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",11.45,12.08,null,null,0,0]
["SINAPI 105385","SINAPI",105385,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",19.440000000000001,20.98,null,null,0,0]
["SINAPI 105259","SINAPI",105259,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",18.47,19.48,null,null,0,0]
["SINAPI 105348","SINAPI",105348,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",54.54,57.8,null,null,0,0]
["SINAPI 105321","SINAPI",105321,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",44.25,46.88,null,null,0,0]
["SINAPI 105325","SINAPI",105325,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",81.14,85.4,null,null,0,0]
["SINAPI 105343","SINAPI",105343,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",15.88,16.71,null,null,0,0]
["SINAPI 105371","SINAPI",105371,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",27.17,29.22,null,null,0,0]
["SINAPI 97180","SINAPI",97180,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\") OU DN 1700 MM (68\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",128.91999999999999,136.25,null,null,0,0]
["SINAPI 97174","SINAPI",97174,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",53.31,56.18,null,null,0,0]
["SINAPI 97184","SINAPI",97184,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",47.81,50.44,null,null,0,0]
["SINAPI 97159","SINAPI",97159,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",5.55,5.9,null,null,0,0]
["SINAPI 97147","SINAPI",97147,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",14.15,15.06,null,null,0,0]
["SINAPI 97163","SINAPI",97163,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",11.33,12.08,null,null,0,0]
["SINAPI 97151","SINAPI",97151,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",27.24,28.75,null,null,0,0]
["SINAPI 97127","SINAPI",97127,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",4.7300000000000004,5.0999999999999996,null,null,0,0]
["SINAPI 97136","SINAPI",97136,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",8.69,9.24,null,null,0,0]
["SINAPI 97133","SINAPI",97133,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",20.25,21.55,null,null,0,0]
["SINAPI 105310","SINAPI",105310,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 180, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",5.71,6.16,null,null,0,0]
["SINAPI 105296","SINAPI",105296,"ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",173.13,175.02,null,null,0.86399999999999999,0.85470000000000002]
["SINAPI 105290","SINAPI",105290,"ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",66.13,67.39,null,null,0.75339999999999996,0.73929999999999996]
["SINAPI 105331","SINAPI",105331,"ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",56.54,56.83,null,null,0.93630000000000002,0.93159999999999998]
["SINAPI 105332","SINAPI",105332,"ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",55.93,56.16,null,null,0.94650000000000001,0.94269999999999998]
["SINAPI 105327","SINAPI",105327,"ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",48.89,49.15,null,null,0.93169999999999997,0.92679999999999996]
["SINAPI 92864","SINAPI",92864,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",92.41,95.08,null,null,0,0]
["SINAPI 92850","SINAPI",92850,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",22.83,23.5,null,null,0,0]
["SINAPI 92858","SINAPI",92858,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",58,59.82,null,null,0,0]
["SINAPI 92815","SINAPI",92815,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",98.24,102.83,null,null,0,0]
["SINAPI 92820","SINAPI",92820,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",26.98,28.31,null,null,0,0]
["SINAPI 92824","SINAPI",92824,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",59.99,62.88,null,null,0,0]
["SINAPI 92827","SINAPI",92827,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",95.63,100.15,null,null,0,0]
["SINAPI 92863","SINAPI",92863,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",1020.1,1022.77,null,null,0,0]
["SINAPI 92833","SINAPI",92833,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",214.47,215,null,null,0,0]
["SINAPI 92855","SINAPI",92855,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",498.37,499.9,null,null,0,0]
["SINAPI 92226","SINAPI",92226,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",569.87,574.92999999999995,null,null,0,0]
["SINAPI 92219","SINAPI",92219,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",160.08000000000001,161.94,null,null,0,0]
["SINAPI 92221","SINAPI",92221,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",296.89,299.77999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 92215","SINAPI",92215,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",539.77,543.86,null,null,0,0]
["SINAPI 94327","SINAPI",94327,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023","M3",92.32,93.31,null,null,5.9999999999999995E-4,5.9999999999999995E-4]
["SINAPI 94339","SINAPI",94339,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023","M3",86.86,87.89,null,null,6.9999999999999999E-4,6.9999999999999999E-4]
["SINAPI 104729","SINAPI",104729,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023","M3",17.04,17.510000000000002,null,null,3.5000000000000001E-3,3.3999999999999998E-3]
["SINAPI 104728","SINAPI",104728,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023","M3",20.02,20.57,null,null,3.0000000000000001E-3,2.8999999999999998E-3]
["SINAPI 93378","SINAPI",93378,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023","M3",25.25,26.57,null,null,2.3999999999999998E-3,2.3E-3]
["SINAPI 105735","SINAPI",105735,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",242.48,243.24,null,null,2.3099999999999999E-2,2.3099999999999999E-2]
["SINAPI 96398","SINAPI",96398,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",351.22,352.12,null,null,1.5900000000000001E-2,1.5900000000000001E-2]
["SINAPI 105745","SINAPI",105745,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 50 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",111.97,112.56,null,null,4.0500000000000001E-2,4.02E-2]
["SINAPI 105666","SINAPI",105666,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",182.26,183.12,null,null,2.6200000000000001E-2,2.5999999999999999E-2]
["SINAPI 105646","SINAPI",105646,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 100564","SINAPI",100564,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",101.66,102.69,null,null,5.5199999999999999E-2,5.4600000000000003E-2]
["SINAPI 105706","SINAPI",105706,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105691","SINAPI",105691,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",220.78,222.14,null,null,3.3300000000000003E-2,3.3099999999999997E-2]
["SINAPI 105679","SINAPI",105679,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105718","SINAPI",105718,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",96.24,97.6,null,null,7.6600000000000001E-2,7.5499999999999998E-2]
["SINAPI 105601","SINAPI",105601,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105625","SINAPI",105625,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",188.81,189.58,null,null,2.3300000000000001E-2,2.3199999999999998E-2]
["SINAPI 105575","SINAPI",105575,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",58.32,58.81,null,null,4.7699999999999999E-2,4.7300000000000002E-2]
["SINAPI 105585","SINAPI",105585,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",117.23,118.98,null,null,8.0199999999999994E-2,7.9000000000000001E-2]
["SINAPI 105588","SINAPI",105588,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",106.16,107.41,null,null,6.3799999999999996E-2,6.3E-2]
["SINAPI 105725","SINAPI",105725,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105757","SINAPI",105757,"EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024","M2",0,0]
["SINAPI 105562","SINAPI",105562,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",8.52,8.76,null,null,0.2089,0.20319999999999999]
["SINAPI 105556","SINAPI",105556,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",14.23,14.75,null,null,0.1729,0.1668]
["SINAPI 105739","SINAPI",105739,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",356.51,357.62,null,null,2.0199999999999999E-2,2.0199999999999999E-2]
["SINAPI 105741","SINAPI",105741,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",354.01,355.05,null,null,1.84E-2,1.83E-2]
["SINAPI 105660","SINAPI",105660,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",205.63,207.59,null,null,4.9599999999999998E-2,4.9099999999999998E-2]
["SINAPI 105649","SINAPI",105649,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105665","SINAPI",105665,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",273.76,275.26,null,null,2.8299999999999999E-2,2.8199999999999999E-2]
["SINAPI 105707","SINAPI",105707,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105694","SINAPI",105694,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",233.11,235.07,null,null,4.3700000000000003E-2,4.3299999999999998E-2]
["SINAPI 105682","SINAPI",105682,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105579","SINAPI",105579,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",108.57,110.53,null,null,9.3899999999999997E-2,9.2299999999999993E-2]
["SINAPI 105635","SINAPI",105635,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",145.97,146.69,null,null,2.5999999999999999E-2,2.5899999999999999E-2]
["SINAPI 105621","SINAPI",105621,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105576","SINAPI",105576,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",62.79,63.51,null,null,6.0499999999999998E-2,5.9799999999999999E-2]
["SINAPI 105573","SINAPI",105573,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",114.36,115.48,null,null,5.2499999999999998E-2,5.1999999999999998E-2]
["SINAPI 105589","SINAPI",105589,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",117.64,119.46,null,null,8.0199999999999994E-2,7.8899999999999998E-2]
["SINAPI 105724","SINAPI",105724,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105568","SINAPI",105568,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",12.28,12.67,null,null,0.27279999999999999,0.26440000000000002]
["SINAPI 102732","SINAPI",102732,"ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG",10.32,10.4,null,null,0,0]
["SINAPI 102734","SINAPI",102734,"ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG",14.45,14.74,null,null,0,0]
["SINAPI 102768","SINAPI",102768,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",49771.61,50736.58,null,null,0,0]
["SINAPI 102746","SINAPI",102746,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",17230.04,17579.060000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 102743","SINAPI",102743,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",4716.71,4820.22,null,null,0,0]
["SINAPI 102793","SINAPI",102793,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",62213.21,63436.05,null,null,0,0]
["SINAPI 102777","SINAPI",102777,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",17646.82,18070.900000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 102737","SINAPI",102737,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",1131,1157.79,null,null,0,0]
["SINAPI 102769","SINAPI",102769,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",19449.18,19892.560000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 102801","SINAPI",102801,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",75247.88,76769.679999999993,null,null,0,0]
["SINAPI 102759","SINAPI",102759,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",20989.66,21387.66,null,null,1E-4,1E-4]
["SINAPI 102736","SINAPI",102736,"CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021","M3",678.4,682.31,null,null,2.0000000000000001E-4,2.0000000000000001E-4]
["SINAPI 102117","SINAPI",102117,"BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN",147.18,159.99,null,null,4.7600000000000003E-2,4.3799999999999999E-2]
["SINAPI 102119","SINAPI",102119,"BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN",150.86000000000001,164.01,null,null,4.6399999999999997E-2,4.2700000000000002E-2]
["SINAPI 102120","SINAPI",102120,"MOTO BOMBA HORIZONTAL ATÉ 10 CV, HM 75 A 80 M, Q 25,4 A 48 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",0,0]
["SINAPI 102131","SINAPI",102131,"MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL DE 11 A 25 CV, HM 33 M (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN",948.62,980.01,null,null,0,0]
["SINAPI 104943","SINAPI",104943,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BRISE EM REQUADRO DE ALUMÍNIO DESLIZANTE, COM PERFIS INTERNOS TUBULARES FIXOS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, ACABAMENTO, 150 CM X 265 CM. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 98106","SINAPI",98106,"CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020","UN",1031.08,1084.77,null,null,5.9999999999999995E-4,5.9999999999999995E-4]
["SINAPI 97891","SINAPI",97891,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020","UN",207.51,218.16,null,null,1.9E-3,1.8E-3]
["SINAPI 97890","SINAPI",97890,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020","UN",771.04,806.76,null,null,2.0000000000000001E-4,2.0000000000000001E-4]
["SINAPI 97885","SINAPI",97885,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020","UN",1245.17,1258.5899999999999,null,null,6.9999999999999999E-4,6.9999999999999999E-4]
["SINAPI 99255","SINAPI",99255,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN",753.29,791.91,null,null,1E-3,1E-3]
["SINAPI 99260","SINAPI",99260,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN",447.36,468.85,null,null,1.1000000000000001E-3,1E-3]
["SINAPI 97895","SINAPI",97895,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020","UN",183.99,184.29,null,null,0,0]
["SINAPI 101802","SINAPI",101802,"CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",1824.7,1891.83,null,null,2.0000000000000001E-4,2.0000000000000001E-4]
["SINAPI 100128","SINAPI",100128,"TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) RADIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 300X200 MM. AF_12/2020","UN",1663.96,1666.66,null,null,0,0]
["SINAPI 102610","SINAPI",102610,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN",2272.83,2274.35,null,null,0,0]
["SINAPI 102615","SINAPI",102615,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN",1373.19,1374.31,null,null,0,0]
["SINAPI 102612","SINAPI",102612,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN",734.12,734.69,null,null,0,0]
["SINAPI 102595","SINAPI",102595,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021","UN",5.32,5.81,null,null,0,0]
["SINAPI 102592","SINAPI",102592,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021","UN",5.69,6.21,null,null,0,0]
["SINAPI 102991","SINAPI",102991,"CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025","M",60.72,62.53,null,null,0,0]
["SINAPI 102992","SINAPI",102992,"CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025","M",93.08,94.44,null,null,0,0]
["SINAPI 106007","SINAPI",106007,"EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,35 M; H=0,35 M. AF_05/2025","M",276.23,288.37,null,null,0,0]
["SINAPI 105997","SINAPI",105997,"EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,20 M; H=0,20 M. AF_05/2025","M",97.22,99.82,null,null,0,0]
["SINAPI 105998","SINAPI",105998,"EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSÕES INTERNAS: B=0,7 M; B=0,30 M; H=0,20 M. AF_05/2025","M",107.75,110.64,null,null,0,0]
["SINAPI 105994","SINAPI",105994,"EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSÕES INTERNAS: B=*1,5* M; B=*0,50* M; H=*0,50* M. AF_05/2025","M",152.86000000000001,158.26,null,null,0,0]
["SINAPI 103003","SINAPI",103003,"GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025","UN",361.27,362.52,null,null,0.95209999999999995,0.94879999999999998]
["SINAPI 106018","SINAPI",106018,"GRELHA PARA CALHA DE PISO 20X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025","UN",0,0]
["SINAPI 101194","SINAPI",101194,"CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M",62.59,64.88,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101202"},"SINAPI",101202,"CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M",45.94,48.21,null,null,0,0]
["SINAPI 87905","SINAPI",87905,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022","M2",8,8.5500000000000007,null,null,0,0]
["SINAPI 87900","SINAPI",87900,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022","M2",9.4,9.74,null,null,0,0]
["SINAPI 87891","SINAPI",87891,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2",11.21,11.52,null,null,0,0]
["SINAPI 87879","SINAPI",87879,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022","M2",4.63,4.8899999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 87911","SINAPI",87911,"CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022","M2",21,21.91,null,null,0,0]
["SINAPI 103686","SINAPI",103686,"CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS","M3",755.05,764.13,null,null,5.9999999999999995E-4,5.9999999999999995E-4]
["SINAPI 103677","SINAPI",103677,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3",871.25,886.7,null,null,5.0000000000000001E-4,5.0000000000000001E-4]
["SINAPI 103670","SINAPI",103670,"LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022","M3",285.75,310.73,null,null,5.7999999999999996E-3,5.4000000000000003E-3]
["SINAPI 91078","SINAPI",91078,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",204.58,211.49,null,null,6.4000000000000001E-2,6.1899999999999997E-2]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91093"},"SINAPI",91093,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",428.36,460.33,null,null,4.2200000000000001E-2,3.9300000000000002E-2]
["SINAPI 91100","SINAPI",91100,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",290.23,305.44,null,null,9.5299999999999996E-2,9.06E-2]
["SINAPI 91098","SINAPI",91098,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",245.48,257.02,null,null,9.0399999999999994E-2,8.6300000000000002E-2]
["SINAPI 91090","SINAPI",91090,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",289.20999999999998,307.76,null,null,6.3500000000000001E-2,5.9700000000000003E-2]
["SINAPI 104282","SINAPI",104282,"ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 2 CORDOALHAS DE DIÂMETRO NOMINAL DE 12,7 MM. AF_08/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104290","SINAPI",104290,"ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 6 CORDOALHAS DE DIÂMETRO NOMINAL DE 15,2 MM. AF_08/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104280","SINAPI",104280,"ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 12 CORDOALHAS DE DIÂMETRO NOMINAL DE 15,2 MM. AF_08/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104279","SINAPI",104279,"ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 7 CORDOALHAS DE DIÂMETRO NOMINAL DE 15,2 MM. AF_08/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104306","SINAPI",104306,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BAINHA CIRCULAR COM DIÂMETRO NOMINAL DE 40 MM, INCLUSIVE INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO. AF_08/2022","M",0,0]
["SINAPI 104304","SINAPI",104304,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COM CORDOALHA NUA, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 210 KGF/MM² E DIÂMETRO NOMINAL DE 15,2 MM, EM VIGA. AF_08/2022","KG",0,0]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104295"},"SINAPI",104295,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDOALHA COM 7 FIOS, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 190 KGF/MM² E DIÂMETRO NOMINAL DE 15,2 MM, EM LAJE. AF_08/2022","KG",0,0]
["SINAPI 90954","SINAPI",90954,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021","M2",212.5,216.31,null,null,0,0]
["SINAPI 90940","SINAPI",90940,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2",89.14,91.79,null,null,0,0]
["SINAPI 88478","SINAPI",88478,"CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2",39.619999999999997,40.08,null,null,0,0]
["SINAPI 87634","SINAPI",87634,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2",108.35,110.21,null,null,0,0]
["SINAPI 87694","SINAPI",87694,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2",144.34,146.77000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 87643","SINAPI",87643,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2",121.37,122.92,null,null,0,0]
["SINAPI 87642","SINAPI",87642,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2",56.27,58.22,null,null,0,0]
["SINAPI 87692","SINAPI",87692,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2",58.59,60.73,null,null,0,0]
["SINAPI 87640","SINAPI",87640,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2",52.31,54,null,null,0,0]
["SINAPI 89218","SINAPI",89218,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI",108.55,115.77,null,null,0,0]
["SINAPI 87445","SINAPI",87445,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",5.23,5.23,null,null,0,0]
["SINAPI 89278","SINAPI",89278,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",12.11,12.11,null,null,0,0]
["SINAPI 90650","SINAPI",90650,"BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",11.05,11.05,null,null,0,0]
["SINAPI 90643","SINAPI",90643,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",25.75,25.75,null,null,0,0]
["SINAPI 96036","SINAPI",96036,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI",84.3,86.8,null,null,0.10249999999999999,9.9500000000000005E-2]
["SINAPI 89876","SINAPI",89876,"CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014","CHP",347.28,349.78,null,null,0,0]
["SINAPI 92242","SINAPI",92242,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP",416.61,419.6,null,null,2.5100000000000001E-2,2.4899999999999999E-2]
["SINAPI 104704","SINAPI",104704,"CAMINHÃO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCLUINDO BOMBA PARA LANÇAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 105 CV - CHP DIURNO. AF_06/2023","CHP",0,0]
["SINAPI 73467","SINAPI",73467,"CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",252.66,255.06,null,null,0,0]
["SINAPI 91534","SINAPI",91534,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI",37.17,40.880000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 5954","SINAPI",5954,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",6.3,6.3,null,null,1,1]
["SINAPI 5953","SINAPI",5953,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",60.03,60.03,null,null,0.20860000000000001,0.20860000000000001]
["SINAPI 102827","SINAPI",102827,"CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",0,0]
["SINAPI 95128","SINAPI",95128,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI",60.42,64.13,null,null,0.40239999999999998,0.37909999999999999]
["SINAPI 102834","SINAPI",102834,"DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",0,0]
["SINAPI 104717","SINAPI",104717,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2023","CHI",114.09,117.55,null,null,0,0]
["SINAPI 5911","SINAPI",5911,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014","CHI",26.61,28.44,null,null,0.19470000000000001,0.18210000000000001]
["SINAPI 102838","SINAPI",102838,"ESTABILIZADOR DE LINHA E PRESSÃO, CAPACIDADE DE 120 BAR, COM MANÔMETRO DE LEITURA, REGISTRO DE 1 COM RETORNO E LINHA - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",0,0]
["SINAPI 93416","SINAPI",93416,"GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI",0.51,0.51,null,null,1,1]
["SINAPI 93272","SINAPI",93272,"GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",117.82,122.91,null,null,0,0]
["SINAPI 95873","SINAPI",95873,"GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016","CHI",15.27,15.27,null,null,1,1]
["SINAPI 93422","SINAPI",93422,"GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI",6.75,6.75,null,null,1,1]
["SINAPI 104913","SINAPI",104913,"GUINDASTE DERRICK, LANÇA DE *20* M, CARGA MÁXIMA 10T, POTÊNCIA 45 KW - CHP DIURNO. AF_01/2024","CHP",0,0]
["SINAPI 104711","SINAPI",104711,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2023","CHI",0,0]
["SINAPI 93403","SINAPI",93403,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI",70.39,73.319999999999993,null,null,0,0]
["SINAPI 105845","SINAPI",105845,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - CHI DIURNO. AF_01/2025","CHI",0,0]
["SINAPI 99834","SINAPI",99834,"LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",0.24,0.24,null,null,0,0]
["SINAPI 104657","SINAPI",104657,"MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 800 W, 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",0,0]
["SINAPI 95258","SINAPI",95258,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP",34.700000000000003,37.76,null,null,0,0]
["SINAPI 96156","SINAPI",96156,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017","CHI",74.48,78.290000000000006,null,null,0,0]
["SINAPI 88404","SINAPI",88404,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",0.92,0.92,null,null,0,0]
["SINAPI 90638","SINAPI",90638,"MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",4.6399999999999997,4.6399999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 5934","SINAPI",5934,"MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",109.29,114.47,null,null,0,0]
["SINAPI 102987","SINAPI",102987,"MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESSÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - CHP DIURNO. AF_06/2021","CHP",0,0]
["SINAPI 102941","SINAPI",102941,"MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",0,0]
["SINAPI 103182","SINAPI",103182,"MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTÊNCIA ENTRE 16000 E 29500 W - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",0,0]
["SINAPI 92113","SINAPI",92113,"PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",1.08,1.08,null,null,0,0]
["SINAPI 104696","SINAPI",104696,"PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",37.33,41.04,null,null,0,0]
["SINAPI 102874","SINAPI",102874,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - CHP DIURNO. AF_04/2019","CHP",1078.3699999999999,1082.08,null,null,0,0]
["SINAPI 102881","SINAPI",102881,"PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - CHI DIURNO. AF_04/2019","CHI",681.34,685.05,null,null,0,0]
["SINAPI 95621","SINAPI",95621,"PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI",32.24,35.299999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 95709","SINAPI",95709,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI",107.26,110.97,null,null,0,0]
["SINAPI 95277","SINAPI",95277,"POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",0.76,0.76,null,null,1,1]
["SINAPI 90668","SINAPI",90668,"PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",31.88,31.88,null,null,0.52480000000000004,0.52480000000000004]
["SINAPI 5942","SINAPI",5942,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",86.49,90.3,null,null,0,0]
["SINAPI 5681","SINAPI",5681,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",62.65,66.11,null,null,0,0]
["SINAPI 6880","SINAPI",6880,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014","CHI",94.58,97.7,null,null,0.67179999999999995,0.65039999999999998]
["SINAPI 95632","SINAPI",95632,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI",91.85,94.97,null,null,0.66210000000000002,0.64029999999999998]
["SINAPI 5865","SINAPI",5865,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI",12.26,12.26,null,null,1,1]
["SINAPI 91692","SINAPI",91692,"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP",37.57,41.28,null,null,0,0]
["SINAPI 89027","SINAPI",89027,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",5.14,5.14,null,null,1,1]
["SINAPI 104098","SINAPI",104098,"TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022","CHI",0.12,0.12,null,null,0,0]
["SINAPI 89031","SINAPI",89031,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",82.41,86.12,null,null,0,0]
["SINAPI 5857","SINAPI",5857,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",232.74,236.45,null,null,0,0]
["SINAPI 96028","SINAPI",96028,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP",152.91999999999999,156.63,null,null,0,0]
["SINAPI 89036","SINAPI",89036,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",56.25,59.96,null,null,0,0]
["SINAPI 5829","SINAPI",5829,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI",176.69,189.19,null,null,0.24099999999999999,0.22509999999999999]
["SINAPI 95122","SINAPI",95122,"USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI",233.2,245.7,null,null,0.42499999999999999,0.40329999999999999]
["SINAPI 5841","SINAPI",5841,"VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",6.8,6.8,null,null,0,0]
["SINAPI 89258","SINAPI",89258,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI",129.97999999999999,133.79,null,null,0.71589999999999998,0.69550000000000001]
["SINAPI 97626","SINAPI",97626,"DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M3",564.34,613.07000000000005,null,null,0,0]
["SINAPI 97627","SINAPI",97627,"DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M3",222.27,242.64,null,null,0,0]
["SINAPI 104803","SINAPI",104803,"REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M",4.4400000000000004,4.84,null,null,0,0]
["SINAPI 97640","SINAPI",97640,"REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2",2.0499999999999998,2.23,null,null,0,0]
["SINAPI 97645","SINAPI",97645,"REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2",24.21,26.32,null,null,0,0]
["SINAPI 104798","SINAPI",104798,"REMOÇÃO DE SUPORTE METÁLICO OU DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN",14.41,15.71,null,null,0,0]
["SINAPI 97653","SINAPI",97653,"REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN",150.28,155.47,null,null,0,0]
["SINAPI 97657","SINAPI",97657,"REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN",686.9,717.9,null,null,0,0]
["SINAPI 92714","SINAPI",92714,"APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0.33,0.33,null,null,0,0]
["SINAPI 89213","SINAPI",89213,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF_11/2014","H",9,9,null,null,0,0]
["SINAPI 89215","SINAPI",89215,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H",93.58,93.58,null,null,0,0]
["SINAPI 102949","SINAPI",102949,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - JUROS. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 89221","SINAPI",89221,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",1.22,1.22,null,null,0,0]
["SINAPI 89275","SINAPI",89275,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023","H",0.34,0.34,null,null,0,0]
["SINAPI 90653","SINAPI",90653,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUROS. AF_06/2015","H",0.84,0.84,null,null,0,0]
["SINAPI 90655","SINAPI",90655,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",5.94,5.94,null,null,0,0]
["SINAPI 90640","SINAPI",90640,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015","H",1.3,1.3,null,null,0,0]
["SINAPI 92142","SINAPI",92142,"CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015","H",0.61,0.61,null,null,0,0]
["SINAPI 92144","SINAPI",92144,"CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H",40.4,40.4,null,null,0,0]
["SINAPI 91383","SINAPI",91383,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",58.14,58.14,null,null,0,0]
["SINAPI 89872","SINAPI",89872,"CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014","H",6.33,6.33,null,null,0,0]
["SINAPI 89878","SINAPI",89878,"CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014","H",48.45,48.45,null,null,0,0]
["SINAPI 7060","SINAPI",7060,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",45.76,45.76,null,null,0,0]
["SINAPI 91369","SINAPI",91369,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H",3.8,3.8,null,null,0,0]
["SINAPI 91640","SINAPI",91640,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H",44.23,44.23,null,null,0.10630000000000001,0.10630000000000001]
["SINAPI 91644","SINAPI",91644,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H",303.55,303.55,null,null,0,0]
["SINAPI 91397","SINAPI",91397,"CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014","H",12.17,12.17,null,null,0.1011,0.1011]
["SINAPI 104699","SINAPI",104699,"CAMINHÃO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCLUINDO BOMBA PARA LANÇAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 105 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2023","H",0,0]
["SINAPI 73340","SINAPI",73340,"CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",155.99,155.99,null,null,0,0]
["SINAPI 89265","SINAPI",89265,"CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014","H",9.23,9.23,null,null,0,0]
["SINAPI 91375","SINAPI",91375,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",21.13,21.13,null,null,0,0]
["SINAPI 53829","SINAPI",53829,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",117.4,117.4,null,null,0,0]
["SINAPI 102814","SINAPI",102814,"CENTRAL DE LAMA BENTONÍTICA (DEPÓSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULÊNCIA, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E ÁGUA, LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA LAMA) - MANUTENÇÃO. AF_04/2019","H",0,0]
["SINAPI 95263","SINAPI",95263,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H",4.71,4.71,null,null,0,0]
["SINAPI 90970","SINAPI",90970,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",8.34,8.34,null,null,1,1]
["SINAPI 5797","SINAPI",5797,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",6.22,6.22,null,null,1,1]
["SINAPI 102966","SINAPI",102966,"COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 102968","SINAPI",102968,"COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 102825","SINAPI",102825,"CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 103937","SINAPI",103937,"CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 20 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H",1.42,1.42,null,null,0,0]
["SINAPI 91281","SINAPI",91281,"CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H",1.17,1.17,null,null,0,0]
["SINAPI 92040","SINAPI",92040,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H",6.73,6.73,null,null,1,1]
["SINAPI 92042","SINAPI",92042,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H",5.61,5.61,null,null,1,1]
["SINAPI 102913","SINAPI",102913,"ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - JUROS. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 102894","SINAPI",102894,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019","H",0,0]
["SINAPI 104161","SINAPI",104161,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - JUROS. AF_04/2019","H",0,0]
["SINAPI 88570","SINAPI",88570,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014","H",1.33,1.33,null,null,1,1]
["SINAPI 91485","SINAPI",91485,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",155.99,155.99,null,null,0,0]
["SINAPI 102835","SINAPI",102835,"ESTABILIZADOR DE LINHA E PRESSÃO, CAPACIDADE DE 120 BAR, COM MANÔMETRO DE LEITURA, REGISTRO DE 1 COM RETORNO E LINHA - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 102930","SINAPI",102930,"FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2019","H",0,0]
["SINAPI 88855","SINAPI",88855,"GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",4.66,4.66,null,null,0,0]
["SINAPI 88856","SINAPI",88856,"GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014","H",1.27,1.27,null,null,0,0]
["SINAPI 95208","SINAPI",95208,"GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",52.68,52.68,null,null,0,0]
["SINAPI 95870","SINAPI",95870,"GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016","H",10.07,10.07,null,null,1,1]
["SINAPI 104686","SINAPI",104686,"GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 93425","SINAPI",93425,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H",6.3,6.3,null,null,1,1]
["SINAPI 93279","SINAPI",93279,"GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H",0.24,0.24,null,null,0,0]
["SINAPI 104912","SINAPI",104912,"GUINDASTE DERRICK, LANÇA DE *20* M, CARGA MÁXIMA 10T, POTÊNCIA 45 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2024","H",35.57,35.57,null,null,0,0]
["SINAPI 89268","SINAPI",89268,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014","H",17.91,17.91,null,null,0,0]
["SINAPI 104706","SINAPI",104706,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2023","H",0,0]
["SINAPI 104905","SINAPI",104905,"GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, LANCA TELESCÓPICA DE *50+20* M, CAPACIDADE MÁXIMA DE 90T, 4 EIXOS, POTÊNCIA 330 KW, MOTOR DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_01/2024","H",0,0]
["SINAPI 102852","SINAPI",102852,"GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019","H",0,0]
["SINAPI 93399","SINAPI",93399,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016","H",4.09,4.09,null,null,0,0]
["SINAPI 89262","SINAPI",89262,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",49.32,49.32,null,null,0,0]
["SINAPI 91631","SINAPI",91631,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H",3.47,3.47,null,null,0,0]
["SINAPI 105980","SINAPI",105980,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF_05/2025","H",15.78,15.78,null,null,0,0]
["SINAPI 98763","SINAPI",98763,"INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018","H",4.26,4.26,null,null,0,0]
["SINAPI 104516","SINAPI",104516,"LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2022","H",0,0]
["SINAPI 53863","SINAPI",53863,"MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H",2.36,2.36,null,null,0,0]
["SINAPI 102270","SINAPI",102270,"MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021","H",0.82,0.82,null,null,0,0]
["SINAPI 95257","SINAPI",95257,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H",2.09,2.09,null,null,0,0]
["SINAPI 92965","SINAPI",92965,"MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H",2.42,2.42,null,null,0,0]
["SINAPI 96062","SINAPI",96062,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017","H",40.15,40.15,null,null,0,0]
["SINAPI 96243","SINAPI",96243,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MANUTENÇÃO. AF_04/2017","H",34.1,34.1,null,null,0,0]
["SINAPI 88403","SINAPI",88403,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",1.74,1.74,null,null,0,0]
["SINAPI 88395","SINAPI",88395,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_05/2023","H",0.21,0.21,null,null,0,0]
["SINAPI 90636","SINAPI",90636,"MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",5.82,5.82,null,null,0,0]
["SINAPI 5693","SINAPI",5693,"MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",20.77,20.77,null,null,0,0]
["SINAPI 5779","SINAPI",5779,"MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",72.400000000000006,72.400000000000006,null,null,0,0]
["SINAPI 95132","SINAPI",95132,"MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H",32.5,32.5,null,null,0,0]
["SINAPI 92959","SINAPI",92959,"MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015","H",9.34,9.34,null,null,0,0]
["SINAPI 93407","SINAPI",93407,"MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\", MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",47.51,47.51,null,null,0,0]
["SINAPI 102939","SINAPI",102939,"MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",8.69,8.69,null,null,0,0]
["SINAPI 103155","SINAPI",103155,"MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 103174","SINAPI",103174,"MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 8000 E 12350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",1.76,1.76,null,null,0,0]
["SINAPI 103168","SINAPI",103168,"MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",0.7,0.7,null,null,0,0]
["SINAPI 92111","SINAPI",92111,"PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",1.1599999999999999,1.1599999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 90673","SINAPI",90673,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",120.53,120.53,null,null,0,0]
["SINAPI 90678","SINAPI",90678,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",145.19999999999999,145.19999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 102873","SINAPI",102873,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H",120.53,120.53,null,null,0,0]
["SINAPI 102962","SINAPI",102962,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - MANUTENÇÃO. AF_02/2021","H",166.42,166.42,null,null,0,0]
["SINAPI 90623","SINAPI",90623,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",3.14,3.14,null,null,0,0]
["SINAPI 102878","SINAPI",102878,"PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MANUTENÇÃO. AF_04/2019","H",635.70000000000005,635.70000000000005,null,null,0,0]
["SINAPI 103234","SINAPI",103234,"PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",640.11,640.11,null,null,0,0]
["SINAPI 102972","SINAPI",102972,"PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2017","H",94.69,94.69,null,null,0,0]
["SINAPI 96301","SINAPI",96301,"PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017","H",49.5,49.5,null,null,0,0]
["SINAPI 95707","SINAPI",95707,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H",3.81,3.81,null,null,0,0]
["SINAPI 95274","SINAPI",95274,"POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0.48,0.48,null,null,1,1]
["SINAPI 95275","SINAPI",95275,"POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",2.36,2.36,null,null,0,0]
["SINAPI 90664","SINAPI",90664,"PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",6.68,6.68,null,null,0.99399999999999999,0.99399999999999999]
["SINAPI 53861","SINAPI",53861,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",67.94,67.94,null,null,0,0]
["SINAPI 53858","SINAPI",53858,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",46.06,46.06,null,null,0,0]
["SINAPI 89247","SINAPI",89247,"RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014","H",72.790000000000006,72.790000000000006,null,null,1,1]
["SINAPI 5667","SINAPI",5667,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",28.39,28.39,null,null,0,0]
["SINAPI 89011","SINAPI",89011,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",24.64,24.64,null,null,0,0]
["SINAPI 7040","SINAPI",7040,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2014","H",62.69,62.69,null,null,1,1]
["SINAPI 7053","SINAPI",7053,"ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",55.61,55.61,null,null,1,1]
["SINAPI 95628","SINAPI",95628,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016","H",12.86,12.86,null,null,1,1]
["SINAPI 5089","SINAPI",5089,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H",41.71,41.71,null,null,1,1]
["SINAPI 93240","SINAPI",93240,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H",12.06,12.06,null,null,0,0]
["SINAPI 5730","SINAPI",5730,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",41.18,41.18,null,null,0,0]
["SINAPI 91691","SINAPI",91691,"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H",1.26,1.26,null,null,0,0]
["SINAPI 102926","SINAPI",102926,"SERRA FITA HORIZONTAL, ELÉTRICA, COM CONTROLE HIDRÁULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV, DIMENSÕES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFÁSICA - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 7032","SINAPI",7032,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",4.7,4.7,null,null,1,1]
["SINAPI 104087","SINAPI",104087,"TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022","H",7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2,null,null,0,0]
["SINAPI 104093","SINAPI",104093,"TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022","H",0.1,0.1,null,null,0,0]
["SINAPI 89029","SINAPI",89029,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",32.14,32.14,null,null,0,0]
["SINAPI 53817","SINAPI",53817,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",62.95,62.95,null,null,0,0]
["SINAPI 89017","SINAPI",89017,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",41.41,41.41,null,null,0,0]
["SINAPI 96015","SINAPI",96015,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H",26.5,26.5,null,null,0,0]
["SINAPI 96008","SINAPI",96008,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H",26.79,26.79,null,null,0,0]
["SINAPI 96053","SINAPI",96053,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017","H",21,21,null,null,0,0]
["SINAPI 7064","SINAPI",7064,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - JUROS. AF_06/2014","H",5.85,5.85,null,null,0,0]
["SINAPI 102907","SINAPI",102907,"UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - JUROS. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 100643","SINAPI",100643,"USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019","H",415.64,415.64,null,null,1,1]
["SINAPI 95116","SINAPI",95116,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H",32.549999999999997,32.549999999999997,null,null,1,1]
["SINAPI 100637","SINAPI",100637,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019","H",202.85,202.85,null,null,1,1]
["SINAPI 95118","SINAPI",95118,"USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H",75.739999999999995,75.739999999999995,null,null,1,1]
["SINAPI 103658","SINAPI",103658,"VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - JUROS. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 90583","SINAPI",90583,"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015","H",0.1,0.1,null,null,1,1]
["SINAPI 5710","SINAPI",5710,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H",134.96,134.96,null,null,1,1]
["SINAPI 103932","SINAPI",103932,"BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA DE 4 A 9,2 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3",558.03,575.20000000000005,null,null,4.0000000000000002E-4,4.0000000000000002E-4]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103925"},"SINAPI",103925,"ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3",1747.09,1797.37,null,null,1E-4,1E-4]
["SINAPI 103799","SINAPI",103799,"PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, 40% DE CONCRETO EM VOLUME, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022","M3",433.13,447.43,null,null,0,0]
["SINAPI 89867","SINAPI",89867,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",8.34,8.83,null,null,0,0]
["SINAPI 104323","SINAPI",104323,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",9.5299999999999994,10.17,null,null,0,0]
["SINAPI 102724","SINAPI",102724,"DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021","UN",31.06,31.99,null,null,0,0]
["SINAPI 102690","SINAPI",102690,"DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M",68.45,69.349999999999994,null,null,0.17760000000000001,0.17530000000000001]
["SINAPI 102677","SINAPI",102677,"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M",147.25,149.03,null,null,0,0]
["SINAPI 102683","SINAPI",102683,"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M",191.97,194.1,null,null,0,0]
["SINAPI 102681","SINAPI",102681,"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M",214.4,216.18,null,null,0,0]
["SINAPI 102661","SINAPI",102661,"DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M",35.78,36.35,null,null,0.33989999999999998,0.33450000000000002]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102719"},"SINAPI",102719,"ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021","M3",136.09,138.99,null,null,0,0]
["SINAPI 102704","SINAPI",102704,"TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021","M",12.59,12.63,null,null,0.96579999999999999,0.96279999999999999]
["SINAPI 98332","SINAPI",98332,"FABRICAÇÃO DE CURVA, REDUÇÃO OU TÊ PARA DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 98370","SINAPI",98370,"FABRICAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM PAINEL PRÉ-ISOLADO. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 98359","SINAPI",98359,"INSTALAÇÃO DE CURVA, REDUÇÃO OU TÊ DE DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - COM ISOLAMENTO DE MANTA FIXADA NA CHAPA COM FITA PLÁSTICA, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 98350","SINAPI",98350,"INSTALAÇÃO DE CURVA, REDUÇÃO OU TÊ PARA DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26 - COM ISOLAMENTO DE MANTA COLADA NA CHAPA, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 98341","SINAPI",98341,"INSTALAÇÃO DE CURVA, REDUÇÃO OU TÊ PARA DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 98387","SINAPI",98387,"INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 314 MM (12\"). AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 98353","SINAPI",98353,"INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26 - COM ISOLAMENTO DE MANTA FIXADA NA CHAPA COM FITA PLÁSTICA, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024","M2",0,0]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97275"},"SINAPI",97275,"COTOVELO HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97291","SINAPI",97291,"COTOVELO HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97287","SINAPI",97287,"COTOVELO RETO 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 125MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97305","SINAPI",97305,"COTOVELO RETO 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 500MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97283","SINAPI",97283,"CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 125MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97296","SINAPI",97296,"CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 400MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97277","SINAPI",97277,"CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 75MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97246","SINAPI",97246,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 600MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","M",0,0]
["SINAPI 97255","SINAPI",97255,"EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97263","SINAPI",97263,"EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 400MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97253","SINAPI",97253,"REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 75X50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97273","SINAPI",97273,"REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 700X600MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97318","SINAPI",97318,"TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97313","SINAPI",97313,"TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 103517","SINAPI",103517,"AQUECEDOR SOLAR COMPACTO, KIT PARA 1 COLETOR SOLAR EM VIDRO TEMPERADO E SERPENTINA EM TUBO DE COBRE COM SUPORTE, RESERVATÓRIO, FIXAÇÕES E TUBOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",5963.1,5973.28,null,null,0,0]
["SINAPI 103500","SINAPI",103500,"COLETOR PARA AQUECIMENTO SOLAR A VÁCUO, COM SUPORTE PARA TELHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103493","SINAPI",103493,"PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO, 2 X 1 M, COM SUPORTE PARA LAJE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103509","SINAPI",103509,"RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 200 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103508","SINAPI",103508,"STRING BOX PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 97040","SINAPI",97040,"FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA DE CAIXILHO EM MADEIRA - 4 MONTAGENS EM OBRA. AF_03/2024","M2",17.32,18.5,null,null,0,0]
["SINAPI 104987","SINAPI",104987,"GUARDA-CORPO DE CONCRETAGEM COM MONTANTES METÁLICOS FIXADOS EM BARROTES (VIGAMENTO) DE FORMA DE MADEIRA COM FECHAMENTO EM PAINEL DE TELA METÁLICA. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 97025","SINAPI",97025,"GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM CABOS DE AÇO E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO (SISTEMA DE BARREIRA COM REDE) PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM). AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 97033","SINAPI",97033,"GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM). AF_03/2024_PS","M",75.27,77.27,null,null,0,0]
["SINAPI 97013","SINAPI",97013,"GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA E FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_03/2024","M",79.81,81.2,null,null,0,0]
["SINAPI 97052","SINAPI",97052,"INSTALAÇÃO DE GAMBIARRA PARA SINALIZAÇÃO, INCLUINDO LÂMPADA, E SINALIZADOR. AF_03/2024","UN",0,0]
["SINAPI 97042","SINAPI",97042,"LINHA DE VIDA INSTALADA JUNTO AO PISO PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 4 PAVIMENTOS. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 97065","SINAPI",97065,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024","M3",13.6,14.89,null,null,0,0]
["SINAPI 97002","SINAPI",97002,"PLATAFORMA DE PROTEÇÃO SECUNDÁRIA PARA COLETA DE RESÍDUOS COM ESTRUTURA METÁLICA E TRAMA DE MADEIRA FORRADA EM PAINEL COMPENSADO - 2 MONTAGENS POR OBRA. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 97009","SINAPI",97009,"PLATAFORMA DE PROTEÇÃO TERCIÁRIA PARA COLETA DE RESÍDUOS COM ESTRUTURA METÁLICA E FORRAÇÃO EM TÁBUA DE MADEIRA SERRADA - 2 MONTAGENS POR OBRA. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 97046","SINAPI",97046,"PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE PONTAS E VERGALHÕES EXPOSTOS EM FUNDAÇÕES. AF_03/2024","M2",0.27,0.27,null,null,0,0]
["SINAPI 97056","SINAPI",97056,"REDE DE PROTEÇÃO TIPO SLQA PESADO COM SUPORTES METÁLICOS TIPO FORCA PARA EDIFÍCIOS DE 5 A 8 PAVIMENTOS. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 95948","SINAPI",95948,"ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG",9.5299999999999994,9.5500000000000007,null,null,0,0]
["SINAPI 102074","SINAPI",102074,"ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM U E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020","M3",4598,4728.8,null,null,0,0]
["SINAPI 102084","SINAPI",102084,"ESCADA HELICOIDAL EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 1,2 M, DOTADA DE GUARDA-CORPO, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_11/2020","M",0,0]
["SINAPI 101999","SINAPI",101999,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2",243.02,246.41,null,null,0,0]
["SINAPI 101993","SINAPI",101993,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2",227.33,230.66,null,null,0,0]
["SINAPI 101989","SINAPI",101989,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2",159.26,162.5,null,null,0,0]
["SINAPI 102070","SINAPI",102070,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",228.27,237.04,null,null,0,0]
["SINAPI 102069","SINAPI",102069,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",255.74,266.44,null,null,0,0]
["SINAPI 102059","SINAPI",102059,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2",399.46,418.71,null,null,0,0]
["SINAPI 102043","SINAPI",102043,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",252.61,262.47000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 102041","SINAPI",102041,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",309.73,324.36,null,null,0,0]
["SINAPI 102011","SINAPI",102011,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",254.56,264.60000000000002,null,null,0,0]
["SINAPI 102004","SINAPI",102004,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",257.12,267.25,null,null,0,0]
["SINAPI 102005","SINAPI",102005,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",227.65,236.97,null,null,0,0]
["SINAPI 101974","SINAPI",101974,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2",418.05,439.28,null,null,0,0]
["SINAPI 101125","SINAPI",101125,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020","M3",14.95,15.26,null,null,0,0]
["SINAPI 101138","SINAPI",101138,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3",15.75,16.100000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 101147","SINAPI",101147,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3",15.31,15.54,null,null,0,0]
["SINAPI 101130","SINAPI",101130,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020","M3",18.91,19.309999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 101143","SINAPI",101143,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3",19.82,20.29,null,null,0,0]
["SINAPI 101207","SINAPI",101207,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020","M3",11.47,11.62,null,null,0,0]
["SINAPI 101217","SINAPI",101217,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020","M3",21.87,22.12,null,null,0,0]
["SINAPI 101214","SINAPI",101214,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3",31.53,31.86,null,null,0,0]
["SINAPI 101209","SINAPI",101209,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020","M3",10.45,10.57,null,null,0,0]
["SINAPI 101222","SINAPI",101222,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020","M3",21.59,21.81,null,null,0,0]
["SINAPI 101261","SINAPI",101261,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020","M3",19.41,19.68,null,null,0,0]
["SINAPI 101266","SINAPI",101266,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020","M3",11.79,11.98,null,null,0,0]
["SINAPI 101234","SINAPI",101234,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020","M3",18.27,18.48,null,null,0,0]
["SINAPI 101243","SINAPI",101243,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3",26.86,27.11,null,null,0,0]
["SINAPI 101248","SINAPI",101248,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020","M3",28.89,29.16,null,null,0,0]
["SINAPI 101274","SINAPI",101274,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020","M3",19.68,19.93,null,null,0,0]
["SINAPI 101244","SINAPI",101244,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020","M3",16.899999999999999,17.09,null,null,0,0]
["SINAPI 102315","SINAPI",102315,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",7.78,8,null,null,0,0]
["SINAPI 102323","SINAPI",102323,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",16.41,17.100000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 102298","SINAPI",102298,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",20.04,20.88,null,null,0,0]
["SINAPI 102288","SINAPI",102288,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",11.65,11.93,null,null,0,0]
["SINAPI 102301","SINAPI",102301,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",15.54,16.190000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 90102","SINAPI",90102,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",11.87,12.38,null,null,0,0]
["SINAPI 102292","SINAPI",102292,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",7.88,8.11,null,null,0,0]
["SINAPI 90095","SINAPI",90095,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",5.6,5.74,null,null,0,0]
["SINAPI 102286","SINAPI",102286,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",11.49,11.82,null,null,0,0]
["SINAPI 102293","SINAPI",102293,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",7.45,7.66,null,null,0,0]
["SINAPI 90108","SINAPI",90108,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",7.48,7.79,null,null,0,0]
["SINAPI 102358","SINAPI",102358,"DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM USO DE EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021","M3",0,0]
["SINAPI 102351","SINAPI",102351,"ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MAIOR OU IGUAL A 70 MPA E MENOR QUE 90 MPA, COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021","M3",0,0]
["SINAPI 102361","SINAPI",102361,"RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021","M3",38.229999999999997,40.01,null,null,0,0]
["SINAPI 101605","SINAPI",101605,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2",17.37,18.14,null,null,0,0]
["SINAPI 101590","SINAPI",101590,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2",71.760000000000005,74.709999999999994,null,null,7.7000000000000002E-3,7.4000000000000003E-3]
["SINAPI 101584","SINAPI",101584,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2",47.51,49.69,null,null,0,0]
["SINAPI 101578","SINAPI",101578,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2",29.39,30.77,null,null,0,0]
["SINAPI 101589","SINAPI",101589,"ESCORAMENTO DE VALA,TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2",139.35,145.24,null,null,4.4000000000000003E-3,4.1999999999999997E-3]
["SINAPI 101611","SINAPI",101611,"FABRICAÇÃO DE CONJUNTO DE MÓDULO METÁLICO, COMPRIMENTO DE 3,0 M E ALTURA DE 2,4 M (ESTRONCAS DE 1,00 M). AF_08/2020","UN",0,0]
["SINAPI 101620","SINAPI",101620,"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020","M3",204,212.56,null,null,0,0]
["SINAPI 104188","SINAPI",104188,"INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO (GEOMECÂNICA E DE SUCÇÃO) PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOS COM BOMBA SUBMERSA, DIÂMETRO DO POÇO DE 400 MM. AF_12/2022","M",0,0]
["SINAPI 104190","SINAPI",104190,"INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE BOMBA PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOS (EXCLUI O FORNECIMENTO DE BOMBA). AF_12/2022","UN",649.09,707.5,null,null,0,0]
["SINAPI 104187","SINAPI",104187,"INSTALAÇÃO E RETIRADA DE REVESTIMENTO METÁLICO PARA PERFURAÇÃO DE SOLO PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PORÇOS PROFUNDOS, DIÂMETRO DO POÇO DE 400 MM. AF_12/2022","M",1367.81,1372.28,null,null,0,0]
["SINAPI 94590","SINAPI",94590,"CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M",29.2,30.46,null,null,0,0]
["SINAPI 94570","SINAPI",94570,"JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M2",437.17,438.19,null,null,4.1999999999999997E-3,4.1999999999999997E-3]
["SINAPI 100670","SINAPI",100670,"JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, VIDROS NÃO INCLUSOS), SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M2",1252.6600000000001,1257.6600000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 100667","SINAPI",100667,"JANELA DE MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSAOU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANAS E 2 FOLHAS GUILHOTINAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR E FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M2",1327.21,1332.94,null,null,0,0]
["SINAPI 100663","SINAPI",100663,"JANELA DE PVC BRANCO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS INCLUSOS) E PERSIANA INTEGRADA, BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, DIMENSÕES 120X120 CM, COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M2",0,0]
["SINAPI 100709","SINAPI",100709,"DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3\" X 21/2\", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019","UN",51.71,54.56,null,null,0,0]
["SINAPI 91305","SINAPI",91305,"FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",124.37,126.76,null,null,0,0]
["SINAPI 100681","SINAPI",100681,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1355.8,1379.72,null,null,0,0]
["SINAPI 100688","SINAPI",100688,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1073.6600000000001,1097.1600000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 90849","SINAPI",90849,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1155.3800000000001,1177.3599999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 91313","SINAPI",91313,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1036.45,1060.42,null,null,0,0]
["SINAPI 91321","SINAPI",91321,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1064.83,1087.31,null,null,0,0]
["SINAPI 91013","SINAPI",91013,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1127.21,1148.28,null,null,0,0]
["SINAPI 100680","SINAPI",100680,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1321.3,1345.22,null,null,0,0]
["SINAPI 91326","SINAPI",91326,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1020.64,1042.6600000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 100694","SINAPI",100694,"KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1917.12,1944.12,null,null,0.57389999999999997,0.56589999999999996]
["SINAPI 91335","SINAPI",91335,"KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1439.52,1461.54,null,null,0.53190000000000004,0.52390000000000003]
["SINAPI 90793","SINAPI",90793,"KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1318.29,1321.17,null,null,0,0]
["SINAPI 91338","SINAPI",91338,"PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2",1135.1300000000001,1136.29,null,null,0,0]
["SINAPI 91296","SINAPI",91296,"PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",467.04,471.43,null,null,0,0]
["SINAPI 91011","SINAPI",91011,"PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",504.11,508.9,null,null,0,0]
["SINAPI 91298","SINAPI",91298,"PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",922.99,927.78,null,null,0.8296,0.82530000000000003]
["SINAPI 100698","SINAPI",100698,"RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019","UN",77.05,83.73,null,null,0,0]
["SINAPI 101175","SINAPI",101175,"ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020","M",120.56,126.28,null,null,0,0]
["SINAPI 101186","SINAPI",101186,"ESTACA RETANGULAR ESCAVADA COM FLUIDO ESTABILIZANTE (BARRETE), 60 X 250CM (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M",0,0]
["SINAPI 100897","SINAPI",100897,"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","M",128.35,129.38999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 100894","SINAPI",100894,"ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X44,8 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","KG",12.26,12.33,null,null,0.90859999999999996,0.90349999999999997]
["SINAPI 102649","SINAPI",102649,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, PERFURADA EM ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020","M",0,0]
["SINAPI 102647","SINAPI",102647,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020","M",0,0]
["SINAPI 100654","SINAPI",100654,"ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 80 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019","M",641.99,645.29,null,null,0,0]
["SINAPI 100367","SINAPI",100367,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",890.87,923.84,null,null,2.3E-3,2.2000000000000001E-3]
["SINAPI 100360","SINAPI",100360,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",1440.23,1499.49,null,null,1.4E-3,1.4E-3]
["SINAPI 100373","SINAPI",100373,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",2379.41,2464.81,null,null,7.7299999999999994E-2,7.46E-2]
["SINAPI 100386","SINAPI",100386,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_07/2019","M2",36.74,38.06,null,null,0,0]
["SINAPI 92616","SINAPI",92616,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",1845.27,1884.16,null,null,0.73629999999999995,0.72109999999999996]
["SINAPI 92604","SINAPI",92604,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",807.98,824.2,null,null,0.70469999999999999,0.69079999999999997]
["SINAPI 92608","SINAPI",92608,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",1153.01,1176.6300000000001,null,null,0.72060000000000002,0.70609999999999995]
["SINAPI 92552","SINAPI",92552,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",2227.91,2311.56,null,null,4.1799999999999997E-2,4.02E-2]
["SINAPI 92546","SINAPI",92546,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",1083.95,1127.3,null,null,1.9E-3,1.8E-3]
["SINAPI 92558","SINAPI",92558,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",1255.2,1304.0899999999999,null,null,1.6000000000000001E-3,1.6000000000000001E-3]
["SINAPI 92259","SINAPI",92259,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",403.84,416.05,null,null,5.1000000000000004E-3,5.0000000000000001E-3]
["SINAPI 100393","SINAPI",100393,"RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",17.87,18.98,null,null,0,0]
["SINAPI 92578","SINAPI",92578,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",69.78,70.89,null,null,0.80620000000000003,0.79359999999999997]
["SINAPI 92576","SINAPI",92576,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",34.85,35.090000000000003,null,null,0.9294,0.92310000000000003]
["SINAPI 92539","SINAPI",92539,"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",64.430000000000007,66.400000000000006,null,null,0,0]
["SINAPI 92542","SINAPI",92542,"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",84.72,87.58,null,null,0,0]
["SINAPI 97724","SINAPI",97724,"FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAINÉIS ESTRUTURAIS PRÉ-FABRICADOS, INCLUSO IÇAMENTO COM GUINDASTE. AF_03/2024","M3",0,0]
["SINAPI 97735","SINAPI",97735,"PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024","M3",2457.23,2587.54,null,null,4.4999999999999997E-3,4.3E-3]
["SINAPI 97733","SINAPI",97733,"PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024","M3",3395.63,3590.76,null,null,4.5999999999999999E-3,4.3E-3]
["SINAPI 98649","SINAPI",98649,"CONTENÇÃO EM PAREDE DIAFRAGMA COM 60 CM DE ESPESSURA E PROFUNDIDADE ATÉ 25 METROS. AF_02/2025","M3",0,0]
["SINAPI 100348","SINAPI",100348,"ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_11/2024","KG",11.41,11.47,null,null,0,0]
["SINAPI 100342","SINAPI",100342,"ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024","KG",17.510000000000002,18.100000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 100351","SINAPI",100351,"MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E PILARES INTERMEDIÁRIOS, COM ALTURA MAIOR QUE 1,6 M E MENOR OU IGUAL A 2,8 M (EXCETO FUNDAÇÃO). AF_11/2024","M2",0,0]
["SINAPI 100350","SINAPI",100350,"MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, ATÉ 1,6 M DE ALTURA (EXCETO FUNDAÇÃO). AF_11/2024","M2",0,0]
["SINAPI 105048","SINAPI",105048,"PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 105046","SINAPI",105046,"PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024","M",74.12,75.319999999999993,null,null,0,0]
["SINAPI 105050","SINAPI",105050,"PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024","M",293.89,295.86,null,null,0,0]
["SINAPI 105072","SINAPI",105072,"PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, SEÇÃO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 105064","SINAPI",105064,"PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024","M",70.930000000000007,72.37,null,null,0,0]
["SINAPI 105100","SINAPI",105100,"VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM. AF_03/2024","M",146.49,149.41999999999999,null,null,0.11459999999999999,0.1124]
["SINAPI 105091","SINAPI",105091,"VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 23 CM. AF_03/2024","M",105.16,106.98,null,null,0.15970000000000001,0.15690000000000001]
["SINAPI 105083","SINAPI",105083,"VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024","M",64.430000000000007,66.08,null,null,0.2606,0.25409999999999999]
["SINAPI 105045","SINAPI",105045,"VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 15 CM. AF_03/2024","M",55.28,56.96,null,null,0.30370000000000003,0.29480000000000001]
["SINAPI 104877","SINAPI",104877,"EXECUÇÃO DE LONGARINA, PARA TIRANTES PROVISÓRIOS, COM PERFIL METÁLICO, INCLUINDO CUNHA E SOLIDARIZAÇÃO. AF_11/2023","UN",637.73,647.28,null,null,0.66739999999999999,0.65749999999999997]
["SINAPI 104854","SINAPI",104854,"EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M",76.98,79.69,null,null,1.9E-2,1.83E-2]
["SINAPI 104879","SINAPI",104879,"EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M",84.8,87.5,null,null,1.44E-2,1.3899999999999999E-2]
["SINAPI 104851","SINAPI",104851,"EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M",79.400000000000006,82.21,null,null,1.9300000000000001E-2,1.8599999999999998E-2]
["SINAPI 104859","SINAPI",104859,"INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO PARA CHUMBAMENTO DE TIRANTE COM 8 CORDOALHAS DE 12,7 MM, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, DIÂMETRO DE 150 MM, INCLUSIVE PRODUÇÃO. AF_11/2023","M",0,0]
["SINAPI 104871","SINAPI",104871,"INSTALAÇÃO DE TIRANTE COM 4 CORDOALHAS DE 12,7 MM, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, INCLUSIVE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E PROTENSÃO. AF_11/2023","M",0,0]
["SINAPI 104884","SINAPI",104884,"INSTALAÇÃO DE TIRANTE COM 6 CORDOALHAS DE 12,7 MM, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, INCLUSIVE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E PROTENSÃO. AF_11/2023","M",0,0]
["SINAPI 104869","SINAPI",104869,"INSTALAÇÃO DE TIRANTE MONOBARRA COM ARMADURA DE 32 MM, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, INCLUSIVE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E PROTENSÃO. AF_11/2023","M",0,0]
["SINAPI 105943","SINAPI",105943,"REQUADRO DE VÃOS PLACAS DE GRANITO FIXADAS COM INSERTE METÁLICO. AF_03/2025","M",0,0]
["SINAPI 96123","SINAPI",96123,"ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS","M",31.01,32.049999999999997,null,null,6.8000000000000005E-2,6.5799999999999997E-2]
["SINAPI 96114","SINAPI",96114,"FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS","M2",82.44,84.72,null,null,2.1299999999999999E-2,2.0799999999999999E-2]
["SINAPI 97557","SINAPI",97557,"FORRO METÁLICO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023","M2",0,0]
["SINAPI 98059","SINAPI",98059,"FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",3786.6,3831.14,null,null,2.9999999999999997E-4,2.9999999999999997E-4]
["SINAPI 98090","SINAPI",98090,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",8172.22,8492.7199999999993,null,null,1.1000000000000001E-3,1.1000000000000001E-3]
["SINAPI 98073","SINAPI",98073,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",6039.59,6292.15,null,null,8.9999999999999998E-4,8.9999999999999998E-4]
["SINAPI 98064","SINAPI",98064,"SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",5375.61,5420.75,null,null,2.0000000000000001E-4,2.0000000000000001E-4]
["SINAPI 98052","SINAPI",98052,"TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",2031.91,2057.5100000000002,null,null,5.0000000000000001E-4,5.0000000000000001E-4]
["SINAPI 98057","SINAPI",98057,"TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",8669.43,8735.27,null,null,2.0000000000000001E-4,2.0000000000000001E-4]
["SINAPI 98087","SINAPI",98087,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",11585.29,12044.92,null,null,6.9999999999999999E-4,5.9999999999999995E-4]
["SINAPI 96545","SINAPI",96545,"ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024","KG",16.899999999999999,17.399999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 96543","SINAPI",96543,"ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024","KG",20.22,21.15,null,null,0,0]
["SINAPI 104924","SINAPI",104924,"CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024","M3",795.99,798.24,null,null,2.0000000000000001E-4,2.0000000000000001E-4]
["SINAPI 96522","SINAPI",96522,"ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024","M3",138.44999999999999,150.53,null,null,0,0]
["SINAPI 96525","SINAPI",96525,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024","M3",55.72,57.86,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104927"},"SINAPI",104927,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2",65.13,68.98,null,null,0,0]
["SINAPI 96532","SINAPI",96532,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2",162.30000000000001,173.13,null,null,0,0]
["SINAPI 96533","SINAPI",96533,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2",82.81,87,null,null,0,0]
["SINAPI 92267","SINAPI",92267,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020","M2",65.540000000000006,65.66,null,null,0,0]
["SINAPI 92265","SINAPI",92265,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020","M2",128.26,131.85,null,null,0,0]
["SINAPI 92536","SINAPI",92536,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",74.510000000000005,76.209999999999994,null,null,6.7400000000000002E-2,6.59E-2]
["SINAPI 92520","SINAPI",92520,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",86.73,89.27,null,null,5.79E-2,5.62E-2]
["SINAPI 92522","SINAPI",92522,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",45.44,46.91,null,null,0.1105,0.107]
["SINAPI 92496","SINAPI",92496,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",109.4,112.94,null,null,4.5900000000000003E-2,4.4400000000000002E-2]
["SINAPI 92488","SINAPI",92488,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",119.98,124.13,null,null,4.1799999999999997E-2,4.0399999999999998E-2]
["SINAPI 92425","SINAPI",92425,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",91.65,95.79,null,null,0,0]
["SINAPI 92415","SINAPI",92415,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",145.55000000000001,150.87,null,null,0,0]
["SINAPI 92413","SINAPI",92413,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",92.18,98.4,null,null,0,0]
["SINAPI 92449","SINAPI",92449,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",274.74,283.82,null,null,0,0]
["SINAPI 92461","SINAPI",92461,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",186.61,192.93,null,null,0,0]
["SINAPI 92466","SINAPI",92466,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",294.26,299.45999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 92458","SINAPI",92458,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",311.83,318.27999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 92452","SINAPI",92452,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",197.14,204.11,null,null,0,0]
["SINAPI 96252","SINAPI",96252,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_05/2024","M2",156.9,159.5,null,null,0,0]
["SINAPI 92752","SINAPI",92752,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 20 M E MENOR OU IGUAL A 28 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3",2237.8200000000002,2270.58,null,null,0,0]
["SINAPI 92743","SINAPI",92743,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3",639.21,654.57000000000005,null,null,0,0]
["SINAPI 92755","SINAPI",92755,"PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M2",237.48,242.95,null,null,0,0]
["SINAPI 104509","SINAPI",104509,"ADUELA/ GALERIA ABERTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 25 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M",0,0]
["SINAPI 104502","SINAPI",104502,"ADUELA/ GALERIA ABERTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M",0,0]
["SINAPI 104493","SINAPI",104493,"ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M",0,0]
["SINAPI 104498","SINAPI",104498,"ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 25 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M",0,0]
["SINAPI 87439","SINAPI",87439,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023","M2",40.51,42.53,null,null,0,0]
["SINAPI 104629","SINAPI",104629,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023","M2",35.54,37.92,null,null,0,0]
["SINAPI 87414","SINAPI",87414,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023","M2",27.8,28.86,null,null,0,0]
["SINAPI 89998","SINAPI",89998,"ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021","KG",11.05,11.22,null,null,0,0]
["SINAPI 102922","SINAPI",102922,"ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021","KG",9.68,9.85,null,null,0,0]
["SINAPI 90283","SINAPI",90283,"GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3",632.72,642.12,null,null,0,0]
["SINAPI 99860","SINAPI",99860,"CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2\", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019","M",0,0]
["SINAPI 99855","SINAPI",99855,"CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2\", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS","M",106.92,110.64,null,null,0,0]
["SINAPI 99847","SINAPI",99847,"GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4\" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2\", GRADIL DE TUBOS HORIZONTAIS DE 1\" E VERTICAIS DE 3/4\", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019","M",0,0]
["SINAPI 99837","SINAPI",99837,"GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4\" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2\", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1\" E VERTICAIS DE 3/4\", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS","M",573.49,595.14,null,null,1.54E-2,1.4800000000000001E-2]
["SINAPI 99846","SINAPI",99846,"GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_04/2019","M",0,0]
["SINAPI 94279","SINAPI",94279,"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024","M",48.23,49.05,null,null,0,0]
["SINAPI 94294","SINAPI",94294,"EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024","M",8.64,8.8699999999999992,null,null,0,0]
["SINAPI 94287","SINAPI",94287,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024","M",33.35,34.32,null,null,0,0]
["SINAPI 94266","SINAPI",94266,"GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024","M",53.34,55.27,null,null,1.72E-2,1.66E-2]
["SINAPI 94272","SINAPI",94272,"GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024","M",113.32,116.55,null,null,1.6799999999999999E-2,1.6299999999999999E-2]
["SINAPI 105553","SINAPI",105553,"CÂMERA IP BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",0,0]
["SINAPI 97607","SINAPI",97607,"LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",104.74,106.57,null,null,0.77129999999999999,0.7581]
["SINAPI 100913","SINAPI",100913,"LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",0,0]
["SINAPI 100908","SINAPI",100908,"LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 36 W, SEM LÂMPADA E SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",0,0]
["SINAPI 103786","SINAPI",103786,"LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 12 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",0,0]
["SINAPI 97610","SINAPI",97610,"LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",14.75,15.27,null,null,0,0]
["SINAPI 97597","SINAPI",97597,"SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",70.47,71.94,null,null,0.77370000000000005,0.75790000000000002]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98555"},"SINAPI",98555,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023","M2",31.14,32.909999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 98565","SINAPI",98565,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023","M2",55.3,57.96,null,null,0,0]
["SINAPI 98573","SINAPI",98573,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_09/2023","M2",65.53,67.95,null,null,0,0]
["SINAPI 98576","SINAPI",98576,"TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. AF_09/2023","M",27.3,27.39,null,null,0,0]
["SINAPI 91932","SINAPI",91932,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",16.93,17.28,null,null,0,0]
["SINAPI 104620","SINAPI",104620,"CAIXA ELÉTRICA 4\"X2\" AUTOTRAVANTE PARA FURO CIRCULAR ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",0,0]
["SINAPI 104622","SINAPI",104622,"CAIXA ELÉTRICA 4\"X2\" AUTOTRAVANTE PARA FURO CIRCULAR MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",0,0]
["SINAPI 91936","SINAPI",91936,"CAIXA OCTOGONAL 4\" X 4\", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",18.27,19.29,null,null,0,0]
["SINAPI 91943","SINAPI",91943,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",21.51,22.9,null,null,0,0]
["SINAPI 91986","SINAPI",91986,"CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",40.520000000000003,42.16,null,null,0,0]
["SINAPI 91916","SINAPI",91916,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",20.329999999999998,21.67,null,null,0,0]
["SINAPI 91899","SINAPI",91899,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",10.08,10.72,null,null,0,0]
["SINAPI 91914","SINAPI",91914,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",18.05,19.39,null,null,0,0]
["SINAPI 91982","SINAPI",91982,"DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",104.41,105.47,null,null,0,0]
["SINAPI 91853","SINAPI",91853,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",10.5,11.07,null,null,0,0]
["SINAPI 91858","SINAPI",91858,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",0,0]
["SINAPI 91836","SINAPI",91836,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",23.17,24.28,null,null,0,0]
["SINAPI 91859","SINAPI",91859,"ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",11.45,12.13,null,null,0,0]
["SINAPI 91867","SINAPI",91867,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",11.94,12.37,null,null,0,0]
["SINAPI 91868","SINAPI",91868,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",16.989999999999998,17.510000000000002,null,null,0,0]
["SINAPI 92030","SINAPI",92030,"INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",71.459999999999994,75.22,null,null,0,0]
["SINAPI 91961","SINAPI",91961,"INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",62.34,65.540000000000006,null,null,0,0]
["SINAPI 91985","SINAPI",91985,"INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",30.48,32.119999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 91957","SINAPI",91957,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",55.49,58.28,null,null,0,0]
["SINAPI 92027","SINAPI",92027,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",71.02,74.599999999999994,null,null,0,0]
["SINAPI 91972","SINAPI",91972,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",84.69,88.88,null,null,0,0]
["SINAPI 91975","SINAPI",91975,"INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",88.76,92.85,null,null,0,0]
["SINAPI 91874","SINAPI",91874,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",7.02,7.58,null,null,0,0]
["SINAPI 91886","SINAPI",91886,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",15.29,16.399999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 91951","SINAPI",91951,"SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 4\" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",15.55,16.05,null,null,0,0]
["SINAPI 91991","SINAPI",91991,"TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",37.89,40.22,null,null,0,0]
["SINAPI 92009","SINAPI",92009,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",57.3,59.79,null,null,0,0]
["SINAPI 92021","SINAPI",92021,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",132.74,138.69,null,null,0,0]
["SINAPI 92004","SINAPI",92004,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",59.6,62.8,null,null,0,0]
["SINAPI 92013","SINAPI",92013,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",89.85,94.19,null,null,0,0]
["SINAPI 95778","SINAPI",95778,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",31.23,32.47,null,null,0,0]
["SINAPI 95793","SINAPI",95793,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",0,0]
["SINAPI 95795","SINAPI",95795,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",34.96,36.6,null,null,0,0]
["SINAPI 95801","SINAPI",95801,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",42.26,44.09,null,null,0,0]
["SINAPI 104401","SINAPI",104401,"CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",25.72,26.82,null,null,0,0]
["SINAPI 95809","SINAPI",95809,"CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",38.24,40.29,null,null,0,0]
["SINAPI 104404","SINAPI",104404,"CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",34.39,36.19,null,null,0,0]
["SINAPI 95816","SINAPI",95816,"CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",32.78,34.26,null,null,0,0]
["SINAPI 104394","SINAPI",104394,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",0,0]
["SINAPI 95764","SINAPI",95764,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1\"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104407","SINAPI",104407,"ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1\", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","M",0,0]
["SINAPI 104449","SINAPI",104449,"LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",0,0]
["SINAPI 92980","SINAPI",92980,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",10.77,10.82,null,null,0,0]
["SINAPI 101901","SINAPI",101901,"CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",199.85,200.49,null,null,0,0]
["SINAPI 97400","SINAPI",97400,"COTOVELO HORIZONTAL PARA BARRAMENTO BLINDADO, 1000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",0,0]
["SINAPI 97393","SINAPI",97393,"COTOVELO HORIZONTAL PARA BARRAMENTO BLINDADO, 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",0,0]
["SINAPI 97414","SINAPI",97414,"COTOVELO VERTICAL PARA BARRAMENTO BLINDADO, 1000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",0,0]
["SINAPI 101900","SINAPI",101900,"DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",4419.1099999999997,4425.1499999999996,null,null,0,0]
["SINAPI 93660","SINAPI",93660,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",55.99,56.31,null,null,0,0]
["SINAPI 93675","SINAPI",93675,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",0,0]
["SINAPI 101895","SINAPI",101895,"DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",420.63,426.67,null,null,0,0]
["SINAPI 97711","SINAPI",97711,"DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",0,0]
["SINAPI 93672","SINAPI",93672,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",87.84,89.69,null,null,0,0]
["SINAPI 97376","SINAPI",97376,"PEÇA RETA DE BARRAMENTO BLINDADO, 2000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",0,0]
["SINAPI 97377","SINAPI",97377,"PEÇA RETA DE BARRAMENTO BLINDADO, 2500A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",0,0]
["SINAPI 101881","SINAPI",101881,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",1004.9,1008.19,null,null,0,0]
["SINAPI 101871","SINAPI",101871,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 4 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",0,0]
["SINAPI 97360","SINAPI",97360,"QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",6349.73,6374.77,null,null,0,0]
["SINAPI 101539","SINAPI",101539,"ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN",69.63,71.709999999999994,null,null,0.6573,0.63829999999999998]
["SINAPI 101568","SINAPI",101568,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M",127.98,127.98,null,null,0,0]
["SINAPI 101565","SINAPI",101565,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M",75.400000000000006,75.41,null,null,0,0]
["SINAPI 101504","SINAPI",101504,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN",2195.5500000000002,2239.87,null,null,2.9399999999999999E-2,2.8799999999999999E-2]
["SINAPI 101498","SINAPI",101498,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN",1942.6,1990.59,null,null,3.32E-2,3.2399999999999998E-2]
["SINAPI 101492","SINAPI",101492,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN",1830.04,1873.02,null,null,3.5200000000000002E-2,3.44E-2]
["SINAPI 101507","SINAPI",101507,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN",2166.2800000000002,2212.6999999999998,null,null,2.98E-2,2.9100000000000001E-2]
["SINAPI 101528","SINAPI",101528,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN",1537.02,1555.9,null,null,0,0]
["SINAPI 101520","SINAPI",101520,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN",1118.7,1134.24,null,null,0,0]
["SINAPI 101536","SINAPI",101536,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020","UN",1930.37,1952.3,null,null,0,0]
["SINAPI 101532","SINAPI",101532,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN",1826.37,1849.56,null,null,0,0]
["SINAPI 94767","SINAPI",94767,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",77.81,78.430000000000007,null,null,0,0]
["SINAPI 94783","SINAPI",94783,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",19.260000000000002,19.84,null,null,0,0]
["SINAPI 94670","SINAPI",94670,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",71.680000000000007,73.37,null,null,0,0]
["SINAPI 105215","SINAPI",105215,"BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",10.65,10.83,null,null,0,0]
["SINAPI 105218","SINAPI",105218,"BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 X 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",80.2,80.569999999999993,null,null,0,0]
["SINAPI 105141","SINAPI",105141,"BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",32.5,33.14,null,null,0,0]
["SINAPI 94607","SINAPI",94607,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 54 MM X 2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",0,0]
["SINAPI 96738","SINAPI",96738,"CONECTOR MACHO, PPR, 25 MM X 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",23.55,23.88,null,null,0,0]
["SINAPI 94734","SINAPI",94734,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM X 2 1/2\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",439.49,440.29,null,null,0,0]
["SINAPI 94474","SINAPI",94474,"COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",126.2,128.68,null,null,0,0]
["SINAPI 105194","SINAPI",105194,"COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",80.7,82.82,null,null,0,0]
["SINAPI 105196","SINAPI",105196,"CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",223.24,225.72,null,null,0,0]
["SINAPI 105199","SINAPI",105199,"CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",202.73,205.21,null,null,0,0]
["SINAPI 94751","SINAPI",94751,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",0,0]
["SINAPI 105207","SINAPI",105207,"CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",325.5,328.42,null,null,0,0]
["SINAPI 94673","SINAPI",94673,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",7.38,7.63,null,null,0,0]
["SINAPI 94617","SINAPI",94617,"CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",328.54,331.41,null,null,0.90459999999999996,0.89680000000000004]
["SINAPI 105148","SINAPI",105148,"CURVA PPR 90 GRAUS, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",22.42,22.93,null,null,0,0]
["SINAPI 94634","SINAPI",94634,"FLANGE CURTA EM COBRE, DN 104 MM X 4\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",0,0]
["SINAPI 94748","SINAPI",94748,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",94.99,95.7,null,null,0,0]
["SINAPI 94752","SINAPI",94752,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",230.74,232.44,null,null,0,0]
["SINAPI 96753","SINAPI",96753,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",86.17,87.65,null,null,0,0]
["SINAPI 105221","SINAPI",105221,"JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",27.71,28.09,null,null,0,0]
["SINAPI 105166","SINAPI",105166,"JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",42.29,42.77,null,null,0,0]
["SINAPI 105162","SINAPI",105162,"JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 90 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",164.49,166.48,null,null,0,0]
["SINAPI 94612","SINAPI",94612,"LUVA DE COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",431.52,433.69,null,null,0.94510000000000005,0.94030000000000002]
["SINAPI 105142","SINAPI",105142,"LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",7.08,7.28,null,null,0,0]
["SINAPI 94659","SINAPI",94659,"LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",6.39,6.6,null,null,0,0]
["SINAPI 94737","SINAPI",94737,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",220.88,222.02,null,null,0,0]
["SINAPI 94469","SINAPI",94469,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",116.53,118.47,null,null,0,0]
["SINAPI 96745","SINAPI",96745,"LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",84.87,86.18,null,null,0,0]
["SINAPI 105176","SINAPI",105176,"NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM (3\" X 2 1/2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",153.38999999999999,155.19,null,null,0,0]
["SINAPI 105225","SINAPI",105225,"TE DE REDUÇÃO, CPVC, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",19.25,19.61,null,null,0,0]
["SINAPI 94622","SINAPI",94622,"TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",203.86,207.52,null,null,0.80330000000000001,0.78920000000000001]
["SINAPI 94760","SINAPI",94760,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",119.3,120.25,null,null,0,0]
["SINAPI 94464","SINAPI",94464,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 MM (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",154.33000000000001,156.68,null,null,0,0]
["SINAPI 94717","SINAPI",94717,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",43.75,43.98,null,null,0,0]
["SINAPI 94721","SINAPI",94721,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",180.98,181.93,null,null,0,0]
["SINAPI 96720","SINAPI",96720,"TUBO, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",16.920000000000002,17.39,null,null,0,0]
["SINAPI 96724","SINAPI",96724,"TUBO, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",68.12,69.319999999999993,null,null,0,0]
["SINAPI 94648","SINAPI",94648,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",7.03,7.23,null,null,0,0]
["SINAPI 94689","SINAPI",94689,"TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",9.76,10.11,null,null,0,0]
["SINAPI 94478","SINAPI",94478,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",160.08000000000001,163.38999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 96759","SINAPI",96759,"TÊ, PPR, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",24.58,25.51,null,null,0,0]
["SINAPI 94688","SINAPI",94688,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",7.01,7.36,null,null,0,0]
["SINAPI 94697","SINAPI",94697,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",91.04,92.71,null,null,0,0]
["SINAPI 96809","SINAPI",96809,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X 1/2\", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",24.3,25.09,null,null,0,0]
["SINAPI 96828","SINAPI",96828,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",32.049999999999997,32.869999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 104529","SINAPI",104529,"CONEXÃO FIXA, ROSCA MACHO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 1\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 104530","SINAPI",104530,"CONEXÃO MÓVEL, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 96878","SINAPI",96878,"DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",298.39999999999998,300.52,null,null,0,0]
["SINAPI 96837","SINAPI",96837,"JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",27.07,27.95,null,null,0,0]
["SINAPI 96838","SINAPI",96838,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",31.54,32.72,null,null,0,0]
["SINAPI 96854","SINAPI",96854,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",40.799999999999997,42.03,null,null,0,0]
["SINAPI 104572","SINAPI",104572,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 1\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 96847","SINAPI",96847,"JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 3/4\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",48.07,49.57,null,null,0,0]
["SINAPI 96802","SINAPI",96802,"KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",676.58,678.35,null,null,0,0]
["SINAPI 96829","SINAPI",96829,"LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",26.55,26.99,null,null,0,0]
["SINAPI 104580","SINAPI",104580,"LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 20 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 104581","SINAPI",104581,"LUVA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",19.23,19.809999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 96799","SINAPI",96799,"TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","M",13.73,14.07,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104544"},"SINAPI",104544,"TÊ DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 20 X 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 104546","SINAPI",104546,"TÊ DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 20 X 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 104556","SINAPI",104556,"TÊ ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 96862","SINAPI",96862,"TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",48.92,50.31,null,null,0,0]
["SINAPI 96869","SINAPI",96869,"TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",41.22,42.19,null,null,0,0]
["SINAPI 96818","SINAPI",96818,"UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",29.64,30.35,null,null,0,0]
["SINAPI 96815","SINAPI",96815,"UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",45.66,46.77,null,null,0,0]
["SINAPI 96658","SINAPI",96658,"CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",15.18,15.55,null,null,0,0]
["SINAPI 104197","SINAPI",104197,"CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",29.8,30.97,null,null,0,0]
["SINAPI 96638","SINAPI",96638,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",15.84,17.010000000000002,null,null,0,0]
["SINAPI 104193","SINAPI",104193,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, F/ F, DN 90 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",168.76,171.14,null,null,0,0]
["SINAPI 96652","SINAPI",96652,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",10.39,10.98,null,null,0,0]
["SINAPI 96694","SINAPI",96694,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN",91.8,93.81,null,null,0,0]
["SINAPI 96659","SINAPI",96659,"LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",8.2799999999999994,8.67,null,null,0,0]
["SINAPI 96668","SINAPI",96668,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",18.03,18.36,null,null,0,0]
["SINAPI 96644","SINAPI",96644,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",22.84,23.61,null,null,0,0]
["SINAPI 96670","SINAPI",96670,"TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",22.9,23.54,null,null,0,0]
["SINAPI 96674","SINAPI",96674,"TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",108.89,110.21,null,null,0,0]
["SINAPI 96682","SINAPI",96682,"TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",224.87,226.67,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96712"},"SINAPI",96712,"TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN",31.22,32.74,null,null,0,0]
["SINAPI 89707","SINAPI",89707,"CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",47.59,49.38,null,null,0,0]
["SINAPI 104330","SINAPI",104330,"RALO LINEAR, EM PVC COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",0,0]
["SINAPI 89728","SINAPI",89728,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",13.72,14.29,null,null,0,0]
["SINAPI 89730","SINAPI",89730,"CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",15.74,16.309999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 89804","SINAPI",89804,"CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",21.53,21.69,null,null,0,0]
["SINAPI 89806","SINAPI",89806,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",22.39,22.95,null,null,0,0]
["SINAPI 89809","SINAPI",89809,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",29.67,30.65,null,null,0,0]
["SINAPI 104347","SINAPI",104347,"JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",49.73,50.83,null,null,0,0]
["SINAPI 89783","SINAPI",89783,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",15.54,16.3,null,null,0,0]
["SINAPI 89830","SINAPI",89830,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",39.81,40.56,null,null,0,0]
["SINAPI 89821","SINAPI",89821,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",19.670000000000002,20.32,null,null,0,0]
["SINAPI 95693","SINAPI",95693,"LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",53.75,54.84,null,null,0,0]
["SINAPI 89796","SINAPI",89796,"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",44.91,46.07,null,null,0,0]
["SINAPI 104346","SINAPI",104346,"TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",46.88,47.98,null,null,0,0]
["SINAPI 104351","SINAPI",104351,"TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",24.54,24.72,null,null,0,0]
["SINAPI 89713","SINAPI",89713,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","M",34.5,36.21,null,null,0,0]
["SINAPI 89570","SINAPI",89570,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",12.04,12.34,null,null,0,0]
["SINAPI 89596","SINAPI",89596,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",11.03,11.36,null,null,0,0]
["SINAPI 103957","SINAPI",103957,"BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",5.13,5.36,null,null,0,0]
["SINAPI 103964","SINAPI",103964,"BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",8.59,8.86,null,null,0,0]
["SINAPI 103999","SINAPI",103999,"BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",12.99,13.54,null,null,0,0]
["SINAPI 89407","SINAPI",89407,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",9.06,9.59,null,null,0,0]
["SINAPI 89365","SINAPI",89365,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",11.47,12.14,null,null,0,0]
["SINAPI 89510","SINAPI",89510,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",28.24,28.91,null,null,0,0]
["SINAPI 89494","SINAPI",89494,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",13.03,13.42,null,null,0,0]
["SINAPI 89525","SINAPI",89525,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",91.96,92.89,null,null,0,0]
["SINAPI 89540","SINAPI",89540,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",10.93,11.14,null,null,0,0]
["SINAPI 89363","SINAPI",89363,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",10.42,11.09,null,null,0,0]
["SINAPI 89414","SINAPI",89414,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",14.27,15,null,null,0,0]
["SINAPI 89523","SINAPI",89523,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",106.66,107.59,null,null,0,0]
["SINAPI 89481","SINAPI",89481,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",5.56,5.88,null,null,0,0]
["SINAPI 89497","SINAPI",89497,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",13.83,14.3,null,null,0,0]
["SINAPI 103950","SINAPI",103950,"JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",11.08,11.71,null,null,0,0]
["SINAPI 89564","SINAPI",89564,"LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",16.420000000000002,16.71,null,null,0,0]
["SINAPI 89593","SINAPI",89593,"LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",26.16,26.49,null,null,0,0]
["SINAPI 89577","SINAPI",89577,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",38.79,39.17,null,null,0,0]
["SINAPI 103996","SINAPI",103996,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",42.19,42.88,null,null,0,0]
["SINAPI 89433","SINAPI",89433,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",13.64,14.17,null,null,0,0]
["SINAPI 89551","SINAPI",89551,"LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",9.02,9.25,null,null,0,0]
["SINAPI 89424","SINAPI",89424,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",6.67,7.07,null,null,0,0]
["SINAPI 89614","SINAPI",89614,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",63.14,63.77,null,null,0,0]
["SINAPI 89393","SINAPI",89393,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",11.17,11.95,null,null,0,0]
["SINAPI 89617","SINAPI",89617,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",7.87,8.3000000000000007,null,null,0,0]
["SINAPI 89631","SINAPI",89631,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",111.6,112.85,null,null,0,0]
["SINAPI 89403","SINAPI",89403,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",19.61,20.46,null,null,0,0]
["SINAPI 89357","SINAPI",89357,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",32.619999999999997,34.67,null,null,0,0]
["SINAPI 89444","SINAPI",89444,"TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",25.23,26.07,null,null,0,0]
["SINAPI 104012","SINAPI",104012,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",24.13,25.2,null,null,0,0]
["SINAPI 89439","SINAPI",89439,"TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",11.87,12.58,null,null,0,0]
["SINAPI 89435","SINAPI",89435,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",21.83,22.32,null,null,0,0]
["SINAPI 89615","SINAPI",89615,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",204.5,205.13,null,null,0,0]
["SINAPI 89666","SINAPI",89666,"BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",8.23,8.6,null,null,0,0]
["SINAPI 89758","SINAPI",89758,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",43.55,43.97,null,null,0,0]
["SINAPI 89639","SINAPI",89639,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",13.69,14.19,null,null,0,0]
["SINAPI 89749","SINAPI",89749,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",19.399999999999999,19.77,null,null,0,0]
["SINAPI 89647","SINAPI",89647,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",22.73,23.47,null,null,0,0]
["SINAPI 89789","SINAPI",89789,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",79.53,80.14,null,null,0,0]
["SINAPI 89723","SINAPI",89723,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",22.69,23.35,null,null,0,0]
["SINAPI 89790","SINAPI",89790,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",188.48,189.29,null,null,0,0]
["SINAPI 89652","SINAPI",89652,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",14.13,14.46,null,null,0,0]
["SINAPI 89682","SINAPI",89682,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",36.99,37.58,null,null,0,0]
["SINAPI 89826","SINAPI",89826,"LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",151.81,152.12,null,null,0,0]
["SINAPI 89794","SINAPI",89794,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",22.91,23.19,null,null,0,0]
["SINAPI 89838","SINAPI",89838,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",182.94,183.49,null,null,0,0]
["SINAPI 104020","SINAPI",104020,"TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",65.930000000000007,66.53,null,null,0,0]
["SINAPI 89691","SINAPI",89691,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",15.2,15.86,null,null,0,0]
["SINAPI 89717","SINAPI",89717,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",49.58,50.35,null,null,0,0]
["SINAPI 104021","SINAPI",104021,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",83.41,84.47,null,null,0,0]
["SINAPI 89702","SINAPI",89702,"TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",25.06,25.9,null,null,0,0]
["SINAPI 89769","SINAPI",89769,"TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",64.56,65.61,null,null,0,0]
["SINAPI 89837","SINAPI",89837,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",159.86000000000001,160.26,null,null,0,0]
["SINAPI 89684","SINAPI",89684,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",52.53,53.12,null,null,0,0]
["SINAPI 89535","SINAPI",89535,"CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",44.1,44.67,null,null,0,0]
["SINAPI 89526","SINAPI",89526,"CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",40.25,40.68,null,null,0,0]
["SINAPI 89520","SINAPI",89520,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",16.510000000000002,16.79,null,null,0,0]
["SINAPI 89514","SINAPI",89514,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",8.7200000000000006,8.93,null,null,0,0]
["SINAPI 89690","SINAPI",89690,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",92.52,94.16,null,null,0,0]
["SINAPI 89561","SINAPI",89561,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",15.55,15.83,null,null,0,0]
["SINAPI 89671","SINAPI",89671,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",46.33,47.15,null,null,0,0]
["SINAPI 89677","SINAPI",89677,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",80.2,81.62,null,null,0,0]
["SINAPI 89673","SINAPI",89673,"REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",36.700000000000003,37.369999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 89578","SINAPI",89578,"TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","M",34.770000000000003,35.11,null,null,0,0]
["SINAPI 89675","SINAPI",89675,"TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",74.13,74.95,null,null,0,0]
["SINAPI 89696","SINAPI",89696,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",87,88.44,null,null,0,0]
["SINAPI 89701","SINAPI",89701,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",202.04,204.87,null,null,0,0]
["SINAPI 102249","SINAPI",102249,"DIVISORIA (N3) - PAINEL/VIDRO/PAINEL PVC E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALVANIZADO PINTADO. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102248","SINAPI",102248,"DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL PVC E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALVANIZADO PINTADO. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102259","SINAPI",102259,"DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINÉIS ESTRUTURAIS TS, INCLUSIVE ESTRUTURA, PORTA E FERRAGENS. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102255","SINAPI",102255,"TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021","M2",986.02,1004.84,null,null,0,0]
["SINAPI 96765","SINAPI",96765,"ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2\", ADAPTADOR STORZ 2 1/2\", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2\" X 1 1/2\" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",1454.58,1468.27,null,null,1.9E-3,1.9E-3]
["SINAPI 97437","SINAPI",97437,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",114.46,117.63,null,null,0.69430000000000003,0.67559999999999998]
["SINAPI 97452","SINAPI",97452,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",264.07,269.60000000000002,null,null,0,0]
["SINAPI 97485","SINAPI",97485,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",239.25,242.51,null,null,0,0]
["SINAPI 97434","SINAPI",97434,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",87.08,89.5,null,null,0.69430000000000003,0.67549999999999999]
["SINAPI 97522","SINAPI",97522,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",161.24,162.88999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 97453","SINAPI",97453,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",282.8,288.33,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101906"},"SINAPI",101906,"EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE","UN",666.29,668.36,null,null,2.0999999999999999E-3,2.0999999999999999E-3]
["SINAPI 92698","SINAPI",92698,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",20.92,22.09,null,null,0,0]
["SINAPI 92669","SINAPI",92669,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",39.97,42,null,null,0,0]
["SINAPI 92385","SINAPI",92385,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",78.099999999999994,82.04,null,null,0,0]
["SINAPI 92703","SINAPI",92703,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",50.88,54.15,null,null,0,0]
["SINAPI 92672","SINAPI",92672,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",47.58,49.73,null,null,0,0]
["SINAPI 92388","SINAPI",92388,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",96.52,100.87,null,null,0,0]
["SINAPI 97544","SINAPI",97544,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1\" X 3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",58.96,61.71,null,null,0,0]
["SINAPI 97503","SINAPI",97503,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4\" X 1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",85.34,86.3,null,null,0,0]
["SINAPI 97450","SINAPI",97450,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3\" X 2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",457.99,462.49,null,null,0,0]
["SINAPI 92943","SINAPI",92943,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 1 1/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",40.78,42.3,null,null,0,0]
["SINAPI 92941","SINAPI",92941,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",35.6,37.049999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 92934","SINAPI",92934,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",103.59,106.91,null,null,0,0]
["SINAPI 92935","SINAPI",92935,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",103.59,106.91,null,null,0,0]
["SINAPI 92933","SINAPI",92933,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",70.209999999999994,73.11,null,null,0,0]
["SINAPI 92936","SINAPI",92936,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",143.24,146.97999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 101922","SINAPI",101922,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",218.08,221.86,null,null,0,0]
["SINAPI 97499","SINAPI",97499,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",47.75,48.59,null,null,0,0]
["SINAPI 97467","SINAPI",97467,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",93.91,95.65,null,null,0,0]
["SINAPI 97477","SINAPI",97477,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",357.76,361.24,null,null,0,0]
["SINAPI 92660","SINAPI",92660,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",34.270000000000003,35.72,null,null,0,0]
["SINAPI 92668","SINAPI",92668,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",116.67,118.63,null,null,0,0]
["SINAPI 92349","SINAPI",92349,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",132.41999999999999,135.83000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 92692","SINAPI",92692,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",14.17,14.95,null,null,0,0]
["SINAPI 92665","SINAPI",92665,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",72.83,74.62,null,null,0,0]
["SINAPI 92377","SINAPI",92377,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",89.31,92.63,null,null,0,0]
["SINAPI 92335","SINAPI",92335,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",90.11,91.31,null,null,0,0]
["SINAPI 92653","SINAPI",92653,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",67.739999999999995,69.06,null,null,0,0]
["SINAPI 92365","SINAPI",92365,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",62.96,63.84,null,null,0,0]
["SINAPI 92343","SINAPI",92343,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",156.28,158.81,null,null,0,0]
["SINAPI 92360","SINAPI",92360,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",79.94,80.400000000000006,null,null,0,0]
["SINAPI 92649","SINAPI",92649,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",111.96,113.06,null,null,0,0]
["SINAPI 97442","SINAPI",97442,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",170.52,174.73,null,null,0.72970000000000002,0.71209999999999996]
["SINAPI 97493","SINAPI",97493,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",249.31,252.79,null,null,0,0]
["SINAPI 97459","SINAPI",97459,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",765.66,773.85,null,null,0,0]
["SINAPI 101935","SINAPI",101935,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",399.02,407.64,null,null,0,0]
["SINAPI 92638","SINAPI",92638,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",85,89.81,null,null,0,0]
["SINAPI 92642","SINAPI",92642,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",196.14,202.77,null,null,0,0]
["SINAPI 101928","SINAPI",101928,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",406.03,410.34,null,null,0,0]
["SINAPI 92893","SINAPI",92893,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",80.84,83.25,null,null,0,0]
["SINAPI 92894","SINAPI",92894,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",96.63,99.25,null,null,0,0]
["SINAPI 100823","SINAPI",100823,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 20MM X 3/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",0,0]
["SINAPI 100821","SINAPI",100821,"CONEXÃO FIXA, ROSCA MACHO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 32MM X 1 1/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",0,0]
["SINAPI 100826","SINAPI",100826,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 16 MM X 1/2'', CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",0,0]
["SINAPI 100833","SINAPI",100833,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 32 MM X 1 1/4'', CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",0,0]
["SINAPI 100842","SINAPI",100842,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM PROTEÇÃO UV, DN 16, INSTALADO EM PRUMADA DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M",0,0]
["SINAPI 100796","SINAPI",100796,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM PROTEÇÃO UV, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M",0,0]
["SINAPI 100802","SINAPI",100802,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M",60.43,61.72,null,null,0,0]
["SINAPI 100805","SINAPI",100805,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M",42.85,43.73,null,null,0,0]
["SINAPI 100794","SINAPI",100794,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M",59.94,61.19,null,null,0,0]
["SINAPI 103284","SINAPI",103284,"AR CONDICIONADO JANELA, 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103261","SINAPI",103261,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE","UN",12591.5,12611.52,null,null,5.7000000000000002E-3,5.7000000000000002E-3]
["SINAPI 103272","SINAPI",103272,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN",11641.16,11662.97,null,null,5.5999999999999999E-3,5.5999999999999999E-3]
["SINAPI 103275","SINAPI",103275,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN",13676.84,13708.61,null,null,1.1000000000000001E-3,1.1000000000000001E-3]
["SINAPI 103246","SINAPI",103246,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN",2098.61,2109.3200000000002,null,null,2.41E-2,2.4E-2]
["SINAPI 103277","SINAPI",103277,"AR CONDICIONADO SPLITÃO 10 TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN",26517.53,26559.67,null,null,0,0]
["SINAPI 103291","SINAPI",103291,"TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021","M",63.95,64.42,null,null,0.70179999999999998,0.69669999999999999]
["SINAPI 97327","SINAPI",97327,"TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",28.04,28.27,null,null,0.75039999999999996,0.74429999999999996]
["SINAPI 93085","SINAPI",93085,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",15.48,16.21,null,null,0.48580000000000001,0.46389999999999998]
["SINAPI 103864","SINAPI",103864,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",22.59,23.6,null,null,0.498,0.47670000000000001]
["SINAPI 93071","SINAPI",93071,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",179.42,180.18,null,null,0.95299999999999996,0.94889999999999997]
["SINAPI 98602","SINAPI",98602,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",19.02,19.32,null,null,0.82650000000000001,0.81369999999999998]
["SINAPI 103894","SINAPI",103894,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",26.87,27.56,null,null,0.71899999999999997,0.70099999999999996]
["SINAPI 103830","SINAPI",103830,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",38.119999999999997,39.130000000000003,null,null,0.70589999999999997,0.68769999999999998]
["SINAPI 103807","SINAPI",103807,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",22.9,23.61,null,null,0.65849999999999997,0.63870000000000005]
["SINAPI 93100","SINAPI",93100,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",30.77,31.46,null,null,0.75270000000000004,0.73619999999999997]
["SINAPI 103811","SINAPI",103811,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",38.94,40.130000000000003,null,null,0.66410000000000002,0.64439999999999997]
["SINAPI 92287","SINAPI",92287,"COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",18.329999999999998,18.739999999999998,null,null,0.75890000000000002,0.74229999999999996]
["SINAPI 92313","SINAPI",92313,"COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",32.81,33.67,null,null,0.71050000000000002,0.69230000000000003]
["SINAPI 92289","SINAPI",92289,"COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",51.67,52.32,null,null,0.86080000000000001,0.85019999999999996]
["SINAPI 93105","SINAPI",93105,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",25.41,25.87,null,null,0.79810000000000003,0.78390000000000004]
["SINAPI 93094","SINAPI",93094,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",86.08,86.65,null,null,0.92589999999999995,0.91979999999999995]
["SINAPI 93115","SINAPI",93115,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",89.74,90.64,null,null,0.8881,0.87929999999999997]
["SINAPI 93076","SINAPI",93076,"CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",22.12,22.9,null,null,0.61480000000000001,0.59389999999999998]
["SINAPI 93122","SINAPI",93122,"CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",27.13,27.64,null,null,0.78990000000000005,0.77529999999999999]
["SINAPI 93125","SINAPI",93125,"CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",141.01,142.04,null,null,0.92010000000000003,0.91349999999999998]
["SINAPI 103817","SINAPI",103817,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",481.67,482.41,null,null,0.98329999999999995,0.98180000000000001]
["SINAPI 93086","SINAPI",93086,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",555.59,556.12,null,null,0.98970000000000002,0.98880000000000001]
["SINAPI 103829","SINAPI",103829,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",622.59,624.29,null,null,0.9698,0.96719999999999995]
["SINAPI 92315","SINAPI",92315,"LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",13.12,13.65,null,null,0.56399999999999995,0.54210000000000003]
["SINAPI 103852","SINAPI",103852,"LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",17.53,18.440000000000001,null,null,0.42209999999999998,0.40129999999999999]
["SINAPI 92295","SINAPI",92295,"LUVA EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",33.49,33.93,null,null,0.85550000000000004,0.84440000000000004]
["SINAPI 93080","SINAPI",93080,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",8.92,9.3800000000000008,null,null,0.4451,0.42320000000000002]
["SINAPI 103820","SINAPI",103820,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",22.64,23.9,null,null,0.38869999999999999,0.36820000000000003]
["SINAPI 93061","SINAPI",93061,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",33.630000000000003,34.07,null,null,0.85609999999999997,0.84499999999999997]
["SINAPI 93070","SINAPI",93070,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",195.15,195.98,null,null,0.95230000000000004,0.94830000000000003]
["SINAPI 92319","SINAPI",92319,"TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",41.93,43.09,null,null,0.69710000000000005,0.67830000000000001]
["SINAPI 92301","SINAPI",92301,"TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",73.44,74.31,null,null,0.86890000000000001,0.85870000000000002]
["SINAPI 92305","SINAPI",92305,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",39.99,40.6,null,null,0.83450000000000002,0.82189999999999996]
["SINAPI 92324","SINAPI",92324,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",146.69999999999999,149.30000000000001,null,null,0.39129999999999998,0.38450000000000001]
["SINAPI 103869","SINAPI",103869,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",79.290000000000006,81.319999999999993,null,null,0.72409999999999997,0.70599999999999996]
["SINAPI 92325","SINAPI",92325,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",172.55,175.89,null,null,0.42230000000000001,0.41420000000000001]
["SINAPI 92284","SINAPI",92284,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",240.17,240.66,null,null,0.59489999999999998,0.59370000000000001]
["SINAPI 97339","SINAPI",97339,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",212.65,213.16,null,null,0.97440000000000004,0.97209999999999996]
["SINAPI 103902","SINAPI",103902,"TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",37.25,38.99,null,null,0.4889,0.46700000000000003]
["SINAPI 105129","SINAPI",105129,"INSTALAÇÃO DE CATRACA ELETRÔNICA. AF_03/2024","UN",0,0]
["SINAPI 105127","SINAPI",105127,"INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024","M",28.41,28.76,null,null,0,0]
["SINAPI 98451","SINAPI",98451,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024","M2",119.68,121.66,null,null,0,0]
["SINAPI 105133","SINAPI",105133,"PAREDE DE MADEIRA OSB PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 105123","SINAPI",105123,"PAREDE DE MADEIRA OSB PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 98458","SINAPI",98458,"TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024","M2",95.58,98.64,null,null,0,0]
["SINAPI 101949","SINAPI",101949,"LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_11/2020","M2",0,0]
["SINAPI 101960","SINAPI",101960,"LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_11/2020","M2",0,0]
["SINAPI 101963","SINAPI",101963,"LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020","M2",200.82,203.92,null,null,0,0]
["SINAPI 96617","SINAPI",96617,"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024","M2",20.329999999999998,21.14,null,null,0,0]
["SINAPI 95241","SINAPI",95241,"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024","M2",37.94,39.26,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104037"},"SINAPI",104037,"COLAR DE TOMADA, FERRO FUNDIDO, COM PARAFUSOS, DN 50 MM X 3/4\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104034","SINAPI",104034,"COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2\" OU 110 MM X 3/4\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN",29.58,30.34,null,null,0.71260000000000001,0.69479999999999997]
["SINAPI 104048","SINAPI",104048,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM X 1\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN",18.170000000000002,18.59,null,null,0,0]
["SINAPI 104083","SINAPI",104083,"PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN",75.03,75.33,null,null,0,0]
["SINAPI 104076","SINAPI",104076,"SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN",45.91,46.82,null,null,0,0]
["SINAPI 104039","SINAPI",104039,"TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 63 MM X 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN",104.49,106.04,null,null,0,0]
["SINAPI 99819","SINAPI",99819,"LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019","M2",16.89,18.309999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 99812","SINAPI",99812,"LIMPEZA DE LADRILHO HIDRÁULICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019","M2",1.1299999999999999,1.23,null,null,0,0]
["SINAPI 99804","SINAPI",99804,"LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019","M2",5.4,5.85,null,null,0,0]
["SINAPI 99822","SINAPI",99822,"LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019","M2",1,1.0900000000000001,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99816"},"SINAPI",99816,"LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019","UN",9.8800000000000008,10.43,null,null,0,0]
["SINAPI 101377","SINAPI",101377,"AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",4016.38,4358.51,null,null,0,0]
["SINAPI 88243","SINAPI",88243,"AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",22.35,24.3,null,null,0,0]
["SINAPI 101381","SINAPI",101381,"ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",4558.01,4964.66,null,null,0,0]
["SINAPI 88246","SINAPI",88246,"ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",19.59,21.33,null,null,0,0]
["SINAPI 90772","SINAPI",90772,"AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",21.32,23.57,null,null,0,0]
["SINAPI 101387","SINAPI",101387,"AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",4037.26,4381.8900000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 101389","SINAPI",101389,"AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",3203.48,3533.29,null,null,0,0]
["SINAPI 88260","SINAPI",88260,"CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",22.69,24.68,null,null,0,0]
["SINAPI 88263","SINAPI",88263,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",22.1,24.16,null,null,0,0]
["SINAPI 101288","SINAPI",101288,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",24.86,27.82,null,null,0,0]
["SINAPI 101291","SINAPI",101291,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",24.86,27.82,null,null,0,0]
["SINAPI 95393","SINAPI",95393,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.46,0.52,null,null,0,0]
["SINAPI 95419","SINAPI",95419,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",120.39,134.72999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 95317","SINAPI",95317,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.28999999999999998,0.32,null,null,0,0]
["SINAPI 101298","SINAPI",101298,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECANICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",24.86,27.82,null,null,0,0]
["SINAPI 95322","SINAPI",95322,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.13,0.14000000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 95328","SINAPI",95328,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.18,0.21,null,null,0,0]
["SINAPI 101312","SINAPI",101312,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",26.03,29.14,null,null,0,0]
["SINAPI 101313","SINAPI",101313,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",101.8,113.92,null,null,0,0]
["SINAPI 95422","SINAPI",95422,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",172.81,193.4,null,null,0,0]
["SINAPI 95418","SINAPI",95418,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",252.76,282.88,null,null,0,0]
["SINAPI 101326","SINAPI",101326,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",10.91,12.22,null,null,0,0]
["SINAPI 95342","SINAPI",95342,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.32,0.36,null,null,0,0]
["SINAPI 95423","SINAPI",95423,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",289.52,324.01,null,null,0,0]
["SINAPI 95347","SINAPI",95347,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.1,0.11,null,null,0,0]
["SINAPI 95349","SINAPI",95349,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.09,0.1,null,null,0,0]
["SINAPI 101337","SINAPI",101337,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",17.91,20.04,null,null,0,0]
["SINAPI 95355","SINAPI",95355,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.16,0.18,null,null,0,0]
["SINAPI 101348","SINAPI",101348,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",28.03,31.37,null,null,0,0]
["SINAPI 101349","SINAPI",101349,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO SCRAPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",47.46,53.11,null,null,0,0]
["SINAPI 95364","SINAPI",95364,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.26,0.28999999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 95372","SINAPI",95372,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.28000000000000003,0.31,null,null,0,0]
["SINAPI 95375","SINAPI",95375,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.45,0.5,null,null,0,0]
["SINAPI 101364","SINAPI",101364,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",42.47,47.52,null,null,0,0]
["SINAPI 101369","SINAPI",101369,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",63.24,70.77,null,null,0,0]
["SINAPI 95385","SINAPI",95385,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.21,0.24,null,null,0,0]
["SINAPI 100288","SINAPI",100288,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.08,0.09,null,null,0,0]
["SINAPI 88267","SINAPI",88267,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",26.79,29.34,null,null,0,0]
["SINAPI 90776","SINAPI",90776,"ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",65.78,73.260000000000005,null,null,0,0]
["SINAPI 88270","SINAPI",88270,"IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",27.07,29.56,null,null,0,0]
["SINAPI 88273","SINAPI",88273,"MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",23.94,26.09,null,null,0,0]
["SINAPI 101415","SINAPI",101415,"MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",7873.01,8701.6,null,null,0,0]
["SINAPI 100307","SINAPI",100307,"MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",24.08,26.22,null,null,0,0]
["SINAPI 101418","SINAPI",101418,"MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",5198.91,5708.96,null,null,0,0]
["SINAPI 101422","SINAPI",101422,"MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",4068.74,4444.1499999999996,null,null,0,0]
["SINAPI 101425","SINAPI",101425,"NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",3313.95,3656.92,null,null,0,0]
["SINAPI 101429","SINAPI",101429,"OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",4403.76,4819.09,null,null,0,0]
["SINAPI 101433","SINAPI",101433,"OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",8419.67,9313.3799999999992,null,null,0,0]
["SINAPI 88297","SINAPI",88297,"OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",36.11,39.82,null,null,0,0]
["SINAPI 88301","SINAPI",88301,"OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",36.93,40.74,null,null,0,0]
["SINAPI 88308","SINAPI",88308,"PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",25.6,27.93,null,null,0,0]
["SINAPI 101445","SINAPI",101445,"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",4582.6400000000003,4992.2299999999996,null,null,0,0]
["SINAPI 88314","SINAPI",88314,"RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",21.4,23.37,null,null,0,0]
["SINAPI 101453","SINAPI",101453,"SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",5311.03,5786.33,null,null,0,0]
["SINAPI 88323","SINAPI",88323,"TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",25.07,27.36,null,null,0,0]
["SINAPI 100309","SINAPI",100309,"TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",38.119999999999997,42.37,null,null,0,0]
["SINAPI 99060","SINAPI",99060,"LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024","UN",167.64,178.02,null,null,0,0]
["SINAPI 99059","SINAPI",99059,"LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024","M",56.79,60.06,null,null,0,0]
["SINAPI 86905","SINAPI",86905,"APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",649.58000000000004,651.03,null,null,0,0]
["SINAPI 100850","SINAPI",100850,"ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020","UN",0,0]
["SINAPI 93441","SINAPI",93441,"BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2\" OU 3/4\", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",1353.72,1361.97,null,null,2.9899999999999999E-2,2.98E-2]
["SINAPI 100867","SINAPI",100867,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",432.97,435.93,null,null,0.25619999999999998,0.2545]
["SINAPI 100870","SINAPI",100870,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",316.01,318.97000000000003,null,null,0.89929999999999999,0.89100000000000001]
["SINAPI 86938","SINAPI",86938,"CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",553.34,557.17999999999995,null,null,0,0]
["SINAPI 86939","SINAPI",86939,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",493.35,497.8,null,null,0.22489999999999999,0.22289999999999999]
["SINAPI 86940","SINAPI",86940,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",1583.45,1592.17,null,null,7.0099999999999996E-2,6.9699999999999998E-2]
["SINAPI 95545","SINAPI",95545,"SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020","UN",86.5,87.48,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95547"},"SINAPI",95547,"SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020","UN",56.5,57.48,null,null,0,0]
["SINAPI 86919","SINAPI",86919,"TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",1057.96,1065.04,null,null,0.10489999999999999,0.1042]
["SINAPI 86876","SINAPI",86876,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",375.53,377.92,null,null,0.19689999999999999,0.19570000000000001]
["SINAPI 86930","SINAPI",86930,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",425.02,428.51,null,null,0.17399999999999999,0.1726]
["SINAPI 86906","SINAPI",86906,"TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2\" OU 3/4\", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",119.96,120.26,null,null,0,0]
["SINAPI 86932","SINAPI",86932,"VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",614.04,617.29,null,null,8.1199999999999994E-2,8.0799999999999997E-2]
["SINAPI 86931","SINAPI",86931,"VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",549.29999999999995,552.54999999999995,null,null,9.0800000000000006E-2,9.0200000000000002E-2]
["SINAPI 101637","SINAPI",101637,"BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS","UN",136.83000000000001,140.19,null,null,0.28499999999999998,0.2782]
["SINAPI 101639","SINAPI",101639,"BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025","UN",0,0]
["SINAPI 101655","SINAPI",101655,"LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS","UN",289.85000000000002,291.52999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 101630","SINAPI",101630,"SUBSTITUIÇÃO DE REATOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_02/2025_PS","UN",72.83,74.67,null,null,0,0]
["SINAPI 104243","SINAPI",104243,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",113.21,115.88,null,null,0,0]
["SINAPI 87808","SINAPI",87808,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022","M2",124.36,127.31,null,null,0,0]
["SINAPI 87820","SINAPI",87820,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2",147.99,154,null,null,0,0]
["SINAPI 87794","SINAPI",87794,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022","M2",42.88,45.2,null,null,0,0]
["SINAPI 104218","SINAPI",104218,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",53.1,56.26,null,null,0,0]
["SINAPI 104238","SINAPI",104238,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",55.82,58.83,null,null,0,0]
["SINAPI 87819","SINAPI",87819,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2",101.45,108.33,null,null,0,0]
["SINAPI 104220","SINAPI",104220,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",54.18,56.92,null,null,9.5799999999999996E-2,9.1200000000000003E-2]
["SINAPI 104206","SINAPI",104206,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022","M2",91.14,95.65,null,null,9.4399999999999998E-2,8.9899999999999994E-2]
["SINAPI 104244","SINAPI",104244,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",63.54,66.25,null,null,8.0699999999999994E-2,7.7399999999999997E-2]
["SINAPI 104215","SINAPI",104215,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2",76.66,81.12,null,null,0.1114,0.1053]
["SINAPI 104233","SINAPI",104233,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",38.21,40.15,null,null,0,0]
["SINAPI 104253","SINAPI",104253,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2",83.35,89.1,null,null,0,0]
["SINAPI 87805","SINAPI",87805,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022","M2",67.67,71.180000000000007,null,null,0,0]
["SINAPI 87817","SINAPI",87817,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2",97.25,103.83,null,null,0,0]
["SINAPI 87539","SINAPI",87539,"EMBOÇO, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",65.17,66.58,null,null,0,0]
["SINAPI 104962","SINAPI",104962,"EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",52.78,56.18,null,null,0,0]
["SINAPI 87528","SINAPI",87528,"EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",41.74,44.15,null,null,0,0]
["SINAPI 87553","SINAPI",87553,"EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",22.37,23.57,null,null,0,0]
["SINAPI 87561","SINAPI",87561,"MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024","M2",42.43,43.41,null,null,0,0]
["SINAPI 104964","SINAPI",104964,"MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",48.32,51.32,null,null,0,0]
["SINAPI 104969","SINAPI",104969,"MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",33.54,35.729999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 87529","SINAPI",87529,"MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",36.270000000000003,38.25,null,null,0,0]
["SINAPI 103300","SINAPI",103300,"INSTALAÇÃO DE BALIZADOR PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 30 CM X 60 CM, SOBRE SOLO. AF_11/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103298","SINAPI",103298,"INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO COM ENCOSTO, DIMENSÕES 180 CM X 64 CM X 89 CM, SOBRE SOLO. AF_11/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103295","SINAPI",103295,"INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM MESA E QUATRO BANCOS PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 90 CM X 95 CM (MESA) E 20 CM X 60 CM (BANCO), SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103314","SINAPI",103314,"INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021","M2",211.78,214.55,null,null,0,0]
["SINAPI 105186","SINAPI",105186,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO CHAPISCADO/FLOCADO. AF_03/2024","M2",153.86000000000001,155.94999999999999,null,null,4.3E-3,4.1999999999999997E-3]
["SINAPI 105105","SINAPI",105105,"ASCENSÃO DE MINI GRUA. AF_03/2024","M",72.010000000000005,78.89,null,null,0,0]
["SINAPI 105104","SINAPI",105104,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MINI GRUA. AF_03/2024","UN",4775.8999999999996,5038.42,null,null,0,0]
["SINAPI 98521","SINAPI",98521,"APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024","M2",0.32,0.34,null,null,0,0]
["SINAPI 98518","SINAPI",98518,"PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 4,00 M . AF_07/2024","UN",0,0]
["SINAPI 98513","SINAPI",98513,"PLANTIO DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024","UN",0,0]
["SINAPI 100069","SINAPI",100069,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA T-138. AF_12/2024","KG",0,0]
["SINAPI 100064","SINAPI",100064,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-159. AF_12/2024","KG",10.45,10.48,null,null,0,0]
["SINAPI 91600","SINAPI",91600,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PLATIBANDAS, TELA Q-92. AF_12/2024_PS","KG",11.62,11.74,null,null,0,0]
["SINAPI 105540","SINAPI",105540,"CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL REFORÇADO COM FIBRAS DE POLIPROPILENO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 99431","SINAPI",99431,"CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024","M3",783.19,785.62,null,null,1E-4,1E-4]
["SINAPI 104421","SINAPI",104421,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTOS SUPERIORES, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024","M2",14.51,15.43,null,null,0,0]
["SINAPI 105827","SINAPI",105827,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024","M2",9.51,10.31,null,null,0,0]
["SINAPI 105829","SINAPI",105829,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024","M2",4.68,5.04,null,null,0,0]
["SINAPI 105820","SINAPI",105820,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA. AF_12/2024","M2",15.51,16.239999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 104419","SINAPI",104419,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024","M2",3.86,4.1900000000000004,null,null,0,0]
["SINAPI 102576","SINAPI",102576,"FÔRMAS MANUSEÁVEIS DE ALUMÍNIO PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, EM PAREDES. AF_11/2024","M2",0,0]
["SINAPI 103085","SINAPI",103085,"FÔRMAS MANUSEÁVEIS DE PLÁSTICO ESTRUTURADO EM AÇO PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, EM PAREDES. AF_11/2024","M2",0,0]
["SINAPI 96374","SINAPI",96374,"INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023","M",24.29,24.58,null,null,8.48E-2,8.3799999999999999E-2]
["SINAPI 96366","SINAPI",96366,"PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2",164.78,167.27,null,null,5.2600000000000001E-2,5.1799999999999999E-2]
["SINAPI 104721","SINAPI",104721,"PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2",229.14,233.03,null,null,3.7900000000000003E-2,3.73E-2]
["SINAPI 96363","SINAPI",96363,"PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2",146.74,149.22999999999999,null,null,4.3799999999999999E-2,4.2999999999999997E-2]
["SINAPI 103217","SINAPI",103217,"INSTALAÇÃO DE CASINHA DE MADEIRA TRATADA COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103198","SINAPI",103198,"INSTALAÇÃO DE GANGORRA SIMPLES DE MADEIRA TRATADA, INSTALADA SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103186","SINAPI",103186,"INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN",6484.25,6488.74,null,null,0.99229999999999996,0.99160000000000004]
["SINAPI 103192","SINAPI",103192,"INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN",2532.4899999999998,2538.77,null,null,0.95740000000000003,0.95499999999999996]
["SINAPI 95000","SINAPI",95000,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022","M2",0,0]
["SINAPI 95004","SINAPI",95004,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022","M2",0,0]
["SINAPI 94991","SINAPI",94991,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022","M3",760.44,767.83,null,null,0,0]
["SINAPI 104383","SINAPI",104383,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA. AF_05/2020","M2",0,0]
["SINAPI 92402","SINAPI",92402,"EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2",79.040000000000006,80.27,null,null,0,0]
["SINAPI 104440","SINAPI",104440,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL (DRENANTE), PRÉ-FABRICADAS, DE 40 X 40 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022","M2",0,0]
["SINAPI 104431","SINAPI",104431,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DE CONCRETO PERMEÁVEL (DRENANTE) 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022","M2",0,0]
["SINAPI 104433","SINAPI",104433,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RAQUETE 22 X 13,5 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2",88.2,89.14,null,null,0,0]
["SINAPI 92394","SINAPI",92394,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022","M2",90.19,90.84,null,null,0,0]
["SINAPI 97120","SINAPI",97120,"BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","KG",10.58,10.7,null,null,0,0]
["SINAPI 103905","SINAPI",103905,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 16,0 CM. AF_04/2022","M2",142.52000000000001,143.97,null,null,1E-4,1E-4]
["SINAPI 97105","SINAPI",97105,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022","M2",157.44999999999999,158.94999999999999,null,null,2.0000000000000001E-4,2.0000000000000001E-4]
["SINAPI 103915","SINAPI",103915,"EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022","M2",160.28,161.52000000000001,null,null,1E-4,1E-4]
["SINAPI 103923","SINAPI",103923,"EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL REFORÇADO COM FIBRAS, FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022","M2",0,0]
["SINAPI 103912","SINAPI",103912,"EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_04/2022","M2",245.26,247.21,null,null,2.0000000000000001E-4,2.0000000000000001E-4]
["SINAPI 101965","SINAPI",101965,"PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020","M",156.36000000000001,159.36000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 92122","SINAPI",92122,"PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA MANUAL. AF_11/2015","M3",51.38,55.77,null,null,0,0]
["SINAPI 103616","SINAPI",103616,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 160 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103587","SINAPI",103587,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 20 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103641","SINAPI",103641,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 225 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103622","SINAPI",103622,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 315 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103645","SINAPI",103645,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 355 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103602","SINAPI",103602,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 400 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103648","SINAPI",103648,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 500 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103612","SINAPI",103612,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 63 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103607","SINAPI",103607,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 710 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103614","SINAPI",103614,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 90 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 88415","SINAPI",88415,"APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024","M2",4.18,4.33,null,null,0,0]
["SINAPI 96133","SINAPI",96133,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024","M2",44.69,47.56,null,null,0,0]
["SINAPI 88417","SINAPI",88417,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024","M2",20.58,20.77,null,null,0,0]
["SINAPI 88428","SINAPI",88428,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024","M2",32.659999999999997,33.880000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 95624","SINAPI",95624,"APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024","M2",22.22,23.52,null,null,0,0]
["SINAPI 104638","SINAPI",104638,"FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MECÂNICA EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023","M2",0,0]
["SINAPI 104641","SINAPI",104641,"PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023","M2",9.56,10.039999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 104642","SINAPI",104642,"PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023","M2",11.08,11.56,null,null,0,0]
["SINAPI 102199","SINAPI",102199,"PINTURA FUNDO NIVELADOR POLIURETÂNICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102234","SINAPI",102234,"PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2",23.48,24.53,null,null,0,0]
["SINAPI 102229","SINAPI",102229,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2",24.97,26.3,null,null,0,0]
["SINAPI 102220","SINAPI",102220,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2",15.81,16.7,null,null,0,0]
["SINAPI 102222","SINAPI",102222,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) POLIURETÂNICA EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102216","SINAPI",102216,"PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA POLIURETÂNICA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 100716","SINAPI",100716,"JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020","M2",25.01,25.44,null,null,0.7913,0.77790000000000004]
["SINAPI 100735","SINAPI",100735,"PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2",10.79,11.5,null,null,0,0]
["SINAPI 100743","SINAPI",100743,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2",11.07,11.21,null,null,0,0]
["SINAPI 100761","SINAPI",100761,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE","M2",48.94,51.39,null,null,0,0]
["SINAPI 100721","SINAPI",100721,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2",25.02,26.25,null,null,0,0]
["SINAPI 100723","SINAPI",100723,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2",12.37,12.51,null,null,0,0]
["SINAPI 100755","SINAPI",100755,"PINTURA COM TINTA POLIURETÂNICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 102506","SINAPI",102506,"PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M",10.74,11.47,null,null,0,0]
["SINAPI 102510","SINAPI",102510,"PINTURA DE EIXO VIÁRIO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA A TRAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M",0,0]
["SINAPI 102804","SINAPI",102804,"PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102520","SINAPI",102520,"PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021","M2",81.709999999999994,87.05,null,null,0,0]
["SINAPI 102513","SINAPI",102513,"PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021","M2",48.16,51.13,null,null,0,0]
["SINAPI 98679","SINAPI",98679,"PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020","M2",40.5,42.09,null,null,5.4800000000000001E-2,5.2699999999999997E-2]
["SINAPI 98682","SINAPI",98682,"PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020","M2",49.01,50.7,null,null,4.53E-2,4.3799999999999999E-2]
["SINAPI 101747","SINAPI",101747,"PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020","M2",83.79,84.15,null,null,1E-4,1E-4]
["SINAPI 101726","SINAPI",101726,"PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE 5 E 15 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020","M2",192.88,200.01,null,null,0,0]
["SINAPI 101731","SINAPI",101731,"PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020","M2",346.83,351.44,null,null,0.79290000000000005,0.78249999999999997]
["SINAPI 101728","SINAPI",101728,"PISO VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA, PADRÃO LISO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020","M2",0,0]
["SINAPI 98697","SINAPI",98697,"RODAPÉ EM MÁRMORE, ALTURA 7 CM. AF_09/2020","M",74.62,75.58,null,null,0,0]
["SINAPI 100606","SINAPI",100606,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025","UN",1606.86,1664.59,null,null,0,0]
["SINAPI 100609","SINAPI",100609,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025","UN",1635.36,1694.18,null,null,0,0]
["SINAPI 100613","SINAPI",100613,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025","UN",1663.69,1723.6,null,null,0,0]
["SINAPI 100585","SINAPI",100585,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025","UN",716,734.15,null,null,0,0]
["SINAPI 100592","SINAPI",100592,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025","UN",879.9,905.37,null,null,0,0]
["SINAPI 100595","SINAPI",100595,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025","UN",1043.67,1070.33,null,null,0,0]
["SINAPI 100600","SINAPI",100600,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025","UN",695.49,714.14,null,null,0,0]
["SINAPI 105974","SINAPI",105974,"ESTRUTURA DE ESTAIAMENTO PARA POSTES DE CONCRETO HTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025","UN",0,0]
["SINAPI 105969","SINAPI",105969,"POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=8M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025","UN",0,0]
["SINAPI 100621","SINAPI",100621,"POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025","UN",3508.65,3516.08,null,null,0.10340000000000001,0.1031]
["SINAPI 105956","SINAPI",105956,"POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025","UN",0,0]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105955"},"SINAPI",105955,"POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025","UN",2900.68,2912.46,null,null,0,0]
["SINAPI 99293","SINAPI",99293,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M",1350.09,1416,null,null,0,0]
["SINAPI 99288","SINAPI",99288,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M",520.98,524.87,null,null,0,0]
["SINAPI 97989","SINAPI",97989,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M",1676.16,1754.54,null,null,0,0]
["SINAPI 99254","SINAPI",99254,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020","M",1365.96,1424.7,null,null,0,0]
["SINAPI 99269","SINAPI",99269,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020","M",2164.08,2257.7199999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 99296","SINAPI",99296,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020","M",3255.41,3396.74,null,null,0,0]
["SINAPI 99325","SINAPI",99325,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020","M",3521.37,3674.34,null,null,0,0]
["SINAPI 98019","SINAPI",98019,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020","M",3384.63,3526.65,null,null,0,0]
["SINAPI 98003","SINAPI",98003,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020","M",2527.54,2633.47,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98031"},"SINAPI",98031,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020","M",3112.92,3243.44,null,null,0,0]
["SINAPI 98041","SINAPI",98041,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020","M",3949.5,4115.34,null,null,0,0]
["SINAPI 99242","SINAPI",99242,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",2984.03,3101.55,null,null,2.9999999999999997E-4,2.9999999999999997E-4]
["SINAPI 99275","SINAPI",99275,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",952.25,976.88,null,null,1.1000000000000001E-3,1.1000000000000001E-3]
["SINAPI 98410","SINAPI",98410,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",1258.1500000000001,1283.9000000000001,null,null,5.0000000000000001E-4,5.0000000000000001E-4]
["SINAPI 99290","SINAPI",99290,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",4249.38,4398.43,null,null,2.9999999999999997E-4,2.9999999999999997E-4]
["SINAPI 99286","SINAPI",99286,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",7080.05,7330.33,null,null,2.9999999999999997E-4,2.9999999999999997E-4]
["SINAPI 99312","SINAPI",99312,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",7398.58,7646.68,null,null,2.9999999999999997E-4,2.9999999999999997E-4]
["SINAPI 99322","SINAPI",99322,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",9671.4,9988.27,null,null,2.9999999999999997E-4,2.9999999999999997E-4]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98016"},"SINAPI",98016,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",8151.25,8420.7099999999991,null,null,2.9999999999999997E-4,2.9999999999999997E-4]
["SINAPI 98406","SINAPI",98406,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",6504.45,6730.58,null,null,2.9999999999999997E-4,2.9999999999999997E-4]
["SINAPI 98036","SINAPI",98036,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",13133.52,13533.27,null,null,2.9999999999999997E-4,2.9999999999999997E-4]
["SINAPI 98044","SINAPI",98044,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",15455.8,15913.79,null,null,2.9999999999999997E-4,2.9999999999999997E-4]
["SINAPI 97953","SINAPI",97953,"CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020","UN",1450.07,1486.63,null,null,0,0]
["SINAPI 97973","SINAPI",97973,"CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN",4763.92,4904.05,null,null,5.0000000000000001E-4,5.0000000000000001E-4]
["SINAPI 97935","SINAPI",97935,"CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020","UN",882.12,897.21,null,null,5.9999999999999995E-4,5.9999999999999995E-4]
["SINAPI 99270","SINAPI",99270,"POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",621.95000000000005,632.87,null,null,5.0000000000000001E-4,5.0000000000000001E-4]
["SINAPI 101798","SINAPI",101798,"TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",332.87,336.74,null,null,0.86229999999999996,0.85229999999999995]
["SINAPI 94969","SINAPI",94969,"CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3",477.9,485.66,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94970"},"SINAPI",94970,"CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3",522.13,529.88,null,null,0,0]
["SINAPI 94966","SINAPI",94966,"CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3",585.16999999999996,593.96,null,null,0,0]
["SINAPI 94968","SINAPI",94968,"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3",426.82,434.89,null,null,0,0]
["SINAPI 104833","SINAPI",104833,"ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTO INTERNO, TRAÇO EM VOLUME SECO 1:1:3:3,8 (CIMENTO:CAL:AREIAS NATURAL MÉDIA: RECICLADA), COM USO DE AGREGADO RECICLADO CIMENTÍCIO OU DE CONCRETO (ARCI/ARCO) - PREPARO MANUAL. AF_11/2023","M3",0,0]
["SINAPI 104829","SINAPI",104829,"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO EM MASSA SECA 1:3,4:3,5 (CIMENTO:AREIA RECICLADA:BRITA 1 RECICLADA), COM USO DE AGREGADO RECICLADO CIMENTÍCIO OU DE CONCRETO (ARCI/ARCO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_11/2023","M3",0,0]
["SINAPI 103766","SINAPI",103766,"PAR DE ESTRUTURAS PARA TABELA DE BASQUETE METÁLICA TUBULAR CHUMBADA COM CONCRETO NO PISO, EXCETO TABELA, ARO E REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103770","SINAPI",103770,"PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE VIDRO TEMPERADO, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103774","SINAPI",103774,"REDE DE PROTEÇÃO HORIZONTAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022","M2",0,0]
["SINAPI 97091","SINAPI",97091,"ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021","KG",13.96,14.05,null,null,0,0]
["SINAPI 97084","SINAPI",97084,"COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021","M2",0.68,0.74,null,null,0,0]
["SINAPI 103078","SINAPI",103078,"EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2",240.42,243.02,null,null,0,0]
["SINAPI 103071","SINAPI",103071,"EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS METÁLICAS. AF_09/2021","M2",0,0]
["SINAPI 103060","SINAPI",103060,"EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2",0,0]
["SINAPI 103059","SINAPI",103059,"EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS METÁLICAS. AF_09/2021","M2",0,0]
["SINAPI 103055","SINAPI",103055,"EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS METÁLICAS. AF_09/2021","M2",0,0]
["SINAPI 90466","SINAPI",90466,"CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","M",15.37,16.54,null,null,0,0]
["SINAPI 91189","SINAPI",91189,"CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 5 TUBOS COM DIÂMETROS DE 50 MM. AF_09/2023","UN",76.31,80.040000000000006,null,null,1.83E-2,1.7500000000000002E-2]
["SINAPI 91176","SINAPI",91176,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4\", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023","M",18.41,19.25,null,null,7.1199999999999999E-2,6.8099999999999994E-2]
["SINAPI 91185","SINAPI",91185,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023","M",24.3,26.25,null,null,0.14530000000000001,0.13450000000000001]
["SINAPI 91174","SINAPI",91174,"FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2\", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS","M",7.19,7.57,null,null,0,0]
["SINAPI 104772","SINAPI",104772,"FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023","UN",2.44,2.67,null,null,0,0]
["SINAPI 104769","SINAPI",104769,"FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023","UN",1.62,1.78,null,null,0,0]
["SINAPI 104776","SINAPI",104776,"FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023","UN",5.92,6.39,null,null,0,0]
["SINAPI 104782","SINAPI",104782,"PASSANTE TIPO PEÇA EM FÔRMA DE MADEIRA, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE NO MÁXIMO 5 TUBOS DE 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023","UN",76.010000000000005,76.66,null,null,0,0]
["SINAPI 90453","SINAPI",90453,"PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023","UN",3.86,4.07,null,null,0,0]
["SINAPI 104780","SINAPI",104780,"RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","M",7.27,7.99,null,null,0,0]
["SINAPI 104764","SINAPI",104764,"SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023","M",21.26,22.05,null,null,0.4017,0.38729999999999998]
["SINAPI 90462","SINAPI",90462,"SUPORTE PARA 2 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 150 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM PAREDE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023","M",4.57,4.71,null,null,0.50770000000000004,0.49259999999999998]
["SINAPI 96562","SINAPI",96562,"SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023","M",52.62,54.88,null,null,0.28889999999999999,0.27700000000000002]
["SINAPI 101869","SINAPI",101869,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",32.29,34.56,null,null,0,0]
["SINAPI 101861","SINAPI",101861,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",30.82,32.97,null,null,0,0]
["SINAPI 101857","SINAPI",101857,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",31.72,33.950000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 101844","SINAPI",101844,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",228.32,229.46,null,null,3.2399999999999998E-2,3.2199999999999999E-2]
["SINAPI 101847","SINAPI",101847,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",216.32,217.46,null,null,3.4200000000000001E-2,3.4000000000000002E-2]
["SINAPI 101827","SINAPI",101827,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",207.14,218.73,null,null,0,0]
["SINAPI 101831","SINAPI",101831,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",369.95,381.54,null,null,0,0]
["SINAPI 101825","SINAPI",101825,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",258.97000000000003,270.56,null,null,0,0]
["SINAPI 101814","SINAPI",101814,"RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",45.29,47.85,null,null,0,0]
["SINAPI 104367","SINAPI",104367,"RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM PRÉ MISTURADO A FRIO (USINAGEM PRÓPRIA), PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020","M3",0,0]
["SINAPI 93000","SINAPI",93000,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",259.47000000000003,260.62,null,null,0,0]
["SINAPI 93024","SINAPI",93024,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",53.2,55.54,null,null,0,0]
["SINAPI 103489","SINAPI",103489,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 200 (8\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",0,0]
["SINAPI 93010","SINAPI",93010,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",50.1,50.8,null,null,0,0]
["SINAPI 93013","SINAPI",93013,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",15.41,16.440000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 98297","SINAPI",98297,"CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",8.48,8.5,null,null,0,0]
["SINAPI 98287","SINAPI",98287,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",1.47,1.54,null,null,0,0]
["SINAPI 98289","SINAPI",98289,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",2.5099999999999998,2.6,null,null,0,0]
["SINAPI 98291","SINAPI",98291,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",3.97,4.08,null,null,0,0]
["SINAPI 98293","SINAPI",98293,"CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",8.77,8.98,null,null,0,0]
["SINAPI 98272","SINAPI",98272,"CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",113.18,114.04,null,null,0,0]
["SINAPI 98400","SINAPI",98400,"CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",13.52,13.93,null,null,0,0]
["SINAPI 98301","SINAPI",98301,"PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN",655.62,683.89,null,null,0,0]
["SINAPI 98307","SINAPI",98307,"TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN",53.72,54.66,null,null,0,0]
["SINAPI 103397","SINAPI",103397,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",3.6,3.91,null,null,0,0]
["SINAPI 103398","SINAPI",103398,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",5.77,6.26,null,null,0,0]
["SINAPI 103416","SINAPI",103416,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",57.68,62.67,null,null,0,0]
["SINAPI 103420","SINAPI",103420,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",90.13,97.92,null,null,0,0]
["SINAPI 103431","SINAPI",103431,"COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",66.709999999999994,67.680000000000007,null,null,0,0]
["SINAPI 103482","SINAPI",103482,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1000 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103467","SINAPI",103467,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103474","SINAPI",103474,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103478","SINAPI",103478,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 630 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103443","SINAPI",103443,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103448","SINAPI",103448,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103454","SINAPI",103454,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 560 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103427","SINAPI",103427,"LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",41.83,42.8,null,null,0,0]
["SINAPI 103377","SINAPI",103377,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",321.14999999999998,321.3,null,null,0,0]
["SINAPI 103382","SINAPI",103382,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",0,0]
["SINAPI 103386","SINAPI",103386,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 450 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",0,0]
["SINAPI 103392","SINAPI",103392,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",5553.16,5554.55,null,null,0,0]
["SINAPI 88788","SINAPI",88788,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023","M2",393.82,397.7,null,null,0,0]
["SINAPI 104588","SINAPI",104588,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023","M2",246.06,249.76,null,null,0,0]
["SINAPI 87271","SINAPI",87271,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE","M2",69.400000000000006,71.88,null,null,0,0]
["SINAPI 104617","SINAPI",104617,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023","M2",309.52999999999997,313.58,null,null,0,0]
["SINAPI 104601","SINAPI",104601,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE","M2",67.290000000000006,69.010000000000005,null,null,0,0]
["SINAPI 104605","SINAPI",104605,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE","M2",100.26,104.33,null,null,0,0]
["SINAPI 104598","SINAPI",104598,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE","M2",120.61,122.16,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103741"},"SINAPI",103741,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALIZADOR SOBRE ASFALTO. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103753","SINAPI",103753,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARREIRA DE CONCRETO PERFIL NEW JERSEY DUPLA - 810 MM. AF_03/2022","M",0,0]
["SINAPI 103744","SINAPI",103744,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA SEMI MALEÁVEL SIMPLES (ANCORAGEM), SOBRE SOLO. AF_03/2022","M",0,0]
["SINAPI 103748","SINAPI",103748,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA SEMI MALEÁVEL SIMPLES, SOBRE SOLO. AF_03/2022","M",0,0]
["SINAPI 103702","SINAPI",103702,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO EM SUPORTE DE CONCRETO. AF_03/2022","M2",0,0]
["SINAPI 103707","SINAPI",103707,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 11,4 M. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103709","SINAPI",103709,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 13,6 M. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103719","SINAPI",103719,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 24,8 M. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103725","SINAPI",103725,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SEMI PÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 6 M. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103726","SINAPI",103726,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SEMI PÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 7,2 M. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103690","SINAPI",103690,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E DIÂMETRO DE 2''. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103692","SINAPI",103692,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E DIÂMETRO DE 2''. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104755","SINAPI",104755,"CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN",48.61,49.47,null,null,0,0]
["SINAPI 104743","SINAPI",104743,"CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM PRESILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","M",0,0]
["SINAPI 104744","SINAPI",104744,"CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM PRESILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","M",0,0]
["SINAPI 96985","SINAPI",96985,"HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8\", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN",104.82,105.95,null,null,0,0]
["SINAPI 104828","SINAPI",104828,"INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PAINEL SUSPENSO COM TOMADAS E SAÍDAS PARA GASES MEDICINAIS. AF_11/2023","UN",0,0]
["SINAPI 104996","SINAPI",104996,"CAIXA DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",0,0]
["SINAPI 104997","SINAPI",104997,"HIDRÔMETRO DN 1\", 7 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024","UN",659.59,662.52,null,null,0,0]
["SINAPI 104992","SINAPI",104992,"HIDRÔMETRO DN 2\", 30 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024","UN",2045.88,2049.73,null,null,0,0]
["SINAPI 95655","SINAPI",95655,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4\"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",2928.35,2956.67,null,null,0,0]
["SINAPI 95664","SINAPI",95664,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 MM (1\") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",1467.32,1507.79,null,null,0,0]
["SINAPI 95671","SINAPI",95671,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1\") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",1164.4100000000001,1197.56,null,null,0,0]
["SINAPI 95643","SINAPI",95643,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4\"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",632.11,655.25,null,null,0,0]
["SINAPI 95634","SINAPI",95634,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",216.36,222.16,null,null,0,0]
["SINAPI 98746","SINAPI",98746,"SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018","M",80.17,84.41,null,null,0,0]
["SINAPI 98524","SINAPI",98524,"LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024","M2",4.5599999999999996,4.95,null,null,0,0]
["SINAPI 98535","SINAPI",98535,"PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024","UN",667.92,703.47,null,null,0,0]
["SINAPI 94227","SINAPI",94227,"CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M",71.680000000000007,72.72,null,null,0,0]
["SINAPI 100325","SINAPI",100325,"CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019","M",92.57,92.79,null,null,0,0]
["SINAPI 100329","SINAPI",100329,"RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2",22.29,23.33,null,null,0,0]
["SINAPI 94201","SINAPI",94201,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",87.61,88.93,null,null,0,0]
["SINAPI 94442","SINAPI",94442,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",62.37,63.2,null,null,0,0]
["SINAPI 94213","SINAPI",94213,"TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2",64.040000000000006,64.430000000000007,null,null,0,0]
["SINAPI 94207","SINAPI",94207,"TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2",49.46,50.03,null,null,0,0]
["SINAPI 102106","SINAPI",102106,"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",24243.47,24287.46,null,null,0.97709999999999997,0.97529999999999994]
["SINAPI 103655","SINAPI",103655,"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 750 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022","UN",87443.03,87499.18,null,null,0.99239999999999995,0.99180000000000001]
["SINAPI 105411","SINAPI",105411,"CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105443","SINAPI",105443,"CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105445","SINAPI",105445,"CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE LATAS 18 LITROS, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105486","SINAPI",105486,"CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHAS TERMOACÚSTICAS, FIBROCIMENTO, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALHETÃO, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105450","SINAPI",105450,"CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHAS TERMOACÚSTICAS, FIBROCIMENTO, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALHETÃO, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105492","SINAPI",105492,"CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 14 M³, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105494","SINAPI",105494,"CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 6 M³, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105505","SINAPI",105505,"CARGA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO E VERGALHÕES DE AÇO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105465","SINAPI",105465,"CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 10 M³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105464","SINAPI",105464,"CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 6 M³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105489","SINAPI",105489,"CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 6 M³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105502","SINAPI",105502,"CARGA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105423","SINAPI",105423,"CARGA E DESCARGA MANUAL, DE JANELA, KIT PORTA-PRONTA OU PORTA DE MADEIRA, PORTA DE AÇO E PORTA DE ALUMÍNIO, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105422","SINAPI",105422,"CARGA E DESCARGA MANUAL, DE PEÇAS DE MADEIRA (CAIBROS, TÁBUAS, RIPAS, VIGAS E COMPENSADOS), EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105481","SINAPI",105481,"CARGA E DESCARGA MANUAL, DE VIDRO, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 100210","SINAPI",100210,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM",17.84,19.36,null,null,0,0]
["SINAPI 100216","SINAPI",100216,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM",0.96,1.05,null,null,0,0]
["SINAPI 100213","SINAPI",100213,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM",2.73,2.96,null,null,0,0]
["SINAPI 100227","SINAPI",100227,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO RACIONAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019","LXKM",1.01,1.1000000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 100217","SINAPI",100217,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM",3.72,3.85,null,null,0.5,0.48309999999999997]
["SINAPI 100278","SINAPI",100278,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019","UNXKM",39.93,43.34,null,null,0,0]
["SINAPI 100256","SINAPI",100256,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIBROS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 7,5 X 6 CM E 6 X 8 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",8.8699999999999992,9.6300000000000008,null,null,0,0]
["SINAPI 100257","SINAPI",100257,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE RIPAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 1 X 5 CM E 2 X 5 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",5.32,5.78,null,null,0,0]
["SINAPI 100254","SINAPI",100254,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 125 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",39.33,42.69,null,null,0,0]
["SINAPI 100244","SINAPI",100244,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 54 MM E MENOR OU IGUAL A 79 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",3.99,4.33,null,null,0,0]
["SINAPI 100242","SINAPI",100242,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 110 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",19.66,21.34,null,null,0,0]
["SINAPI 100263","SINAPI",100263,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM",2.15,2.34,null,null,0,0]
["SINAPI 100261","SINAPI",100261,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM",5.43,5.89,null,null,0,0]
["SINAPI 100262","SINAPI",100262,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 8 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM",3.36,3.65,null,null,0,0]
["SINAPI 100271","SINAPI",100271,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIDRO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM",62.59,67.94,null,null,0,0]
["SINAPI 100258","SINAPI",100258,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 5 X 12 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",13.31,14.44,null,null,0,0]
["SINAPI 100259","SINAPI",100259,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 6 X 16 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",26.22,28.46,null,null,0,0]
["SINAPI 100279","SINAPI",100279,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019","UN",0.77,0.83,null,null,0,0]
["SINAPI 100233","SINAPI",100233,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019","UN",0.18,0.2,null,null,0,0]
["SINAPI 100232","SINAPI",100232,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019","UN",0.36,0.4,null,null,0,0]
["SINAPI 100234","SINAPI",100234,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2). AF_07/2019","M2",0.55000000000000004,0.59,null,null,0,0]
["SINAPI 100265","SINAPI",100265,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE JANELA (UNIDADE: M2). AF_07/2019","M2",0.82,0.89,null,null,0,0]
["SINAPI 100235","SINAPI",100235,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: L). AF_07/2019","L",0.04,0.04,null,null,0,0]
["SINAPI 100267","SINAPI",100267,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019","UN",1.65,1.79,null,null,0,0]
["SINAPI 100231","SINAPI",100231,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019","KG",0.03,0.04,null,null,0,0]
["SINAPI 100230","SINAPI",100230,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019","KG",0.02,0.02,null,null,0,0]
["SINAPI 100229","SINAPI",100229,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019","KG",0.01,0.01,null,null,0,0]
["SINAPI 100272","SINAPI",100272,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE: M2). AF_07/2019","M2",1.24,1.34,null,null,0,0]
["SINAPI 100269","SINAPI",100269,"TRANSPORTE VERTICAL, BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, MANUAL, 1 PAVIMENTO, (UNIDADE: UNID). AF_07/2019","UN",1.65,1.79,null,null,0,0]
["SINAPI 100986","SINAPI",100986,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",9.35,9.4700000000000006,null,null,0,0]
["SINAPI 101002","SINAPI",101002,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",6.23,6.3,null,null,0,0]
["SINAPI 100987","SINAPI",100987,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",11,11.09,null,null,0,0]
["SINAPI 101003","SINAPI",101003,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",7.31,7.39,null,null,0,0]
["SINAPI 100988","SINAPI",100988,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",11.65,11.76,null,null,0,0]
["SINAPI 101004","SINAPI",101004,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",7.76,7.84,null,null,0,0]
["SINAPI 100985","SINAPI",100985,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",7.74,7.88,null,null,0,0]
["SINAPI 101001","SINAPI",101001,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",5.16,5.26,null,null,0,0]
["SINAPI 101008","SINAPI",101008,"CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020","M3",5.6,5.65,null,null,4.1099999999999998E-2,4.07E-2]
["SINAPI 101007","SINAPI",101007,"CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020","M3",5.48,5.55,null,null,4.2000000000000003E-2,4.1399999999999999E-2]
["SINAPI 100982","SINAPI",100982,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",9.34,9.48,null,null,0,0]
["SINAPI 100998","SINAPI",100998,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",6.23,6.33,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100983"},"SINAPI",100983,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",9.52,9.66,null,null,0,0]
["SINAPI 100999","SINAPI",100999,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",6.37,6.46,null,null,0,0]
["SINAPI 100984","SINAPI",100984,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",9.32,9.4499999999999993,null,null,0,0]
["SINAPI 101000","SINAPI",101000,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",6.21,6.3,null,null,0,0]
["SINAPI 100981","SINAPI",100981,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",9.74,9.93,null,null,0,0]
["SINAPI 100997","SINAPI",100997,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",6.49,6.62,null,null,0,0]
["SINAPI 101010","SINAPI",101010,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",27.78,28.15,null,null,0,0]
["SINAPI 101009","SINAPI",101009,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",44.11,44.7,null,null,0,0]
["SINAPI 100978","SINAPI",100978,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",7.24,7.35,null,null,0,0]
["SINAPI 100994","SINAPI",100994,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",4.8,4.88,null,null,0,0]
["SINAPI 100974","SINAPI",100974,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",8.91,9.06,null,null,0,0]
["SINAPI 100990","SINAPI",100990,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",5.95,6.05,null,null,0,0]
["SINAPI 100979","SINAPI",100979,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",7.06,7.14,null,null,0,0]
["SINAPI 100995","SINAPI",100995,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",4.71,4.78,null,null,0,0]
["SINAPI 100975","SINAPI",100975,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",9.11,9.25,null,null,0,0]
["SINAPI 100991","SINAPI",100991,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",6.1,6.19,null,null,0,0]
["SINAPI 100980","SINAPI",100980,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",6.69,6.76,null,null,0,0]
["SINAPI 100996","SINAPI",100996,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",4.4400000000000004,4.5,null,null,0,0]
["SINAPI 100976","SINAPI",100976,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",8.93,9.0500000000000007,null,null,0,0]
["SINAPI 100992","SINAPI",100992,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",5.95,6.04,null,null,0,0]
["SINAPI 100977","SINAPI",100977,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",8.01,8.16,null,null,0,0]
["SINAPI 100993","SINAPI",100993,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",5.33,5.45,null,null,0,0]
["SINAPI 100973","SINAPI",100973,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",9.27,9.4700000000000006,null,null,0,0]
["SINAPI 100989","SINAPI",100989,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",6.17,6.32,null,null,0,0]
["SINAPI 101467","SINAPI",101467,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",18.46,18.93,null,null,0,0]
["SINAPI 101468","SINAPI",101468,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",16.89,17.309999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 101014","SINAPI",101014,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",42.19,43.25,null,null,0,0]
["SINAPI 101015","SINAPI",101015,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",34.659999999999997,35.53,null,null,0,0]
["SINAPI 101463","SINAPI",101463,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",46.19,47.36,null,null,0,0]
["SINAPI 101464","SINAPI",101464,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",35.479999999999997,36.380000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 101465","SINAPI",101465,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",27.12,27.8,null,null,0,0]
["SINAPI 101466","SINAPI",101466,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",22.06,22.63,null,null,0,0]
["SINAPI 101013","SINAPI",101013,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN MENOR OU IGUAL A 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",46.06,47.22,null,null,0,0]
["SINAPI 101477","SINAPI",101477,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",13.37,13.7,null,null,0,0]
["SINAPI 101478","SINAPI",101478,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",11.38,11.66,null,null,0,0]
["SINAPI 101017","SINAPI",101017,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",30.42,31.18,null,null,0,0]
["SINAPI 101018","SINAPI",101018,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",24.99,25.62,null,null,0,0]
["SINAPI 101469","SINAPI",101469,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",37.799999999999997,38.75,null,null,0,0]
["SINAPI 101470","SINAPI",101470,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 350 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",30,30.76,null,null,0,0]
["SINAPI 101471","SINAPI",101471,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",25.74,26.39,null,null,0,0]
["SINAPI 101472","SINAPI",101472,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",20.04,20.54,null,null,0,0]
["SINAPI 101473","SINAPI",101473,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",28.85,29.58,null,null,0,0]
["SINAPI 101474","SINAPI",101474,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",20.64,21.16,null,null,0,0]
["SINAPI 101475","SINAPI",101475,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",18.309999999999999,18.760000000000002,null,null,0,0]
["SINAPI 101476","SINAPI",101476,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",16.329999999999998,16.73,null,null,0,0]
["SINAPI 101016","SINAPI",101016,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN MENOR OU IGUAL A 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",40.130000000000003,41.14,null,null,0,0]
["SINAPI 101487","SINAPI",101487,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",99.4,101.9,null,null,0,0]
["SINAPI 101488","SINAPI",101488,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",86.01,88.16,null,null,0,0]
["SINAPI 101480","SINAPI",101480,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",67.599999999999994,69.31,null,null,0,0]
["SINAPI 101481","SINAPI",101481,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",48.84,50.06,null,null,0,0]
["SINAPI 101482","SINAPI",101482,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",36.51,37.42,null,null,0,0]
["SINAPI 101483","SINAPI",101483,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",37.89,38.83,null,null,0,0]
["SINAPI 101484","SINAPI",101484,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",196.32,201.25,null,null,0,0]
["SINAPI 101485","SINAPI",101485,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 750 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",150.69999999999999,154.49,null,null,0,0]
["SINAPI 101486","SINAPI",101486,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",135.75,139.16999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 101006","SINAPI",101006,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020","M3",21.18,21.38,null,null,4.2000000000000003E-2,4.1599999999999998E-2]
["SINAPI 101005","SINAPI",101005,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020","M3",18.920000000000002,19.149999999999999,null,null,4.3900000000000002E-2,4.3299999999999998E-2]
["SINAPI 102568","SINAPI",102568,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_06/2021","T",288.81,298.41000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 101479","SINAPI",101479,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020","T",169.53,175.17,null,null,0,0]
["SINAPI 101019","SINAPI",101019,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN MENOR OU IGUAL A 100 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020","T",581.89,601.24,null,null,0,0]
["SINAPI 100938","SINAPI",100938,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",7.72,7.81,null,null,0,0]
["SINAPI 100942","SINAPI",100942,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA A OBRA (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",5.15,5.21,null,null,0,0]
["SINAPI 93588","SINAPI",93588,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",3.24,3.28,null,null,0,0]
["SINAPI 93594","SINAPI",93594,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.15,2.1800000000000002,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93589"},"SINAPI",93589,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2.78,2.81,null,null,0,0]
["SINAPI 93595","SINAPI",93595,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.87,1.9,null,null,0,0]
["SINAPI 93590","SINAPI",93590,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",1.01,1.02,null,null,0,0]
["SINAPI 93596","SINAPI",93596,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",0.67,0.68,null,null,0,0]
["SINAPI 95875","SINAPI",95875,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2.56,2.59,null,null,0,0]
["SINAPI 95878","SINAPI",95878,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.72,1.74,null,null,0,0]
["SINAPI 100943","SINAPI",100943,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",4.5999999999999996,4.6399999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 100939","SINAPI",100939,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",6.92,6.99,null,null,0,0]
["SINAPI 93591","SINAPI",93591,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2.89,2.92,null,null,0,0]
["SINAPI 93597","SINAPI",93597,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.92,1.94,null,null,0,0]
["SINAPI 93592","SINAPI",93592,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2.5099999999999998,2.5299999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 93598","SINAPI",93598,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.66,1.68,null,null,0,0]
["SINAPI 93593","SINAPI",93593,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",0.92,0.92,null,null,0,0]
["SINAPI 93599","SINAPI",93599,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",0.61,0.61,null,null,0,0]
["SINAPI 95876","SINAPI",95876,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2.27,2.29,null,null,0,0]
["SINAPI 95879","SINAPI",95879,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.53,1.55,null,null,0,0]
["SINAPI 100940","SINAPI",100940,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",5.91,5.97,null,null,0,0]
["SINAPI 100944","SINAPI",100944,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",3.96,3.99,null,null,0,0]
["SINAPI 95425","SINAPI",95425,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2.46,2.4900000000000002,null,null,0,0]
["SINAPI 95428","SINAPI",95428,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.65,1.67,null,null,0,0]
["SINAPI 95426","SINAPI",95426,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2.13,2.15,null,null,0,0]
["SINAPI 95429","SINAPI",95429,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.43,1.45,null,null,0,0]
["SINAPI 95427","SINAPI",95427,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",0.79,0.81,null,null,0,0]
["SINAPI 95430","SINAPI",95430,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",0.5,0.51,null,null,0,0]
["SINAPI 95877","SINAPI",95877,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",1.95,1.97,null,null,0,0]
["SINAPI 95880","SINAPI",95880,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.31,1.32,null,null,0,0]
["SINAPI 100937","SINAPI",100937,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",9.1999999999999993,9.34,null,null,0,0]
["SINAPI 100941","SINAPI",100941,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",6.13,6.23,null,null,0,0]
["SINAPI 97912","SINAPI",97912,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",3.85,3.91,null,null,0,0]
["SINAPI 97916","SINAPI",97916,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.57,2.61,null,null,0,0]
["SINAPI 97913","SINAPI",97913,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",3.35,3.4,null,null,0,0]
["SINAPI 97917","SINAPI",97917,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.21,2.2599999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 97915","SINAPI",97915,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",1.23,1.25,null,null,0,0]
["SINAPI 97919","SINAPI",97919,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",0.81,0.82,null,null,0,0]
["SINAPI 97914","SINAPI",97914,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",3.07,3.11,null,null,0,0]
["SINAPI 97918","SINAPI",97918,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.0499999999999998,2.08,null,null,0,0]
["SINAPI 100949","SINAPI",100949,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",6.86,6.95,null,null,0,0]
["SINAPI 100945","SINAPI",100945,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.88,2.92,null,null,0,0]
["SINAPI 100946","SINAPI",100946,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.4900000000000002,2.52,null,null,0,0]
["SINAPI 100948","SINAPI",100948,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",0.9,0.92,null,null,0,0]
["SINAPI 100947","SINAPI",100947,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.29,2.3199999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 100954","SINAPI",100954,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",8.7100000000000009,8.82,null,null,0,0]
["SINAPI 100950","SINAPI",100950,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",3.66,3.71,null,null,0,0]
["SINAPI 100951","SINAPI",100951,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",3.15,3.19,null,null,0,0]
["SINAPI 100953","SINAPI",100953,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.1499999999999999,1.17,null,null,0,0]
["SINAPI 100952","SINAPI",100952,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.91,2.95,null,null,0,0]
["SINAPI 100964","SINAPI",100964,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",8.92,9.01,null,null,4.1500000000000002E-2,4.1099999999999998E-2]
["SINAPI 100960","SINAPI",100960,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",3.72,3.75,null,null,3.7600000000000001E-2,3.73E-2]
["SINAPI 100961","SINAPI",100961,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",3.22,3.25,null,null,4.0399999999999998E-2,0.04]
["SINAPI 100963","SINAPI",100963,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",1.1599999999999999,1.17,null,null,3.4500000000000003E-2,3.4200000000000001E-2]
["SINAPI 100962","SINAPI",100962,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2.94,2.97,null,null,4.0800000000000003E-2,4.0399999999999998E-2]
["SINAPI 100959","SINAPI",100959,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",11.87,12.01,null,null,4.3799999999999999E-2,4.3299999999999998E-2]
["SINAPI 100955","SINAPI",100955,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",4.97,5.03,null,null,4.4299999999999999E-2,4.3700000000000003E-2]
["SINAPI 100956","SINAPI",100956,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",4.3099999999999996,4.37,null,null,4.1799999999999997E-2,4.1200000000000001E-2]
["SINAPI 100958","SINAPI",100958,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",1.59,1.6,null,null,3.7699999999999997E-2,3.7499999999999999E-2]
["SINAPI 100957","SINAPI",100957,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",3.95,4,null,null,4.2999999999999997E-2,4.2500000000000003E-2]
["SINAPI 100969","SINAPI",100969,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.38,2.41,null,null,2.52E-2,2.4899999999999999E-2]
["SINAPI 100970","SINAPI",100970,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.02,2.0299999999999998,null,null,2.4799999999999999E-2,2.46E-2]
["SINAPI 102333","SINAPI",102333,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",0.75,0.76,null,null,1.3299999999999999E-2,1.32E-2]
["SINAPI 102332","SINAPI",102332,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.88,1.91,null,null,2.6599999999999999E-2,2.6200000000000001E-2]
["SINAPI 100965","SINAPI",100965,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.83,1.85,null,null,2.7300000000000001E-2,2.7E-2]
["SINAPI 100966","SINAPI",100966,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.56,1.58,null,null,1.9199999999999998E-2,1.9E-2]
["SINAPI 102331","SINAPI",102331,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",0.56999999999999995,0.57999999999999996,null,null,1.7500000000000002E-2,1.72E-2]
["SINAPI 102330","SINAPI",102330,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.46,1.48,null,null,2.0500000000000001E-2,2.0299999999999999E-2]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97804"},"SINAPI",97804,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM CAP 150/200. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 104378","SINAPI",104378,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 104379","SINAPI",104379,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 104389","SINAPI",104389,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 97801","SINAPI",97801,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM CAP 150/200. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 104377","SINAPI",104377,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 104376","SINAPI",104376,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 97808","SINAPI",97808,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM CAP 150/200. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 104381","SINAPI",104381,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 104382","SINAPI",104382,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 104380","SINAPI",104380,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 103138","SINAPI",103138,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",38.65,39.99,null,null,0,0]
["SINAPI 103151","SINAPI",103151,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",363.5,380.38,null,null,0,0]
["SINAPI 103152","SINAPI",103152,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",433.21,453.44,null,null,0,0]
["SINAPI 103139","SINAPI",103139,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",50.52,52.43,null,null,0,0]
["SINAPI 103140","SINAPI",103140,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",62.36,64.84,null,null,0,0]
["SINAPI 103141","SINAPI",103141,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",96.51,100.64,null,null,0,0]
["SINAPI 103142","SINAPI",103142,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",108.36,113.04,null,null,0,0]
["SINAPI 103143","SINAPI",103143,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",142.51,148.82,null,null,0,0]
["SINAPI 103144","SINAPI",103144,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",154.35,161.24,null,null,0,0]
["SINAPI 103145","SINAPI",103145,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",188.5,197.03,null,null,0,0]
["SINAPI 103146","SINAPI",103146,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",200.35,209.43,null,null,0,0]
["SINAPI 103147","SINAPI",103147,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",224.07,234.28,null,null,0,0]
["SINAPI 103148","SINAPI",103148,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",270.06,282.49,null,null,0,0]
["SINAPI 103137","SINAPI",103137,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",33.92,35.03,null,null,0,0]
["SINAPI 103149","SINAPI",103149,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",293.77999999999997,307.35000000000002,null,null,0,0]
["SINAPI 103150","SINAPI",103150,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",339.72,355.49,null,null,0,0]
["SINAPI 103106","SINAPI",103106,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",58.73,61.05,null,null,0,0]
["SINAPI 103119","SINAPI",103119,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",708.42,741.84,null,null,0,0]
["SINAPI 103120","SINAPI",103120,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",847.84,887.93,null,null,0,0]
["SINAPI 103107","SINAPI",103107,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",82.46,85.9,null,null,0,0]
["SINAPI 103108","SINAPI",103108,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",106.17,110.75,null,null,0,0]
["SINAPI 103109","SINAPI",103109,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",174.45,182.29,null,null,0,0]
["SINAPI 103110","SINAPI",103110,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",198.16,207.13,null,null,0,0]
["SINAPI 103111","SINAPI",103111,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",266.44,278.69,null,null,0,0]
["SINAPI 103112","SINAPI",103112,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",290.14999999999998,303.55,null,null,0,0]
["SINAPI 103113","SINAPI",103113,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",358.43,375.08,null,null,0,0]
["SINAPI 103114","SINAPI",103114,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",382.15,399.94,null,null,0,0]
["SINAPI 103115","SINAPI",103115,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",429.58,449.64,null,null,0,0]
["SINAPI 103116","SINAPI",103116,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",521.55999999999995,546.03,null,null,0,0]
["SINAPI 103105","SINAPI",103105,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",49.25,51.1,null,null,0,0]
["SINAPI 103117","SINAPI",103117,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",569,595.73,null,null,0,0]
["SINAPI 103118","SINAPI",103118,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",660.98,692.12,null,null,0,0]
["SINAPI 103122","SINAPI",103122,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",78.84,82.1,null,null,0,0]
["SINAPI 103135","SINAPI",103135,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",1053.3599999999999,1103.28,null,null,0,0]
["SINAPI 103136","SINAPI",103136,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",1262.48,1322.42,null,null,0,0]
["SINAPI 103123","SINAPI",103123,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",114.43,119.39,null,null,0,0]
["SINAPI 103124","SINAPI",103124,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",149.97999999999999,156.66,null,null,0,0]
["SINAPI 103125","SINAPI",103125,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",252.42,263.99,null,null,0,0]
["SINAPI 103126","SINAPI",103126,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",287.95999999999998,301.24,null,null,0,0]
["SINAPI 103127","SINAPI",103127,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",390.4,408.59,null,null,0,0]
["SINAPI 103128","SINAPI",103128,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",425.96,445.85,null,null,0,0]
["SINAPI 103129","SINAPI",103129,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",528.39,553.16999999999996,null,null,0,0]
["SINAPI 103130","SINAPI",103130,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",563.94000000000005,590.42999999999995,null,null,0,0]
["SINAPI 103131","SINAPI",103131,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",635.08000000000004,664.98,null,null,0,0]
["SINAPI 103132","SINAPI",103132,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",773.06,809.59,null,null,0,0]
["SINAPI 103121","SINAPI",103121,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",64.62,67.209999999999994,null,null,0,0]
["SINAPI 103133","SINAPI",103133,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",844.22,884.13,null,null,0,0]
["SINAPI 103134","SINAPI",103134,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",982.2,1028.73,null,null,0,0]
["SINAPI 103090","SINAPI",103090,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",13.93,14.58,null,null,0,0]
["SINAPI 103103","SINAPI",103103,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",136.77000000000001,143.62,null,null,0,0]
["SINAPI 103104","SINAPI",103104,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",163.58000000000001,171.78,null,null,0,0]
["SINAPI 103091","SINAPI",103091,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",19.579999999999998,20.53,null,null,0,0]
["SINAPI 103092","SINAPI",103092,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",25.24,26.46,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103093"},"SINAPI",103093,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",38.58,40.47,null,null,0,0]
["SINAPI 103094","SINAPI",103094,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",44.27,46.44,null,null,0,0]
["SINAPI 103095","SINAPI",103095,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",57.6,60.42,null,null,0,0]
["SINAPI 103096","SINAPI",103096,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",63.27,66.400000000000006,null,null,0,0]
["SINAPI 103097","SINAPI",103097,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",76.61,80.38,null,null,0,0]
["SINAPI 103098","SINAPI",103098,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",82.28,86.35,null,null,0,0]
["SINAPI 103099","SINAPI",103099,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",93.59,98.24,null,null,0,0]
["SINAPI 103100","SINAPI",103100,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",99.87,104.84,null,null,0,0]
["SINAPI 103089","SINAPI",103089,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",11.68,12.2,null,null,0,0]
["SINAPI 103101","SINAPI",103101,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",109.98,115.47,null,null,0,0]
["SINAPI 103102","SINAPI",103102,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",126.66,132.97999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 101112","SINAPI",101112,"ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3",1042.81,1087,null,null,0,0]
["SINAPI 101113","SINAPI",101113,"ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020","M3",1032.6400000000001,1065.0999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 101098","SINAPI",101098,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3",1277.4100000000001,1332.97,null,null,0,0]
["SINAPI 101106","SINAPI",101106,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020","M3",1264.6099999999999,1308.8,null,null,0,0]
["SINAPI 101102","SINAPI",101102,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M3",996.35,1015.43,null,null,0,0]
["SINAPI 101110","SINAPI",101110,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M3",976.93,983.87,null,null,0,0]
["SINAPI 101099","SINAPI",101099,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3",1167.97,1216.05,null,null,0,0]
["SINAPI 101107","SINAPI",101107,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020","M3",1156.05,1193.2,null,null,0,0]
["SINAPI 101103","SINAPI",101103,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M3",939.26,957.07,null,null,0,0]
["SINAPI 101111","SINAPI",101111,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M3",921.6,927.83,null,null,0,0]
["SINAPI 101096","SINAPI",101096,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3",1467.19,1542.1,null,null,0,0]
["SINAPI 101104","SINAPI",101104,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020","M3",1452.81,1515.79,null,null,0,0]
["SINAPI 101100","SINAPI",101100,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3",1047.0899999999999,1068.92,null,null,0,0]
["SINAPI 101108","SINAPI",101108,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M3",1024.74,1033.72,null,null,0,0]
["SINAPI 101097","SINAPI",101097,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3",1384.11,1450.88,null,null,0,0]
["SINAPI 101105","SINAPI",101105,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020","M3",1370.18,1425.24,null,null,0,0]
["SINAPI 101101","SINAPI",101101,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M3",1022.5,1043.19,null,null,0,0]
["SINAPI 101109","SINAPI",101109,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M3",1001.04,1009.16,null,null,0,0]
["SINAPI 96393","SINAPI",96393,"USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020","M3",148.5,148.76,null,null,9.4000000000000004E-3,9.4000000000000004E-3]
["SINAPI 96394","SINAPI",96394,"USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020","M3",228.2,228.47,null,null,6.1000000000000004E-3,6.1000000000000004E-3]
["SINAPI 104363","SINAPI",104363,"USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70 PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO GRAVIMÉTRICA DE 150 TON/H. AF_03/2020","T",0,0]
["SINAPI 104360","SINAPI",104360,"USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 140 TON/H. AF_03/2020","T",0,0]
["SINAPI 104358","SINAPI",104358,"USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020","T",0,0]
["SINAPI 104362","SINAPI",104362,"USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO GRAVIMÉTRICA DE 150 TON/H. AF_03/2020","T",0,0]
["SINAPI 104361","SINAPI",104361,"USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 140 TON/H. AF_03/2020","T",0,0]
["SINAPI 104359","SINAPI",104359,"USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020","T",0,0]
["SINAPI 96395","SINAPI",96395,"USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020","M3",336.73,337.15,null,null,4.1999999999999997E-3,4.1999999999999997E-3]
["SINAPI 104373","SINAPI",104373,"USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B. AF_03/2020","T",0,0]
["SINAPI 104374","SINAPI",104374,"USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C. AF_03/2020","T",0,0]
["SINAPI 105034","SINAPI",105034,"CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",43.83,44.99,null,null,0,0]
["SINAPI 105033","SINAPI",105033,"CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",61.28,62.91,null,null,0,0]
["SINAPI 93205","SINAPI",93205,"CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",73.72,75.75,null,null,0,0]
["SINAPI 105032","SINAPI",105032,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",35.340000000000003,36.01,null,null,0,0]
["SINAPI 105031","SINAPI",105031,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",51.73,52.76,null,null,0,0]
["SINAPI 93199","SINAPI",93199,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",53.91,55.25,null,null,0,0]
["SINAPI 105030","SINAPI",105030,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",39.54,40.71,null,null,0,0]
["SINAPI 105029","SINAPI",105029,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",47.68,49.17,null,null,0,0]
["SINAPI 93197","SINAPI",93197,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",55.84,57.63,null,null,0,0]
["SINAPI 105040","SINAPI",105040,"CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",31.74,33.630000000000003,null,null,4.7000000000000002E-3,4.4999999999999997E-3]
["SINAPI 105039","SINAPI",105039,"CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",46.93,49.71,null,null,4.8999999999999998E-3,4.5999999999999999E-3]
["SINAPI 105038","SINAPI",105038,"CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",65.2,69.06,null,null,4.8999999999999998E-3,4.5999999999999999E-3]
["SINAPI 105028","SINAPI",105028,"CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",20.58,21.08,null,null,0,0]
["SINAPI 105027","SINAPI",105027,"CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",23.79,24.39,null,null,0,0]
["SINAPI 93194","SINAPI",93194,"CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",27.51,28.19,null,null,0,0]
["SINAPI 93200","SINAPI",93200,"FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024","M",11,11.83,null,null,0,0]
["SINAPI 93203","SINAPI",93203,"FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024","M",13.35,13.48,null,null,0,0]
["SINAPI 93202","SINAPI",93202,"FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024","M",26.12,27.69,null,null,0,0]
["SINAPI 105026","SINAPI",105026,"VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",42.86,43.85,null,null,0,0]
["SINAPI 105025","SINAPI",105025,"VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",61.05,62.57,null,null,0,0]
["SINAPI 93191","SINAPI",93191,"VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",73.86,75.819999999999993,null,null,0,0]
["SINAPI 105024","SINAPI",105024,"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",49.87,51.69,null,null,0,0]
["SINAPI 105023","SINAPI",105023,"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",61.25,63.57,null,null,0,0]
["SINAPI 93187","SINAPI",93187,"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",72.61,75.42,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105037"},"SINAPI",105037,"VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",31.89,33.79,null,null,4.7000000000000002E-3,4.4000000000000003E-3]
["SINAPI 105036","SINAPI",105036,"VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",47.12,49.92,null,null,4.8999999999999998E-3,4.5999999999999999E-3]
["SINAPI 105035","SINAPI",105035,"VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",65.38,69.25,null,null,4.8999999999999998E-3,4.5999999999999999E-3]
["SINAPI 105022","SINAPI",105022,"VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",20.86,21.4,null,null,0,0]
["SINAPI 105021","SINAPI",105021,"VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",24.11,24.71,null,null,0,0]
["SINAPI 93184","SINAPI",93184,"VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",28.12,28.83,null,null,0,0]
["SINAPI 102149","SINAPI",102149,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102150","SINAPI",102150,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102145","SINAPI",102145,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102146","SINAPI",102146,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102147","SINAPI",102147,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102148","SINAPI",102148,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102143","SINAPI",102143,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102144","SINAPI",102144,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO FITA DUPLA-FACE, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102171","SINAPI",102171,"INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",438.76,441.15,null,null,0.18029999999999999,0.1794]
["SINAPI 102172","SINAPI",102172,"INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",421.06,422.89,null,null,0.14560000000000001,0.1449]
["SINAPI 102170","SINAPI",102170,"INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",257.23,260.23,null,null,0.37669999999999998,0.37240000000000001]
["SINAPI 102160","SINAPI",102160,"INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",147.24,149.71,null,null,0,0]
["SINAPI 102177","SINAPI",102177,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2",1519.51,1525.3,null,null,2.5999999999999999E-2,2.5899999999999999E-2]
["SINAPI 102174","SINAPI",102174,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102178","SINAPI",102178,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2",1735.38,1740.68,null,null,2.0299999999999999E-2,2.0299999999999999E-2]
["SINAPI 102175","SINAPI",102175,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102176","SINAPI",102176,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2",777.43,783.79,null,null,5.8400000000000001E-2,5.8000000000000003E-2]
["SINAPI 102173","SINAPI",102173,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102163","SINAPI",102163,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",320.23,323.23,null,null,0.30259999999999998,0.29980000000000001]
["SINAPI 102153","SINAPI",102153,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",210.24,212.71,null,null,0,0]
["SINAPI 102165","SINAPI",102165,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",305.11,307.5,null,null,0.25929999999999997,0.25729999999999997]
["SINAPI 102155","SINAPI",102155,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",215.33,217.3,null,null,0,0]
["SINAPI 102167","SINAPI",102167,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",347.57,349.4,null,null,0.17630000000000001,0.1754]
["SINAPI 102157","SINAPI",102157,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",278.06,279.56,null,null,0,0]
["SINAPI 102169","SINAPI",102169,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",376.8,377.98,null,null,0.105,0.1047]
["SINAPI 102159","SINAPI",102159,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",331.95,332.93,null,null,0,0]
["SINAPI 102161","SINAPI",102161,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",262.49,265.49,null,null,0.36919999999999997,0.36499999999999999]
["SINAPI 102151","SINAPI",102151,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",152.5,154.97,null,null,0,0]
["SINAPI 102162","SINAPI",102162,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",278.24,281.24,null,null,0.3483,0.34460000000000002]
["SINAPI 102164","SINAPI",102164,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",270.76,273.14999999999998,null,null,0.2923,0.28970000000000001]
["SINAPI 102154","SINAPI",102154,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",180.98,182.95,null,null,0,0]
["SINAPI 102166","SINAPI",102166,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",274.07,275.89999999999998,null,null,0.22359999999999999,0.22209999999999999]
["SINAPI 102156","SINAPI",102156,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",204.56,206.06,null,null,0,0]
["SINAPI 102168","SINAPI",102168,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",331.28,332.63,null,null,0.1371,0.1366]
["SINAPI 102158","SINAPI",102158,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",279.77,280.88,null,null,0,0]
["SINAPI 102152","SINAPI",102152,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",168.25,170.72,null,null,0,0]
["SINAPI 102181","SINAPI",102181,"INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2",412.71,418.12,null,null,0,0]
["SINAPI 102179","SINAPI",102179,"INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2",311.64,317.69,null,null,0,0]
["SINAPI 102180","SINAPI",102180,"INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2",354.02,359.78,null,null,0,0]
["SINAPI 102189","SINAPI",102189,"JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021","UN",289.89999999999998,297.62,null,null,0,0]
["SINAPI 102188","SINAPI",102188,"MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021","UN",1162.55,1169.5,null,null,0,0]
["SINAPI 102185","SINAPI",102185,"PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN",4091.03,4116.8500000000004,null,null,0,0]
["SINAPI 102184","SINAPI",102184,"PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN",2039.93,2052.34,null,null,0,0]
["SINAPI 102187","SINAPI",102187,"PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN",0,0]
["SINAPI 102186","SINAPI",102186,"PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN",0,0]
["SINAPI 102183","SINAPI",102183,"PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN",1808.97,1824.63,null,null,0,0]
["SINAPI 102182","SINAPI",102182,"PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN",898.73,906.07,null,null,0,0]
["SINAPI 102191","SINAPI",102191,"REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021","M2",21.45,23.31,null,null,0,0]
["SINAPI 102190","SINAPI",102190,"REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021","M2",17.649999999999999,19.190000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 102192","SINAPI",102192,"REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021","M2",15.31,16.64,null,null,0,0]
["SINAPI 89354","SINAPI",89354,"MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",867.3,870.1,null,null,0,0]
["SINAPI 103041","SINAPI",103041,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",27.58,27.9,null,null,0,0]
["SINAPI 103042","SINAPI",103042,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",33.68,34.17,null,null,0,0]
["SINAPI 103043","SINAPI",103043,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",32.07,32.39,null,null,0,0]
["SINAPI 103044","SINAPI",103044,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",43.01,43.5,null,null,0,0]
["SINAPI 103039","SINAPI",103039,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",94.65,95.84,null,null,0,0]
["SINAPI 103038","SINAPI",103038,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",87.74,88.64,null,null,0,0]
["SINAPI 103037","SINAPI",103037,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",65.569999999999993,66.239999999999995,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103036"},"SINAPI",103036,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",33.369999999999997,33.69,null,null,0,0]
["SINAPI 103040","SINAPI",103040,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",141.68,143.21,null,null,0,0]
["SINAPI 90371","SINAPI",90371,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",41.17,41.66,null,null,0,0]
["SINAPI 103047","SINAPI",103047,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",33.619999999999997,34,null,null,0,0]
["SINAPI 94489","SINAPI",94489,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",41.9,42.27,null,null,0,0]
["SINAPI 94490","SINAPI",94490,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",63.12,63.49,null,null,0,0]
["SINAPI 94491","SINAPI",94491,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",85.75,86.26,null,null,0,0]
["SINAPI 94492","SINAPI",94492,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",88.26,88.77,null,null,0,0]
["SINAPI 94493","SINAPI",94493,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",161.84,162.68,null,null,0,0]
["SINAPI 94497","SINAPI",94497,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",132.28,133.47,null,null,0,0]
["SINAPI 94794","SINAPI",94794,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",209.04,210.74,null,null,0,0]
["SINAPI 94496","SINAPI",94496,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",104.49,105.39,null,null,0,0]
["SINAPI 94793","SINAPI",94793,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",197.65,199.06,null,null,0,0]
["SINAPI 94495","SINAPI",94495,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",76.680000000000007,77.349999999999994,null,null,0,0]
["SINAPI 94792","SINAPI",94792,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",143.85,145.02000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 89352","SINAPI",89352,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",45.23,45.55,null,null,0,0]
["SINAPI 89986","SINAPI",89986,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",103.9,104.72,null,null,0,0]
["SINAPI 94499","SINAPI",94499,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",366.77,368.82,null,null,0,0]
["SINAPI 94498","SINAPI",94498,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",182.89,184.42,null,null,0,0]
["SINAPI 94500","SINAPI",94500,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",444.94,447.51,null,null,0,0]
["SINAPI 89353","SINAPI",89353,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",49.41,49.9,null,null,0,0]
["SINAPI 89987","SINAPI",89987,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",117.96,118.96,null,null,0,0]
["SINAPI 94501","SINAPI",94501,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",903.98,907.23,null,null,0,0]
["SINAPI 89349","SINAPI",89349,"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",33.11,33.43,null,null,0,0]
["SINAPI 89984","SINAPI",89984,"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",106.68,107.5,null,null,0,0]
["SINAPI 89985","SINAPI",89985,"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",111.88,112.88,null,null,0,0]
["SINAPI 89351","SINAPI",89351,"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",40.74,41.23,null,null,0,0]
["SINAPI 103045","SINAPI",103045,"REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",12.85,13.17,null,null,0,0]
["SINAPI 103046","SINAPI",103046,"REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",31.8,32.29,null,null,0,0]
["SINAPI 103048","SINAPI",103048,"REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",24.71,25.09,null,null,0,0]
["SINAPI 103049","SINAPI",103049,"REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",27.07,27.44,null,null,0,0]
["SINAPI 103029","SINAPI",103029,"REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",56.66,57.15,null,null,0,0]
["SINAPI 103019","SINAPI",103019,"REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",187.7,189.75,null,null,0,0]
["SINAPI 103050","SINAPI",103050,"SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 20 MM. AF_08/2021","UN",25.2,26.97,null,null,0,0]
["SINAPI 103051","SINAPI",103051,"SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 25 MM. AF_08/2021","UN",30.49,32.630000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 103052","SINAPI",103052,"SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 32 MM. AF_08/2021","UN",41.26,43.89,null,null,0,0]
["SINAPI 94799","SINAPI",94799,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",304.01,306.06,null,null,0,0]
["SINAPI 94798","SINAPI",94798,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",248.25,249.82,null,null,0,0]
["SINAPI 94797","SINAPI",94797,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",148.30000000000001,149.46,null,null,0,0]
["SINAPI 94795","SINAPI",94795,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",61.96,62.53,null,null,0,0]
["SINAPI 94800","SINAPI",94800,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",390.22,392.87,null,null,0,0]
["SINAPI 94796","SINAPI",94796,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",69.680000000000007,70.53,null,null,0,0]
["SINAPI 99635","SINAPI",99635,"VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2\", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",423.61,427.79,null,null,0,0]
["SINAPI 103018","SINAPI",103018,"VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4\", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",345.79,349.41,null,null,0,0]
["SINAPI 95252","SINAPI",95252,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",187.6,188.79,null,null,0,0]
["SINAPI 95251","SINAPI",95251,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",154.91,155.81,null,null,0,0]
["SINAPI 95250","SINAPI",95250,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",104.58,105.25,null,null,0,0]
["SINAPI 95248","SINAPI",95248,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",65.97,66.290000000000006,null,null,0,0]
["SINAPI 95253","SINAPI",95253,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",285.97000000000003,287.5,null,null,0,0]
["SINAPI 95249","SINAPI",95249,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",77.5,77.989999999999995,null,null,0,0]
["SINAPI 99622","SINAPI",99622,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",311.19,312.38,null,null,0,0]
["SINAPI 99621","SINAPI",99621,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",276.82,277.72000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 99620","SINAPI",99620,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",185.59,186.26,null,null,0,0]
["SINAPI 103008","SINAPI",103008,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",111.8,112.12,null,null,0,0]
["SINAPI 99624","SINAPI",99624,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",619.79,621.84,null,null,0,0]
["SINAPI 99623","SINAPI",99623,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",434.52,436.05,null,null,0,0]
["SINAPI 99625","SINAPI",99625,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",853.09,855.66,null,null,0,0]
["SINAPI 99619","SINAPI",99619,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",136.62,137.11000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 99626","SINAPI",99626,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",1315.15,1318.4,null,null,0,0]
["SINAPI 99631","SINAPI",99631,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",171.83,173.02,null,null,0,0]
["SINAPI 99630","SINAPI",99630,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",147.87,148.77000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 99629","SINAPI",99629,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",99.26,99.93,null,null,0,0]
["SINAPI 99627","SINAPI",99627,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",82.38,82.7,null,null,0,0]
["SINAPI 103009","SINAPI",103009,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",393.14,395.19,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99632"},"SINAPI",99632,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",248.16,249.69,null,null,0,0]
["SINAPI 99633","SINAPI",99633,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",534.25,536.82000000000005,null,null,0,0]
["SINAPI 99628","SINAPI",99628,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",89.58,90.07,null,null,0,0]
["SINAPI 99634","SINAPI",99634,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",913.98,917.23,null,null,0,0]
["SINAPI 103013","SINAPI",103013,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",160.18,160.78,null,null,0,0]
["SINAPI 103012","SINAPI",103012,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",149,149.46,null,null,0,0]
["SINAPI 103011","SINAPI",103011,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",94.39,94.72,null,null,0,0]
["SINAPI 103015","SINAPI",103015,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",427.13,428.16,null,null,0,0]
["SINAPI 103014","SINAPI",103014,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",241.16,241.92,null,null,0,0]
["SINAPI 103016","SINAPI",103016,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",584.17999999999995,585.47,null,null,0,0]
["SINAPI 103010","SINAPI",103010,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",84.77,85.01,null,null,0,0]
["SINAPI 103017","SINAPI",103017,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",1021.15,1022.78,null,null,0,0]
["SINAPI 103033","SINAPI",103033,"VÁLVULA DE SEGURANÇA À TEMPERATURA, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103032","SINAPI",103032,"VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103030","SINAPI",103030,"VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103031","SINAPI",103031,"VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103035","SINAPI",103035,"VÁLVULA ESTABILIZADORA DE VAZÃO/ AUTOFLOW, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103034","SINAPI",103034,"VÁLVULA ESTABILIZADORA DE VAZÃO/ AUTOFLOW, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103024","SINAPI",103024,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103023","SINAPI",103023,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103022","SINAPI",103022,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103020","SINAPI",103020,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103026","SINAPI",103026,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103025","SINAPI",103025,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103021","SINAPI",103021,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103027","SINAPI",103027,"VÁLVULA VENTOSA ELIMINADORA DE AR, PARA SISTEMAS PREDIAIS, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103028","SINAPI",103028,"VÁLVULA VENTOSA ELIMINADORA DE AR, PARA SISTEMAS PREDIAIS, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103563","SINAPI",103563,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103564","SINAPI",103564,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 150 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103565","SINAPI",103565,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 200 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103566","SINAPI",103566,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103567","SINAPI",103567,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103568","SINAPI",103568,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 350 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103569","SINAPI",103569,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103570","SINAPI",103570,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103571","SINAPI",103571,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 600 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103562","SINAPI",103562,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 80 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103573","SINAPI",103573,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103585","SINAPI",103585,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 1000 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103586","SINAPI",103586,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 1200 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103574","SINAPI",103574,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 150 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103575","SINAPI",103575,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 200 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103576","SINAPI",103576,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103577","SINAPI",103577,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103578","SINAPI",103578,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 350 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103579","SINAPI",103579,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103580","SINAPI",103580,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103581","SINAPI",103581,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 600 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103582","SINAPI",103582,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 700 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103572","SINAPI",103572,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 80 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103583","SINAPI",103583,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 800 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103584","SINAPI",103584,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 900 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103557","SINAPI",103557,"MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103558","SINAPI",103558,"MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103559","SINAPI",103559,"MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103560","SINAPI",103560,"MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103561","SINAPI",103561,"MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103529","SINAPI",103529,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103530","SINAPI",103530,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_01/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103531","SINAPI",103531,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103532","SINAPI",103532,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103533","SINAPI",103533,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103534","SINAPI",103534,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103535","SINAPI",103535,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103527"},"SINAPI",103527,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 50 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103536","SINAPI",103536,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103528","SINAPI",103528,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103541","SINAPI",103541,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, COM FLANGES, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103539","SINAPI",103539,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103540","SINAPI",103540,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103542","SINAPI",103542,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103543","SINAPI",103543,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103544","SINAPI",103544,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103545","SINAPI",103545,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103537","SINAPI",103537,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 50 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103546","SINAPI",103546,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103538","SINAPI",103538,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103549","SINAPI",103549,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103550","SINAPI",103550,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103551","SINAPI",103551,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103552","SINAPI",103552,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103553","SINAPI",103553,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103554","SINAPI",103554,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103555","SINAPI",103555,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103547","SINAPI",103547,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103556","SINAPI",103556,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103548","SINAPI",103548,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]

{"sheet":"Composições","index":2,"n_rows":133,"n_cols":18,"rows_kept":133,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,9],[131,8,131,9],[132,8,132,9],[131,4,131,7],[132,4,132,7],[130,1,130,2]]}
[null,"COMPOSIÇÕES"]
[]
[]
[null,"",null,null,null,null,null,null,"CUSTO UNIT","CUSTO UNIT",null,null,null,null,"%AS","%AS"]
[null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A5)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
[]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L7>0,SUM(OFFSET(F7,1,0,$L7),0))","v":0},{"$f":"IF($L7>0,SUM(OFFSET(G7,1,0,$L7),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F7),0,F7)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G7),0,G7)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A7)-1","v":0},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K7,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K7+1,K:K,0))-ROW(L7)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I7<>0,J7<>0),N7=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!D8)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!E8)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H8*ROUND(I8,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H8*ROUND(J8,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!I8)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!J8)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A8)-1","v":0},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR(L8),H8=\"\",H8=0),\"\",OFFSET($M$1,MATCH(K8,$K$1:$K8,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A9)-1","v":0},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K9,-1,0),$K$1:$K9,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",null,null,"COEFIC.","DESONERADO","NÃO DESONER.",null,null,"FILTRO","IMPRIMIR","DESONERADO","NÃO DESONERADO"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L11>0,SUM(OFFSET(F11,1,0,$L11),0))","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISERROR(F11),0,F11)","v":0},0,{"$f":"COUNTA($A$1:$A11)-1","v":1},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K11,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K11+1,K:K,0))-ROW(L11)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I11<>0,J11<>0),N11=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",{"$f":"IF(AND($L11>0,F11<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q11,1,0,$L11))/F11,4),0)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!D12)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!E12)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H12*ROUND(I12,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H12*ROUND(J12,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!I12)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!J12)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A12)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L12),$H12=\"\",$H12=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K12,$K$1:$K12,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!O12)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!P12)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F12*O12,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G12*P12,2)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!D13)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!E13)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!I13)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!J13)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A13)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L13),$H13=\"\",$H13=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K13,$K$1:$K13,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!O13)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!P13)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!D14)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!E14)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!I14)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!J14)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A14)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L14),$H14=\"\",$H14=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K14,$K$1:$K14,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!O14)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!P14)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!D15)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!E15)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!I15)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!J15)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A15)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L15),$H15=\"\",$H15=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K15,$K$1:$K15,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!O15)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!P15)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!D16)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!E16)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!I16)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!J16)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A16)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L16),$H16=\"\",$H16=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K16,$K$1:$K16,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!O16)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!P16)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!D17)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!E17)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!I17)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!J17)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A17)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L17),$H17=\"\",$H17=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K17,$K$1:$K17,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!O17)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!P17)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!D18)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!E18)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!I18)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!J18)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A18)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L18),$H18=\"\",$H18=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K18,$K$1:$K18,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!O18)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!P18)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!D19)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!E19)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!I19)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!J19)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A19)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L19),$H19=\"\",$H19=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K19,$K$1:$K19,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!O19)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!P19)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!D20)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!E20)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!I20)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!J20)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A20)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L20),$H20=\"\",$H20=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K20,$K$1:$K20,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!O20)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!P20)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!D21)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!E21)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!I21)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!J21)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A21)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L21),$H21=\"\",$H21=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K21,$K$1:$K21,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!O21)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!P21)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A22)-1","v":1},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K22,-1,0),$K$1:$K22,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L23>0,SUM(OFFSET(F23,1,0,$L23),0))","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISERROR(F23),0,F23)","v":0},0,{"$f":"COUNTA($A$1:$A23)-1","v":2},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K23,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K23+1,K:K,0))-ROW(L23)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I23<>0,J23<>0),N23=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",{"$f":"IF(AND($L23>0,F23<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q23,1,0,$L23))/F23,4),0)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!D24)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!E24)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H24*ROUND(I24,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H24*ROUND(J24,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!I24)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!J24)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A24)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L24),$H24=\"\",$H24=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K24,$K$1:$K24,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!O24)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!P24)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F24*O24,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G24*P24,2)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!D25)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!E25)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!I25)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!J25)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A25)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L25),$H25=\"\",$H25=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K25,$K$1:$K25,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!O25)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!P25)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!D26)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!E26)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!I26)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!J26)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A26)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L26),$H26=\"\",$H26=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K26,$K$1:$K26,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!O26)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!P26)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!D27)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!E27)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!I27)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!J27)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A27)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L27),$H27=\"\",$H27=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K27,$K$1:$K27,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!O27)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!P27)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!D28)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!E28)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!I28)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!J28)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A28)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L28),$H28=\"\",$H28=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K28,$K$1:$K28,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!O28)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!P28)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!D29)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!E29)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!I29)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!J29)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A29)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L29),$H29=\"\",$H29=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K29,$K$1:$K29,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!O29)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!P29)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!D30)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!E30)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!I30)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!J30)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A30)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L30),$H30=\"\",$H30=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K30,$K$1:$K30,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!O30)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!P30)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!D31)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!E31)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!I31)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!J31)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A31)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L31),$H31=\"\",$H31=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K31,$K$1:$K31,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!O31)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!P31)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!D32)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!E32)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!I32)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!J32)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A32)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L32),$H32=\"\",$H32=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K32,$K$1:$K32,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!O32)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!P32)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!D33)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!E33)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!I33)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!J33)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A33)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L33),$H33=\"\",$H33=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K33,$K$1:$K33,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!O33)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!P33)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A34)-1","v":2},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K34,-1,0),$K$1:$K34,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L35>0,SUM(OFFSET(F35,1,0,$L35),0))","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISERROR(F35),0,F35)","v":0},0,{"$f":"COUNTA($A$1:$A35)-1","v":3},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K35,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K35+1,K:K,0))-ROW(L35)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I35<>0,J35<>0),N35=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",{"$f":"IF(AND($L35>0,F35<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q35,1,0,$L35))/F35,4),0)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!D36)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!E36)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H36*ROUND(I36,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H36*ROUND(J36,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!I36)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!J36)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A36)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L36),$H36=\"\",$H36=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K36,$K$1:$K36,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!O36)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!P36)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F36*O36,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G36*P36,2)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!D37)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!E37)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!I37)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!J37)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A37)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L37),$H37=\"\",$H37=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K37,$K$1:$K37,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!O37)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!P37)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!D38)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!E38)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!I38)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!J38)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A38)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L38),$H38=\"\",$H38=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K38,$K$1:$K38,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!O38)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!P38)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!D39)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!E39)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!I39)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!J39)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A39)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L39),$H39=\"\",$H39=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K39,$K$1:$K39,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!O39)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!P39)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!D40)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!E40)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!I40)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!J40)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A40)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L40),$H40=\"\",$H40=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K40,$K$1:$K40,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!O40)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!P40)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!D41)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!E41)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!I41)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!J41)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A41)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L41),$H41=\"\",$H41=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K41,$K$1:$K41,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!O41)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!P41)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!D42)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!E42)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!I42)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!J42)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A42)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L42),$H42=\"\",$H42=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K42,$K$1:$K42,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!O42)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!P42)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!D43)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!E43)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!I43)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!J43)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A43)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L43),$H43=\"\",$H43=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K43,$K$1:$K43,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!O43)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!P43)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!D44)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!E44)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!I44)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!J44)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A44)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L44),$H44=\"\",$H44=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K44,$K$1:$K44,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!O44)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!P44)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!D45)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!E45)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!I45)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!J45)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A45)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L45),$H45=\"\",$H45=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K45,$K$1:$K45,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!O45)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!P45)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A46)-1","v":3},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K46,-1,0),$K$1:$K46,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L47>0,SUM(OFFSET(F47,1,0,$L47),0))","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISERROR(F47),0,F47)","v":0},0,{"$f":"COUNTA($A$1:$A47)-1","v":4},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K47,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K47+1,K:K,0))-ROW(L47)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I47<>0,J47<>0),N47=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",{"$f":"IF(AND($L47>0,F47<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q47,1,0,$L47))/F47,4),0)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!D48)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!E48)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H48*ROUND(I48,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H48*ROUND(J48,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!I48)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!J48)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A48)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L48),$H48=\"\",$H48=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K48,$K$1:$K48,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!O48)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!P48)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F48*O48,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G48*P48,2)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!D49)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!E49)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!I49)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!J49)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A49)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L49),$H49=\"\",$H49=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K49,$K$1:$K49,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!O49)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!P49)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!D50)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!E50)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!I50)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!J50)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A50)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L50),$H50=\"\",$H50=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K50,$K$1:$K50,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!O50)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!P50)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!D51)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!E51)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!I51)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!J51)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A51)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L51),$H51=\"\",$H51=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K51,$K$1:$K51,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!O51)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!P51)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!D52)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!E52)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!I52)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!J52)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A52)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L52),$H52=\"\",$H52=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K52,$K$1:$K52,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!O52)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!P52)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!D53)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!E53)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!I53)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!J53)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A53)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L53),$H53=\"\",$H53=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K53,$K$1:$K53,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!O53)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!P53)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!D54)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!E54)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!I54)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!J54)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A54)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L54),$H54=\"\",$H54=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K54,$K$1:$K54,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!O54)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!P54)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!D55)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!E55)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!I55)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!J55)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A55)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L55),$H55=\"\",$H55=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K55,$K$1:$K55,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!O55)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!P55)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!D56)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!E56)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!I56)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!J56)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A56)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L56),$H56=\"\",$H56=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K56,$K$1:$K56,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!O56)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!P56)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!D57)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!E57)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!I57)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!J57)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A57)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L57),$H57=\"\",$H57=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K57,$K$1:$K57,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!O57)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!P57)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A58)-1","v":4},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K58,-1,0),$K$1:$K58,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L59>0,SUM(OFFSET(F59,1,0,$L59),0))","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISERROR(F59),0,F59)","v":0},0,{"$f":"COUNTA($A$1:$A59)-1","v":5},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K59,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K59+1,K:K,0))-ROW(L59)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I59<>0,J59<>0),N59=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",{"$f":"IF(AND($L59>0,F59<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q59,1,0,$L59))/F59,4),0)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!D60)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!E60)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H60*ROUND(I60,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H60*ROUND(J60,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!I60)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!J60)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A60)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L60),$H60=\"\",$H60=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K60,$K$1:$K60,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!O60)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!P60)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F60*O60,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G60*P60,2)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!D61)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!E61)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!I61)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!J61)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A61)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L61),$H61=\"\",$H61=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K61,$K$1:$K61,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!O61)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!P61)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!D62)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!E62)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!I62)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!J62)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A62)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L62),$H62=\"\",$H62=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K62,$K$1:$K62,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!O62)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!P62)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!D63)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!E63)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!I63)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!J63)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A63)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L63),$H63=\"\",$H63=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K63,$K$1:$K63,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!O63)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!P63)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!D64)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!E64)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!I64)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!J64)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A64)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L64),$H64=\"\",$H64=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K64,$K$1:$K64,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!O64)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!P64)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!D65)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!E65)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!I65)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!J65)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A65)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L65),$H65=\"\",$H65=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K65,$K$1:$K65,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!O65)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!P65)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!D66)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!E66)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!I66)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!J66)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A66)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L66),$H66=\"\",$H66=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K66,$K$1:$K66,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!O66)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!P66)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!D67)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!E67)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!I67)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!J67)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A67)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L67),$H67=\"\",$H67=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K67,$K$1:$K67,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!O67)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!P67)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!D68)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!E68)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!I68)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!J68)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A68)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L68),$H68=\"\",$H68=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K68,$K$1:$K68,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!O68)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!P68)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!D69)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!E69)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!I69)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!J69)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A69)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L69),$H69=\"\",$H69=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K69,$K$1:$K69,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!O69)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!P69)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A70)-1","v":5},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K70,-1,0),$K$1:$K70,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L71>0,SUM(OFFSET(F71,1,0,$L71),0))","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISERROR(F71),0,F71)","v":0},0,{"$f":"COUNTA($A$1:$A71)-1","v":6},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K71,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K71+1,K:K,0))-ROW(L71)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I71<>0,J71<>0),N71=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",{"$f":"IF(AND($L71>0,F71<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q71,1,0,$L71))/F71,4),0)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!D72)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!E72)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H72*ROUND(I72,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H72*ROUND(J72,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!I72)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!J72)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A72)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L72),$H72=\"\",$H72=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K72,$K$1:$K72,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!O72)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!P72)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F72*O72,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G72*P72,2)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!D73)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!E73)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!I73)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!J73)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A73)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L73),$H73=\"\",$H73=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K73,$K$1:$K73,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!O73)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!P73)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!D74)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!E74)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!I74)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!J74)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A74)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L74),$H74=\"\",$H74=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K74,$K$1:$K74,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!O74)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!P74)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!D75)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!E75)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!I75)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!J75)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A75)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L75),$H75=\"\",$H75=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K75,$K$1:$K75,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!O75)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!P75)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!D76)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!E76)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!I76)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!J76)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A76)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L76),$H76=\"\",$H76=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K76,$K$1:$K76,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!O76)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!P76)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!D77)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!E77)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!I77)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!J77)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A77)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L77),$H77=\"\",$H77=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K77,$K$1:$K77,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!O77)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!P77)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!D78)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!E78)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!I78)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!J78)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A78)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L78),$H78=\"\",$H78=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K78,$K$1:$K78,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!O78)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!P78)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!D79)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!E79)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!I79)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!J79)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A79)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L79),$H79=\"\",$H79=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K79,$K$1:$K79,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!O79)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!P79)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!D80)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!E80)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!I80)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!J80)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A80)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L80),$H80=\"\",$H80=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K80,$K$1:$K80,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!O80)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!P80)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!D81)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!E81)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!I81)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!J81)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A81)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L81),$H81=\"\",$H81=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K81,$K$1:$K81,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!O81)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!P81)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A82)-1","v":6},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K82,-1,0),$K$1:$K82,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L83>0,SUM(OFFSET(F83,1,0,$L83),0))","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISERROR(F83),0,F83)","v":0},0,{"$f":"COUNTA($A$1:$A83)-1","v":7},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K83,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K83+1,K:K,0))-ROW(L83)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I83<>0,J83<>0),N83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",{"$f":"IF(AND($L83>0,F83<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q83,1,0,$L83))/F83,4),0)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!D84)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!E84)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H84*ROUND(I84,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H84*ROUND(J84,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!I84)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!J84)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A84)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L84),$H84=\"\",$H84=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K84,$K$1:$K84,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!O84)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!P84)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F84*O84,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G84*P84,2)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!D85)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!E85)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!I85)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!J85)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A85)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L85),$H85=\"\",$H85=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K85,$K$1:$K85,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!O85)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!P85)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!D86)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!E86)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!I86)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!J86)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A86)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L86),$H86=\"\",$H86=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K86,$K$1:$K86,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!O86)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!P86)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!D87)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!E87)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!I87)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!J87)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A87)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L87),$H87=\"\",$H87=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K87,$K$1:$K87,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!O87)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!P87)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!D88)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!E88)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!I88)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!J88)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A88)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L88),$H88=\"\",$H88=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K88,$K$1:$K88,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!O88)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!P88)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!D89)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!E89)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!I89)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!J89)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A89)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L89),$H89=\"\",$H89=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K89,$K$1:$K89,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!O89)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!P89)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!D90)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!E90)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!I90)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!J90)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A90)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L90),$H90=\"\",$H90=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K90,$K$1:$K90,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!O90)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!P90)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!D91)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!E91)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!I91)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!J91)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A91)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L91),$H91=\"\",$H91=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K91,$K$1:$K91,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!O91)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!P91)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!D92)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!E92)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!I92)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!J92)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A92)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L92),$H92=\"\",$H92=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K92,$K$1:$K92,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!O92)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!P92)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!D93)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!E93)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!I93)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!J93)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A93)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L93),$H93=\"\",$H93=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K93,$K$1:$K93,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!O93)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!P93)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A94)-1","v":7},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K94,-1,0),$K$1:$K94,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L95>0,SUM(OFFSET(F95,1,0,$L95),0))","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISERROR(F95),0,F95)","v":0},0,{"$f":"COUNTA($A$1:$A95)-1","v":8},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K95,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K95+1,K:K,0))-ROW(L95)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I95<>0,J95<>0),N95=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",{"$f":"IF(AND($L95>0,F95<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q95,1,0,$L95))/F95,4),0)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!D96)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!E96)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H96*ROUND(I96,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H96*ROUND(J96,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!I96)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!J96)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A96)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L96),$H96=\"\",$H96=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K96,$K$1:$K96,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!O96)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!P96)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F96*O96,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G96*P96,2)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!D97)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!E97)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!I97)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!J97)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A97)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L97),$H97=\"\",$H97=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K97,$K$1:$K97,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!O97)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!P97)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!D98)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!E98)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!I98)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!J98)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A98)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L98),$H98=\"\",$H98=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K98,$K$1:$K98,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!O98)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!P98)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!D99)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!E99)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!I99)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!J99)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A99)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L99),$H99=\"\",$H99=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K99,$K$1:$K99,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!O99)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!P99)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!D100)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!E100)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!I100)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!J100)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A100)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L100),$H100=\"\",$H100=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K100,$K$1:$K100,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!O100)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!P100)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!D101)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!E101)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!I101)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!J101)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A101)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L101),$H101=\"\",$H101=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K101,$K$1:$K101,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!O101)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!P101)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!D102)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!E102)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!I102)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!J102)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A102)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L102),$H102=\"\",$H102=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K102,$K$1:$K102,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!O102)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!P102)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!D103)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!E103)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!I103)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!J103)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A103)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L103),$H103=\"\",$H103=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K103,$K$1:$K103,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!O103)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!P103)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!D104)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!E104)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!I104)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!J104)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A104)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L104),$H104=\"\",$H104=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K104,$K$1:$K104,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!O104)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!P104)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!D105)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!E105)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!I105)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!J105)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A105)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L105),$H105=\"\",$H105=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K105,$K$1:$K105,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!O105)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!P105)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A106)-1","v":8},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K106,-1,0),$K$1:$K106,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L107>0,SUM(OFFSET(F107,1,0,$L107),0))","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISERROR(F107),0,F107)","v":0},0,{"$f":"COUNTA($A$1:$A107)-1","v":9},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K107,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K107+1,K:K,0))-ROW(L107)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I107<>0,J107<>0),N107=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",{"$f":"IF(AND($L107>0,F107<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q107,1,0,$L107))/F107,4),0)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!D108)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!E108)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H108*ROUND(I108,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H108*ROUND(J108,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!I108)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!J108)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A108)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L108),$H108=\"\",$H108=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K108,$K$1:$K108,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!O108)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!P108)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F108*O108,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G108*P108,2)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!D109)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!E109)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!I109)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!J109)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A109)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L109),$H109=\"\",$H109=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K109,$K$1:$K109,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!O109)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!P109)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!D110)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!E110)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!I110)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!J110)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A110)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L110),$H110=\"\",$H110=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K110,$K$1:$K110,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!O110)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!P110)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!D111)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!E111)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!I111)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!J111)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A111)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L111),$H111=\"\",$H111=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K111,$K$1:$K111,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!O111)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!P111)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!D112)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!E112)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!I112)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!J112)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A112)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L112),$H112=\"\",$H112=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K112,$K$1:$K112,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!O112)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!P112)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!D113)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!E113)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!I113)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!J113)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A113)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L113),$H113=\"\",$H113=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K113,$K$1:$K113,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!O113)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!P113)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!D114)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!E114)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!I114)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!J114)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A114)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L114),$H114=\"\",$H114=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K114,$K$1:$K114,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!O114)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!P114)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!D115)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!E115)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!I115)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!J115)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A115)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L115),$H115=\"\",$H115=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K115,$K$1:$K115,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!O115)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!P115)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!D116)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!E116)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!I116)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!J116)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A116)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L116),$H116=\"\",$H116=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K116,$K$1:$K116,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!O116)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!P116)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!D117)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!E117)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!I117)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!J117)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A117)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L117),$H117=\"\",$H117=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K117,$K$1:$K117,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!O117)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!P117)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A118)-1","v":9},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K118,-1,0),$K$1:$K118,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L119>0,SUM(OFFSET(F119,1,0,$L119),0))","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISERROR(F119),0,F119)","v":0},0,{"$f":"COUNTA($A$1:$A119)-1","v":10},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K119,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K119+1,K:K,0))-ROW(L119)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I119<>0,J119<>0),N119=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",{"$f":"IF(AND($L119>0,F119<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q119,1,0,$L119))/F119,4),0)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!D120)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!E120)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H120*ROUND(I120,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H120*ROUND(J120,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!I120)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!J120)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A120)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L120),$H120=\"\",$H120=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K120,$K$1:$K120,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!O120)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!P120)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F120*O120,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G120*P120,2)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!D121)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!E121)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!I121)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!J121)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A121)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L121),$H121=\"\",$H121=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K121,$K$1:$K121,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!O121)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!P121)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!D122)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!E122)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!I122)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!J122)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A122)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L122),$H122=\"\",$H122=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K122,$K$1:$K122,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!O122)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!P122)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!D123)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!E123)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!I123)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!J123)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A123)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L123),$H123=\"\",$H123=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K123,$K$1:$K123,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!O123)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!P123)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!D124)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!E124)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!I124)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!J124)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A124)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L124),$H124=\"\",$H124=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K124,$K$1:$K124,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!O124)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!P124)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!D125)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!E125)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!I125)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!J125)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A125)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L125),$H125=\"\",$H125=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K125,$K$1:$K125,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!O125)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!P125)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!D126)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!E126)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!I126)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!J126)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A126)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L126),$H126=\"\",$H126=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K126,$K$1:$K126,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!O126)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!P126)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!D127)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!E127)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!I127)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!J127)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A127)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L127),$H127=\"\",$H127=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K127,$K$1:$K127,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!O127)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!P127)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!D128)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!E128)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!I128)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!J128)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A128)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L128),$H128=\"\",$H128=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K128,$K$1:$K128,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!O128)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!P128)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!D129)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!E129)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!I129)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!J129)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A129)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L129),$H129=\"\",$H129=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K129,$K$1:$K129,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!O129)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!P129)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A130)-1","v":10},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K130,-1,0),$K$1:$K130,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
["###",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,"Data",null,null,"Responsável Técnico:",null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,null,null,null,"CREA/CAU:",null,null,null,null,null,null,null,"F"]

{"sheet":"Cotações","index":3,"n_rows":191,"n_cols":13,"rows_kept":191,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[182,5,182,6],[182,7,182,8],[183,3,183,4],[183,5,183,6],[183,7,183,8],[184,3,184,4],[184,5,184,6],[184,7,184,8],[187,3,187,8],[185,3,185,4],[185,5,185,6],[185,7,185,8],[186,3,186,4],[186,5,186,6],[186,7,186,8],[179,3,179,8],[177,3,177,4],[177,5,177,6],[177,7,177,8],[178,3,178,4],[178,5,178,6],[178,7,178,8],[181,5,181,6],[181,7,181,8],[173,5,173,6],[173,7,173,8],[174,5,174,6],[174,7,174,8],[175,3,175,4],[175,5,175,6],[175,7,175,8],[176,3,176,4],[176,5,176,6],[176,7,176,8],[166,5,166,6],[166,7,166,8],[167,3,167,4],[167,5,167,6],[167,7,167,8],[168,3,168,4],[168,5,168,6],[168,7,168,8],[171,3,171,8],[169,3,169,4],[169,5,169,6],[169,7,169,8],[170,3,170,4],[170,5,170,6],[170,7,170,8],[163,3,163,8],[161,3,161,4],[161,5,161,6],[161,7,161,8],[162,3,162,4],[162,5,162,6],[162,7,162,8],[165,5,165,6],[165,7,165,8],[157,5,157,6],[157,7,157,8],[158,5,158,6],[158,7,158,8],[159,3,159,4],[159,5,159,6],[159,7,159,8],[160,3,160,4],[160,5,160,6],[160,7,160,8],[150,5,150,6],[150,7,150,8],[151,3,151,4],[151,5,151,6],[151,7,151,8],[152,3,152,4],[152,5,152,6],[152,7,152,8],[155,3,155,8],[153,3,153,4],[153,5,153,6],[153,7,153,8],[154,3,154,4],[154,5,154,6],[154,7,154,8],[147,3,147,8],[145,3,145,4],[145,5,145,6],[145,7,145,8],[146,3,146,4],[146,5,146,6],[146,7,146,8],[149,5,149,6],[149,7,149,8],[141,5,141,6],[141,7,141,8],[142,5,142,6],[142,7,142,8],[143,3,143,4],[143,5,143,6],[143,7,143,8],[144,3,144,4],[144,5,144,6],[144,7,144,8],[134,5,134,6],[134,7,134,8],[135,3,135,4],[135,5,135,6],[135,7,135,8],[136,3,136,4],[136,5,136,6],[136,7,136,8],[139,3,139,8],[137,3,137,4],[137,5,137,6],[137,7,137,8],[138,3,138,4],[138,5,138,6],[138,7,138,8],[131,3,131,8],[129,3,129,4],[129,5,129,6],[129,7,129,8],[130,3,130,4],[130,5,130,6],[130,7,130,8],[133,5,133,6],[133,7,133,8],[125,5,125,6],[125,7,125,8],[126,5,126,6],[126,7,126,8],[127,3,127,4],[127,5,127,6],[127,7,127,8],[128,3,128,4],[128,5,128,6],[128,7,128,8],[118,5,118,6],[118,7,118,8],[119,3,119,4],[119,5,119,6],[119,7,119,8],[120,3,120,4],[120,5,120,6],[120,7,120,8],[123,3,123,8],[121,3,121,4],[121,5,121,6],[121,7,121,8],[122,3,122,4],[122,5,122,6],[122,7,122,8],[115,3,115,8],[113,3,113,4],[113,5,113,6],[113,7,113,8],[114,3,114,4],[114,5,114,6],[114,7,114,8],[117,5,117,6],[117,7,117,8],[109,5,109,6],[109,7,109,8],[110,5,110,6],[110,7,110,8],[111,3,111,4],[111,5,111,6],[111,7,111,8],[112,3,112,4],[112,5,112,6],[112,7,112,8],[106,3,106,4],[106,5,106,6],[106,7,106,8],[101,5,101,6],[101,7,101,8],[102,5,102,6],[102,7,102,8],[103,3,103,4],[103,5,103,6],[103,7,103,8],[104,3,104,4],[104,5,104,6],[104,7,104,8],[29,5,29,6],[29,7,29,8],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[25,7,25,8],[26,3,26,4],[26,5,26,6],[26,7,26,8],[27,3,27,4],[27,5,27,6],[27,7,27,8],[30,5,30,6],[30,7,30,8],[35,3,35,8],[39,3,39,4],[39,5,39,6],[34,3,34,4],[34,5,34,6],[34,7,34,8],[39,7,39,8],[31,3,31,4],[31,5,31,6],[31,7,31,8],[32,3,32,4],[32,5,32,6],[32,7,32,8],[33,3,33,4],[33,5,33,6],[33,7,33,8],[40,3,40,4],[40,5,40,6],[40,7,40,8],[41,3,41,4],[41,5,41,6],[41,7,41,8],[37,5,37,6],[37,7,37,8],[38,5,38,6],[38,7,38,8],[43,3,43,8],[47,3,47,4],[47,5,47,6],[42,3,42,4],[42,5,42,6],[42,7,42,8],[47,7,47,8],[48,3,48,4],[48,5,48,6],[48,7,48,8],[49,3,49,4],[49,5,49,6],[49,7,49,8],[45,5,45,6],[45,7,45,8],[46,5,46,6],[46,7,46,8],[51,3,51,8],[55,3,55,4],[55,5,55,6],[50,3,50,4],[50,5,50,6],[50,7,50,8],[55,7,55,8],[56,3,56,4],[56,5,56,6],[56,7,56,8],[57,3,57,4],[57,5,57,6],[57,7,57,8],[53,5,53,6],[53,7,53,8],[54,5,54,6],[54,7,54,8],[59,3,59,8],[63,3,63,4],[63,5,63,6],[58,3,58,4],[58,5,58,6],[58,7,58,8],[63,7,63,8],[64,3,64,4],[64,5,64,6],[64,7,64,8],[65,3,65,4],[65,5,65,6],[65,7,65,8],[61,5,61,6],[61,7,61,8],[62,5,62,6],[62,7,62,8],[72,3,72,4],[74,5,74,6],[74,7,74,8],[69,5,69,6],[69,7,69,8],[66,3,66,4],[66,5,66,6],[66,7,66,8],[71,3,71,4],[71,5,71,6],[71,7,71,8],[190,6,190,8],[190,4,190,5],[83,3,83,8],[81,3,81,4],[81,5,81,6],[81,7,81,8],[82,3,82,4],[82,5,82,6],[79,7,79,8],[80,3,80,4],[80,5,80,6],[80,7,80,8],[87,7,87,8],[88,3,88,4],[88,5,88,6],[88,7,88,8],[95,3,95,4],[95,5,95,6],[95,7,95,8],[96,3,96,4],[96,5,96,6],[96,7,96,8],[99,3,99,8],[97,3,97,4],[78,7,78,8],[75,3,75,8],[77,5,77,6],[91,3,91,8],[89,3,89,4],[89,5,89,6],[79,3,79,4],[79,5,79,6],[15,3,15,8],[82,7,82,8],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[24,7,24,8],[77,7,77,8],[78,5,78,6],[73,3,73,4],[73,5,73,6],[73,7,73,8],[74,3,74,4],[70,5,70,6],[70,7,70,8],[72,5,72,6],[72,7,72,8],[67,3,67,8],[189,1,189,2],[85,5,85,6],[85,7,85,8],[86,5,86,6],[86,7,86,8],[87,3,87,4],[87,5,87,6],[89,7,89,8],[90,3,90,4],[90,5,90,6],[90,7,90,8],[93,5,93,6],[93,7,93,8],[94,5,94,6],[94,7,94,8],[97,5,97,6],[97,7,97,8],[98,3,98,4],[98,5,98,6],[98,7,98,8],[107,3,107,8],[105,3,105,4],[105,5,105,6],[105,7,105,8],[12,5,12,6],[12,7,12,8],[13,5,13,6],[14,5,14,6],[14,7,14,8],[13,7,13,8],[0,1,0,7],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[11,5,11,6],[11,7,11,8],[9,3,9,4],[14,3,14,4],[13,3,13,4]]}
[null,"COTAÇÕES",null,null,null,null,null,null,null,null,"Mediana"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Média"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[]
[]
[null,{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"001"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A6)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TUBULAR, DIÂMETRO 4 POLEGADAS, VAZÃO 5,0 M²/H A 205 MCA, POTÊNCIA 7,5 CV , TRIFÁSICA C/ INSTALAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UNIDADE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
[]
[null,"I001",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F8/H8","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I8),IF(I8<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[]
[null,"E001",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C10:I10)>0,\"F\",\"\")","v":""}]
[]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H13=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F14,1,0,ROW(C16)-ROW(C14)-1)),AVERAGE(OFFSET(F14,1,0,ROW(C16)-ROW(C14)-1)))*IF(H13=\"\",1,VLOOKUP(H13,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A13)-1","v":0},{"$f":"ROW(C16)-ROW(C14)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C15<>\"\",VLOOKUP(C15,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J15),$J$1:$J15,0)-1,0)),ISNUMBER(F15),INDEX($M$1:$M15,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M15))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FILTRO","IMPRIMIR"]
[null,"ÍNDICES DE RETROAÇÃO:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NINDICES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"ÍNDICE","NOME DO ÍNDICE","DESCRIÇÃO","DATA BASE","ÍNDICE DT BASE","DT COTAÇÃO","ÍNDICE DT COT.","COEFICIENTE","I",null,{"$f":"IF(NINDICES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"I001",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F21/H21","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I21),IF(I21<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"I002",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F22/H22","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I22),IF(I22<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"I003",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F23/H23","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I23),IF(I23<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"EMPRESAS FORNECEDORAS:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NEMPRESAS>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"EMPRESAS","CNPJ","NOME",null,"FONE",null,"CONTATO",null,"E",null,{"$f":"IF(NEMPRESAS>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"E001",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C26:I26)>0,\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"E002",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E003",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"COTAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NCOTACOES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H31=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F31),M31=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 001"},"COTAÇÃO","001","BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TUBULAR, DIÂMETRO 4 POLEGADAS, VAZÃO 5,0 M²/H A 205 MCA, POTÊNCIA 7,5 CV , TRIFÁSICA C/ INSTALAÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F32,1,0,ROW(C36)-ROW(C32)-1)),AVERAGE(OFFSET(F32,1,0,ROW(C36)-ROW(C32)-1)))*IF(H31=\"\",1,VLOOKUP(H31,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A31)-1","v":1},{"$f":"ROW(C36)-ROW(C32)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F31),M31=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F31),M31=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C33<>\"\",VLOOKUP(C33,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J33),$J$1:$J33,0)-1,0)),ISNUMBER(F33),INDEX($M$1:$M33,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M33))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C34<>\"\",VLOOKUP(C34,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J34),$J$1:$J34,0)-1,0)),ISNUMBER(F34),INDEX($M$1:$M34,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M34))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C35<>\"\",VLOOKUP(C35,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J35),$J$1:$J35,0)-1,0)),ISNUMBER(F35),INDEX($M$1:$M35,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M35))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F31),M31=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F31),M31=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H39=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F39),M39=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 002"},"COTAÇÃO","002","QUADRO DE COMANDO 10 HP 380 C/PROTEÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F40,1,0,ROW(C44)-ROW(C40)-1)),AVERAGE(OFFSET(F40,1,0,ROW(C44)-ROW(C40)-1)))*IF(H39=\"\",1,VLOOKUP(H39,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A39)-1","v":2},{"$f":"ROW(C44)-ROW(C40)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F39),M39=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F39),M39=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C41<>\"\",VLOOKUP(C41,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J41),$J$1:$J41,0)-1,0)),ISNUMBER(F41),INDEX($M$1:$M41,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M41))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C42<>\"\",VLOOKUP(C42,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J42),$J$1:$J42,0)-1,0)),ISNUMBER(F42),INDEX($M$1:$M42,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M42))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C43<>\"\",VLOOKUP(C43,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J43),$J$1:$J43,0)-1,0)),ISNUMBER(F43),INDEX($M$1:$M43,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M43))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F39),M39=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F39),M39=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H47=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F47),M47=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 003"},"COTAÇÃO","003","ADAPTADOR PARA BOMBA","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F48,1,0,ROW(C52)-ROW(C48)-1)),AVERAGE(OFFSET(F48,1,0,ROW(C52)-ROW(C48)-1)))*IF(H47=\"\",1,VLOOKUP(H47,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A47)-1","v":3},{"$f":"ROW(C52)-ROW(C48)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F47),M47=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F47),M47=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C49<>\"\",VLOOKUP(C49,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J49),$J$1:$J49,0)-1,0)),ISNUMBER(F49),INDEX($M$1:$M49,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M49))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C50<>\"\",VLOOKUP(C50,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J50),$J$1:$J50,0)-1,0)),ISNUMBER(F50),INDEX($M$1:$M50,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M50))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C51<>\"\",VLOOKUP(C51,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J51),$J$1:$J51,0)-1,0)),ISNUMBER(F51),INDEX($M$1:$M51,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M51))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F47),M47=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F47),M47=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H55=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F55),M55=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 004"},"COTAÇÃO","004","TAMPA DO POÇO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F56,1,0,ROW(C60)-ROW(C56)-1)),AVERAGE(OFFSET(F56,1,0,ROW(C60)-ROW(C56)-1)))*IF(H55=\"\",1,VLOOKUP(H55,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A55)-1","v":4},{"$f":"ROW(C60)-ROW(C56)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F55),M55=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F55),M55=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C57<>\"\",VLOOKUP(C57,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J57),$J$1:$J57,0)-1,0)),ISNUMBER(F57),INDEX($M$1:$M57,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M57))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C58<>\"\",VLOOKUP(C58,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J58),$J$1:$J58,0)-1,0)),ISNUMBER(F58),INDEX($M$1:$M58,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M58))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C59<>\"\",VLOOKUP(C59,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J59),$J$1:$J59,0)-1,0)),ISNUMBER(F59),INDEX($M$1:$M59,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M59))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F55),M55=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F55),M55=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H63=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 005"},"COTAÇÃO","005","CAIXA DE ÁGUA DE 20.000 L"," METROS",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F64,1,0,ROW(C68)-ROW(C64)-1)),AVERAGE(OFFSET(F64,1,0,ROW(C68)-ROW(C64)-1)))*IF(H63=\"\",1,VLOOKUP(H63,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A63)-1","v":5},{"$f":"ROW(C68)-ROW(C64)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C65<>\"\",VLOOKUP(C65,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J65),$J$1:$J65,0)-1,0)),ISNUMBER(F65),INDEX($M$1:$M65,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M65))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C66<>\"\",VLOOKUP(C66,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J66),$J$1:$J66,0)-1,0)),ISNUMBER(F66),INDEX($M$1:$M66,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M66))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C67<>\"\",VLOOKUP(C67,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J67),$J$1:$J67,0)-1,0)),ISNUMBER(F67),INDEX($M$1:$M67,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M67))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H71=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F71),M71=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 006"},"COTAÇÃO","006","TUBO PEAD 50MM PN 10","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F72,1,0,ROW(C76)-ROW(C72)-1)),AVERAGE(OFFSET(F72,1,0,ROW(C76)-ROW(C72)-1)))*IF(H71=\"\",1,VLOOKUP(H71,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A71)-1","v":6},{"$f":"ROW(C76)-ROW(C72)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F71),M71=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F71),M71=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C73<>\"\",VLOOKUP(C73,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J73),$J$1:$J73,0)-1,0)),ISNUMBER(F73),INDEX($M$1:$M73,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M73))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C74<>\"\",VLOOKUP(C74,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J74),$J$1:$J74,0)-1,0)),ISNUMBER(F74),INDEX($M$1:$M74,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M74))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C75<>\"\",VLOOKUP(C75,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J75),$J$1:$J75,0)-1,0)),ISNUMBER(F75),INDEX($M$1:$M75,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M75))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F71),M71=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F71),M71=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H79=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F79),M79=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 007"},"COTAÇÃO","007","TUBO PEAD 40MM PN 10","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F80,1,0,ROW(C84)-ROW(C80)-1)),AVERAGE(OFFSET(F80,1,0,ROW(C84)-ROW(C80)-1)))*IF(H79=\"\",1,VLOOKUP(H79,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A79)-1","v":7},{"$f":"ROW(C84)-ROW(C80)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F79),M79=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F79),M79=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C81<>\"\",VLOOKUP(C81,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J81),$J$1:$J81,0)-1,0)),ISNUMBER(F81),INDEX($M$1:$M81,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M81))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C82<>\"\",VLOOKUP(C82,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J82),$J$1:$J82,0)-1,0)),ISNUMBER(F82),INDEX($M$1:$M82,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M82))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C83<>\"\",VLOOKUP(C83,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J83),$J$1:$J83,0)-1,0)),ISNUMBER(F83),INDEX($M$1:$M83,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M83))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F79),M79=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F79),M79=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H87=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F87),M87=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 008"},"COTAÇÃO","008","TUBO PEAD 32MM PN 10","METROS",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F88,1,0,ROW(C92)-ROW(C88)-1)),AVERAGE(OFFSET(F88,1,0,ROW(C92)-ROW(C88)-1)))*IF(H87=\"\",1,VLOOKUP(H87,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A87)-1","v":8},{"$f":"ROW(C92)-ROW(C88)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F87),M87=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F87),M87=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C89<>\"\",VLOOKUP(C89,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J89),$J$1:$J89,0)-1,0)),ISNUMBER(F89),INDEX($M$1:$M89,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M89))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C90<>\"\",VLOOKUP(C90,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J90),$J$1:$J90,0)-1,0)),ISNUMBER(F90),INDEX($M$1:$M90,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M90))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C91<>\"\",VLOOKUP(C91,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J91),$J$1:$J91,0)-1,0)),ISNUMBER(F91),INDEX($M$1:$M91,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M91))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F87),M87=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F87),M87=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H95=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F95),M95=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 009"},"COTAÇÃO","009","TUBO PEAD 25MM PN 10","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F96,1,0,ROW(C100)-ROW(C96)-1)),AVERAGE(OFFSET(F96,1,0,ROW(C100)-ROW(C96)-1)))*IF(H95=\"\",1,VLOOKUP(H95,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A95)-1","v":9},{"$f":"ROW(C100)-ROW(C96)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F95),M95=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F95),M95=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C97<>\"\",VLOOKUP(C97,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J97),$J$1:$J97,0)-1,0)),ISNUMBER(F97),INDEX($M$1:$M97,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M97))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C98<>\"\",VLOOKUP(C98,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J98),$J$1:$J98,0)-1,0)),ISNUMBER(F98),INDEX($M$1:$M98,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M98))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C99<>\"\",VLOOKUP(C99,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J99),$J$1:$J99,0)-1,0)),ISNUMBER(F99),INDEX($M$1:$M99,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M99))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F95),M95=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F95),M95=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H103=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 010"},"COTAÇÃO","010","TUBO PEAD 20MM PN 10","METROS",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F104,1,0,ROW(C108)-ROW(C104)-1)),AVERAGE(OFFSET(F104,1,0,ROW(C108)-ROW(C104)-1)))*IF(H103=\"\",1,VLOOKUP(H103,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A103)-1","v":10},{"$f":"ROW(C108)-ROW(C104)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C105<>\"\",VLOOKUP(C105,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J105),$J$1:$J105,0)-1,0)),ISNUMBER(F105),INDEX($M$1:$M105,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M105))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C106<>\"\",VLOOKUP(C106,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J106),$J$1:$J106,0)-1,0)),ISNUMBER(F106),INDEX($M$1:$M106,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M106))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C107<>\"\",VLOOKUP(C107,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J107),$J$1:$J107,0)-1,0)),ISNUMBER(F107),INDEX($M$1:$M107,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M107))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H111=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F111),M111=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 011"},"COTAÇÃO","011","UNIÃO PEAD 40MM PN 10","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F112,1,0,ROW(C116)-ROW(C112)-1)),AVERAGE(OFFSET(F112,1,0,ROW(C116)-ROW(C112)-1)))*IF(H111=\"\",1,VLOOKUP(H111,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A111)-1","v":11},{"$f":"ROW(C116)-ROW(C112)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F111),M111=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F111),M111=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C113<>\"\",VLOOKUP(C113,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J113),$J$1:$J113,0)-1,0)),ISNUMBER(F113),INDEX($M$1:$M113,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M113))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C114<>\"\",VLOOKUP(C114,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J114),$J$1:$J114,0)-1,0)),ISNUMBER(F114),INDEX($M$1:$M114,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M114))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C115<>\"\",VLOOKUP(C115,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J115),$J$1:$J115,0)-1,0)),ISNUMBER(F115),INDEX($M$1:$M115,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M115))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F111),M111=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F111),M111=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H119=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F119),M119=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 012"},"COTAÇÃO","012","UNIÃO DE COMPRESSÃO PEAD 32MM PN 10","METROS",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F120,1,0,ROW(C124)-ROW(C120)-1)),AVERAGE(OFFSET(F120,1,0,ROW(C124)-ROW(C120)-1)))*IF(H119=\"\",1,VLOOKUP(H119,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A119)-1","v":12},{"$f":"ROW(C124)-ROW(C120)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F119),M119=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F119),M119=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C121<>\"\",VLOOKUP(C121,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J121),$J$1:$J121,0)-1,0)),ISNUMBER(F121),INDEX($M$1:$M121,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M121))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C122<>\"\",VLOOKUP(C122,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J122),$J$1:$J122,0)-1,0)),ISNUMBER(F122),INDEX($M$1:$M122,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M122))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C123<>\"\",VLOOKUP(C123,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J123),$J$1:$J123,0)-1,0)),ISNUMBER(F123),INDEX($M$1:$M123,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M123))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F119),M119=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F119),M119=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H127=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F127),M127=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 013"},"COTAÇÃO","013","UNIÃO PEAD 25MM PN 10","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F128,1,0,ROW(C132)-ROW(C128)-1)),AVERAGE(OFFSET(F128,1,0,ROW(C132)-ROW(C128)-1)))*IF(H127=\"\",1,VLOOKUP(H127,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A127)-1","v":13},{"$f":"ROW(C132)-ROW(C128)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F127),M127=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F127),M127=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C129<>\"\",VLOOKUP(C129,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J129),$J$1:$J129,0)-1,0)),ISNUMBER(F129),INDEX($M$1:$M129,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M129))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C130<>\"\",VLOOKUP(C130,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J130),$J$1:$J130,0)-1,0)),ISNUMBER(F130),INDEX($M$1:$M130,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M130))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C131<>\"\",VLOOKUP(C131,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J131),$J$1:$J131,0)-1,0)),ISNUMBER(F131),INDEX($M$1:$M131,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M131))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F127),M127=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F127),M127=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H135=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F135),M135=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 014"},"COTAÇÃO","014","TE 40/20MM DE COMPRESSÃO PEAD PN 10","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F136,1,0,ROW(C140)-ROW(C136)-1)),AVERAGE(OFFSET(F136,1,0,ROW(C140)-ROW(C136)-1)))*IF(H135=\"\",1,VLOOKUP(H135,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A135)-1","v":14},{"$f":"ROW(C140)-ROW(C136)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F135),M135=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F135),M135=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C137<>\"\",VLOOKUP(C137,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J137),$J$1:$J137,0)-1,0)),ISNUMBER(F137),INDEX($M$1:$M137,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M137))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C138<>\"\",VLOOKUP(C138,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J138),$J$1:$J138,0)-1,0)),ISNUMBER(F138),INDEX($M$1:$M138,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M138))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C139<>\"\",VLOOKUP(C139,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J139),$J$1:$J139,0)-1,0)),ISNUMBER(F139),INDEX($M$1:$M139,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M139))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F135),M135=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F135),M135=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H143=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 015"},"COTAÇÃO","015","TE 32/20MM DE COMPRESSÃO PEAD PN 10","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F144,1,0,ROW(C148)-ROW(C144)-1)),AVERAGE(OFFSET(F144,1,0,ROW(C148)-ROW(C144)-1)))*IF(H143=\"\",1,VLOOKUP(H143,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A143)-1","v":15},{"$f":"ROW(C148)-ROW(C144)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C145<>\"\",VLOOKUP(C145,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J145),$J$1:$J145,0)-1,0)),ISNUMBER(F145),INDEX($M$1:$M145,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M145))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C146<>\"\",VLOOKUP(C146,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J146),$J$1:$J146,0)-1,0)),ISNUMBER(F146),INDEX($M$1:$M146,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M146))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C147<>\"\",VLOOKUP(C147,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J147),$J$1:$J147,0)-1,0)),ISNUMBER(F147),INDEX($M$1:$M147,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M147))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H151=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F151),M151=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 016"},"COTAÇÃO","016","TE 25/20MM DE COMPRESSÃO PEAD PN 10","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F152,1,0,ROW(C156)-ROW(C152)-1)),AVERAGE(OFFSET(F152,1,0,ROW(C156)-ROW(C152)-1)))*IF(H151=\"\",1,VLOOKUP(H151,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A151)-1","v":16},{"$f":"ROW(C156)-ROW(C152)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F151),M151=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F151),M151=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C153<>\"\",VLOOKUP(C153,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J153),$J$1:$J153,0)-1,0)),ISNUMBER(F153),INDEX($M$1:$M153,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M153))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C154<>\"\",VLOOKUP(C154,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J154),$J$1:$J154,0)-1,0)),ISNUMBER(F154),INDEX($M$1:$M154,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M154))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C155<>\"\",VLOOKUP(C155,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J155),$J$1:$J155,0)-1,0)),ISNUMBER(F155),INDEX($M$1:$M155,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M155))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F151),M151=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F151),M151=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H159=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F159),M159=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 017"},"COTAÇÃO","017","REDUÇÃO 40/32MM COMPRESSÃO PEAD PN 10","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F160,1,0,ROW(C164)-ROW(C160)-1)),AVERAGE(OFFSET(F160,1,0,ROW(C164)-ROW(C160)-1)))*IF(H159=\"\",1,VLOOKUP(H159,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A159)-1","v":17},{"$f":"ROW(C164)-ROW(C160)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F159),M159=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F159),M159=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C161<>\"\",VLOOKUP(C161,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J161),$J$1:$J161,0)-1,0)),ISNUMBER(F161),INDEX($M$1:$M161,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M161))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C162<>\"\",VLOOKUP(C162,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J162),$J$1:$J162,0)-1,0)),ISNUMBER(F162),INDEX($M$1:$M162,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M162))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C163<>\"\",VLOOKUP(C163,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J163),$J$1:$J163,0)-1,0)),ISNUMBER(F163),INDEX($M$1:$M163,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M163))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F159),M159=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F159),M159=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H167=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F167),M167=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 018"},"COTAÇÃO","018","ADAPTADOR PEAD 20MM","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F168,1,0,ROW(C172)-ROW(C168)-1)),AVERAGE(OFFSET(F168,1,0,ROW(C172)-ROW(C168)-1)))*IF(H167=\"\",1,VLOOKUP(H167,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A167)-1","v":18},{"$f":"ROW(C172)-ROW(C168)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F167),M167=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F167),M167=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C169<>\"\",VLOOKUP(C169,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J169),$J$1:$J169,0)-1,0)),ISNUMBER(F169),INDEX($M$1:$M169,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M169))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C170<>\"\",VLOOKUP(C170,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J170),$J$1:$J170,0)-1,0)),ISNUMBER(F170),INDEX($M$1:$M170,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M170))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C171<>\"\",VLOOKUP(C171,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J171),$J$1:$J171,0)-1,0)),ISNUMBER(F171),INDEX($M$1:$M171,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M171))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F167),M167=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F167),M167=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H175=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F175),M175=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 019"},"COTAÇÃO","019","ABERTURA E REATERRO DE VALA","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F176,1,0,ROW(C180)-ROW(C176)-1)),AVERAGE(OFFSET(F176,1,0,ROW(C180)-ROW(C176)-1)))*IF(H175=\"\",1,VLOOKUP(H175,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A175)-1","v":19},{"$f":"ROW(C180)-ROW(C176)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F175),M175=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F175),M175=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C177<>\"\",VLOOKUP(C177,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J177),$J$1:$J177,0)-1,0)),ISNUMBER(F177),INDEX($M$1:$M177,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M177))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C178<>\"\",VLOOKUP(C178,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J178),$J$1:$J178,0)-1,0)),ISNUMBER(F178),INDEX($M$1:$M178,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M178))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C179<>\"\",VLOOKUP(C179,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J179),$J$1:$J179,0)-1,0)),ISNUMBER(F179),INDEX($M$1:$M179,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M179))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F175),M175=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F175),M175=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H183=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F183),M183=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 020"},"COTAÇÃO","020","MÃO DE OBRA P/ COLOCAÇÃO DA TUBULAÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F184,1,0,ROW(C188)-ROW(C184)-1)),AVERAGE(OFFSET(F184,1,0,ROW(C188)-ROW(C184)-1)))*IF(H183=\"\",1,VLOOKUP(H183,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A183)-1","v":20},{"$f":"ROW(C188)-ROW(C184)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F183),M183=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F183),M183=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C185<>\"\",VLOOKUP(C185,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J185),$J$1:$J185,0)-1,0)),ISNUMBER(F185),INDEX($M$1:$M185,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M185))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C186<>\"\",VLOOKUP(C186,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J186),$J$1:$J186,0)-1,0)),ISNUMBER(F186),INDEX($M$1:$M186,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M186))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C187<>\"\",VLOOKUP(C187,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J187),$J$1:$J187,0)-1,0)),ISNUMBER(F187),INDEX($M$1:$M187,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M187))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F183),M183=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F183),M183=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
["###","2025-08-28",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,"Data",null,null,"Resp. Pesquisa de Mercado:",null,"VOLMIR JOSÉ AGNOLETTO",null,null,null,null,"F"]

{"sheet":"Relatórios","index":4,"n_rows":6,"n_cols":8,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,7]]}
["DADOS DOS RELATÓRIOS IMPORTADOS"]
[]
[]
[]
["TIPO","ENCARGOS SOCIAIS","ABRANGÊNCIA","LOCALIDADE","VÍNCULO","DATA PREÇOS","DATA DE RT","DATA EMISSÃO"]
["SINAPI","SEM DESONERAÇÃO: 112,84% HORISTA e 69,95% MENSALISTA\nCOM DESONERAÇÃO: 90,22% HORISTA e 51,86% MENSALISTA","NACIONAL","PORTO ALEGRE","SINAPI FORMATO 2025","06/2025","","11/07/2025"]

{"sheet":"Busca","index":5,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2],[2,1,2,2],[0,1,0,6]]}
[null,"BUSCA"]
[null,"CONTÉM:",null,"la de pet"]
[null,"NÃO CONTÉM:"]
[null,"RELATÓRIOS:"]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","DESONERADO","NÃO DESONERADO",null,"ORIGEM DO PREÇO"]
[null,"SINAPI-I","10710","CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO)","M2"]
[null,"SINAPI-I","10709","CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM (INSTALADO)","M2"]
[null,"SINAPI-I","39636","CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO)","M2"]
[null,"SINAPI-I","10708","CARPETE DE POLIESTER EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 4 A 5 MM (INSTALADO)","M2"]
[null,"SINAPI-I","39635","CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM (INSTALADO)","M2"]
[null,"SINAPI","104726","INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE PET EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023","M2","0","0"]
[null,"SINAPI-I","44948","LA DE PET CONSTITUIDA POR FIBRAS DE POLIESTER, SEM REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES, ESPESSURA 5,0 CM, ROLO COM LARGURA DE 0,60 M E COMPRIMENTO DE 25,00 M","M2"]